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[bookmark: _Toc22249]第一部分 综合应急预案
[bookmark: _Toc17144]1 总则
[bookmark: _Toc16076][bookmark: _Toc16152][bookmark: _Toc22189]1.1 编制目的
为认真贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”安全生产方针，为进一步加强生产安全事故应急处置，健全应急救援工作机制，规范应急响应程序，明确应急处置职责，迅速、科学、有效地指导应急救援工作，最大限度的保障职工群众的生命安全和降低企业财产损失，制定本预案。
[bookmark: _Toc30333]1.2 适用范围
本预案适用于鄂托克前旗长城煤矿有限责任公司（以下简称“长城一矿”）井上、下范围内在生产过程中可能发生或已发生的生产安全事故（包括涉险事故）的应急处置和应急救援工作。
[bookmark: _Toc24254][bookmark: _Toc19538][bookmark: _Toc13050]1.3 响应分级
[bookmark: _Toc18593][bookmark: _Toc682]1.3.1应急响应分级
按照生产安全事故的严重程度和影响范围，应急响应级别原则上由低到高分为Ⅲ级响应、Ⅱ级响应、Ⅰ级响应。
1.Ⅲ级响应：发生可能造成或已造成1人及以上轻伤的事故，或发生可能造成或已造成100万元以下直接经济损失的事故。
2.Ⅱ级响应：发生可能造成或已造成1-2人重伤（包括急性工业中毒）的事故，或发生矿井认为需要启动Ⅱ级应急响应的可能造成或已造成100万元以下直接经济损失的事故及其他事故。
3.Ⅰ级响应：发生可能造成或已造成1人及以上死亡的事故，或1人及以上被困、下落不明的涉险事故，或可能造成或已造成3人以上重伤（包括急性工业中毒）的事故，或可能造成或已造成100万元以上直接经济损失的事故，或发生矿井认为需要启动I级应急响应的事故。
发生超出Ⅰ级应急响应范围，在事故应急处置过程中出现事态无法控制或不能及时控制，事故有扩大趋势时经应急救援指挥部研究确定认为有必要，可扩大应急响应范围，请求新矿内蒙古能源有限责任公司（以下简称“新矿内蒙古能源”）、新汶矿业集团有限责任公司（以下简称“新矿集团公司”）、山东能源集团有限公司（以下简称“山东能源集团”）和地方政府进行事故应急救援工作。
（注：应急响应分级中所称的“以上”包括本数，所称的“以下”不包括本数）
1.3.2 应急响应分级原则
1.Ⅲ级响应：达到启动Ⅲ级响应条件时，由事故现场负责人立即启动现场处置方案，开展现场应急处置和自救互救，同时报告调度室。调度室报告矿长、值班矿领导、带班矿领导、调度室主任及相关矿领导，并通知相关部门和人员，做好应急准备。
2.Ⅱ级响应：达到启动Ⅱ级响应条件时，应急救援指挥部总指挥（总经理或被授权人）启动Ⅱ级应急响应，由第一副总指挥（分管副总经理）按照生产安全事故专项应急预案组织开展应急救援工作。
3.Ⅰ级响应：达到启动Ⅰ级响应条件时，应急救援指挥部总指挥（总经理或被授权人）启动Ⅰ级应急响应，按照本预案和生产安全事故专项应急预案组织应急救援指挥部成员及各应急救援工作组开展应急救援工作。
发生矿井不能有效处置的事故，或者矿井在启动Ⅰ级应急响应时，在应急处置和救援过程中事态无法控制需扩大应急响应，立即报请新矿集团、地方政府进行应急支援，衔接上级应急救援预案。上级应急救援预案启动后，矿井应急救援指挥部指挥权移交上级应急救援指挥部。
上级公司或政府部门认为需要启动上级应急救援预案时，矿井应急指挥权应及时移交上级应急救援指挥部。
[bookmark: _Toc6343]2 应急组织机构及职责
[bookmark: _Toc15230][bookmark: _Toc16367][bookmark: _Toc1479][bookmark: _Toc21796][bookmark: _Toc15451][bookmark: _Toc12261]2.1 应急组织形式 
2.1.1 应急管理领导小组 
组  长：党委书记、总经理
[bookmark: OLE_LINK1]副组长：总工程师、安全总监、副总经理及其他班子成员 
成  员：各专业副总工程师、有关部室（中心）负责人、区队负责人，山东能源集团鲁西矿业有限公司应急管理分公司（山东能源集团有限公司矿山救护二大队）以下简称“山能救护二大队”、山东颐养健康集团内蒙能源医院、兼职救护队等相关单位主要负责人组成。 
1.领导小组主要职责：
（1）全面负责长城一矿应急管理及应急救援工作； 
（2）组织编制、修订、实施长城一矿生产安全事故应急预案；
（3）兼职矿山救护队建设管理，配备救援器材和装备； 
（4）组织应急预案的培训、事故案例教育； 
（5）制定应急预案演练规划、年度演练计划，按计划开展应急预案演练活动； 
（6）灾变时负责指挥协调应急救援工作； 
（7）接受上级部门的指令和调动，指挥调度长城一矿相关应急救援力量参加救援； 
（8）负责生产安全事故、突发事件信息上报及新闻发布。
2.应急管理领导小组成员单位职责 
（1）调度室：主要负责24小时应急值守，日常应急管理工作；负责应急预案的汇编、参与修订、评估、培训；制定年度演练计划，按计划开展应急预案演练活动；负责监督安全监控系统、人员位置监测系统的运行值班工作；负责事故信息接收、上报及传递，有关应急救援指令上传下达；参与事故应急救援、事故应急处置方案的制定及调整等相关工作。
（2）安全监察部：主要负责提供事故有关安全监察的情况和信息以及安全评估；参与事故应急救援及事故应急处置方案的制定；参与事故调查处理工作；负责应急预案和安全措施的编制或审查，对公司应急预案体系运行情况进行监督检查和指导；参与应急预案的编制、修订、培训；开展矿井事故救援期间安全监督等相关工作。
（3）生产技术部（冲击地压防控中心）：主要负责采掘工作面技术工作及采掘工作面各类技术图纸修订；按规定及时交换。确保采掘工作面图纸与实际生产进度相符；负责矿井顶板事故、冲击地压事故等事故类型的风险评估报告、资源调查报告、专项应急预案、现场处置方案的编制与修订；对所属专业基层区队应急预案体系运行情况进行监督检查和指导；落实应急预案中专业的应急演练工作；参与应急预案的编制、修订、培训；参与事故应急救援及事故应急处置方案的制定及调整等相关工作。
（4）地质测量部：主要负责全面掌握所属矿井地质、水文地质、水情等状况，负责所属矿井地质灾害、防治水方面的隐患排查治理，探放水措施的执行落实，防治水工程、设施的设计、施工及验收的检查监管；负责矿井水害事故、地震等自然灾害事故类型的风险评估报告、资源调查报告、专项应急预案、现场处置方案的编制；对所属专业基层区队应急预案体系运行情况进行监督检查和指导；参与应急预案的编制、修订、培训；落实应急预案中相关专业的应急演练工作开展；参与事故应急救援及事故应急处置方案的制定及调整等相关工作。
（5）通防管理部：主要负责分管专业应急救援仪器的管理工作及一通三防和避灾路线图纸维护；参与应急预案的编制、修订、培训；落实应急预案中相关专业的应急演练工作开展，加强对避难硐室、自救器补给站的日常监管；参与“一通三防”抢险救援所需各种物资装备、器材的调集和筹备；参与事故应急救援，负责井下有毒有害气体和环境监测，通风系统调整，参与事故应急处置方案的制定及调整等相关工作。 
（6）机电管理部：主要负责对各矿井供电系统、主要提升设备、主要排水设备、主要通风机、应急电源等大型应急救援设备的维护管理，落实压风自救系统和供水施救系统的正常运行；负责组织抢险救援所需各种物资装备、器材的调集和筹备；负责矿井提升运输、停电事故、压力容器事故、主通风机事故等事故类型的风险评估报告、资源调查报告、专项应急预案、现场处置方案的编制；对所属专业基层区队应急预案体系运行情况进行监督检查和指导；参与应急预案的编制、修订、培训；参与事故应急处置方案的制定及调整；根据事故性质，制定环境保护方面的应急处置措施，并确保落实。事故救援过程中做好扬尘、污水、危险废物等污染物排放的控制，发现造成环境污染时立即采取相关措施，同时指导事故单位委托有资质的环境检测部门对环境污染进行检测和评估等相关工作。 
（7）综合办公室：主要负责抢险救灾人员、有关家属的食宿、接待、车辆调度等工作，保障有关抢险救援人员的日常生活物资需要；参与应急预案的编制、修订、培训等相关工作。 
（8）党群工作部：主要负责做好应急管理知识宣传报道工作及紧急情况下预防、避险、自救、互救、减灾等常识教育；参与应急预案的编制、修订、培训；负责新闻媒体的组织与接待工作，编发事故救援简报，发布事故应急救援进展情况；应急救援纪律监督监察等相关工作。 
（9）综合服务中心：主要负责协助有关单位警戒保卫组维持矿区秩序；做好事故发生后的人员疏散，封闭相关场所，维护交通秩序；负责地面火灾事故的风险评估报告、资源调查报告、专项应急预案、现场处置方案的编制；对所属专业基层区队应急预案体系运行情况进行监督检查和指导；参与应急预案的编制、修订、培训；杜绝无关人员进入事故救援现场，确保事故救援的顺利进行等相关工作。 
（10）财务管理部：主要负责应急救援各项费用的计划和及时拨付，确保救援及善后处理资金及时到位；参与应急预案的编制、修订、培训等相关工作。 
（11）财务管理部、党群工作部、纪委、党委组织部（人力资源部）：主要负责受伤员工的医疗救治；参与赔偿、工伤保险等善后处理工作；参与应急预案的编制、修订、培训等相关工作。 
（12）其他部室和单位：主要负责根据工作职责分工，配合相关部室做好应急管理的日常工作，参与应急预案的编制、修订、培训；参与生产安全事故应急处置；协助参与食宿、接待、赔偿、善后等处理工作等相关工作。 
（13）山能救护二大队：主要负责参与应急预案的编制、修订、培训；指导兼职矿山救护队训练、培训；落实应急预案中相关专业的应急演练工作开展；参与事故应急处置方案的制定及调整；根据事故应急救援方案，参加应急救援工作等相关工作。 
（14）兼职救护队：主要负责参与应急预案的编制、修订、培训；强化日常训练、培训，加强装备维护保养；落实应急预案中相关专业的应急演练工作开展；参与事故应急处置方案的制定及调整；根据事故应急救援方案，参加应急救援工作等相关工作。 
（15）山东颐养健康集团内蒙能源医院：主要负责应急医疗救护培训；落实应急预案中相关专业的应急演练工作开展；参与应急预案的编制、修订、培训；负责受伤员工的医疗救治、转院等相关工作。
2.1.2 应急管理办公室 
领导小组下设应急管理办公室，办公室设在调度室，调度室主任兼任办公室主任，办公室成员由应急领导小组构成单位相关人员组成，办公室在应急领导小组领导下开展工作。 
应急管理办公室主要职责：
（1）应急管理办公室在应急领导小组的领导下，全面负责应急管理日常业务和组织协调工作，完成应急领导小组交办的各项任务；
（2）负责组织应急预案的编制、修订、评估工作；组织制定应急救援演练规划、年度演练计划，按计划开展应急预案演练活动；总结应急演练和处置突发公共事件中的经验教训，科学评估应急救援效果，完善应急联动机制；
（3）负责应急物资储备，兼职矿山救护队日常管理；
（4）建立应急值班制度，加强信息接收、报送等方面的工作；做好突发事件信息填报工作，确保信息的时效性和真实性；
（5）建立应急管理系统，横向与各专业部门相联，纵向与上下级互联互通，及时接收、发布预警信息，同时向有关地方政府、部门、企业、群众发布预警信息，有针对性地做好预防工作；
（6）做好应急保障，整合应急救援队伍资源；开展包括人力、财力、物力等方面情况的各类应急资源的普查，建立物资储备和调用制度；
（7）加强应急管理工作培训；积极组织对各级领导干部、应急管理人员、应急救援队伍进行培训，提高各级领导处置突发事件的能力和应急管理人员的业务素质；
（8）通过各种渠道，利用各类方式面向从业人员广泛开展相关法律、法规、应急管理知识和紧急情况下预防、避险、自救、互救、减灾等常识教育，增强公众自救互救能力；
（9）发生生产安全事故时按照应急救援指挥部的指令，做好应急救援协调工作。
[bookmark: _Toc9546]2.2应急救援机构及职责
2.2.1应急救援指挥部
长城一矿成立生产安全事故应急救援指挥部（以下简称“指挥部”），负责全面领导、指挥协调事故应急救援工作，应急救援指挥场所设在调度室调度台。
总指挥：党委书记、总经理（或被授权人）
副总指挥：总工程师、安全总监、副总经理及其他班子成员。
[bookmark: _Toc26165][bookmark: _Toc3866]成员：各专业副总工程师、有关技术专家、各专业科室和区队主要负责人，山能救护二大队负责人、内蒙能源医院负责人组成。（成员及联系方式见附件5：附表11）。
[bookmark: _Toc526869056]2.2.2 应急救援指挥部主要职责
（1）全面了解事故灾害各类信息资料，分析把握事态发展变化趋势，及时做出应急救援重大事项决策；
（2）下达应急响应启动命令；
（3）向新矿内蒙古能源、新矿集团公司、山东能源集团和政府有关部门报告事故灾害及应急救援进展情况；
（4）确定派往现场的应急救援队伍、人员和专家内容；
（5）针对事态发展，制定和调整救援方案，整合、调配现场应急资源，组织、协调、指挥现场各救援专业组和事故单位开展救援工作；
（6）根据现场事态发展，超出长城一矿应急处置能力时，及时向新矿内蒙古能源、新矿集团公司、山东能源集团或地方政府有关部门提出支援申请；
（7）强化维稳与舆情管控，指定新闻发言人，审定新闻发布材料；
（8）向新矿内蒙古能源、新矿集团公司、山东能源集团或地方政府到达现场成立应急指挥部后，长城一矿应急救援指挥部立即移交指挥权，并继续做好应急处置工作；
（9）组织应急专家论证并核实符合应急终止条件后，提出终止应急救援意见或建议，应急指挥部做出终止应急响应的决定；
（10）法律、法规及有关文件规定的其他应急救援职责。
2.2.3 总指挥主要职责
（1）作为生产安全事故应急救援工作的第一责任人，全面负责应急救援工作；
（2）根据现场的危险等级、潜在后果等，决定应急响应的启动、终止；
（3）指挥、协调各应急救援专业组工作，科学决策，保障救援工作过程安全有序进行；
（4）协调内外部应急资源的调配，做好应急救援保障工作；
（5）负责向新矿内蒙古能源、新矿集团公司、山东能源集团和政府有关部门报告和对外信息发布，做好舆情管控；
（6）扩大响应时，向新矿内蒙古能源、新矿集团公司、山东能源集团或事故发生地政府应急救援机构提出救援申请；
（7）组织实施24小时应急值班；预警解除、响应终止的责任人；
[bookmark: _Hlk135314284]（8）组织安抚遇险人员和遇险、遇难人员亲属；
（9）法律、法规及有关文件规定的其他应急救援职责。
2.2.4 副总指挥职责
（1）协助总指挥或根据总指挥授权，指挥、指导、协调应急救援工作；
（2）按照职责分工，组织实施救援方案和措施，向总指挥提出有关应急救援建议；
（3）协调、组织应急救援所需应急资源；
（4）按职责分工组织做好伤亡事故的善后处理工作；
（5）按职责做好其他应急救援工作。
2.2.5 现场应急救援指挥部
发生生产安全事故时，在井下或事故现场安全位置设立现场应急救援指挥部，由生产副总经理、带班领导、有关生产部室、兼职矿山救护队、山能救护二大队等部门人员组成，负责落实长城一矿应急救援指挥部救援部署；负责指挥、指导、协调现场应急救援工作；负责事故及救援信息汇报；负责现场安全监督和监护；负责现场救援资源的调配等。当新矿内蒙古能源、新矿集团、能源集团或地方政府成立应急指挥部时，长城一矿现场应急指挥部要相应移交指挥权，并继续配合做好应急处置工作。
[bookmark: _Toc10995][bookmark: _Toc18499][bookmark: _Toc27087]2.2.6应急救援专业组、构成单位职责及行动任务
指挥部下设抢险救灾组、技术专家组、安全监督组、医疗救护组、物资供应组、综合协调组、警戒保卫组、后勤保障组、信息发布组和善后处理组10个应急救援专业组。由长城一矿和各单位相关人员组成，各工作组按照以下职责分工及行动任务开展应急救援工作。各工作组、组成人员和职责分工可根据救援实际需要和政府指挥部架构进行调整。
（1）综合协调组
组  长：生产副总经理（或被授权人）
副组长：调度室主任
成  员：综合办公室、调度室等部门分管负责人。
职责分工及行动任务：负责救援过程的综合协调工作，与新矿内蒙古能源、新矿集团、山能集团、政府及政府相关部门的沟通协调，与行业安全监管、监察部门进行沟通协调，召请协调外部应急救援队伍抢险救灾工作；定期向各救援工作组通报救援进展情况；完成指挥部交办的其他任务。
（2）抢险救灾组
组  长：副总经理  （或被授权人） 
副组长：山能救护二大队负责人
成  员：山能救护二大队或地方救护队、兼职矿山救护队、事故区队负责人。
职责分工及行动任务：负责实施指挥部制定的应急救援方案及安全技术措施；负责现场救援，照明线路、设施的抢修，保证事故抢救用电；负责组织通讯线路、网络设备及设施的抢修，保证通讯畅通等工作；结合救援现场变化，及时对事故救援方案提出修订建议；及时向指挥部汇报灾情及救援情况；完成指挥部交办的其他任务。
（3）技术专家组
组  长：总工程师   （或被授权人）
副组长：分管副总工程师
成  员：专业部室、山能救护二大队或事发当地矿山救护队等部门相关人员，内（外）部专家组成员。
职责分工及行动任务：负责对事故灾害危害程度、范围和发展趋势做出评估、预测；协助指挥部制定救援技术方案及安全措施；对抢救过程中遇到的技术难题及时给予技术指导，并协助指挥部及时修改、补充和调整救援方案；协助分析事故原因和责任；完成指挥部交办的其他任务。
（4）安全监督组
组  长：安全总监  （或被授权人）
副组长：安全监察部党支部副书记
成  员：安全监察部有关人员
职责分工及行动任务：负责事故救援过程中的现场安全监督工作；监督检查救援方案及措施的实施情况；按照事故类别分别制定人员防护要求等；配合上级单位开展事故调查；完成指挥部交办的其他任务。
（5）医疗救护组
组  长：综合办公室主任（或被授权人）
副组长：内蒙能源医院负责人
成  员：井口保健站人员、内蒙能源医院各科医护人员
职责分工及行动任务：负责伤员的医疗救治、转送和卫生防疫工作、消杀等；指导事故现场抢救人员采取正确有效的方法对伤员进行急救；组织调动和协调内外部医疗救护资源和医疗专家；提供应急救援期间所需药品、医疗器械、装备；负责现场救援人员的医疗防护；完成指挥部交办的其他任务。
（6）物资供应组
组  长：经营副总经理（或被授权人）
副组长：运营管理部副主任
成  员：机电管理部、运营管理部有关人员
职责分工及行动任务：负责组织抢险救援所需各种物资装备、器材的调度、运送和供应；保障抢险救援人员办公需要；完成指挥部交办的其他任务。
（7）警戒保卫组
组  长：综合服务中心主任（或被授权人）
副组长：综合服务中心副主任
成  员：综合服务中心有关人员
职责分工及行动任务：负责事故单位地面现场人员疏散、治安警戒、交通管制和维持秩序等工作；封闭相关场所，杜绝无关人员进入事故救援现场；需要时与当地政府公安部门进行沟通协调；完成指挥部交办的其他任务。
（8）后勤保障组
组  长：机电副总经理 （或被授权人） 
副组长：机电副总工程师
成  员：山能发展服务、财务管理部、机电管理部人员
职责分工及行动任务：负责抢险救灾人员和工伤人员家属的接待、食宿、车辆、后勤物资的保障；应急通讯、信息网络畅通；抢险资金及时划拔；协调地企关系等；完成指挥部交办的其他任务。
（9）信息发布组
组  长：党委副书记、工会主席、纪委书记 （或被授权人） 
副组长：副总工程师
成  员：事故专业部室副总工程师、专业部室人员、调度室有关人员
职责分工及行动任务：负责统一掌握事故态势，收集救援行动等有关信息资料；由救援总指挥授权向有关人员、单位、媒体等通报事故及救援开展情况；及时收集、跟踪新闻媒体、网络、社会公众等舆情信息；完成指挥部交办的其他任务。
（10）善后处理组
组  长：副总工程师（或被授权人） 
副组长：财务管理部主任
成  员：党群工作部、党委组织部、综合办公室（人力资源部）、运营管理部有关人员。
职责分工及行动任务：负责核实遇难者身份、了解掌握其家庭情况、通知遇难者亲属；负责伤亡人员家属安抚、抚恤、理赔等善后工作；负责污染物处理；完成指挥部交办的其他任务。
[bookmark: _Toc29569]2.3 应急机构通讯录
为保证本单位应急管理通讯及专家能够及时联系，由应急管理办公室负责每月核实一次，确保通讯录电话能准确联系（见附件5：附表8~附表12）。
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3.1.1.1 应急值守
调度室实行24小时值班制度，调度室值班调度员通过24小时值班调度电话接收事故信息，负责接收、通报、上报事故信息。
应急值守电话：999351（0477-7869351）、999251（0477-7869251）
邮箱：ccykdds@163.com
3.1.1.2 事故信息接收
（1）调度室值班调度员通过工业视频、安全监测监控、人员位置监控、水文观测、降雨量观测、冲击地压等系统获取事故信息。
（2）调度室值班调度员通过语音广播、手机、调度通讯等设备获取事故信息或有关灾害事故预警信息。
3.1.1.3 内部通报
任何单位和个人发现生产安全事故后，在确保自身安全的前提下向调度室报告后，调度室值班调度员应及时了解事故概况并记录，使用调度通讯电话（或应急管理平台）分别汇报调度室主任、值班领导、带班领导。根据不同事故类型，分别汇报分管副总师、分管副总经理、安全总监、总工程师、总经理，同时通知安全监察部、分管专业部门和相关部门的负责人。紧急情况直接汇报总经理。
3.1.1.4 信息上报
总指挥是生产安全事故信息报告的第一责任人，对信息报送工作全面负责。事故报告应当及时、准确、完整，任何单位和个人对事故不得迟报、漏报、谎报或者瞒报。
3.1.1.4.1 企业内部上报程序
（1）发生一般生产安全事故，接到事故信息报告后，总指挥（授权人）必须在事故发生后20分钟内向新矿内蒙古能源、新矿集团公司电话报告初步情况，30分钟内书面报告基本情况。
（2）发生较大及以上事故（含较大涉险事故），总指挥（或被授权人）必须立即向新矿内蒙古能源公司、新矿集团公司报告，同时向山东能源集团总调度室汇报，30分钟内书面报告基本情况。
（3）事故信息上报先期可用电话口头初报，后期通过传真、邮箱等方式书面汇报，事故信息报送以书面报告为主。对现场情况复杂、难以掌握全部情况的，可以先报事件、再核实情况，不能因核实情况而延误上报时间（生产安全事故快报单及续报单见附件6：附表14、20）。
事故信息电话报告内容：
①事故发生单位的名称、地址；
②事故发生的时间、地点；
③事故类别；
④事故已经造成或者可能造成的伤亡人数(包括下落不明、涉险的人数)。 
事故信息书面报告内容：
①事故发生单位的名称、地址、行业、产能等基本情况；
②事故发生时间、地点及事故现场情况；
③事故类型及简要经过（包括抢险救灾进展情况）；
④事故已经造成或者可能造成的伤亡人数（包括下落不明、被困或涉险的人数）和初步估计的直接经济损失；
⑤已经采取的措施；
⑥向政府相关部门报告情况；
⑦其他应当报告的情况；
（4）事故发生后，应急响应结束前，每天上午、下午向新矿内蒙古能源、新矿集团、能源集团总调度室汇报。在事故现场发生重大变化，或事故救援方案发生重大变更，或应急救援发生重大变化时，随时汇报。
3.1.1.4.2 政府部门上报程序
（1）发生一般事故的，总指挥（或被授权人）必须在事故发生后15分钟内向鄂托克前旗应急管理局，鄂尔多斯市应急管理局、国家矿山安全监察局内蒙古局监察执法一处电话初步报告基本情况。事故现场有关人员可以直接向鄂托克前旗应急管理局，鄂尔多斯市应急管理局、国家矿山安全监察局内蒙古局监察执法一处报告，30分钟内书面报告基本情况。
（2）发生较大及以上事故（含较大涉险事故）的，立即向第一款规定的政府有关机构报告的同时，应当在30分钟内报告内蒙古自治区应急管理厅、国家矿山安全监察局内蒙古局，30分钟内书面报告基本情况。
（3）发生重大、特别重大生产安全事故的，立即向第一款、第二款规定的政府有关机构报告的同时，可以立即报告国家应急管理部、国家矿山安全监察局，30分钟内书面报告基本情况。
（4）事故信息报告的方式先期以电话报告，后期通过传真、邮件等方式书面报告。事故信息报送以书面报告为主。对现场情况复杂、难以掌握全部情况的，可以先报事件、再核实情况，不能因核实情况而延误上报时间。
事故信息电话快报的内容包括：
①事故发生单位的名称、地址、性质；
②事故发生的时间、地点；
③事故已经造成或者可能造成的伤亡人数（包括下落不明、涉险的人数）。
事故信息书面报告的内容包括：
①事故发生单位的名称、地址、行业、产能等基本情况；
②事故发生时间、地点及事故现场情况；
③事故类型及简要经过（包括抢险救灾进展情况）；
④事故已经造成或者可能造成的伤亡人数（包括下落不明、被困或涉险的人数）和初步估计的直接经济损失；
⑤已经采取的措施；
⑥向政府相关部门报告情况；
⑦其他应当报告的情况；
（5）初次报告由于情况不明暂未报告的内容，应当在情况清楚后及时续报。
（6）事故报告后，出现新情况的（包括事故抢险救援进展情况），及时补报或者续报，其中，事故伤亡人数发生变化的，在变化后24小时内补报或者续报。自事故发生之日起30日内，事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补报。道路交通事故、火灾事故自发生之日起7日内，事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补报。
（7）事故报告应当及时、准确、完整，任何单位和个人不得瞒报、谎报或者迟报。
（8）因自然灾害或者在生产过程中疑似因病造成从业人员死亡的，应当按照生产安全事故报告程序上报。
（9）上级应急救援有关部门及救援单位联系方式见（附件5：附表10-11）
3.1.1.5 外部有关部门或单位事故信息通报
（1）事故接报后，调度室值班调度员根据总指挥（或被授权人）授权，以电话或传真方式通知内外部专家、内外部单位和部门（内部专家联系方式见附件5：附表10-11）。
（2）事故可能危及长城一矿外部相邻单位的，按照指挥部总指挥（授权人）指令，由调度室值班调度员负责将事故快报单和续报单抄送受威胁单位，提示其做好应急准备。必要时，由信息发布组起草新闻信息发布材料，报指挥部同意，由总指挥（或被授权人）采用新闻发布会的形式向本单位以外的有关部门或单位通报事故信息，提示其做好应急准备。
[bookmark: _Toc438365980]3.1.2 信息处置与研判
（1）接到事故报告后，接到事故报告后，总经理、值班矿领导应迅速赶到调度室，立即开展事故信息分析和研判，指导开展先期应急处置。根据事故的性质、严重程度、影响范围及可控性，由总经理（授权人）宣布启动应急预案，成立应急救援指挥部。结合响应分级的条件，应急指挥部总指挥（授权人）做出应急响应决策，明确并宣布应急响应等，或者依据事故信息达到响应启动的条件自动启动。
（2）若未达到启动条件，应急指挥部总指挥（授权人）做出预警启动的决策，做好应急准备，实时跟踪事态发展。
（3）响应启动后，应急指挥部随时跟踪事态的发展，科学分析以及应急处置需求，随时调整响应级别，避免响应不足或过度响应。
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3.2.1 预警启动
3.2.1.1 预警信息发布渠道、方式
调度室采用井上下通讯（有线电话、应急广播、手机、应急平台）、人员位置监控系统紧急呼叫、语音广播系统、现场通知等方式，向现场人员和有关人员发布生产安全事故预警信息。
3.2.1.2 预警信息内容
（1）采区回风巷、采掘工作面回风巷风流中甲烷浓度超过1.0%或者二氧化碳浓度达到1.5%的；
（2）岩巷掘进遇到煤线、揭穿煤层或者接近地质破坏带时，发现瓦斯大量增加或者其他异常的；
（3）采掘工作面及其他作业地点风流中、电动机或者其开关安设地点附近 20m 以内风流中的甲烷浓度达到1.5%的；
（4）采掘工作面及其他巷道内，体积大于0.5m³的空间内积聚的甲烷浓度达到2.0%的；采掘工作面风流中二氧化碳浓度达到1.5%的；
（5）井下发生明显响煤炮声，喷孔、顶钻，煤壁外鼓、掉渣，瓦斯涌出持续增大或者忽大忽小，煤尘增大等煤与瓦斯突出征兆的；
（6）井下发现有煤层变湿、挂红、挂汗、空气变冷、出现雾气、水叫、顶板来压、淋水加大（含砂）、底板鼓起或者裂隙渗水、钻孔喷水、煤壁溃水、水色发浑、有臭味等透水、突水、溃水征兆的；
（7）井口附近或者开采塌陷波及区域的地表出现滑坡、泥石流等地质灾害威胁煤矿安全的；
（8）在探放水钻进时，发现煤岩松软、片帮、来压或者钻孔中水压、水量突然增大和顶钻等突（透）水征兆的；
（9）井田及周边地面水体水位突然下降原因不明的；
（10）当地暴雨、洪水等自然灾害预警等级为红色（一级）、橙色（二级）的；
（11）发现外因火灾时，但火灾位置附近无立即能投入使用的灭火水管、灭火器材等灭火工具，不具备立即扑灭条件的；虽具备立即扑灭条件但短时间内不能立即扑灭的；火灾发展迅速，灾区一氧化碳浓度超过800ppm 或者巷道能见度小于5米或者已发生风流紊乱逆转的；
（12）发现巷道、采空区等地点煤层自然发火或者出现煤层自然发火征兆的； 
（13）冲击地压危险区域日常监测预警有冲击地压危险的；施工预卸压孔时出现顶钻、卡钻、喷钻的；
（14）采掘作业地点出现强烈震动、巨响、瞬间底（帮）鼓、煤岩弹射等动力现象的； 
（15）发生M2.0级及以上矿震或塌陷的； 
（16）顶板压力增大使支架变形、煤壁外鼓，片帮、顶板冒落增多、底鼓严重的；
（17)全矿井计划外停电且不能立即有效恢复的；
（18）主要通风机发生故障，通风系统遭到破坏，不能保证矿井正常通风的；
（19）调度室等部门收到或接到的可能发生事故信息的；
（20）上级公司、地方政府或上级有关部门公开发布的预报信息的；
（21）经风险评估得出的可能发生重特大事故的发展趋势报告的；
（22）各级监管监察部门检查发现重大隐患的；
（23）其他危及井下人员安全险情的。
3.2.2响应准备
预警启动后，应急救援指挥部进入预备状态。调度室值班人员按照本应急预案提供的应急资源信息，立即通知相关应急救援队伍、医疗队伍、专家队伍、物资（设备）储备、通讯、供电、后勤、治安保障等单位或部门，做好响应准备工作。
3.2.3预警解除
3.2.3.1 预警解除的基本条件
（1）隐患排查治理完成，危险已经解除；
（2）可能导致次生、衍生事故隐患已经消除；
（3）预警情形得到控制，现场安全环境符合有关标准；
（4）现场设备及设施安全状态正常；
（5）员工无不安全行为，管理无缺陷；
（6）有事实证明不可能发生突发事件或者预警事项不可能再次发生的。
3.2.3.2 预警解除的要求
经技术专家组评估，预警涉及的危险或隐患得到有效控制或已经解除，做出预警解除决定。
3.2.3.3 预警解除的责任人
由应急救援指挥部总指挥（或被授权人）负责宣布解除预警状态。
[bookmark: _Toc10552][bookmark: _Toc27008][bookmark: _Toc218]3.3 响应启动
3.3.1 确定响应级别
事故发生后，指挥部依据事故的性质、事故危害程度、影响范围、人员伤亡被困、下落不明及涉险人数、造成的直接经济损失和矿井控制事故现场事态的能力，结合分级响应条件，确定矿井应急响应级别。矿井应急响应级别按照本预案“1.3.1应急响应分级”，确定应急响应级别。
（1）Ⅲ级响应：达到启动Ⅲ级应急响应条件的，由现场负责人启动现场处置方案，根据事故性质和严重程度，组织现场人员进行应急处置和自救互救，上一级应急响应进入预备状态。若事态扩大，立即汇报并请求增援。
（2）Ⅱ级响应：达到Ⅱ级应急响应条件的，由总指挥（被授权人）启动Ⅱ级应急响应，第一副总指挥（分管副总经理）按照职责牵头负责事故应急处置和救援，上一级应急响应进入准备状态。
（3）Ⅰ级响应：达到启动Ⅰ级响应条件时，由总指挥（被授权人）启动Ⅰ级应急响应，组织应急指挥部成员及各应急救援专业组开展应急救援工作。
发生矿井不能有效处置的事故，或者矿井在启动Ⅰ级应急响应时，在应急处置和救援过程中事态无法控制需扩大应急响应，报请新矿内蒙古能源、新矿集团公司、山东能源集团和地方政府部门增援，上级应急救援指挥部成立到位后，本单位应急救援指挥部指挥权移交给上级应急救援指挥部，本预案涉及的相关人员应随时接受上级公司或政府有关部门应急指挥部的指令，落实救援任务。
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3.3.2 召开应急会议
（1）调度室根据事故性质和总指挥（被授权人）指令，立即通知指挥部成员、各救援专业组相关人员及有关单位、部门人员到调度室会议室参加应急会议（不能到达现场的可以通过视频等形式参加）。
（2）应急会议由总指挥（授权人）主持召开，会议内容包括但不限于：
①通报生产安全事故情况；
②确定现场应急救援方案和应急处置措施；
③确定各应急救援专业组工作任务；
④判断所需调配的内外部应急资源；
⑤确定应急上报的有关部门和内容。
（3）总指挥（授权人）根据事态发展及现场处置情况，适时召开后续应急会议。
（4）各应急救援专业组适时召开组内会议，落实组内工作任务，及时将会议情况及决定事项报告现场应急指挥部。
3.3.3 信息上报
总经理是生产安全事故信息报告的第一责任人，对信息报送工作全面负责。事故报告应当及时、准确、完整，任何单位和个人对事故不得迟报、漏报、谎报或者瞒报。
信息上报按本预案“3.1.1.4信息上报”的要求执行
3.3.4 资源协调
根据事故性质和严重程度，按照应急预案提供的应急资源信息，经指挥部批准由综合协调组协调专（兼）职应急救援队伍、医疗救护队伍、技术专家成员、警戒保卫人员等，按照分工展开救援工作。指挥部根据事故救援需要，及时调集各类应急救援物资和设备，必要时由指挥部提出申请外援。
3.3.5 信息公开
信息发布组及时收集、汇总事故发展态势及现场救援信息，遵照“实事求是、客观公正、及时准确”原则，拟定信息发布材料，报应急救援指挥部审查批准后，及时向社会发布事故应急救援有关信息。必要时，采用新闻发布会的形式进行，信息发言人由信息发布组组长或授权专人，统一通报事故及救援等有关信息。
3.3.6 后勤保障
后勤保障组与物资供应组应根据应急会议工作安排及事故救援工作开展情况，做好后勤保障工作。做好救援人员生活、救援期间办公设施和车辆调度相关工作事宜，提前调集救援所需物资设备；做好伤亡或被困人员家属接待、食宿、车辆保障等工作。必要时，报请新矿内蒙古能源、新矿集团公司、山东能源集团或上级政府协调接待服务机构承担紧急接待任务和其它后勤保障工作。
3.3.7 财力保障
后勤保障组根据应急会议工作安排及指挥部指令，紧急调拔应急资金，保障应急救援资金及时到位。遇到资金困难应及时上报新矿内蒙古能源、新矿集团公司、山东能源集团进行协调解决。
[bookmark: _Toc369][bookmark: _Toc30005][bookmark: _Toc30414]3.4 应急处置
应急处置工作应坚持以人为本、生命至上，科学施救原则，全力以赴抢救遇险人员，确保应急救援人员安全，防范次生、衍生事故的发生。
（1）指挥部是事故现场应急处置的最高决策指挥机构，实行总指挥负责制，全权指挥事故应急处置和救援工作。事故发生后，应立即启动应急响应，组织抢救遇险人员，控制事故危险源，封锁危险场所。要充分发挥专家组、现场管理人员、专业技术人员和救援队伍指挥员的作用，实行科学决策，杜绝盲目施救。
（2）事故发生后，要及时通知可能受到事故影响的人员撤离，准确统计事故发生地点及遇险人数、安全升井（撤离）人数，确定事故被困或下落不明人数、人员分布情况和可能被困地点，指挥救援人员快速、科学实施救援。
（3）各救援工作组在指挥部的统一指挥下，按照各自职责开展救援工作。指挥部办公室按指挥部指令协调各救援工作组之间的工作关系，督导救援工作落实情况，及时向指挥部汇报各救援工作组工作情况和救援进展情况。
（4）专职救援队伍指挥员应参与制订救援方案，并组织实施救援。救援过程中，救援人员必须严格遵守各类安全规程，遇有突发情况危及救援人员安全时，救援队伍指挥员有权作出人员撤离等处置决定，并及时报告指挥部。
（5）若有多支应急救援队伍参加救援，指挥部应及时向参加救援的应急救援队伍提供相关技术资料和信息，加强协调联动。在救援过程中，因事故情况复杂、救援难度大等因素，发生可能直接威胁救援人员安全、造成次生、衍生事故等危险时，指挥部要组织专家充分论证，作出是否暂停或终止救援的决定。
3.4.1 警戒疏散措施
（1）井下发生事故或险情，根据《煤矿灾害情况发生重大变化及时报告和出现事故征兆等紧急情况及时撤人工作的通知》和“三分钟通知到井下”等要求，通过电话通知、口头引导、语音广播等方式，疏散引导现场人员安全、迅速、有序地撤出井下受事故影响区域；
（2）事故影响区域外，在安全地点设置警戒岗哨、警戒线、划定警戒区，严格限制出入，防止无关人员进入事故现场。
（3）地面发生事故或险情，立即疏散事故地点及受事故影响区域人员。
（4）警戒保卫组要根据矿井周围的外部环境，调集足够警戒力量，分小组对通往井下或事故现场的各个通道实施警戒，对重点人员进行管控，非指挥部同意严禁入内。事故救援期间加强对重点地区、重点场所、重点人群、重要物资设备的防范保护，确保救援期间的救援秩序。
（5）当事故可能危及周边安全时，及时向周边受影响区域政府部门通报情况，组织开展紧急疏散撤离。
3.4.2 人员搜救措施
（1）事故区队、安全监察部、机电管理部要及时、准确统计事故发生时事故地点及井下的实际人数、安全升井（撤离）人数，确认灾区伤亡、被困或者下落不明人数，伤亡、被困人员或者下落不明分布情况和可能被困地点，以便救援人员有针对性实施有效救援。
（2）在确保救援人员安全的前提下，由专业救援队伍对涉险或被困人员进行搜救，及时将涉险或被困人员转移至安全地带。遇有突发情况危及救援人员安全时，救援队伍指挥员有权作出处置决定，并及时报告指挥部。
3.4.3 医疗救治措施
医疗救护组要根据事故性质调集有关医疗专家、专业医务人员和足够救护车辆，迅速赶赴事故现场对脱险人员实施医疗救护，或在地面待命等待救援，必要时下井进入现场实施紧急救治。
3.4.4 现场监测措施
（1）事故发生后，指挥部应安排专业人员通过监测监控、人员定位、视频监控等系统对事故现场进行实时监测，出现异常情况，随时向指挥部汇报。
（2）在抢险救援期间，专业救援队伍对现场有毒有害气体、可燃气体、氧气浓度、环境温度等指标进行现场监测，监测现场压力容器、液体容器有无跑冒滴漏或损伤，及时排除有毒有害气体或物质，确保救援人员和被困人员安全。
（3）监测监控系统损坏时，要尽快恢复灾区现场各类安全监测监控系统，做到对事故现场各种参数24小时连续不间断监测监控，为现场应急处置提供技术支撑。
3.4.5 技术支持措施
根据事故类型、事态进展、救援技术难点，技术专家组协调内、外部技术资源，研究制定调整救援技术方案、安全技术措施，为抢险救援提供技术支持，为指挥部决策提供依据。必要时由应急救援指挥部报请新矿内蒙古能源、新矿集团、能源集团或地方政府部门给予技术支持。
3.4.6 工程抢险措施
（1）抢险救灾组根据事故类型、事态进展，调集专业抢险队伍、装备，按照应急处置和救援技术方案开展工程抢险，防止事态扩大。
（2）物资供应组应根据事故性质提前调集救援所需物资，动态掌握救援物资设备运抵的位置和时间，保证在规定时间内调集运达到救援现场，满足应急处置和救援的需求。
3.4.7 环境保护措施
事故发生及救援期间，指挥部应组织矿山救援队及相关监测人员对事故现场及影响区域等环境气体、水样等进行检测。事故救援过程中做好粉尘、矿井污水、危险废物、有毒有害气体等污染物排放的控制，发现造成环境污染时立即采取相关措施，尽量减少环境破坏。必要时，可委托有资质的环境检测等部门对环境污染进行检测、评估和治理。
3.4.8 人员防护措施
（1）所有进入事故、涉险区域搜救人员，必须穿戴个人防护装备，无关人员不得进入事故、涉险区域。
（2）矿山救援队救援人员应根据事故的类别、性质，采取相应的安全防护措施。进入事故、涉险区域时，应按《矿山救援规程》等相关规定，佩戴安全防护装备。
（3）在抢险救援过程中，应持续监测事故、涉险区域气体成分、风流、温度、水位、支护情况等，适时采取防护措施。
（4）优先使用智能救援设备进入事故、涉险区域进行侦察、监测、搜救。
[bookmark: _Toc18344][bookmark: _Toc7050][bookmark: _Toc22794]3.5 应急支援
3.5.1 向外部力量请求支援程序及要求
发生超出Ⅰ级应急响应范围，矿井不能有效处置的事故时；在应急处置过程中事态无法控制或事故不能及时控制有扩大趋势时，需扩大应急支援时由应急救援指挥部及时报请新矿内蒙古能源、新矿集团公司、山东能源集团或当地政府进行应急支援。
3.5.2 联动程序及要求
（1）在外部救援力量未到达矿井时，本级预案中涉及的有关人员根据上级指令落实抢险任务，竭尽可能防止事故扩大；做好外部救援力量到达矿井的前期准备工作。
（2）外部力量到达后指挥部向到达现场的外部救援力量提供相关技术资料、事故及救援信息和已采取的处置方法
（3）按照上级应急指挥部的指令，结合应急救援实际，合理划分各支救援单位负责区域、时段，确定交接内容。
（4）开通医疗单位绿色通道，提供受伤人数、伤情、事故类型等情况；在井口或井下设立医疗急救点，安排专人引导、接送伤员。
3.5.3 指挥权移交
上级单位或上级政府应急指挥部成立后，长城一矿应急救援指挥部指挥权移交给上级应急救援指挥部。本预案涉及的有关人员随时接受上级应急指挥部的指令，落实救援任务。
[bookmark: _Toc23351][bookmark: _Toc6676]3.6 响应终止
3.6.1 响应终止条件
（1）事故造成的伤亡人员、被困或者下落不明人员搜救完毕并妥善安置；
（2）现场得以控制，危害不再发展，灾害不再扩大；
（3）次生、衍生事故隐患已经消除；
（4）环境符合有关标准；
（5）社会影响基本消除。
3.6.2 响应终止要求
在生产安全事故应急救援过程中，发现可能直接危及应急救援人员生命安全的紧急情况时，或因客观条件导致无法实施救援时，经专家组论证，应急指挥部提出暂停应急救援或响应终止的决定，必要时，报请上级政府批准同意。
3.6.3 响应终止责任人
应急响应终止由总指挥（授权人）宣布。
[bookmark: _Toc4488][bookmark: _Toc53229335][bookmark: _Toc385833821][bookmark: _Toc56][bookmark: _Toc1544][bookmark: _Toc3945][bookmark: _Toc30996]4 后期处置
[bookmark: _Toc14400][bookmark: _Toc25456][bookmark: _Toc17221][bookmark: _Toc162208571][bookmark: _Toc27947][bookmark: _Toc19112][bookmark: _Toc8588][bookmark: _Toc15813]4.1 事故情况上报事项
应急响应结束后，应及时将经核实确定后的事故发生的时间、地点、性质、经过、事故类别、初步原因分析、救援过程、伤亡情况、经济损失等必要的事故相关情况，按规定上报相关行业安全监管监察部门。
[bookmark: _Toc5047][bookmark: _Toc162208572][bookmark: _Toc19942][bookmark: _Toc438196840][bookmark: _Toc25550][bookmark: _Toc28275][bookmark: _Toc4778][bookmark: _Toc18002]4.2 向事故调查组移交的相关事项
根据事故调查组需求，及时将与事故相关的文件、规章制度、技术资料、图纸、物证等移交事故调查处理小组，并配合好事故调查工作。
[bookmark: _Toc25903]4.3 污染物处理
安全监察部牵头组织专业部室制定污染物收集、清理、处理方案和安全措施，各责任单位负责处理污染物，并参照相应污染物处理的国家及行业标准进行验收。
[bookmark: _Toc14735][bookmark: _Toc18673]4.4 生产秩序恢复
[bookmark: _Hlk109224141]生产秩序恢复前由总指挥组织制定复工复产方案和安全技术措施，组织排查治理事故隐患，自查验收与新矿集团公司初步验收合格后，报请地方政府煤矿安全监管部门验收，验收合格后，方可恢复生产。
[bookmark: _Toc24587][bookmark: _Toc10950][bookmark: _Hlk132617665]4.5 人员安置
人员安置由善后处理组负责，党群工作部（纪委）、党委组织部（人力资源部）、运营管理部、财务管理部、治安保障中心、事故单位，在善后处理组组长（或被授权人）的带领下，根据有关标准制定赔偿方案，对受事故影响及遇难人员亲属进行安置、补偿，协助保险公司开展相关保险理赔；运营管理部法务人员负责相关法律咨询。同时，做好受伤员工的医疗救治，事故区域的卫生防疫工作，做好遇险人员、遇难人员家属、救援人员的心理疏导、干预。
[bookmark: _Toc18418]4.6 善后处理
善后处理组组织相关单位及部门，依据《山东省安全生产条例》《工伤保险条例》《社会保险法》等法律法规及规定做好善后处理工作。
[bookmark: _Toc28716][bookmark: _Toc27544]4.7 应急救援工作总结
（1）应急领导小组组织相关单位、部门，对抢险过程和应急救援能力等进行认真分析、评估和总结。各工作组根据救灾过程写出小组总结报告，应急救援指挥部要在各救援小组总结报告的基础上，写出综合应急救援总结报告，对应急预案的启动、决策、指挥、抢险救援和后勤保障等全过程进行评估，总结经验教训，提出改进意见和建议。事故应急救援总结评估报告内容包括：
①事故基本情况；
②先期处置情况及事故信息接收、流转与报送情况；
③应急预案实施情况；
④组织指挥情况；
⑤现场救援方案制定及执行情况；
⑥现场应急救援队伍工作情况；
⑦现场管理和信息发布情况；
⑧应急资源保障情况；
⑨防控环境影响措施的执行情况；
⑩救援成效、经验和教训；
⑪相关建议。
（2）事故单位对于在救援中损耗的应急物资必须补充更换配备，始终保持完好状态，长城一矿负责监督落实。
[bookmark: _Toc26184]5 应急保障
[bookmark: _Toc7746]5.1 通信与信息保障
（1）井下信息保障
机电管理部建设了矿井调度通信系统、井下广播系统及人员定位系统，机运工区建立了通信线路和系统的保障人员，并设通讯备品备件，日常维护资源充足。调度通讯系统均具备群呼、组呼、强插、强拆及录音功能，紧急情况下可迅速通知井下人员；广播系统具备群呼、组呼功能，并与调度通信系统进行融合；人员定位系统按照精准定位进行系统建设。
（2）地面信息保障
①信息机房实现双路供电，并备有大容量ups后备电源。
②信息机房配备通讯设备相关配件，在设备故障的时候可以随时更换，保证通讯的正常运行。
③通信与信息保障部门、负责人的通讯联系方式，随单位、人员变化及时更新。
（3）外部通讯保障
①长城一矿与榆树井煤矿、长城六矿有环网保护，装有华三H3C S7503两套地面网络交换机为通讯系统提供链路保障，以避免因网络故障造成的通讯中断。
（4）应急通信与信息保障备用方案。
①矿井内部联通：通信电缆、光缆分别沿主斜井及副斜井、东区立井井筒敷设至井底汇接，互为备用。应急情况下，可利用非事故救援区域通讯、网络链路设施设备紧急联通、扩容事故救援区域相关通信、网络设备设施。
②矿井外部联通：协调外部资源，调用移动应急通信保障车进驻矿井救援现场。
③井下通讯联络备用方案：当事故发生后，事故地点井下通讯联络失效时，应采用敲击管路联络信号的求救方法与事故被困人员进行联络。
（5）应急通信与信息保障责任人：长城一矿信息中心负责人闫延卿，值班电话：0477-7869388（999399）。
[bookmark: _Toc26006][bookmark: _Toc53229338][bookmark: _Toc1099][bookmark: _Toc13154]5.2 应急队伍保障
5.2.1 专职应急救援队伍
山能救护二大队驻地榆树井煤矿，距本矿13公里，可于30分钟内到达本矿。中心下设综合管理、战训工作两个部室及13加强中队。13中队目前共42人，设中队长1人，副中队长2人，技术员1人；下设4支救援小队，每支小队9人，每小队设正、副小队长各1人；另外，中队设有综合科室1个，共计2人，负责上级文件收发、综合战训、后勤保障等工作。目前榆树井驻地配有4辆救护车、1辆指挥车；救护管理中心配有较先进的救援装备、侦检装备、通讯装备和交通工具，主要承担长城一矿、二矿、三矿、五矿、六矿、榆树井、新上海一号的抢险救灾和安全技术服务任务。
5.2.2 兼职矿山救护队伍
长城一矿兼职矿山救护队在册兼职矿山救护指战员21人，另配备专职装备管理员1人，设专职队长1人，副队长1人，兼职技术员1人。下设2个救护小队，每个小队由9人组成。兼职矿山救护队实行专职队长负责制、队员“一岗双责”制管理，并由专职队长具体负责各项日常工作和管理。
兼职矿山救护队基本装备配备和救护队指战员个人基本装备配备按照《矿山救援规程》要求的技术装备配备标准配置。在管理上兼职救护队直属矿安全总监领导，业务上受矿井签订救护技术服务协议的专业救护队指导。负责对矿井事故进行先期处置，能够协助专业矿山救护队处理矿井事故。长城一矿兼职救护队目前在册21人，均经过省级矿山救援指挥机构组织的培训，持证上岗。
长城一矿兼职矿山救护队主要装备配备情况：4h正压氧气呼吸器22台、备用2h正压氧气呼吸器2台、自动苏生器2台、灾区电话和引路线一套、灭火器20台、个人防护装备20套、各类气体检测仪器、正压负压担架等应急救援装备。符合《矿山救援规程》兼职救护队装备配备标准要求，满足应急救援需要。长城一矿兼职矿山救护队保持战备值班，接到通知后20分钟到达集合地点。
5.2.3 应急专家队伍
[bookmark: OLE_LINK8][bookmark: OLE_LINK9]建立了工程技术人员组成的应急救援专家队伍，覆盖了矿井灾害的各专业领域。（见附件5：附表10、附表11）
[bookmark: _Toc31254][bookmark: _Toc23882][bookmark: _Toc29926]5.3 应急物资装备保障
（1）长城一矿井上建立了“雨季三防”雨季三防应急设备库、井上消防材料库，矿井+750m水平、920水平建立了井下消防材料库。应急设备及物资存放于设备库，地面各生产单位也建立了相应的应急救援物资库。各单位的应急物资和装备的基本情况、存放位置等。安排专人负责以上应急物资装备的管理工作，在现场建立台账进行记录，每月进行更新及补充。（见附件4：附表1~附表4）
（2）长城一矿相邻各矿井均建有应急救援物资和设备储备仓库，必要时可以申请新矿内蒙古能源紧急调用。储备资源不能满足救灾需要时，由指挥部及时请求新矿内蒙古能源有限责任公司、新汶矿业集团有限责任公司或地方政府支援。
[bookmark: _Toc618][bookmark: _Toc3105][bookmark: _Toc2705]5.4 其他保障
5.4.1 能源保障
（1）地面供电系统
矿井10kV配电系统采用放射式馈出，引自矿井西区35kV箱式变电站10kV母线。
主斜井井口房变配电室、副斜井提升机房变配电室、通风机房配电室、空压机房配电室、工业场地水处理站10/0.4kV箱变、锅炉房10/0.4kV变电所均采用双回路供电，单身宿舍箱变为单回路供电。
主斜井井口房变配电室设KYN28-12型高压开关柜17台担负着主斜井胶带运输机的供配电。副斜井提升机房变配电室、通风机房配电室、空压机房配电室等变配电室均采用现有的供配电设备，担负现有副斜井提升机、通风机、压风机等用电设备负荷的供配电。
东区副立井提升机房变配电室、东区通风机房配电室、东区空压机房配电室均采用双回路供电，东区制氮机房采用单回路供电，其电源均引自东区10kV变电所。副立井提升机房变配电室内设全数字直流提升机电控装置1套主要担负着副立井提升机的供配电。东区通风机房配电室内设KYN28-12型高压开关柜13台，主要担负通风机的供配电。东区空压机房配电室内设KYN28-12型高压开关柜14台，主要担负压风机、锅炉房、日用消防水泵房、井口房等地面低压供配电。东区制氮机房变电所设KYN28-12型高压开关柜6台，主要供制氮机房本身供电。
（2）井下供电系统
1.入井电源
10kV下井电缆共6回，其中西区4回，东区2回。西区下井电缆引自矿井西区35kV箱式变电站10kV不同母线段，其中2回下井电缆经主斜井敷设至西区井下+ 920水平中央变电所，电缆选用MYJV22-8.7/10kV3×185mm2矿用交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆。其中2回下井电缆经主斜井敷设至西区井下+ 650水平中央变电所，电缆选用MYJV22-8.7/10kV3×120mm2矿用交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆。东区2回下井电缆引自矿井西区35kV箱式变电站10kV不同母线段，两回从西区向东区直接埋地敷设至东区副立井，经副立井至副立井井底中央变电所，电缆选用MYJV42(22)-8.7/10kV 3×240mm2矿用交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆。
2.井下主要变电所、配电点
井下设+920中央变电所、+650中央变电所、+750中央变电所、五采区变电所，井下另外设有采掘工作面配电点等。为井下水泵房、带式输送机配电点、提升机（绞车）配电点、架空乘人装置配电点、采掘工作面等相关区域负荷供电。
（3）采区供电
设+750采区变电所一个，双回路供电，两趟电缆分别引自+750中央变电所10kVⅠ、Ⅱ段母线，两回路电缆沿+750大巷敷设，I回路采用MYJV22-10kV/3×70mm2-1200m交联聚乙烯绝缘钢丝铠装高压电缆，II回路采用MYJV22-10kV/3×70mm2-1200m交联聚乙烯绝缘钢丝铠装高压电缆。
（4）应急电源
为提高矿井供电的安全可靠性，长城一矿配置一台柴油发电机组（常用功率为2400kW、输出电压为10.5kV），当矿井双回路进线电源停电的情况下，启动应急电源车向副井提升机供电，将井下人员快速提升出井。
5.4.2 经费保障
（1）应急专项经费来源。安全生产事故应急救援资金从安全生产费用中列支，应急费用不低于300万元，财务管理部确保费用及时到位。
（2）使用范围。主要用于生产安全事故的应急救援。
（3）监督管理。应急救援储备金应做到专款专用。由纪委（监察）部门监督使用，并保证资金到位。
5.4.3 交通运输保障
调度室负责安排机运工区组织井下人员的救援运输任务，物资供应组负责安排井上运送人员、救援物资的运输车辆的应急使用。机运工区接到调度中心通知后立即响应，矿井轨道停止物料提升，事故抢险必经路线挂好人行车，副立井司机停止物料提升，全力提升人员及应急所需物资。
地面运输由物资供应组负责调用车辆参与应急救援。
矿山救护队和医疗救护车辆配用专用警灯、警笛，事故发生地由安全监察部和治安保障中心负责对事故现场进行保护，设置行车行人导向，开设应急救援特别通道，最大限度地赢得应急救援时间。
5.4.4 治安保障
事故发生后，由综合服务中心负责安排人员维护矿井工作秩序和道路交通；控制下井人员，无关人员不准下井。事故应急救援期间，治安保障中心负责人员疏散、戒严和维持秩序等工作，必要时邀请地方公安部门协助。
5.4.5 技术保障
应急救援技术保障以矿井各专业技术专家队伍为主为矿井事故应急救援提供技术保障，事故应急救援期间，负责研究制定抢险救灾技术方案和措施，解决事故抢救过程中遇到的技术难题。必要时，根据不同事故类型和严重程度，应急救援指挥部请求新矿内蒙古能源公司、新矿集团和地方政府委派技术专家支援。（见附件5：附表10）
5.4.6 医疗保障
山东颐养健康集团内蒙能源医院在煤矿井口设立了“井口保健站”，安排专职医务人员负责矿井日常医疗服务。矿井发生事故后，根据事故性质是否决定医务人员下井急救遇险人员，同时备有急救药箱等相关应急救援设施和药品。
[bookmark: __RefHeading___Toc18932]本矿与山东颐养健康集团内蒙能源医院签订有医疗救护协议。距离矿井17.5公里，一旦发生事故，医护人员及相应设施在30分钟内赶到长城一矿。能够快速到达事故现场，提供医疗救护服务。
协议医院救护力量不足时，请求新矿内蒙古能源公司、新矿集团和地方政府协调医疗救护力量。
5.4.7 后勤保障
事故应急救援期间和结束后，由后勤保障组长、财务管理部、机电管理部、综合办公室、山能服务等部门负责人组成善后处理和后勤保障组，负责伤亡人员家属安抚、抚恤、理赔、食宿接待、车辆调度等善后处理工作。
5.4.8 救援信号保障
当事故发生后，救援人员和被困人员在采取防爆安全措施的情况下，可利用坚硬物体敲击管路、铁轨、钻杆等发出“5432”救援联络信号。联络信号有四组：五声“呼救”、四声“报数”、三声“收到”、二声“停止”。联络信号具体内容如下。
五声--寻求联络（被困人员敲击5声为求救信号；救援人员敲击5声为寻求联络信号）。
四声--询问被困人员数量（救援人员敲击4声为询问信号，被困人员确认收到后，按被困人数敲击为回复信号）。
三声--收到（敲击3声表示“收到”对方信号和意图）。
二声--停止（被困人员敲击2声为“停止”，表示停止给养补给或遇突发情况需停止行动）。
每次敲击间隔1秒，分组发出信号，每组信号间隔30秒。明白意图后敲击3声回复“收到”，未“收到”回复可重复敲击发出信号。
[bookmark: _Toc20081][bookmark: _Toc1934]6 应急预案管理 
[bookmark: _Toc3159]6.1 应急预案备案
6.1.1本预案自公布之日起20个工作日内完成备案；并依法向社会公布。
6.1.2应急预案备案应当提交下列材料：
（1）应急预案备案申报表；
（2）应急预案评审意见书面纪要材料；
（3）应急预案文本或电子文档；
（4）风险评估结果和应急资源调查结果。
[bookmark: _Toc12326]6.2 应急预案培训
（1）将本单位的生产安全事故应急预案、应急知识、自救互救和避险逃生技能纳入年度安全生产教育培训计划，由调度室牵头组织实施相关培训活动，使有关人员了解应急预案内容，熟悉应急职责、应急处置程序和措施；
（2）应急培训的时间、地点、内容、师资、参加人员和考核结果等情况，应当如实记入本单位的安全生产的培训档案。
[bookmark: _Toc8676]6.3应急预案演练
6.3.1 演练组织
（1）编制应急演练规划和年度计划，并对演练实施情况留档；
（2）演练形式：实战演练；
（3）演练内容：综合应急预案、专项应急预案、现场处置方案；
（4）演练频次：煤矿应在上级公司新矿集团的指导下每半年至少组织1次综合或者专项应急预案演练。每2年对所有专项应急预案至少组织1次演练。每半年对所有现场处置方案至少组织1次演练。
6.3.2 演练评估及总结
（1）长城一矿成立演练评估小组，每次应急预案演练结束后，应当参照《生产安全事故应急演练评估规范》，对应急预案演练效果进行评估，撰写应急预案演练评估报告，分析存在的问题，并对应急预案提出修订意见；
（2）调度室将应急演练相关材料及演练情况报送行业安全监管部门。
[bookmark: _Toc5145]6.4 应急预案评估
（1）建立应急预案定期评估制度；
（2）每2年至少进行1次应急预案评估；
（3）形成《应急预案评估报告》，对应急预案内容的针对性、实用性和可操作性进行分析，并对应急预案是否需要修订做出结论。
[bookmark: _Toc2653]6.5 应急预案修订
6.5.1有下列情形之一的，应急预案应及时修订并归档。
（1）依据的法律、法规、规章、标准及上位预案中的有关规定发生重大变化的；
（2）应急指挥机构及其职责发生调整的；
（3）安全生产面临的风险发生重大变化的；
（4）重要应急资源发生重大变化的；
（5）在应急演练和事故应急救援中发现需要修订预案的重大问题的；
（6）编制单位认为应当修订的其他情况。
6.5.2应急预案修订涉及组织指挥体系与职责、应急处置程序、主要处置措施、应急响应分级等内容变更的，修订工作应当参照《生产安全事故应急预案管理办法》（应急管理部令第2号）规定的应急预案编制程序进行，并按照有关应急预案报备程序重新备案。
[bookmark: _Toc5975]6.6 应急预案实施
（1）本预案由长城一矿总经理签署后公布实施；
（2）按照应急预案的规定，落实应急指挥体系、应急救援队伍、应急物资及装备，建立应急物资、装备配备及其使用档案，并对应急物资、装备进行定期检测和维护，使其处于适用状态；
（3）生产安全事故应急处置和应急救援结束后，应当对应急预案实施情况进行总结评估；
（4）本预案由长城一矿负责组织修订、解释。

[bookmark: _Toc24004][bookmark: _Toc19950]第二部分 专项应急预案
[bookmark: _Toc14910][bookmark: _Toc19553][bookmark: _Toc2674][bookmark: _Toc20939][bookmark: _Toc25367][bookmark: _Toc16417][bookmark: _Toc209][bookmark: _Toc18008][bookmark: _Toc23401][bookmark: _Toc13367][bookmark: _Toc18597][bookmark: _Toc19876][bookmark: _Toc32426][bookmark: _Toc997][bookmark: _Toc22593][bookmark: _Toc30710][bookmark: _Toc11759][bookmark: _Toc15104][bookmark: _Toc4416]1 瓦斯事故专项应急预案
[bookmark: _Toc23826][bookmark: _Toc1814]1.1 适用范围
本专项应急预案适用于矿井生产过程中，可能发生或已经发生瓦斯（窒息、火灾、中毒、可燃气体爆炸）等需要启动Ⅱ级及以上应急响应的瓦斯事故（包括涉险事故）的应急救援工作。
矿井瓦斯事故专项应急预案是综合应急预案的细化与延伸，综合应急预案是矿井可燃气体专项应急预案的支持性方案。
[bookmark: _Toc18919][bookmark: _Toc28376]1.2 应急组织机构及职责
设立瓦斯事故应急救援指挥部，负责组织指挥应急救援工作，总指挥由总经理担任，第一副总指挥由总工程师担任；其他执行综合应急预案“2应急组织机构及职责”相关规定。
[bookmark: _Toc8617][bookmark: _Toc10586]1.3 响应启动 
1.矿井可能发生瓦斯（窒息、中毒）事故启动Ⅱ级应急响应；当窒息、中毒事故造成人员伤亡达到Ⅰ级应急响应条件的，启动Ⅰ级应急响应；瓦斯（火灾、可燃气体爆炸）事故直接启动Ⅰ级应急响应。
1.3.1 召开应急会议
瓦斯事故应急会议由总指挥主持召开。启动Ⅱ级响应的瓦斯事故由第一副总指挥根据事故严重程度和救援难度确定，抽调综合协调组、抢险救灾组、技术专家组、安全监督组、医疗救护组有关成员参加应急会议，安排部署现场应急处置和救援工作。第一副总指挥根据事故现场的救援需要及人员伤害情况，必要时通知物资供应组、警戒保卫组、后勤保障组、信息发布组、善后处理组等应急救援工作组有关成员参加后续应急会议，并参加应急救援工作。
（1）调度室根据事故性质和领导指令，立即通知指挥部成员、各救援专业组相关人员及有关单位、部门人员到调度室会议室参加应急会议（不能到达现场的可以通过视频等形式参加）。
（2）会议内容包括但不限于：
①通报生产安全事故情况；
②确定现场应急救援方案和应急处置措施；
③确定各应急救援专业组工作任务；
④判断所需调配的内外部应急资源；
⑤确定应急上报的有关部门和内容。
（3）总指挥（授权人）根据事态发展及现场处置情况，适时召开后续应急会议。
（4）各应急救援专业组适时召开组内会议，落实组内工作任务，及时将会议情况及决定事项报告现场应急指挥部。
1.3.2 信息上报
信息上报按综合应急预案“3.3.3 信息上报”部分的要求执行。
1.3.3 资源协调
根据事故性质和严重程度，按照应急预案提供的应急资源信息，经指挥部批准：
1.发生瓦斯事故，调度室立即召请山能救护二大队到矿下井搜救受伤或涉险人员；内蒙能源医院驻矿保健站负责对伤员先期救护，联系山东颐养健康集团内蒙能源医院到矿对受伤人员进行医疗救治。
2.调集瓦斯事故应急救援技术专家，研究制定应急救援方案。
3.调集瓦斯事故所需各类应急物资，通知运营管理部、供应分部、机电工区、运输工区做好应急物资调配、运输准备。
4.专（兼）职应急救援队伍、医疗救护队伍、瓦斯事故技术专家、应急救援物资、警戒保卫人员不能满足应急救援工作时，由指挥部提出申请外援。
1.3.4 信息公开
信息发布组及时收集、汇总事故发展态势及现场救援信息，遵照“实事求是、客观公正、及时准确”原则，拟定信息发布材料，报应急救援指挥部审查批准后，及时向社会发布事故应急救援有关信息。必要时，采用新闻发布会的形式进行，信息发言人由信息发布组组长或授权专人，统一通报事故及救援等有关信息。
1.3.5 后勤及财力保障
后勤保障组与物资供应组应根据应急会议工作安排及事故救援工作开展情况，做好后勤保障工作。做好救援人员生活、救援期间办公设施和车辆调度相关工作事宜，提前调集救援所需物资设备；做好伤亡或被困人员家属接待、食宿、车辆保障等工作。必要时，报请新矿内蒙古能源、新矿集团公司、山东能源集团或上级政府协调接待服务机构承担紧急接待任务和其它后勤保障工作。
后勤保障组根据事故应急救援工作需要，紧急调拔应急资金，保障应急救援资金及时到位。遇到资金困难应及时上报新矿内蒙古能源公司、新矿集团、能源集团进行协调解决。
[bookmark: _Toc23323][bookmark: _Toc30136]1.4 处置措施
根据《生产安全事故风险评估报告》评估结果，瓦斯（窒息、火灾、中毒、可燃气体爆炸）风险为重大风险。
事故危害程度和影响范围：瓦斯（窒息、火灾、中毒、可燃气体爆炸）事故爆炸时会产生高温、高压、有毒有害气体，造成人员伤亡、机械设备和巷道的破坏，强大的冲击波会造成风流逆转，通风系统紊乱，可能引起其它地点连续爆炸。采掘工作面及其回风巷发生可燃气体爆炸事故时将影响本采区内，当引起连续爆炸时将扩大影响范围，直至影响整个矿井。进风井及井底车场等主要进风巷道发生可燃气体事故时，反风不及时将影响整个矿井。
1.4.1 应急处置原则
1.坚持统一领导、协调联动原则。抢险救灾必须在总指挥的统一领导和具体指挥下开展工作；公司各专业部室（中心）区队按照应急管理职责有序开展应急管理工作，做好协调联动。
2.坚持以人为本、生命至上原则，发生事故后迅速组织危险区域人员沿避灾路线撤离，切实加强应急救援人员的安全防护，最大限度地减少事故造成的人员伤亡和危害，避免次生灾害事故发生。
3.坚持安全第一、科学施救原则。在事故抢救过程中，应采取措施，确保救护人员的安全，严防抢救过程中发生事故。事故现场勘察工作由专业救护人员完成，其他任何人员未经总指挥部许可严禁进入险区。
4.坚持高效救援、科学灾害。井上下应设立专线指挥电话，并保持畅通；做好事故现场视频传输工作，实现应急处置全过程监控，确保应急处置措施科学合理。
1.4.2 处置措施
1.4.2.1.基本应急处置措施
1.在发生险情或事故后，现场负责人立即启动现场处置措施，停止作业、组织危险区域人员佩戴自救器撤离至安全区域，同时向调度室和本单位值班人员汇报；积极采取自救互救措施。
2.当调度室接到事故报告后，迅速了解事故的发生位置、波及范围，人员伤亡情况，下达停产撤人命令，准确统计井下人数，通知安全监察部严格控制入井人数。立即通知矿值班领导、井下带班领导、矿主要负责人。
3.根据事故危害程度由总指挥决定是否（或授权值班领导、分管领导）启动矿井瓦斯事故专项应急预案响应，应急救援指挥部立即下达抢险救灾命令，通知山能救护二大队内蒙古山能救护二大队、井口保健站和内蒙能源医院，调度室通知指挥部各工作组应按各自职责，积极行动，尽职尽责做好抢险救灾工作。
4.生产技术部、调度室、地质测量部提供救援需要的图纸和技术资料；信息中心相关人员利用安全监控系统不间断监测矿井各地点环境参数等情况，对监测数据进行分析，发生异常立即报告指挥部。
5.指挥部根据灾情分析判断巷道通风、供水等系统破坏程度及发生二次事故的可能性，积极研究制定救灾方案，并根据灾情发展及时调整优化方案，组织人力、调配装备和物资参加抢险救援，做好后勤保障工作。
6.山能救护二大队按照救援方案携带必要技术装备入井，按照《矿山救援规程》有关规定进行探查，主要负责灾区侦查、抢救遇险遇难人员、清理巷道、恢复巷道通风等。在进入灾区前，必须先检查有害气体浓度。救护队要分队进入，一小队负责查找遇险、受伤人员并积极组织抢救；在救援过程中救护队必须随时将灾情和救援情况汇报应急救援指挥部。
7.抢救伤员时，必须判断伤势轻重，按照“三先三后”的原则处理，即先复苏后搬运、先止血后搬运、先固定后搬运。在抢救处理中必须专人检查和监护顶板情况，加强支护防止发生顶板冒顶。抢救遇险人员时，首先应通过电话、喊话或敲打管子、人员精确定位系统、生命探测仪等手段与遇险人员取得联系，探明遇险人数及位置。
8.救出的人员全部运送到有新鲜风流的安全地点，医疗救护组要及时到达井下救治现场，对抢救出的受伤人员进行紧急医疗救治或护送上井救治。
1.4.2.2 瓦斯燃烧、爆炸事故处置措施
1.现场人员在突然感觉到风流停滞、震荡，耳鼓膜有压力或者含尘气流冲击等爆炸冲击波传播迹象时，为减小随后燃烧波的威胁，应迅速采取以下自救措施：
（1）立即屏住呼吸就地卧倒，用湿毛巾快速捂住口鼻，并戴好自救器；
（2）用衣物盖住身体裸露部分，使身体露出部分尽量减少，以防止爆炸瞬间产生的高温灼伤身体；
（3）在爆炸冲击波过后，按照避灾路线迅速撤离现场，并向调度室报告。
2.现场人员在发现爆炸事故发生迹象时，如听到爆炸声响、看到含尘烟流等，要立即屏住呼吸佩戴自救器，按照最短的安全避灾路线，尽可能避免进入有毒有害气体入侵巷道，迅速撤至安全地点直至地面，并向调度室报告。
3.带班领导和班组长负责组织撤离和自救互救工作，安排现场人员及时外运伤员，在撤离受阻时可以先到新鲜风流或支护较完整的地点躲避等待救援。在安全情况下，采取断电等措施，控制事故的危害和危险源，防止事故扩大。
4.调度室接到爆炸事故报告后，立即通知撤出井下受威胁区域人员，按规定切断灾区及其影响范围内的电源（掘进工作面局部通风机电源除外），防止再次爆炸。严格执行抢险救援期间入井、升井制度，安排专人清点升井人数，确认未升井人数。
5.通知相关单位，报告事故情况。第一时间通知矿山救护队出动救援，通知当地医疗机构进行医疗救护，通知矿井主要负责人、技术负责人及各有关部门相关人员开展救援，通知可能波及的相邻矿井和有关单位，按规定向上级有关部门和领导报告。
6.采取有效措施，组织开展救援。矿井应保证主要通风机正常运转。矿井负责人要根据事故情况，调集企业救援力量，在确保安全的情况下，采取一切可能的措施，迅速组织开展救援工作，积极抢救被困遇险人员，防止事故扩大。
7.分析恢复通风的安全性，采取相应措施。在矿井主要通风机已停止运行情况下，必须分析重启矿井通风对灾区影响及诱发再次爆炸的危险性。在无法判断灾区是否存在再次爆炸危险性的情况下，应隔离灾区后再重启矿井主要通风机；在灾区局部通风机已停止运行情况下，应检查灾区是否残存火源并分析恢复通风供氧引发可燃气体爆炸的危险性，恢复通风可能导致爆炸的危险未能排除时，不得随意开启风机。在矿井、灾区通风机尚未停止运行情况下，不得随意停风，避免可燃气体积聚引发可燃气体爆炸。
8.迅速恢复灾区通风。采取一切可能的措施，迅速恢复灾区的通风，排除爆炸产生的烟雾和有毒气体，让新鲜空气不断供给灾区，是抢救遇险人员最有效的方法，但在恢复通风前，必须查明有无火源存在，否则会再次引起爆炸。恢复掘进巷道的通风，建议采用一次恢复，远距离启动”的办法，具体操作是：由救护队员戴机在巷道内接好风筒(由于巷道内缺氧，即使有高浓度可燃气体存在、有火源存在，也不会爆炸)，然后，所有人员撤至安全区域，实行远距离启动局部通风机恢复通风，即使有再次爆炸的可能，也能确保救灾人员的安全。
9.选择最短的路线，以最快的速度到达人员最多的地方进行侦察、抢救。其方法:一是沿回风方向进入灾区;二是沿进风方向进入灾区。选择哪条路线进入灾区要根据实际情况来判断。如果可燃气体爆炸后，进风巷道塌、冒顶和堵塞，一时难以清理、维修，也可沿回风方向进入灾区，但在回风中行进，有烟雾和有毒气体的威胁，救护队员的行进速度较慢，但是回风往往也是遇险人员较集中的地点，救护力量多时，可以同时从进、回风两侧派人进入。
10.扑灭爆炸引起的火灾。为了抢救遇险人员，防止事故蔓延和扩大，在灾区内发现火灾或残留火源，应立即扑灭，火势很大，一时难以扑灭时，应制止火焰向遇险人员所在地点蔓延，特别是火源地点附近有可燃气体积聚的盲巷，待遇险人员全部救出后，再进行灭火工作，火区内有遇险人员时，应全力灭火。火势特大，并有引起可燃气体爆炸危险，用直接灭火法不能扑灭，并确认火区内遇险人员已死亡无法救出时，可考虑先对火区进行封闭，控制火势，待火灾熄灭后，再寻找遇难人员尸体。
11.井下发生可燃气体爆炸事故后，首先到达的救护队员在详细了解情况后，按照《矿山救援规程 》有关规定应立即对灾区进行全面侦察，侦察工作由矿山救护队担任。侦察前，侦察小队和待机小队必须做好战前检查工作，侦察时，井下基地必须设待机小队，并用灾区电话与侦察小队保持不断联系，侦察小队和待机小队都不少于6人；在救援过程中救护队必须随时将灾情和救援情况汇报应急救援指挥部，以便采取下一步行动措施。
12.如果有害气体严重威胁回风流方向的人员，在进风方向的人员已安全撤退的情况下，可采取区域反风，救护队进入原回风侧引导人员撤离灾区，采取反风措施要慎重进行，未经周密研究不允许行动。
1.4.2.3 人员烧伤应急处置措施
1.烧伤急救要采用各种有效的措施灭火，使伤员尽快脱离热源，尽量缩短烧伤时间。
2.对已灭火而未脱衣服的伤员必须仔细检查全身情况，保持伤口清洁。伤员的衣服鞋袜用剪刀剪开后除去，伤口全部用清洁布片覆盖，防止污染。
3.四肢烧伤时，先用清洁冷水冲洗，然后用清洁布片、消毒纱布覆盖并送往医院。
4.对爆炸冲击波烧伤的伤员要注意有无脑颅损伤，腹腔损伤和呼吸道损伤。
1.4.2.4 瓦斯等有害气体的中毒、窒息处置措施
1.对于有害气体中毒人员，应立即将遇难者抬到新鲜风流的巷道或地面，根据中毒情况采取急救措施： 
（1）在救护中，急救人员一定要沉着，动作要迅速，在进行急救的同时，等待专业医护人员救治。
（2）一氧化碳中毒。一氧化碳中毒，呼吸浅而急促，失去知觉时面颊及身上有红斑，嘴唇呈桃红色。如果是一氧化碳中毒，中毒者还没有停止呼吸或呼吸虽已停止但心脏还有跳动，要立即解开衣服，搓摩他的皮肤，使他温暖以后，立即进行人工呼吸。如果心跳也停止了，就要迅速进行体外心脏按摩，同时进行人工呼吸。条件允许时可用苏生器输氧，输氧时可渗入5％～7％的二氧化碳，以兴奋呼吸中枢，促进恢复呼吸机能。
（3）如果是因二氧化碳窒息，情况也不太严重，只要把他抬到新鲜风流中稍作休息后，就会苏醒的。假如窒息时间较长，在进行人工呼吸前，先要搓擦他的皮肤。
（4）硫化氢中毒。硫化氢中毒除施行人工呼吸或苏生器输氧外，可将浸以氯水溶液的棉花团、手帕等放入口腔内，氯是硫化氢的良好解毒物。 
（5）二氧化硫中毒。由于二氧化硫遇水生成硫酸，对呼吸系统有强烈的刺激作用，严重时可能灼伤，所以除了施行人工呼吸或苏生器输氧外，应给中毒伤员服用牛奶、蜂蜜或用苏打溶液漱口，以减轻刺激。
（6）二氧化氮中毒。二氧化氮中毒最突出的特征是指尖、头发变黄，还有咳嗽、恶心、呕吐等症状。因为二氧化氮中毒时，会使伤员发生肺浮肿，因而不能采用人工呼吸，若必须用苏生器苏生时，在纯氧中不能掺二氧化碳，避免刺激伤员肺脏。最好是在苏生器供氧的情况下，使伤员能进行自主呼吸。 
（7）因通风不畅引发的中毒事故除采取上述措施救护外，还必须给患者输氧，同时，立即送往医院抢救。因火灾引发中毒事故时，作业人员须采取自救措施：用湿毛巾捂住口鼻或佩戴自救器尽快撤离到新鲜风流中。
2.对窒息者的急救措施：
（1）当进入通风的老巷等地区抢救窒息者时，因上述地区氧浓度低，一定要佩戴隔离式自救器或氧气呼吸器而不能佩戴过滤式自救器，进入险区后迅速将窒息者运送出灾区。
（2）井下除缺氧窒息外，其它各种有害气体中毒严重者都有窒息的可能，且窒息一旦发生，伤员的生命就处于危急状态，因此对上述人员的抢救，必须迅速及时争分夺秒的进行。
（3）对中毒性窒息应迅速把伤员运到空气新鲜的地方，给予氧气吸入，必要时可作口对口人工呼吸，对昏迷的伤员，一定要取侧俯卧位，使口中的分泌物流出，防止舌根后坠，如伤员出现脉搏微弱,血压下降循环衰竭状态时，可注射强心剂，再送往医院进一步救治。
1.4.2.5瓦斯超限事故处置措施
1.瓦斯超限报告的程序及要求
瓦斯检查员发现井下瓦斯超限，应立即报告有关人员查明瓦斯超限的原因，及时进行现场处理，不能及时处理的，应立即撤出该地点工作的人员和受威胁区域的人员，并切断电源立即汇报调度室，调度室按照程序汇报值班领导、跟班领导、总工程师、总经理。
2.瓦斯超限的应急通知及处理程序
发现瓦斯超限，应立即按照程序汇报，必须坚持“瓦斯超限就是事故”的原则，应立即查明瓦斯超限的原因，由总工程师组织制定切实可行的瓦斯超限排放或治理措施，经会审和贯彻学习后，必须有矿山救护队员参加排放和处理，未参加学习的人员不得参加，受可燃气体超限威胁的地点，必须派人站岗，站岗人员及参加处理人员必须佩戴自救器，矿灯必须经过机电管理部检查，完好后方能入井参加作业。
3.瓦斯排放措施
（1）瓦斯超限的地点主要为采面的上隅角微风，通风不畅通在地点及停电停风的独头巷道，盲巷，瓦斯涌出量超过该地点通风能力所能释放的地点。
（2）排放瓦斯时应有计划排放，落实具体组织负责人参和参加排放人员及站岗人员。
（3）确保排放瓦斯流经的路线，确定站岗人员位置，以及停电撤人范围。
（4）凡参加处理瓦斯超限的人员必须携带自救器，并严守岗位，听从指挥者的指令，严禁任何人进入排放瓦斯影响的范围内，在未接到排放瓦斯完毕的通知前，站岗人员不得擅自离开岗位。
（5）参加排放人员的矿灯必须经过机电负责人检查，严禁失爆矿灯入井。
（6）排放时应根据瓦斯浓度采取具体控制风量的方法，使排出的风流和全风压风流混合处混合后的甲烷浓度不超过1%,严禁“一风吹”排放。
（7）在混合风流处监测检查瓦斯的瓦查员必须佩戴自救器，随时检查瓦斯，甲烷浓度超过1％时，立即通知排放人员控制风流、风量。
（8）独头巷道排放瓦斯时，应逐节排放，严禁“大处理”或“一风吹”。
（9）排放瓦斯必须有救护队参加，按《煤矿安全规程》的规定，携带必需的仪表、仪器、工具、材料。
（10）在高浓度瓦斯（甲烷浓度大于3%)淹没区域的电气设备，在排放瓦斯结束后，要把电气设备开关盖打开，排除内部积聚的可燃气体后，方可人工复电。
（11）如需进入停风区内检查瓦斯体，必须由两名以上瓦检员进行，检查时，两人前后相距5米，并携带氧气浓度检查仪表和甲烷检定器等气体检定器具，当氧气浓度低于18％或可燃气体、二氧化碳浓度达到3％或其他有害气体浓度超过《规程》规定时，应停止检查，立即撤除停风区域。
（12）排放瓦斯前必须检查局部通风机及机电设备附近10米内风流中的甲烷和二氧化碳浓度，确定其浓度均不超过0.5%确保通风机不产生循环风时，才可进行可燃气体排放。
（13）在通风不能解决、排除的瓦斯超限区域，应在24小时内封闭完毕或实行抽放。
（14）排放后设专人检查瓦斯。在通风系统、供电系统及电气设备完好，而且排放区域的甲烷浓度低于1%和二氧化碳浓度不超过1.5%、氧气浓度不低于20%时，并要稳定30分钟后，瓦斯浓度无变化时，排放才称结束，方可指定专人人工复电。
（15）排放结束后，由排放人员向排放组长汇报，由组长下达瓦斯排放结束令，才能通知撤岗。
1.4.2.6 避灾路线
当发生瓦斯事故时，采掘作业地点、主要硐室等避灾路线严格按《年度矿井灾害预防和处理计划》规定执行。
[bookmark: _Toc1332][bookmark: _Toc27620]1.5 应急保障
1.5.1 通信与信息保障
通讯与信息保障按照综合应急预案“5.1通讯与信息保障”相关要求执行
1.5.2 应急队伍保障
1.长城一矿于2026年1月1日与山能救护二大队签订了《煤矿救护技术服务协议书》，有效保证了矿井应急处置保障能力。该矿山救护队是一支专业矿山救护队伍，设备齐全，人员配备充足。
2.长城一矿兼职矿山救护队在册兼职矿山救护指战员21人，配备专职队长、副队长与仪器装备管理员各1人，兼职技术员1人。下设2个救护小队，每个小队由9人组成。
1.5.3 物资装备保障
物资装备保障按照综合应急预案“5.3 应急物资装备保障”相关要求执行
1.5.4 其他保障
其他保障按照综合应急预案“5.4其他保障”相关要求执行。

[bookmark: _Toc21880][bookmark: _Toc54]2 煤尘爆炸事故专项应急预案
[bookmark: _Toc26657][bookmark: _Toc28027]2.1 适用范围
本专项应急预案适用于矿井在生产过程中，可能发生或已经发生的需要启动Ⅱ级及以上应急响应的煤尘爆炸（粉尘爆炸）事故（包括涉险事故）的应急救援工作。
矿井煤尘爆炸事故专项应急预案是综合应急预案的细化与延伸，综合应急预案是矿井专项应急预案的支持性方案。
[bookmark: _Toc15036][bookmark: _Toc6254]2.2 应急组织机构及职责
煤尘爆炸事故应急救援第一副总指挥由总工程师担任，其他执行综合应急预案“2应急组织机构及职责”相关规定。
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发生煤尘爆炸事故后，直接启动Ⅰ级应急响应。
2.3.1 召开现场应急会议
（1）调度室根据事故性质和领导指令，立即通知指挥部成员、各救援专业组相关人员及有关单位、各部门人员到调度室会议室参加应急会议（不能到达现场的可以通过视频等形式参加）。
（2）应急会议由总指挥（授权人）主持召开，会议内容包括但不限于：
①通报生产安全事故情况；
②确定现场应急救援方案和应急处置措施；
③确定各应急救援专业组工作任务；
④判断所需调配的内外部应急资源；
⑤确定应急上报的有关部门和内容。
（3）总指挥（授权人）根据事态发展及现场处置情况，适时召开后续应急会议。
（4）各应急救援专业组适时召开组内会议，落实组内工作任务，及时将会议情况及决定事项报告现场应急指挥部。
2.3.2 信息上报
信息上报按综合应急预案“3.3.3 信息上报”部分的要求执行。
2.3.3 资源协调
根据事故性质和严重程度，按照应急预案提供的应急资源信息，经指挥部批准：
1.发生事故，调度室立即召请山能救护二大队到矿下井搜救受伤或涉险人员；内蒙能源医院驻矿保健站负责对伤员先期救护，联系山东颐养健康集团内蒙能源医院到矿对受伤人员进行医疗救治。
2.调集煤尘事故应急救援技术专家，研究制定应急救援方案。
3.调集煤尘事故所需各类应急物资，通知运营管理部、供应分部、机电工区做好应急物资调配、运输准备。
4.专（兼）职应急救援队伍、医疗救护队伍、事故技术专家、应急救援物资、警戒保卫人员不能满足应急救援工作时，由指挥部提出申请外援。
2.3.4 信息公开
信息发布组及时收集、汇总事故发展态势及现场救援信息，遵照“实事求是、客观公正、及时准确”原则，拟定信息发布材料，报应急救援指挥部审查批准后，及时向社会发布事故应急救援有关信息。必要时，采用新闻发布会的形式进行，信息发言人由信息发布组组长或授权专人，统一通报事故及救援等有关信息。
2.3.5 后勤及财力保障
后勤保障组与物资供应组应根据应急会议工作安排及事故救援工作开展情况，做好后勤保障工作。做好救援人员生活、救援期间办公设施和车辆调度相关工作事宜，提前调集救援所需物资设备；做好伤亡或被困人员家属接待、食宿、车辆保障等工作。必要时，报请新矿内蒙古能源、新矿集团、能源集团或上级政府协调接待服务机构承担紧急接待任务和其它后勤保障工作。
后勤保障组根据事故应急救援工作需要，紧急调拔应急资金，保障应急救援资金及时到位。遇到资金困难应及时上报新矿内蒙古能源公司、新矿集团、能源集团进行协调解决。
[bookmark: _Toc12525][bookmark: _Toc1176]2.4 处置措施
根据《生产安全事故风险评估报告》评估结果，煤尘爆炸风险为重大风险。
事故危害程度和影响范围：煤尘爆炸时会产生高温、高压、有毒有害气体，造成人员伤亡、机械设备和巷道的破坏，强大的冲击波会造成风流逆转，通风系统紊乱，可能引起其它地点连续爆炸。采掘工作面及其回风巷发生煤尘爆炸事故时将影响本采区内，当引起连续爆炸时将扩大影响范围，直至影响整个矿井。进风井及井底车场等主要进风巷道发生煤尘事故时，反风不及时将影响整个矿井。
2.4.1 应急处置原则
1.坚持统一领导、协调联动原则。抢险救灾必须在总指挥的统一领导和具体指挥下开展工作；公司各专业部室（中心）区队按照应急管理职责有序开展应急管理工作，做好协调联动。
2.坚持以人为本、生命至上原则，发生事故后迅速组织危险区域人员沿避灾路线撤离，切实加强应急救援人员的安全防护，最大限度地减少事故造成的人员伤亡和危害，避免次生灾害事故发生。
3.坚持安全第一、科学施救原则。在事故抢救过程中，应采取措施，确保救护人员的安全，严防抢救过程中发生事故。事故现场勘察工作由专业救护人员完成，其他任何人员未经总指挥部许可严禁进入险区。
4.坚持高效救援、科学灾害。井上下应设立专线指挥电话，并保持畅通；做好事故现场视频传输工作，实现应急处置全过程监控，确保应急处置措施科学合理。
2.4.2 处置措施
1.现场人员在突然感觉到风流停滞、震荡，耳鼓膜有压力或者含尘气流冲击等爆炸冲击波传播迹象时，为减小随后燃烧波的威胁，应迅速采取以下自救措施：
（1）立即屏住呼吸就地卧倒，用湿毛巾快速捂住口鼻，并戴好自救器；
（2）用衣物盖住身体裸露部分，使身体露出部分尽量减少，以防止爆炸瞬间产生的高温灼伤身体；
（3）在爆炸冲击波过后，按照避灾路线迅速撤离现场，并向调度室报告。
2.现场人员在发现爆炸事故发生迹象时，如听到爆炸声响、看到含尘烟流等，要立即屏住呼吸佩戴自救器，按照最短的安全避灾路线，尽可能避免进入有毒有害气体入侵巷道，迅速撤至安全地点直至地面，并向调度室报告。
3.带班领导和班组长负责组织撤离和自救互救工作，安排现场人员及时外运伤员，在撤离受阻时可以先到新鲜风流或支护较完整的地点躲避等待救援。在安全情况下，采取断电等措施，控制事故的危害和危险源，防止事故扩大。
4.调度室接到爆炸事故报告后，立即通知撤出井下受威胁区域人员，按规定切断灾区及其影响范围内的电源（掘进工作面局部通风机电源除外），防止再次爆炸。严格执行抢险救援期间入井、升井制度，安排专人清点升井人数，确认未升井人数。
5.通知相关单位，报告事故情况。第一时间通知矿山救护队出动救援，通知当地医疗机构进行医疗救护，通知矿井主要负责人、技术负责人及各有关部门相关人员开展救援，通知可能波及的相邻矿井和有关单位，按规定向上级有关部门和领导报告。
6.应急指挥部根据灾情分析判断通风系统破坏程度及发生连续爆炸、火灾的可能性，积极研究制定救灾方案，防止局部火灾或煤尘爆炸点燃被扬起的沉积煤尘或积聚的瓦斯，引起二次爆炸，严格停送电措施，防止事故扩大，并根据灾情发展及时调整优化方案。
7.采取有效措施，组织开展救援。矿井应保证主要通风机正常运转。矿井负责人要根据事故情况，调集企业救援力量，在确保安全的情况下，采取一切可能的措施，迅速组织开展救援工作，积极抢救被困遇险人员，防止事故扩大。
8.选择最短的路线，以最快的速度到达人员最多的地方进行侦察、抢救。其方法:一是沿回风方向进入灾区;二是沿进风方向进入灾区。选择哪条路线进入灾区要根据实际情况来判断。如果煤尘爆炸后，进风巷道塌、冒顶和堵塞，一时难以清理、维修，也可沿回风方向进入灾区，但在回风中行进，有烟雾和有毒气体的威胁，救护队员的行进速度较慢，但是回风往往也是遇险人员较集中的地点，救护力量多时，可以同时从进、回风两侧派人进入。
9.迅速恢复灾区通风。采取一切可能的措施，迅速恢复灾区的通风，排除爆炸产生的烟雾和有毒气体，让新鲜空气不断供给灾区，是抢救遇险人员最有效的方法，但在恢复通风前，必须查明有无火源存在，否则会再次引起爆炸。恢复掘进巷道的通风，建议采用一次恢复，远距离启动”的办法，具体操作是:由救护队员戴机在巷道内接好风筒(由于巷道内缺氧，即使有高浓度瓦斯存在、有火源存在，也不会爆炸)，然后，所有人员撤至安全区域，实行远距离启动局部通风机恹复通风，即使有再次爆炸的可能，也能确保救灾人员的安全。
10.扑灭爆炸引起的火灾。为了抢救遇险人员，防止事故蔓延和扩大，在灾区内发现火灾或残留火源，应立即扑灭，火势很大，一时难以扑灭时，应制止火焰向遇险人员所在地点蔓延，特别是火源地点附近有瓦斯积聚的盲巷，待遇险人员全部救出后，再进行灭火工作，火区内有遇险人员时，应全力灭火。火势特大，并有引起瓦斯爆炸危险，用直接灭火法不能扑灭，并确认火区内遇险人员已死亡无法救出时，可考虑先对火区进行封闭，控制火势，待火灾熄灭后，再寻找遇难人员。
11.井下发生煤尘爆炸事故后，首先到达的救护队员在详细了解情况后，按照《矿山救援规程 》有关规定应立即对灾区进行全面侦察，侦察工作由矿山救护队担任。侦察前，侦察小队和待机小队必须做好战前检查工作，侦察时，井下基地必须设待机小队，并用灾区电话与侦察小队保持不断联系，侦察小队和待机小队都不少于6人；在救援过程中救护队必须随时将灾情和救援情况汇报应急救援指挥部，以便采取下一步行动措施。
12.安全监测监控中心对监测数据进行分析，发生异常立即报告指挥部。
13.掘进巷道发生煤尘爆炸事故，在一般情况下，通风设施通常被破坏，灾区处于停止供风状态，救护队伍到达现场后，要全面侦察，查明火源、温度、有害气体、支护情况。如果需要开动局部通风机供风时，必须请示总指挥后再确定，不得贸然行事。
14.采煤工作面及其附近巷道煤尘爆炸事故。如果风流畅通非救护队员应在进风侧配合救护队抢险救灾；如果通风系统遭到破坏时，抢险救灾工作要由救护队员进行。如果爆炸引起火灾事故时，救护队员必须在救人的同时，用灭火器材对火源彻底扑灭。火灾扑灭不了时，要立即请示指挥部，决定是否采取封闭火区措施。
15.如果有害气体严重威胁回风流方向的人员，在进风方向的人员已安全撤退的情况下，可采取区域反风，救护队进入原回风侧引导人员撤离灾区，采取反风措施要慎重进行，未经周密研究不允许行动。
16.避灾路线
当发生煤尘爆炸事故时，采掘作业地点、主要硐室等避灾路线严格按《年度矿井灾害预防和处理计划》规定执行。
[bookmark: _Toc26444][bookmark: _Toc24409]2.5 应急保障
2.5.1 通信与信息保障
通讯与信息保障按照综合应急预案“5.1通讯与信息保障”相关要求执行
2.5.2 应急队伍保障
1.长城一矿于2026年1月1日与山能救护二大队签订了《煤矿救护技术服务协议书》，有效保证了矿井应急处置保障能力。该矿山救护队是一支专业矿山救护队伍，设备齐全，人员配备充足。
2.长城一矿兼职矿山救护队在册兼职矿山救护指战员21人，配备专职队长、副队长与仪器装备管理员各1人，兼职技术员1人。下设2个救护小队，每个小队由9人组成。
2.5.3 物资装备保障
物资装备保障按照综合应急预案“5.3 应急物资装备保障”相关要求执行
2.5.4 其他保障
其他保障按照综合应急预案“5.4其他保障”相关要求执行。


[bookmark: _Toc9306][bookmark: _Toc10376]3 矿井火灾事故专项应急预案
[bookmark: _Toc27513][bookmark: _Toc5301]3.1 适用范围
本专项应急预案适用于长城一矿井上下作业地点在生产过程中，可能发生或已经发生的需要启动Ⅱ级及以上应急响应的火灾事故（包括涉险事故）的应急救援工作。
矿井火灾事故专项应急预案是综合应急预案的细化与延伸，综合应急预案是矿井专项应急预案的支持性方案。
[bookmark: _Toc2044][bookmark: _Toc13226]3.2 应急组织机构及职责
设立矿井火灾事故应急救援指挥部，负责组织指挥应急救援工作，第一副总指挥由总工程师担任；其他执行综合应急预案“2应急组织机构及职责”相关规定。
[bookmark: _Toc6611][bookmark: _Toc31038]3.3 响应启动 
发生火灾事故，利用现场应急物资无法有效处置，威胁现场作业人员安全时，立即启动Ⅱ级应急响应，按本预案组织开展应急救援行动。若事故不能得到控制，有扩大趋势，立即启动Ⅰ级响应。
3.3.1 召开现场应急会议
指挥部根据事故性质，通知各指挥部成员、救援专业组，单位负责人，参加现场应急会议，通报事故情况，制定现场应急救援方案，明确各应急救援工作组的任务。根据事态发展情况，随时召开应急会议。
3.3.2 信息上报
信息上报按综合应急预案“3.3.3 信息上报”部分的要求执行。
3.3.3 资源协调
根据事故性质和严重程度，按照应急预案提供的应急资源信息，经指挥部批准：
1.发生事故，调度室立即召请山能救护二大队到矿下井搜救受伤或涉险人员；内蒙能源医院驻矿保健站负责对伤员先期救护，联系山东颐养健康集团内蒙能源医院到矿对受伤人员进行医疗救治。
2.调集事故应急救援技术专家，研究制定应急救援方案。
3.调集事故所需各类应急物资，通知运营管理部、供应分部、机电工区做好应急物资调配、运输准备。
4.专（兼）职应急救援队伍、医疗救护队伍、事故技术专家、应急救援物资、警戒保卫人员不能满足应急救援工作时，由指挥部提出申请外援。
3.3.4 信息公开
信息发布组及时收集、汇总事故发展态势及现场救援信息，遵照“实事求是、客观公正、及时准确”原则，拟定信息发布材料，报应急救援指挥部审查批准后，及时向社会发布事故应急救援有关信息。必要时，采用新闻发布会的形式进行，信息发言人由应急救援指挥部确定。
3.3.5 后勤及财力保障
后勤保障组做好应急救援指挥人员、应急救援队伍、医疗救护队伍、受困人员家属接待、食宿等后勤工作；做好抢险救灾所需资金协调。
[bookmark: _Toc30205][bookmark: _Toc14135][bookmark: _Toc19286][bookmark: _Toc28633][bookmark: _Toc6776][bookmark: _Toc17846]3.4 处置措施
根据《生产安全事故风险评估报告》评估结果，矿井火灾风险为重大风险。
危害程度和影响范围：生产过程中，洗煤厂煤的自燃，储煤场使用明火或吸烟；动火作业违规操作造成火灾；电气设备、供电线路发生短路和过载；未配备消防设施设备、器材。集运站、储煤棚通风不畅、积尘未及时清理，造成爆炸性粉尘浓度超标。井下违规烧焊、违规使用高分子材料、电气设备失爆、电缆过负荷、短路、老化击穿、柴油单轨吊运行、充电硐室、井下油脂硐室、皮带磨支架，违规爆破等均可能造成外因火灾；矿井主井、副井、变电站（所）、通风机房、压风机房、TDS车间、井口联合建筑等地点和人员密集办公场所，因动火作业、易燃物自燃、供电线路短路、电气设备故障、静电、雷击等存在外因火灾风险。地面煤堆长时间存煤吸热，煤体缓慢氧化蓄热，存煤时间超过自然发火期，存在自然发火风险。
产生有毒有害气体，造成人员中毒、窒息；引燃周边可燃物，形成大面积火灾；破坏通风系统，损毁设备与巷道，影响生产；诱发次生灾害，引燃积聚瓦斯、煤尘，引发爆炸。
3.4.1 应急处置原则
1.坚持统一领导、协调联动原则。抢险救灾必须在总指挥的统一领导和具体指挥下开展工作；公司各专业部室（中心）区队按照应急管理职责有序开展应急管理工作，做好协调联动。
2.坚持以人为本、生命至上原则，发生事故后迅速组织危险区域人员沿避灾路线撤离，切实加强应急救援人员的安全防护，最大限度地减少事故造成的人员伤亡和危害，避免次生灾害事故发生。
3.坚持安全第一、科学施救原则。在事故抢救过程中，应采取措施，确保救护人员的安全，严防抢救过程中发生事故。事故现场勘察工作由专业救护人员完成，其他任何人员未经总指挥部许可严禁进入险区。
4.坚持高效救援、科学灾害。井上下应设立专线指挥电话，并保持畅通；做好事故现场视频传输工作，实现应急处置全过程监控，确保应急处置措施科学合理。
3.4.2 处置措施
1.调度室迅速了解火灾事故的发生位置、波及范围，人员伤亡情况和主扇运行情况，根据灾情确定停电范围，下达停电撤人命令。
2.通知山能救护二大队，通知内蒙能源医院驻矿保健站做好伤员先期救护，情况紧急时联系内蒙能源医院到矿救援。立即报告值班矿领导和矿主要领导，通知有关部门和单位各负其责。
3.通防管理部对监测数据进行分析，发生异常立即报告指挥部；通过安全监控中心观测的数据，随时掌握救灾地点气体等数据，对救援起指导作用，同时有效避免次生灾害的发生。
4.应急指挥部根据灾情分析判断通风系统破坏程度及发生连续爆炸、火灾的可能性，积极研究制定救灾方案，并根据灾情发展及时调整优化方案。
5.山能救护二大队按照救援方案携带必要技术装备入井，按照《矿山救援规程 》有关规定进行探查，主要负责灾区侦查、抢救遇险遇难人员，恢复巷道通风等。
6.井下发生火灾，现场人员在尽可能判明事故地点及灾难程度、蔓延方向等情况的同时，迅速设法通知或协助撤出受火灾影响区域内的人员并及时切断灾区内的电源。火势不大时，在判断无爆炸危险的前提下，应根据现场条件立即组织力量将火直接扑灭。当现场人员无力抢救时，要立即进行自救和沿避灾路线组织人员撤出。处在火源上风侧的人员，应逆着风流撤退；处在火源下风侧的人员撤退时不可盲目跨过火区。
7.现场人员在有烟雾的巷道里，要立即戴好自救器，迅速脱离现场，撤到有新鲜风流的巷道。
8.抢救遇险人员。到达事故现场的救护小队应首先侦察火灾区域的情况，检查瓦斯、一氧化碳、二氧化碳及其他有害气体的含量；迅速抢救被困人员，遇有窒息或中毒人员应先为其戴好呼吸器或自救器再抬运。
9.外因火灾应急处置措施
（1）调度室接到井下火警报告后，应根据事故的地点、性质、规模等，立即通知灾区人员和受威胁区域的人员，尽快沿避灾路线撤离灾区。灾区人员首先判断自己所处的地点和风流方向，若位于事故地点进风侧，沿进风方向撤离；若位于回风侧，遇险人员要佩带好自救器，尽快绕最佳路线进入进风侧，再沿进风方向撤离。现场人员要组织自救、互救，尽量减少人员伤亡，如受现场条件限制不能升井时，进入距离最近的避难硐室，并利用电话立即与调度室取得联系，等待救援。
（2）外因火灾比较直观，初期火势较小，容易控制，现场人员应充分利用防尘供水管路、灭火器或其它可能利用的灭火工具直接灭火，营救人员。火势较大无法扑灭时，人员立即撤离。
（3）救护队按照救援方案携带相关装备入井，按照《矿山救援规程 》有关规定进行，主要负责灾区侦查、抢救遇险遇难人员，扑灭火灾，恢复巷道通风，清理堵塞物等。应同时进行灭火和救人，派专人监测瓦斯，当甲烷浓度达到2％以上，并继续增加有爆炸危险时，必须把救护人员撤到安全地点。火灾事故发生在采煤工作面时，应沿进风侧进入救人，在此期间必须维持通风系统原状。如遇独头巷道距离较长、有害气体浓度大、支护损坏严重的情况，严禁冒险进入工作，在扑灭火源、恢复通风、打好支护后，方可搬运遇难人员。
（4）电气设备着火灭火时，必须首先切断电源，油类着火时，禁止用水灭火。
（5）根据已探明的火区地点、范围等情况，确定调整通风系统方案：
①在进风井口附近、井筒、井底车场和井底车场直接相通的大巷发生火灾时，应采取全矿性反风措施；
②采区主要进风巷发生火灾时，可采取积极方法直接灭火或短路通风；
③采掘工作面发火，用积极方法扑灭不了时应用隔绝方法进行封闭。
④采区火灾要根据具体情况采取张挂风帘，减风或采用局部反风方法来处理。一般情况下主要通风机都要保持正常运转。
⑤在营救灾区人员和灭火过程中，要充分考虑火风压造成风流逆转的危害。
⑥当井下火灾规模较大，无法直接灭火或直接灭火无效时，必须采取封闭火区的灭火措施。封闭时应采取在火源的“进、回风侧同时封闭”；不具备同时封闭条件时，可以采用“先封闭火源进风侧，后封闭火源回风侧”的封闭顺序；一般不得采用“先回后进”的封闭顺序。封闭火区应采取措施，防止一氧化碳中毒、缺氧窒息和瓦斯爆炸事故。
10.内因火灾应急处置措施
（1）调度室接到井下煤层自燃火警报告后，应根据事故的地点、性质、规模等，立即通知灾区人员和受威胁区域的人员，尽快沿避灾路线撤离灾区。灾区人员首先判断自己所处的地点和风流方向，若位于事故地点进风侧，沿进风方向撤离；若位于回风侧，遇险人员要佩带好自救器，尽快绕最佳路线进入进风侧，再沿进风方向撤离。现场人员要组织自救、互救，尽量减少人员伤亡。
（2）救护队按照救援方案携带相关装备入井，按照《矿山救援规程 》有关规定进行探查，主要负责灾区侦查、抢救遇险遇难人员、清理堵塞物等。派专人监测瓦斯，当甲烷浓度达到2％以上，并继续增加有爆炸危险时，必须把救护人员撤到安全地点。火灾事故发生在采煤工作面时，应沿进风侧进入救人，在此期间必须维持通风系统原状。如遇独头巷道距离较长、有害气体浓度大、支护损坏严重的情况，严禁冒险进入工作，在恢复通风、打好支护后，方可搬运遇难人员。
（3）发现自燃后，必须及时采取措施，防止火灾范围的进一步扩大，并根据现场的实际情况，查找漏风通道，利用气体分析、红外探测、钻孔探测等手段，判断确定火源位置。
（4）确定火源后，要采取消除火源、向高温点注浆、压注凝胶、注惰化气体等手段，使高温点得到控制，直至消除隐患。
（5）对发火地点应采取均压措施，减少向发火地点供氧。
（6）自燃达到冒烟程度时，要有专人检查瓦斯情况，有防止瓦斯爆炸的措施。
（7）当其它措施无效时，应采取隔绝灭火法封闭火区。封闭时应采取在火源的“进、回风侧同时封闭”；不具备同时封闭条件时，可以采用“先封闭火源进风侧，后封闭火源回风侧”的封闭顺序；一般不得采用“先回后进”的封闭顺序。封闭火区应采取措施，防止一氧化碳中毒、缺氧窒息和瓦斯爆炸事故。
11.医疗救护措施
（1）人员烧伤应急处置措施
①烧伤急救要采用各种有效的措施灭火，使伤员尽快脱离热源，尽量缩短烧伤时间；
②对已灭火而未脱衣服的伤员必须仔细检查全身情况，保持伤口清洁。伤员的衣服鞋袜用剪刀剪开后除去，伤口全部用清洁布片覆盖，防止污染；
③四肢烧伤时，先用清洁冷水冲洗，然后用清洁布片、消毒纱布覆盖并送往医院；
④对爆炸冲击波烧伤的伤员要注意有无脑颅损伤，腹腔损伤和呼吸道损伤。
（2）人员中毒或窒息应急处置措施
①迅速把受难者抬到新鲜风流和周围的支架完好安全的地方，将患者口中一切妨碍呼吸的东西如假牙、黏液、泥土除去，将领及腰带松开，使患者保暖。
②在进入事故地点或搬运途中，首先要测量有害气体浓度是否超标，如超标受到有害气体威胁，急救者要先采取通风方法降低浓度，并戴好自救器才允许进入抢救伤员。同时对被救人员也要戴好自救器。在救护中，急救人员一定要沉着，动作要迅速，在进行急救的同时，等待专业医护人员救治。
③如果是一氧化碳中毒，中毒者还没有停止呼吸或呼吸虽已停止但心脏还有跳动，要立即解开衣服，搓摩他的皮肤，使他温暖以后，立即进行人工呼吸。如果心跳也停止了，就要迅速进行体外心脏按摩，同时进行人工呼吸。
④如果是因二氧化碳窒息，情况也不太严重，只要把他抬到新鲜风流中稍作休息后，就会苏醒的。假如窒息时间较长，在进行人工呼吸前，先要搓擦他的皮肤。
（3）现场医疗救护措施
因通风不畅引发的中毒事故除采取上述措施救护外，还必须给患者输氧，同时，立即送往医院抢救。因火灾引发中毒事故时，作业人员须采取自救措施：用湿毛巾捂住口鼻或佩戴自救器尽快撤离到新鲜风流中。
12.地面火灾处置措施
（1）调度室迅速了解火灾事故的发生位置、波及范围、人员伤亡情况，了解通风是否畅通、瓦斯浓度有无变化，根据火灾灾情确定停电范围，下达停电及人员疏散命令。
（2）通知鄂前旗消防队和内蒙能源医院驻矿保健站，并立即报告值班矿领导和总经理，通知有关部门和单位各负其责。
（3）应急指挥部根据火灾灾情，积极研究制定救灾方案，并根据灾情发展及时调整优化方案。
（4）专业消防队按照救援方案携带必要技术装备，按照有关规定进行探查，主要负责灾区侦查、抢救遇险遇难人员，扑灭火灾，清理火灾产生的堵塞物等。
13.井口联合建筑火灾处置措施
（1）现场人员发现火情后，通过呼喊等方式，通知现场其他职工按照职责分工实施灭火、引导人员疏散。
（2）现场人员发现或接到火情后，负责立即通知机电管理部对井口联合建筑供电进行停电，避免火灾烧坏电路或因电路损毁扩大事故。
（3）在救援力量未到达火灾现场前，现场工作人员尽快打开所有通向外部的出口，对于被烟火熏倒昏迷的人员及时送往职工医院进行抢救。
（4）消防控制室值班人员接到火灾自动报警系统发出的火灾报警信号时，要通过单位内部电话立即通知报警区域的值班、工作人员，迅速赶往现场实地查看。
（5）查看人员确认火情后，要通过报警按钮、分机电话立即向消防控制室反馈信息，通知有关单位切断受火灾波及区域的电源。按照职责分工，组织引导人员疏散，扑救初起火灾。
（6）消防控制室接到查看人员确认的火情报告后：
①立即启动事故广播，发出火警处置指令，通知当班人员不要惊慌，迅速安全疏散；
②拨打“119”报警；
③向单位领导和调度室汇报。
（7）扑救火灾时，应注意观察吊顶、房架等塌落的征兆，及时采取相应的措施，保证人员的安全。
（8）烟气、明火进入副井井筒危及井下安全时，必须及时反风。
14.地面电气火灾处置措施
（1）断电灭火。当电器设备发生火灾或引燃附近可燃物时，首先要切断电源。室内发生电器火灾时，应尽快关闭总开关，并及时用二氧化碳（MT/MTT）型灭火器材进行扑救。室外的高压输电线路起火时，要及时打电话给供电工区或机电管理科联系切断电源。
（2）带电灭火。当情况紧急必须带电灭火时，应注意以下事项：
①带电灭火不能直接用导电的灭火器材(如喷射水流、泡沫灭火等)进行喷射，而要使用不导电的灭火器进行灭火，如二氧化碳、干粉灭火器等。
②要注意周围环境，防止身体或使用的消防器材直接与带电部分接触，要穿好绝缘鞋，戴好绝缘手套。
③扑救有油的带电电器设备的火灾，如变压器、油开关在带电情况下，应采用干燥黄沙盖住火焰，使火焰熄灭，也可用二氧化碳、干粉灭火器灭火。
④扑救旋转电机设备的火灾时，可用二氧化碳、干粉灭火器扑救；但不能用黄沙扑救，以免损坏机件。
15.TDS车间发生火灾现场应急处置措施
①扑救初期火灾：在确保自身安全且火情可控的前提下，现场员工应立即使用最近的灭火器、消防栓进行扑救。
电气火灾：首先切断电源，使用二氧化碳或干粉灭火器。
油脂类火灾：使用干粉灭火器或泡沫灭火器。
煤炭、皮带、木材等固体火灾：使用水、泡沫或干粉灭火器。
②现场负责人或安全员立即组织着火区域及可能受威胁区域（如下风向、上层区域）的所有人员，沿最近的安全通道、紧急出口迅速撤离。疏散时用湿毛巾捂住口鼻，低姿弯腰前行。
③关键应急操作：
切断电源：立即切断着火区域及相邻区域的动力和照明电源（防爆区域除外），防止触电和电火蔓延。
停止设备：紧急停止所有运行的皮带运输机、破碎机、筛分机等设备。
关闭阀门：关闭通往着火区域的输煤管道、油脂管道阀门。
转移物资：在安全前提下，转移火场附近的易燃易爆物品（如润滑油、氧气乙炔瓶）、贵重物资和重要资料。
16.现场的火警火灾急救
（1）现场发生火灾火警事故时，应立即了解起火地点燃烧的物质等基本情况，采取有效措施实进行扑救，同时立即拨打报警电话向调度室、治安保障中心汇报。
①扑救A类火灾应选用水、泡沫、磷酸铵盐干粉灭火剂。
②扑救B类火灾应选用干粉、泡沫灭火剂。扑救极性溶剂B类火灾不得选用化学泡沫灭火剂、抗溶性泡沫灭火剂。
③扑救C类火灾应选用干粉、二氧化碳灭火剂。
④扑救D类火灾选用7150灭火剂以及砂、土等。
⑤扑救E类带电火灾可选择干粉灭火器、卤代烷灭火器、二氧化碳灭火器等。
⑥扑救F类火灾可选择干粉灭火器。
（2）在消防部门到达前，对易燃易爆的物质采取正确有效的隔离。如切断电源撤离火场内的人员和周围易燃易爆物及一切贵重物品，根据火场情况，机动灵活的选择灭火器具。
（3）扑救现场应统一指挥调度采取行动，如火势扩大，一般扑救不可能时，应及时组织扑救人员撤退，避免不必要的伤亡。
（4）在扑救的同时要注意：防止中毒、坍塌、触电、物体打击等二次事故的发生，在灭火后，应保护现场，以便事后调查起火原因。
16.严重创伤出血伤员的急救
在抢救过程中，遇到坠落、物体打击、机械伤害等引起的严重创伤出血伤员时根据现场现实条件及时正确的采取暂时性的止血、清洁、固定和运送等合理措施。
17.急性中毒的现场抢救
（1）对于中毒窒息事故的措施主要有：急救、堵漏、疏散等。
（2）不论是轻度还是重度中毒人员，均应设法尽快使中毒人员远离中毒现场及中毒物源，采取合理施救。
（3）及时向医务人员报告，并初步讲明中毒原因、中毒状态。
（4）如发现中毒人员心跳、呼吸不规则或停止呼吸、心跳时间不长，由医护人员把中毒人员移至空气新鲜处，立即施行人工呼吸法和体外心脏挤压法进行现场抢救。
18.其他应急处置措施
（1）办公楼、公寓楼发生火灾时公寓楼值班人员应立即组织人员有序沿疏散楼梯疏散，立即切断起火房间相应的总电源，使用灭火器、消防栓等消防设备对初期火灾进行扑救。 
（2）餐厅发生火灾时应立即组织人员疏散、关闭餐厅操作电源、关闭进气阀门，使用灭火器对初期火灾进行扑救。 
（3）配电室、厂房电缆桥架、电缆沟发生火灾时应立即通知机电管理部切断事故现场地段电源，进入电缆地沟等狭小空间扑救火灾时，由于电缆内的浓烟有毒，活动场所有限，且有可能存在残留电压，应急处理专业人员必须佩带隔绝式氧气呼吸器，穿戴绝缘手套和橡胶绝缘靴，利用干粉灭火器扑救初起火灾。 
（4）油脂库发生火灾时应立即切断电源，利用消防沙对泄漏油品进行覆盖，在油脂库附近设立警戒线，禁止与抢险救援无关人员进入，利用灭火器扑救初起火灾。 
（5）煤仓发生火灾时应立即向起火煤仓中灌水。降低煤仓中的煤尘与氧含量，最后应彻底清仓，消除复燃的可能性。
13.避灾路线
当发生火灾事故时，井下采掘作业地点、主要硐室等避灾路线严格按《年度矿井灾害预防和处理计划》规定执行。
[bookmark: _Toc26863][bookmark: _Toc20530][bookmark: _Toc26465][bookmark: _Toc25726][bookmark: _Toc8507]3.5 应急保障
3.5.1 通信与信息保障
通讯与信息保障按照综合应急预案“5.1通讯与信息保障”相关要求执行
3.5.2 应急队伍保障
1.长城一矿于2026年1月1日与山能救护二大队签订了《煤矿救护技术服务协议书》，有效保证了矿井应急处置保障能力。该矿山救护队是一支专业矿山救护队伍，设备齐全，人员配备充足。
2.长城一矿兼职矿山救护队在册兼职矿山救护指战员21人，配备专职队长、副队长与仪器装备管理员各1人，兼职技术员1人。下设2个救护小队，每个小队由9人组成。
3.5.3 物资装备保障
物资装备保障按照综合应急预案“5.3 应急物资装备保障”相关要求执行
3.5.4 其他保障
其他保障按照综合应急预案“5.4其他保障”相关要求执行。


[bookmark: _Toc4547][bookmark: _Toc30016][bookmark: _Toc15254]4 水害事故专项应急预案
[bookmark: _Toc18827][bookmark: _Toc23130][bookmark: _Toc73297298][bookmark: _Toc31179][bookmark: _Toc9311][bookmark: _Toc15011][bookmark: _Toc27771][bookmark: _Toc79501408][bookmark: _Toc24314][bookmark: _Toc3748]4.1 适用范围
本专项应急预案适用于矿井生产过程中，可能发生或已经发生的需要启动Ⅱ级及以上应急响应的水害事故（包括涉险事故）的应急救援工作。
矿井水害事故专项应急预案是综合应急预案的细化与延伸，综合应急预案是矿井专项应急预案的支持性方案。
[bookmark: _Toc8988][bookmark: _Toc21445][bookmark: _Toc79][bookmark: _Toc2736][bookmark: _Toc27473][bookmark: _Toc13631][bookmark: _Toc16610][bookmark: _Toc73297300]4.2 应急组织机构及职责
[bookmark: _Toc28158][bookmark: _Toc15421][bookmark: _Toc79501414][bookmark: _Toc3365]设立水害事故应急救援指挥部，负责组织指挥应急救援工作，第一副总指挥由总工程师担任；其他执行综合应急预案“2应急组织机构及职责”相关规定。
[bookmark: _Toc31858][bookmark: _Toc2105][bookmark: _Toc9443]4.3 响应启动 
[bookmark: _Toc32629][bookmark: _Toc79501415]1.发生井下水害事故，矿井水害事故直接启动Ⅰ级应急响应。
2.矿井涌水量超过400m3/h，突水点水量超过60m3/h时，立即进行预警启动。
4.3.1 召开现场应急会议
指挥部根据事故性质，通知各指挥部成员、救援专业组，单位负责人，参加现场应急会议，通报事故情况，制定现场应急救援方案，明确各应急救援工作组的任务。根据事态发展情况，随时召开应急会议。
4.3.2 信息上报
信息上报按综合应急预案“3.3.3 信息上报”部分的要求执行。
4.3.3 资源协调
根据事故性质和严重程度，按照应急预案提供的应急资源信息，经指挥部批准：
（1）发生事故，调度室立即召请山能救护二大队到矿下井搜救受伤或涉险人员；联系山东颐养健康集团内蒙能源医院到矿对受伤人员进行医疗救治。
（2）调集事故应急救援技术专家，研究制定应急救援方案。
（3）调集事故所需各类应急物资，通知运营管理部、供应分部、机电工区做好应急物资调配、运输准备。
（4）专（兼）职应急救援队伍、医疗救护队伍、事故技术专家、应急救援物资、警戒保卫人员不能满足应急救援工作时，由指挥部提出申请外援。
4.3.4 信息公开
信息发布组及时收集、汇总事故发展态势及现场救援信息，遵照“实事求是、客观公正、及时准确”原则，拟定信息发布材料，报应急救援指挥部审查批准后，及时向社会发布事故应急救援有关信息。必要时，采用新闻发布会的形式进行，信息发言人由应急救援指挥部确定。
4.3.5 后勤及财力保障
后勤保障组做好应急救援指挥人员、应急救援队伍、医疗救护队伍、受困人员家属接待、食宿等后勤工作；做好抢险救灾所需资金协调。
[bookmark: _Toc25605][bookmark: _Toc8536][bookmark: _Toc13936]4.4 处置措施
根据《生产安全事故风险评估报告》评估结果，水害风险为重大风险。
危害程度和影响范围：地表水可能通过岩层裂隙沟通井下，顶板砂岩裂隙水发育，对矿床开采和井巷工程常造成巨大威胁，甚至淹采区和矿井等重大事故。因此，需制定相应的应急处置措施。
4.4.1 应急处置原则
（1）坚持统一领导、协调联动原则。抢险救灾必须在总指挥的统一领导和具体指挥下开展工作；公司各专业部室（中心）区队按照应急管理职责有序开展应急管理工作，做好协调联动。
（2）坚持以人为本、生命至上原则，发生事故后迅速组织危险区域人员沿避灾路线撤离，切实加强应急救援人员的安全防护，最大限度地减少事故造成的人员伤亡和危害，避免次生灾害事故发生。
（3）坚持安全第一、科学施救原则。在事故抢救过程中，应采取措施，确保救护人员的安全，严防抢救过程中发生事故。事故现场勘察工作由专业救护人员完成，其他任何人员未经总指挥部许可严禁进入险区。
（4）坚持高效救援、科学灾害。井上下应设立专线指挥电话，并保持畅通；做好事故现场视频传输工作，实现应急处置全过程监控，确保应急处置措施科学合理。
4.4.2 应急处置措施
1.水害事故基本处置措施
（1）调度员、安监员、井下带班人员、班组长等相关人员发现突水（透水、溃水）征兆、极端天气可能导致淹井等重大险情或水害时，行使赋予的紧急撤人权利，立即撤出所有受水患威胁地点的人员，并向调度室汇报。在原因未查清、隐患未排除前，不得进行任何采掘活动。
（2）调度室接到事故汇报，立即利用井下语音广播系统、人员定位紧急呼叫、电话群呼通知到井下所有可能受水患威胁地区的人员，按照避水灾路线撤离到安全地带或者升井。迅速了解突水点、影响范围、事故前人员分布、人员伤亡、局扇运行和矿井具有生存条件的地点及其进入的通道等情况。
（3）通知山能救护二大队和山东颐养健康集团内蒙能源医院，并立即报告矿值班领导、分管领导、总经理，通知有关部门和单位各负其责。同时，将水患情况通报周边长城二矿、长城五矿，做好预防措施。
（4）通知地质测量部测量水位标高和涌水量，及时分析水源、突水量、水灾影响范围；准备采掘工程平面图、充水性图和排水系统图；并对监测数据进行分析，发现异常立即报告指挥部。
（5）调度室通知清查、统计受水害影响的施工地点、单位及人数，及时汇报调度室。
（6）若有人员被困，指挥部根据被困人员所在地点的空间、氧气、瓦斯浓度以及救出被困人员所需的大致时间制定相应救灾方案。根据情况综合采取排水、堵水和向井下人员被困位置打钻等措施。组织人力、调配装备和物资参加抢险救援,做好后勤保障工作。
（7）救护队员应按照救援方案携带必要技术装备入井，按照《矿山救援规程》有关规定进行探查，主要负责灾区侦查、抢救遇险遇难人员等。
（8）事故现场负责人在保证人员安全的前提下，组织人员尽可能摸清水情，是否有人员被困，并利用现场排水设备全力排水，在条件允许的情况下尽可能增加排水设备和管路，加大排水能力，缩短强排时间。
（9）机电工区值班人员接到水害事故报警后，要立即安排井下人员关闭泵房两侧的密闭门，并撤离，自动化控制中心负责远程启动所有水泵，把水仓水位降至最低。
（10）抢救井下水害事故，要认真分析水流方向和影响区域，判断遇险人员可能逃避的方向、位置和巷道状况，判断遇险人员是否有生存的条件。发现有人被堵在危险地段，首先判断人员躲避的地点，按制定的营救人员措施实施抢救。
（11）发生老空积水突水事故后，应立即撤出人员，同时井下所有受水威胁的各作业地点工作人员，就近按撤退路线，迅速撤离。如情况紧急来不及转移躲避时，可抓住棚梁、棚腿或其他固定物体，防止被涌水打倒和冲走。必要时，可在避难地点建临时挡墙、防护板或吊挂风帘，阻止涌水、煤矸和有害气体的侵入。
（12）发现有人被堵在危险地段，首先判断人员躲避的地点，按制定的营救人员措施实施抢救。对遇险人员被堵到独头巷道内，利用现有管路立即改为压风，向独头巷道供风供氧。
（13）区域被淹后，根据涌水量和排水设备能力，估计排水时间。判断遇险人员所处位置高于积水标高时，可打钻向遇险人员输送氧气、食物等，保证遇险人员有足够的等待时间，同时要抓紧时间排水，使堵在里边的人员能够及时得救。标高低于积水标高时，不能打钻，以免放走空气释放压力，引起水柱上升。
（14）在查明涌水量不大或补给水源有限的情况下，增强排水能力，将水排干。当井下涌水量特别大时，在强排水不能排干的情况下，必须先堵住涌水通道，然后再排干。突水、透水巷道附近有可利用的巷道时，可直接向突水、透水巷道打钻泄水。
（15）排水过程中应加强通风管理工作，排水现场安排瓦检人员进行有害气体监测,防止发生瓦斯爆炸和有害气体中毒、窒息、防止冒顶和二次突水事故的发生。
（16）采取措施保证主要通风机、副井提升及压风机正常运转。利用人员位置监测系统及时准确核实井下人员。
（17）灾害发生后，下井口信号工要坚持岗位，听从指挥，待人员全部撤出，随最后一罐人员一起升井；如危及井下信号工安全时，可立即升井。
（18）灾害发生后，需撤出井下全部人员时或危及副井安全时，机电工区安排两名大筒工携带对讲机联系信号，一人在副井上口，一人到副井下口与机运工区信号工会合。下井口信号工、大筒工等全部人员进入罐笼后，由大筒工联系信号进行升井。
（19）在避灾期间，遇险人员要保持良好的心理状态，稳定情绪，除轮流担任岗哨观察水情的人员外，其余人员均应静卧，减少体力和空气消耗。避灾时，应用敲击的方法有规律、间断地发出呼救信号，向营救人员指示躲避处的位置。被困期间断绝食物后，即使在饥饿难忍的情况下，也绝不嚼食杂物充饥。需要饮用井下水时，应选择适宜的水源，并用纱布或衣服过滤。得救后，要避开强烈的光线，以防发生意外。
（20）水害事故后，为防止触电、设备损害等次生灾害，需切断受水害威胁区域的电源，防止触电等次生事故的发生，并制定相应的安全技术措施。
[bookmark: _Toc21492][bookmark: _Toc2221][bookmark: _Toc4134][bookmark: _Toc30143]4.5 应急保障
4.5.1 通信与信息保障
通讯与信息保障按照综合应急预案“5.1通讯与信息保障”相关要求执行
4.5.2 应急队伍保障
1.长城一矿于2026年1月1日与山能救护二大队签订了《煤矿救护技术服务协议书》，有效保证了矿井应急处置保障能力。该矿山救护队是一支专业矿山救护队伍，设备齐全，人员配备充足。
2.长城一矿兼职矿山救护队在册兼职矿山救护指战员21人，配备专职队长、副队长与仪器装备管理员各1人，兼职技术员1人。下设2个救护小队，每个小队由9人组成。
4.5.3 物资装备保障
物资装备保障按照综合应急预案“5.3 应急物资装备保障”相关要求执行
4.5.4 其他保障
其他保障按照综合应急预案“5.4其他保障”相关要求执行。
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[bookmark: _Toc21725][bookmark: _Toc23142][bookmark: _Toc11275]5 顶板事故专项应急预案
[bookmark: _Toc20980][bookmark: _Toc2377][bookmark: _Toc479]5.1 适用范围
本专项应急预案适用于矿井在生产过程中可能发生或已经发生的需要启动Ⅱ级及以上应急响应的顶板（物体打击）、顶板（坍塌）、顶板（其他）事故的应急救援工作。以上事故包括人员被困、涉险事故。
矿井顶板事故专项应急预案是综合应急预案的细化与延伸，综合应急预案是矿井专项应急预案的支持性方案。
[bookmark: _Toc7885][bookmark: _Toc30381][bookmark: _Toc23209]5.2 应急组织机构及职责
设立顶板事故应急救援指挥部，负责组织指挥应急救援工作，总指挥由党委书记、总经理担任，第一副总指挥由生产副总经理担任；其他执行综合应急预案“2应急组织机构及职责”相关规定。
[bookmark: _Toc8757][bookmark: _Toc3498][bookmark: _Toc24234]5.3 响应启动 
顶板（物体打击、坍塌、其他）事故可能造成1-2人重伤的，启动Ⅱ级应急响应；造成人员伤亡并达到Ⅰ级应急响应条件的，启动Ⅰ级应急响应；只造成人员轻伤或没有造成人员伤亡但可能造成100万元以下直接经济损失的事故，启动Ⅲ级应急响应。
5.3.1 召开现场应急会议
顶板事故应急会议由总指挥主持召开。启动Ⅱ级响应的顶板事故，由第一副总指挥根据事故严重程度和救援难度，确定综合协调组、抢险救灾组、技术专家组、安全监督组、医疗救护组等有关救援工作组参加应急会议，安排部署现场应急处置和救援工作。物资供应组、警戒保卫组、后勤保障组、信息发布组、善后处理组等应急救援工作组待命，必要时参加应急救援工作。其余事项按综合应急预案“3.3.2 召开应急会议”的要求执行。
5.3.2 信息上报
信息上报按综合应急预案“3.3.3 信息上报”部分的要求执行。
5.3.3 资源协调
根据事故性质和严重程度，按照应急预案提供的应急资源信息，经指挥部批准：
（1）发生事故，调度室立即召请山能救护二大队到矿下井搜救受伤或涉险人员；内蒙能源医院驻矿保健站负责对伤员先期救护，联系山东颐养健康集团内蒙能源医院到矿对受伤人员进行医疗救治。
（2）调集事故应急救援技术专家，研究制定应急救援方案。
（3）调集事故所需各类应急物资，通知运营管理部、供应分部、机运工区做好应急物资调配、运输准备。
（4）专（兼）职应急救援队伍、医疗救护队伍、事故技术专家、应急救援物资、警戒保卫人员不能满足应急救援工作时，由指挥部提出申请外援。
5.3.4 信息公开
信息发布组及时收集、汇总事故发展态势及现场救援信息，遵照“实事求是、客观公正、及时准确”原则，拟定信息发布材料，报应急救援指挥部审查批准后，及时向社会发布事故应急救援有关信息。必要时，采用新闻发布会的形式进行，信息发言人由应急救援指挥部确定。
5.3.5 后勤及财力保障
后勤保障组做好应急救援指挥人员、应急救援队伍、医疗救护队伍、受困人员家属接待、食宿等后勤工作；做好抢险救灾所需资金协调。
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根据《生产安全事故风险评估报告》评估结果，顶板（物体打击、坍塌、其他）风险为较大风险。
危害程度和影响范围：井下采掘工作面、巷道修复地点在工作面初次放顶、周期来压、大跨度交叉点、停采线、高冒破碎带等情况下，因地应力、围岩破碎、未执行敲帮问顶、支架初撑力不足、支护失效等原因，可能发生顶板冒落、巷帮片落、浮矸掉落，造成人员伤亡、被困、设备设施损坏和通风、排水、供电、安全监测监控等系统破坏等事故。
零星煤矸石、支护构件坠落撞击人员，构成顶板（物体打击）事故；支护失效等引发顶板、巷帮大面积垮塌，掩埋、挤压人员，构成顶板（坍塌）事故。因此，需制定相应的应急处置措施：
5.4.1 应急处置指导原则
（1）坚持统一领导、协调联动原则。抢险救灾必须在总指挥的统一领导和具体指挥下开展工作；公司各专业部室（中心）区队按照应急管理职责有序开展应急管理工作，做好协调联动。
（2）坚持以人为本、生命至上原则，发生事故后迅速组织危险区域人员沿避灾路线撤离，切实加强应急救援人员的安全防护，最大限度地减少事故造成的人员伤亡和危害，避免次生灾害事故发生。
（3）坚持安全第一、科学施救原则。在事故抢救过程中，应采取措施，确保救护人员的安全，严防抢救过程中发生事故。事故现场勘察工作由专业救护人员完成，其他任何人员未经总指挥部许可严禁进入险区。
（4）坚持高效救援、科学灾害。井上下应设立专线指挥电话，并保持畅通；做好事故现场视频传输工作，实现应急处置全过程监控，确保应急处置措施科学合理。
5.4.2 处置措施
1.综合处置措施
（1）在发生险情或事故后，现场负责人立即启动现场处置措施，停止作业、组织危险区域人员撤离至安全区域，同时向调度室和本单位值班人员汇报。积极采取自救互救措施，如无第二次大面积顶板动力现象时，立即组织对受困人员进行施救，防止事故继续扩大，争取将损失降到最小。
（2）在小型冒顶、坍塌、压埋事故发生时，现场人员在保证安全的前提下，迅速观察冒顶范围，方向，声响，粉尘等，严禁盲目奔跑或冲向冒顶区，在保证安全的前提下，应积极采取自救互救，防止事故继续扩大，争取将损失降到最小。
（3）在撤离受阻时应紧急避险，采取以下自救措施：①选择最近的避难硐室或临时避险设施待救；②选择最近的设有压风自救装置和供水施救装置的安全地点，进行自救互救和等待救援；③迅速避险撤退到安全地点，如有压风管路，应打开输送新鲜空气。可利用现场材料，维护加固附近顶板，设置生存空间，等待救援。
（4）调度室值班人员接到事故汇报后，迅速了解顶板事故的发生位置、波及范围，人员伤亡情况，下达停产撤人命令，准确统计井下人数，严格控制入井人数。
（5）根据事故危害程度由党委书记、总经理决定是否（或授权值班领导）启动矿井顶板事故专项应急预案响应，应急救援指挥部立即下达抢险救灾命令，通知山能救护二大队和内蒙能源医院，指挥部各工作组应按各自职责，积极行动，尽职尽责做好抢险救灾工作。
（6）生产技术部、调度室、地质测量部提供救援需要的图纸和技术资料；信息中心相关人员利用安全监控系统不间断监测矿井各地点环境参数等情况，对监测数据进行分析，发生异常立即报告指挥部。
（7）指挥部根据灾情分析判断巷道通风、供水等系统破坏程度及发生二次事故的可能性，积极研究制定救灾方案，并根据灾情发展及时调整优化方案，组织人力、调配装备和物资参加抢险救援，做好后勤保障工作。
（8）山能救护二大队按照救援方案携带必要技术装备入井，按照《矿山救援规程 》有关规定进行探查，主要负责灾区侦查、抢救遇险遇难人员、清理巷道、恢复巷道通风等。在进入灾区前，必须先检查有害气体浓度。救护队要分队进入，一小队负责查找遇险、受伤人员并积极组织抢救；另一小队负责支护顶板、处理冒落矸石，防止在抢救过程中再次顶板冒落；在救援过程中救护队必须随时将灾情和救援情况汇报应急救援指挥部。
（9）抢救伤员时，必须判断伤势轻重，按照“三先三后”的原则处理，即先复苏后搬运、先止血后搬运、先固定后搬运。在抢救处理中必须专人检查和监护顶板情况，加强支护防止发生顶板冒顶。抢救遇险人员时，首先应通过电话、喊话或敲打管子、人员精确定位系统、生命探测仪等手段与遇险人员取得联系，探明冒顶范围和遇险人数及位置。
（10）处理冒顶前，必须先恢复冒顶区域的正常通风，查明冒顶范围、高度、堆积状态、巷道破坏程度、通风状况、有害气体浓度、水源、被困人员可能位置及生存迹象，如暂不能恢复时，可利用水管、压风管等向被堵压人员处输送新鲜空气，并把救援通道的顶板维护好，确保救援人员安全。
（11）人员营救工作应由现场负责人统一指挥，首先确认冒顶区周围环境安全或经加固支护安全后，对冒顶区由外向里进行临时支护，在不危及事故抢救人员安全的情况下，方准进行人员营救及事故抢救工作。
（12）现场人员必须在首先保障巷道通风、后路畅通、现场顶帮维护好的情况下方可施救，施救过程中必须指定专人检查甲烷浓度、观察顶板和周围支护情况。
（13）当出现大面积来压异常情况或通风不良，瓦斯浓度急剧上升，有瓦斯爆炸危险时，必须立即撤离现场到达安全地点，并立即汇报情况，等待应急救援指挥部的进一步处置命令。
（14）救出的人员全部运送到有新鲜风流的安全地点，医疗救护组要及时到达井下救治现场，对抢救出的受伤人员进行紧急医疗救治或护送上井救治。
2.顶板（物体打击）事故的应急处置措施
（1）事故发生后，事故现场负责人应立即启动顶板事故现场处置方案，根据事故危害程度，开展现场应急处置和自救互救，若有人员受伤，应立即组织对伤员进行施救。
（2）救援人员应对事故地点应先进行敲帮问顶，摘除松动的浮矸（煤），加固周围的支护，确认事故地点周围支护安全后，方可进行人员抢救工作，以防发生二次事故，危及事故救援人员的安全。
（3）伤员被救出转移至安全地点后，应对伤员进行临时抢救等紧急处理措施，迅速移交专业医护人员送医院救治。如果伤员伤情较重，医疗救护组要安排医务人员携带必要的抢险医药器具及时到达井下事故现场，对受伤人员进行紧急医疗救治。
（4）伤员急救应采取以下措施：
①‌休克与昏迷抢救措施‌：若伤者‌休克与昏迷时，要让其‌平卧、保暖、下肢抬高20度‌；昏迷者‌面部转向一侧‌，防止呕吐物堵塞气道。
②‌骨折与出血抢救措施‌：若伤者‌骨折与出血，出血处用干净纱布按压止血；骨折部位‌先固定再搬运‌，脊柱骨折必须用硬板平抬，严禁背运或扭曲身体。
③‌心跳呼吸停止抢救措施‌：若伤者没呼吸心跳，立即进行‌人工呼吸和胸外心脏按压。
顶板（坍塌）事故的应急处置措施：
（1）事故发生后，事故现场负责人应立即启动顶板事故现场处置方案，根据事故危害程度，开展现场应急处置和自救互救，若有人员受伤，应立即组织对伤员进行施救。
（2）救援人员应对事故地点应先进行敲帮问顶，摘除松动的浮矸（煤），加固周围的支护，确保退路安全畅通，在确认事故地点周围支护安全后，方可进行人员抢救工作，以防发生二次事故，危及事故救援人员的安全。伤员被救出转移至安全地点后，应对伤员进行临时抢救等紧急处理措施，迅速移交专业医护人员送医院救治。
（3）如果遇险人员被埋压，顶板冒落范围较小时，应迅速移除埋压煤矸施救；若被大块矸石压住，在确认冒落区稳定的情况下，可采用千斤顶等工具把大块岩石顶起，将人迅速救出；若顶板比较破碎并且继续下落，救援人员可采用撞楔法控制住顶板，再扒矸救人。
（4）在遇险人员被冒落的煤岩体堵住或埋压时，救援人员首先应通过电话、喊话、人员位置监测系统、生命探测仪或敲打钢轨、煤岩体、管子等手段与遇险人员取得联系，探明冒顶范围和遇险人数及位置，通过打导硐、绕道或者施工大口径救生钻孔等方式，快速构建救援通道营救遇险人员，同时利用压风管、水管或者钻孔等向被困人员提供新鲜空气、饮料和食物。应维护好救援通道的顶板，确保遇险、救援人员安全。
（5）较大顶板事故造成人员被困救援困难时，指挥部应立即启动Ⅰ级应急响应，并在井下事故地点附近安全区域建立现场应急指挥部，就近指挥事故抢险救援工作。
（6）救援人员在进入冒顶区探查前，首先对巷道施工区域附近的永久支护情况进行检查，对原有支护进行紧固，并随时检查气体浓度，确认无安全隐患后，方可探查事故情况，严禁在无支护的情况下进入冒顶区。专职救援队要分队进入，一小队负责查找遇险、受伤人员并积极组织抢救，按避灾路线引导遇险人员迅速撤离到安全区域；另一小队负责支护顶板，处理冒落矸石，防止在抢救过程中再次冒落。救援过程中救援队必须随时将灾情和救援情况汇报指挥部。
（7）事故救援难度大、人员被困时间长时，医疗救护组要安排医务人员携带必要的抢险医药器具及时到达井下事故现场救援基地，对抢救出的受伤人员进行紧急医疗救治并护送上井救治。
（8）顶板事故人员获救后，要禁止救援人员进入冒顶区域，防止发生二次冒顶事故。矿井恢复生产前要制定专项安全技术措施对冒顶区域进行支护和处理。
3.顶板（其他）事故还应采取以下应急处置措施：
（1）顶板事故造成设备设施损坏和通风、排水、供电、安全监测监控等系统破坏，年久失修巷道等其他地点发生顶板事故造成非人身伤亡事故，采煤工作面顶板冒落造成设备损坏、生产停滞等事故，参照本预案“综合处置措施”进行处理。
（2）对事故现场巷道冒顶区域两端进行设置警戒，严禁人员进入。
（3）暂停冒落区附近电器设备的供电，保证冒顶区的通风，冒落体堵塞巷道时可使用局部通风机通风，保持事故地点的风量。可利用水管、压风管等进行应急供风。
（4）在处理冒顶过程中，由冒落体一侧向里清理并加强支护，防止二次冒顶。
（54）主要疏水巷道发生冒顶事故时，冒顶造成水沟堵塞，冒顶范围以里积水，必须制定预防水害的安全措施。
[bookmark: _Toc15497][bookmark: _Toc12610][bookmark: _Toc19146]5.5 应急保障
5.5.1 通信与信息保障
通讯与信息保障按照综合应急预案“5.1通讯与信息保障”相关要求执行
5.5.2 应急队伍保障
1.长城一矿于2026年1月1日与山能救护二大队签订了《煤矿救护技术服务协议书》，有效保证了矿井应急处置保障能力。该矿山救护队是一支专业矿山救护队伍，设备齐全，人员配备充足。
2.长城一矿兼职矿山救护队在册兼职矿山救护指战员21人，配备专职队长、副队长与仪器装备管理员各1人，兼职技术员1人。下设2个救护小队，每个小队由9人组成。
5.5.3 物资装备保障
物资装备保障按照综合应急预案“5.3 应急物资装备保障”相关要求执行
5.5.4 其他保障
其他保障按照综合应急预案“5.4其他保障”相关要求执行。
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[bookmark: _Toc3983][bookmark: _Toc10471]6 冲击地压事故专项应急预案
[bookmark: _Toc10247][bookmark: _Toc26730]6.1 适用范围
本专项应急预案适用于矿井在生产过程中可能发生或已经发生的需要启动Ⅱ级及以上应急响应的冲击地压（物体打击）、冲击地压（坍塌）、冲击地压（其他）事故的应急救援工作。以上事故包括人员被困、涉险事故。
矿井冲击地压事故专项应急预案是综合应急预案的细化与延伸，综合应急预案是矿井专项应急预案的支持性方案。
[bookmark: _Toc19242][bookmark: _Toc9352]6.2 应急组织机构及职责
设立冲击地压事故应急救援指挥部，负责组织指挥应急救援工作，总指挥由党委书记、总经理担任，第一副总指挥由总工程师担任；其他执行综合应急预案“2应急组织机构及职责”相关规定。
[bookmark: _Toc30888][bookmark: _Toc30283]6.3 响应启动 
冲击地压（物体打击、坍塌、其他）事故可能造成1-2人重伤的，启动Ⅱ级应急响应；造成人员伤亡并达到Ⅰ级应急响应条件的，启动Ⅰ级应急响应；只造成人员轻伤或没有造成人员伤亡但可能造成100万元以下直接经济损失的事故，启动Ⅲ级应急响应。
6.3.1 召开现场应急会议
冲击地压事故应急会议由总指挥主持召开。启动Ⅱ级响应的冲击地压事故，由第一副总指挥根据事故严重程度和救援难度，确定综合协调组、抢险救灾组、技术专家组、安全监督组、医疗救护组等有关救援工作组参加应急会议，安排部署现场应急处置和救援工作。物资供应组、警戒保卫组、后勤保障组、信息发布组、善后处理组等应急救援工作组待命，必要时参加应急救援工作。其余事项按综合应急预案“3.3.2 召开应急会议”的要求执行
6.3.2 信息上报
信息上报按综合应急预案“3.3.3 信息上报”部分的要求执行。
6.3.3 资源协调
根据事故性质和严重程度，按照应急预案提供的应急资源信息，经指挥部批准：
（1）发生事故，调度室立即召请山能救护二大队到矿下井搜救受伤或涉险人员；内蒙能源医院驻矿保健站负责对伤员先期救护，联系山东颐养健康集团内蒙能源医院到矿对受伤人员进行医疗救治。
（2）调集事故应急救援技术专家，研究制定应急救援方案。
（3）调集事故所需各类应急物资，通知运营管理部、供应分部、机电工区做好应急物资调配、运输准备。
（4）专（兼）职应急救援队伍、医疗救护队伍、事故技术专家、应急救援物资、警戒保卫人员不能满足应急救援工作时，由指挥部提出申请外援。
6.3.4 信息公开
信息发布组及时收集、汇总事故发展态势及现场救援信息，遵照“实事求是、客观公正、及时准确”原则，拟定信息发布材料，报应急救援指挥部审查批准后，及时向社会发布事故应急救援有关信息。必要时，采用新闻发布会的形式进行，信息发言人由应急救援指挥部确定。
6.3.5 后勤及财力保障
后勤保障组做好应急救援指挥人员、应急救援队伍、医疗救护队伍、受困人员家属接待、食宿等后勤工作；做好抢险救灾所需资金协调。
[bookmark: _Toc557][bookmark: _Toc8218]6.4 处置措施
根据《生产安全事故风险评估报告》评估结果，冲击地压风险为重大风险。
危害程度和影响范围：冲击地压（物体打击、坍塌、其他）事故风险，局部地区会由于开采、地质因素等变化，形成应力集中区，应力集中会加大冲击地压发生的危险。冲击地压的特点是突发性、瞬时震动性、巨大破坏性和复杂性。冲击地压发生时积聚在矿井巷道和采场周围煤岩体中的能量突然释放，产生的动力将煤（岩）抛向巷道，同时发出强烈声响，造成煤岩体振动和破坏、支架与设备破坏、人员伤亡、部分巷道垮落破坏等。为井下导致井巷破坏和人员伤亡，可能会对地表及地表建筑物造成损坏，甚至造成像地震一样的灾难性的后果。可能发生顶板冒落、巷帮片落、浮矸掉落，造成人员伤亡、被困、设备设施损坏和瓦斯突出、煤尘爆炸、火灾和水灾等系统破坏等事故。
冲击地压（物体打击）事故；冲击地压引发顶板、巷帮大面积垮塌，掩埋、挤压人员，构成冲击地压（坍塌）事故。因此，需制定相应的应急处置措施：
6.4.1 应急处置指导原则
（1）坚持统一领导、协调联动原则。抢险救灾必须在总指挥的统一领导和具体指挥下开展工作；公司各专业部室（中心）区队按照应急管理职责有序开展应急管理工作，做好协调联动。
（2）坚持以人为本、生命至上原则，发生事故后迅速组织危险区域人员沿避灾路线撤离，切实加强应急救援人员的安全防护，最大限度地减少事故造成的人员伤亡和危害，避免次生灾害事故发生。
（3）坚持安全第一、科学施救原则。在事故抢救过程中，应采取措施，确保救护人员的安全，严防抢救过程中发生事故。事故现场勘察工作由专业救护人员完成，其他任何人员未经总指挥部许可严禁进入险区。
（4）坚持高效救援、科学灾害。井上下应设立专线指挥电话，并保持畅通；做好事故现场视频传输工作，实现应急处置全过程监控，确保应急处置措施科学合理。
6.4.2 处置措施
1.综合处置措施
（1）冲击地压（物体打击、坍塌、其他）事故发生后，事故现场负责人立即启动现场处置方案，组织事故地点及涉险区域人员开展自救互救，并根据事故危害程度，在确保安全的前提下采取必要的应急处置措施控制灾情，防止事故继续扩大；若现场作业人员无法有效处置或无法保证自身安全时，要立即切断电源并沿避灾路线撤离，在确保安全的前提下向矿调度室汇报事故处置及人员撤离情况。
（2）事故现场负责人应在发生事故的第一时间报告调度室。矿调度室和防冲监控室值班人员接到汇报后。调度室迅速了解事故发生位置、波及范围及人员伤亡情况，通过调度通讯系统、语音广播系统、人员位置监测系统等下达受威胁区域撤人指令。同时报告值班矿领导、总经理、带班矿领导、分管副总经理和其他矿领导，通知专（兼）职救援队、医疗机构、应急救援指挥部成员、矿井相关单位、区队负责人集合待命。带班矿领导应立即赶赴事故地点指导应急处置和救援。
（3）应急救援指挥部根据事故情况，由总指挥启动应急响应。指挥部研究制定救援方案，按响应等级开展事故应急处置和救援，并根据灾情发展趋势及时调整优化救援方案。
（4）防冲监控人员利用监测监控系统，对所有地点进行实时监控，对变化较大地点进行上报分析，分析判断现场是否仍有发生冲击的可能性，及时将现场有关情况向上级领导汇报。只有经监测无冲击危险时，方可开展救援工作，否则必须先采取解危措施。
（5）调度室要利用井下人员位置监测系统对井下人员撤离情况进行监测，准确掌握井下人员的撤离情况，并安排专人清点升井人数；监测监控部门对井下采掘工作面、主要巷道、硐室及事故地点有毒有害气体、氧气、风量、风速等监测数据进行分析，并将数据分析结果报告应急指挥部。
（6）应根据前期监测情况或参照与发生冲击地点相似条件的监测资料，利用钻屑法监测，初步确定安全区域。然后根据钻屑法监测数据，逐步缩小并确定有冲击危险的区域。
（7）通防部门必须安排人员确保事故现场安全地点的通风情况，在现场抢险救灾之前，必要时采取临时措施改善事故区域通风状况，降低有害气体浓度，瓦斯超限的区域必须切断电源。
（8）发生冲击地压事故后，若现场出现人员伤亡，灾区现场管理人员必须立即组织抢救，及时将伤亡人员抬离事故发生地点，撤至安全地点，随时与矿调度室保持联系。
（9）发生冲击地压事故后，若现场无人员伤亡，灾区现场管理人员必须立即清点人数，组织人员撤离至安全地点，随时与矿调度室保持联系。
（10）经防冲办分析监测可以执行现场抢险后，方可进行抢险救灾，所有救灾人员要服从指挥部命令，在现场抢险救灾时积极参加事故抢险工作，首先要保证现场安全通道畅通，并确保救护人员的安全；其次要保证外围的运输、进料等系统畅通无阻。
（11）当有人员遇险被困时，现场指挥组应尽最大可能与遇险人员取得联系，并稳定被困人员情绪，向被困人员提供生存保障措施，通知遇险被困人员对被困地点附近采取加强支护的措施及自救互救的注意事项。
（12）救援队按照救援方案携带相关装备入井，按照《矿山救援规程》有关规定和救援方案进行灾区侦查，抢救遇险遇难人员，清理巷道，恢复通风等。在进入灾区前，必须先检查甲烷、二氧化碳、氧气等气体浓度，在确保救援人员安全的前提下，才能进入事故地点抢险救援。
（13）大面积冒顶在作业人员被困，风水管路和通风全部切断时，必须先恢复冒顶区域的正常通风，如暂不能恢复时，可利用水管、压风管等向被堵压人员处输送新鲜空气，并把救援通道的顶板维护好，确保救援人员安全。
2.冲击地压（物体打击）事故的应急处置措施
（1）事故发生后，事故现场负责人应立即启动冲击地压事故现场处置方案，根据事故危害程度，开展现场应急处置和自救互救，若有人员受伤，应立即组织对伤员进行施救。
（2）巷道破坏严重、有冒顶危险时，必须采取防止二次冒顶的措施。设专人观察顶板及周围支护情况，检查通风、瓦斯、粉尘，防止发生次生事故。处理冒顶前，必须先恢复冲击地压冒顶区域的正常通风，如暂不能恢复时，可利用水管、压风管等向被堵压人员处输送新鲜空气，并把救援通道的顶板维护好，确保救援人员安全。
（3）在现场抢险救灾过程中，防冲办人员要实时对冲击地压发生地点附近进行监测，确保救援工作的安全进行，同时做好现场勘察、记录，及时将监测情况和事故可能发展的态势及建议采取的措施向现场指挥组汇报，现场根据措施进行有效施救。
（4）抢救遇险人员必须首先恢复事故发生地点支护，清理退路的障碍物，保证退路安全畅通。
（5）伤员被救出转移至安全地点后，应对伤员进行临时抢救等紧急处理措施，迅速移交专业医护人员送医院救治。如果伤员伤情较重，医疗救护组要安排医务人员携带必要的抢险医药器具及时到达井下事故现场，对受伤人员进行紧急医疗救治。
（6）伤员急救应采取以下措施：
①‌休克与昏迷抢救措施‌：若伤者‌休克与昏迷时，要让其‌平卧、保暖、下肢抬高20度‌；昏迷者‌面部转向一侧‌，防止呕吐物堵塞气道。
②‌骨折与出血抢救措施‌：若伤者‌骨折与出血，出血处用干净纱布按压止血；骨折部位‌先固定再搬运‌，脊柱骨折必须用硬板平抬，严禁背运或扭曲身体。
③‌心跳呼吸停止抢救措施‌：若伤者没呼吸心跳，立即进行‌人工呼吸和胸外心脏按压。
3.冲击地压（坍塌）事故的应急处置措施：
（1）在发生其他（冲击地压）事故后，现场有关人员立即启动现场处置措施，停止作业、带领危险区域人员撤离至安全区域，同时向调度室及专业部门汇报。
（2）矿调度室和防冲监控室值班人员接到汇报后。应立即发出警报，通过井下人员定位系统，利用井下语音广播系统、无线通讯系统、调度通讯系统等，3分钟通知到井下所有可能受事故波及区域人员撤离。组织对受困人员进行施救，防止事故继续扩大。
（3）通知专（兼）职救护队和内蒙能源医院集合待命，并立即报告值班矿领导和矿主要领导，通知指挥部成员、各救援小组到调度室或指定地点集合。
（4）防冲监控人员利用监测监控系统，对所有地点进行实时监控，对变化较大地点进行上报分析，分析判断现场是否仍有发生冲击的可能性，及时将现场有关情况向上级领导汇报。只有经监测无冲击危险时，方可开展救援工作，否则必须先采取解危措施。
（5）发生冲击地压事故后，若现场出现人员伤亡，灾区现场管理人员必须立即组织抢救，及时将伤亡人员抬离事故发生地点，撤至安全地点，随时与矿调度室保持联系。
（6）发生冲击地压事故后，若现场无人员伤亡，灾区现场管理人员必须立即清点人数，组织人员撤离至安全地点，随时与矿调度室保持联系。
（7）经防冲办分析监测可以执行现场抢险后，方可进行抢险救灾，所有救灾人员要服从指挥部命令，在现场抢险救灾时积极参加事故抢险工作，首先要保证现场安全通道畅通，并确保救护人员的安全；其次要保证外围的运输、进料等系统畅通无阻。
（8）通防部门必须安排人员确保事故现场安全地点的通风情况，在现场抢险救灾之前，必要时采取临时措施改善事故区域通风状况，降低有害气体浓度，瓦斯超限的区域必须切断电源。
（9）巷道破坏严重、有冒顶危险时，必须采取防止二次冒顶的措施。设专人观察顶板及周围支护情况，检查通风、瓦斯、粉尘，防止发生次生事故。处理冒顶前，必须先恢复冒顶区域的正常通风，如暂不能恢复时，可利用水管、压风管等向被堵压人员处输送新鲜空气，并把救援通道的顶板维护好，确保救援人员安全。
（10）抢救遇险人员必须首先恢复事故发生地点支护，清理退路的障碍物，保证退路安全畅通。
（11）在现场抢险救灾过程中，防冲办人员要实时对冲击地压发生地点附近进行监测，确保救援工作的安全进行，同时做好现场勘查、记录，及时将监测情况和事故可能发展的态势及建议采取的措施向现场指挥组汇报，现场根据措施进行有效施救。
（12）应根据前期监测情况或参照与发生冲击地点相似条件的监测资料，利用钻屑法监测，初步确定安全区域。然后根据钻屑法监测数据，逐步缩小并确定有冲击危险的区域。
（13）当有人员遇险被困时，现场指挥组应尽最大可能与遇险人员取得联系，并稳定被困人员情绪，向被困人员提供生存保障措施，通知遇险被困人员对被困地点附近采取加强支护的措施及自救互救的注意事项。
（14）事故的应急处置必须根据现场的实际情况，制定切实可靠的措施，确保安全。
（15）大面积冒顶在作业人员被困，风水管路和通风全部切断时，必须先恢复冒顶区域的正常通风，如暂不能恢复时，可利用水管、压风管等向被堵压人员处输送新鲜空气，并把救援通道的顶板维护好，确保救援人员安全。
4.冲击地压（其他）事故的应急处置措施
（1）冲击地压事故造成设备设施损坏和通风、排水、供电、安全监测监控等系统破坏，采煤工作面冲击地压冒落造成设备损坏、生产停滞等事故，参照本预案“综合处置措施”进行处理。冲击地压（其他）事故还应采取以下应急处置措施：
（2）对事故现场冲击地压巷道冒顶区域两端进行设置警戒，严禁人员进入。
（3）暂停冲击地压冒落区附近电器设备的供电，保证冲击地压冒顶区的通风，冒落体堵塞巷道时可使用局部通风机通风，保持事故地点的风量。可利用水管、压风管等进行应急供风。
（4）在处理冒顶过程中，由冒落体一侧向里清理并加强支护，防止二次冒顶。
（5）主要疏水巷道发生冲击地压冒顶事故时，冒顶造成水沟堵塞，冒顶范围以里积水，必须制定预防水害的安全措施。
[bookmark: _Toc28951][bookmark: _Toc27538]6.5 应急保障
6.5.1 通信与信息保障
通讯与信息保障按照综合应急预案“5.1通讯与信息保障”相关要求执行
6.5.2 应急队伍保障
1.长城一矿于2026年1月1日与山能救护二大队签订了《煤矿救护技术服务协议书》，有效保证了矿井应急处置保障能力。该矿山救护队是一支专业矿山救护队伍，设备齐全，人员配备充足。
2.长城一矿兼职矿山救护队在册兼职矿山救护指战员21人，配备专职队长、副队长与仪器装备管理员各1人，兼职技术员1人。下设2个救护小队，每个小队由9人组成。
6.5.3 物资装备保障
物资装备保障按照综合应急预案“5.3 应急物资装备保障”相关要求执行
6.5.4 其他保障
其他保障按照综合应急预案“5.4其他保障”相关要求执行。


[bookmark: _Toc20433][bookmark: _Toc10676]7 主要通风机停止运转事故专项应急预案
[bookmark: _Toc18369][bookmark: _Toc7118]7.1 适用范围
本专项应急预案适用于矿井在生产过程中，可能发生或已经发生的主要通风机停止运转事故（包括涉险事故）的应急救援工作。具体范围为在生产过程中所涉及到的矿井发生总停电或者主通风机检修期间，运行的主通风机发生机械故障或停电，两台主通风机及附属设备发生机械故障等造成的主通风机停止运转事故。
矿井主要通风机停止运转事故专项应急预案是综合应急预案的细化与延伸，综合应急预案是矿井专项应急预案的支持性方案。
[bookmark: _Toc11697][bookmark: _Toc18440]7.2 应急组织机构及职责
设立主要通风机停止运转事故应急救援指挥部，负责组织指挥应急救援工作，总指挥由党委书记、总经理担任，第一副总指挥由机电副总经理担任；其他执行综合应急预案“2应急组织机构及职责”相关规定。
[bookmark: _Toc13925][bookmark: _Toc24996]7.3 响应启动 
1.发生主要通风机停止运转导致中毒、窒息等人身伤害事故时，根据综合应急预案响应分级启动应急响应。
2.发生主要通风机停止运转事故，不能在10分钟内重启立即启动Ⅱ级应急响应，按本预案组织开展应急救援行动。
7.3.1 召开现场应急会议
事故应急会议由总指挥主持召开。启动Ⅱ级响应的事故，由第一副总指挥根据事故严重程度和救援难度，确定综合协调组、抢险救灾组、技术专家组、安全监督组、医疗救护组等有关救援工作组参加应急会议，安排部署现场应急处置和救援工作。物资供应组、警戒保卫组、后勤保障组、信息发布组、善后处理组等应急救援工作组待命，必要时参加应急救援工作。其余事项按综合应急预案“3.3.2 召开应急会议”的要求执行。
7.3.2 信息上报
信息上报按综合应急预案“3.3.3 信息上报”部分的要求执行。
7.3.3 资源协调
根据事故性质和严重程度，按照应急预案提供的应急资源信息，经指挥部批准：
（1）发生事故，调度室立即召请山能救护二大队到矿下井搜救受伤或涉险人员；内蒙能源医院驻矿保健站负责对伤员先期救护，联系山东颐养健康集团内蒙能源医院到矿对受伤人员进行医疗救治。
（2）调集事故应急救援技术专家，研究制定应急救援方案。
（3）调集事故所需各类应急物资，通知运营管理部、供应分部、机电工区做好应急物资调配、运输准备。
（4）专（兼）职应急救援队伍、医疗救护队伍、事故技术专家、应急救援物资、警戒保卫人员不能满足应急救援工作时，由指挥部提出申请外援。
7.3.4 信息公开
信息发布组及时收集、汇总事故发展态势及现场救援信息，遵照“实事求是、客观公正、及时准确”原则，拟定信息发布材料，报应急救援指挥部审查批准后，及时向社会发布事故应急救援有关信息。必要时，采用新闻发布会的形式进行，信息发言人由应急救援指挥部确定。
7.3.5 后勤及财力保障
后勤保障组做好应急救援指挥人员、应急救援队伍、医疗救护队伍、受困人员家属接待、食宿等后勤工作；做好抢险救灾所需资金协调。
[bookmark: _Toc3436][bookmark: _Toc15458]7.4 处置措施
根据《生产安全事故风险评估报告》评估结果，主通风机风险为重大风险。
危害程度和影响范围：主要通风机因供电系统停电、主通风机电器故障、机械故障，可能导致主通风机不能正常运转，造成井下停风。采掘工作面风量不足，出现瓦斯超限、积聚，造成人员窒息、中毒，威胁现场人员安全，造成人员伤亡和设备损坏等经济损失。因此，需制定相应的应急处置措施：
7.4.1 应急处置指导原则
（1）坚持统一领导、协调联动原则。抢险救灾必须在总指挥的统一领导和具体指挥下开展工作；公司各专业部室（中心）区队按照应急管理职责有序开展应急管理工作，做好协调联动。
（2）坚持以人为本、生命至上原则，发生事故后迅速组织危险区域人员沿避灾路线撤离，切实加强应急救援人员的安全防护，最大限度地减少事故造成的人员伤亡和危害，避免次生灾害事故发生。
（3）坚持安全第一、科学施救原则。在事故抢救过程中，应采取措施，确保救护人员的安全，严防抢救过程中发生事故。事故现场勘察工作由专业救护人员完成，其他任何人员未经总指挥部许可严禁进入险区。
（4）坚持高效救援、科学灾害。井上下应设立专线指挥电话，并保持畅通；做好事故现场视频传输工作，实现应急处置全过程监控，确保应急处置措施科学合理。
7.4.2 应急处置措施
1.主要通风机发生故障后，主要通风机司机立即向调度室和本单位值班室汇报，矿调度员接到汇报后要立即汇报矿值班领导，命令通风机司机立即启动备用通风机（无人值守的主通风机房应立即启动远程控制并派通风机司机到岗），确保10min内切换至备用通风机恢复正常通风，并安排维修人员立即对故障进行处理。
2.根据应急指令主要通风机司机打开风井井筒防爆盖或防爆门，充分利用自然风压通风。立即汇报总工程师、机电副总经理、总经理，启动应急预案，通过井下语音广播系统、调度通讯系统等通知井下所有采掘工作面必须立即停止作业，切断除供风、监测监控等安全监测监控设备外的电源。井下所有人员撤离至+590大巷、一采辅运上山等全风压巷道，调度室要利用井下人员定位系统对井下人员撤离情况进行监测，准确掌握井下人员的撤离情况。
3.主通风机10min仍无法启动，调度室命令井下人员在带班队长、班组长或瓦检员的带领下沿斜井升井，安监员监督井下人员有序升井，安全监察部做好升井人员的统计工作，信息中心时刻关注人员定位系统，并将人员撤离情况汇报指挥部。
4.矿领导及维修人员应迅速赶到事故现场，查明事故原因，以最快的速度排除故障恢复通风机运行。如故障不能立即处理完毕，要立刻汇报调度室，说明故障原因及采取的处理措施，并积极组织人员及材料进行抢修
5.监测监控中心充分利用安全监控系统不间断监测矿井各地点环境参数等情况，对监测数据进行分析，发生异常立即报告指挥部。矿井主要通风机停运期间，井下严禁从事任何作业。
6.主通风机停止运转后，井上人员不许下井，安全监察部负责在井口设置警戒。调度室负责准确统计当班井下人数及姓名，统计已上井的人数及姓名，分析灾区人员数量及分布。
7.矿井主要通风机恢复正常运转后，井下受停风影响的地点必须先检查气体情况，没有采取停电措施的，经检查甲烷浓度不超过1.0%、二氧化碳不超过1.5%且其他气体符合规程规定的，方可恢复正常工作。
8.采取了停电措施的采煤工作面，在恢复供电前，必须先检查气体情况，只有采煤工作面甲烷浓度不超过1.0%、二氧化碳不超过1.5%且其他气体符合规程规定时，方可恢复采煤面的正常工作。
9.采取了停电措施的掘进工作面甲烷浓度不超过1.0%、二氧化碳不超过1.5%，且局部通风机及其开关附近10m以内风流中甲烷和二氧化碳浓度都不超过0.5%时，方可开启局部通风机，恢复正常供风。
10.井下停风区中甲烷浓度超过1.0%或二氧化碳浓度超过1.5%，最高甲烷浓度和二氧化碳浓度不超过3%时，必须采取安全措施，由救护队控制风流排放瓦斯。
11.避灾路线：当发生主要通风停止运转事故时，采掘作业地点、主要硐室等避灾路线严格按《矿井灾害预防和处理计划》内规定执行。
7.4.3 应急处置岗位职责与操作标准
1.主通风机岗位工
（1）岗位职责
1）常态化值守：实时监测风机电流、电压、轴承温度、电机温度、风道负压、风门开度、振动值六大运行参数。
2）第一响应：风机停机报警、跳闸停机后，现场第一执行人，现场研判停机类型，严禁盲目复位合闸。
3）现场操作：执行备用风机手动或自动倒机、风门开闭、电源切换、现场停机闭锁等操作，恢复矿井正常通风。
4）信息上报：1min内上报矿调度、监控值班员，报送现场直观故障现象、指示灯状态、异响异味；
5）现场管控：封锁机房作业区域，禁止无关人员触碰电控柜、风门执行机构，配合维修工开展检修作业；
6）复产确认：故障通风机恢复正常后，核验现场参数，进行倒机试验，签字确认。
（2）标准化操作标准
1）停机触发操作：风机停机后第一时间观察控制柜、变频器故障代码、高压开关柜跳闸指示灯，禁止盲目二次合闸试机。
2）倒机操作标准：在对通风机执行“一键倒机”、“故障倒机”和“一键反风”操作时，首先观察运行主画面上的“故障倒机具备”指示灯是否亮起为绿色，当亮起“绿色”时，表明条件具备，可以执行“一键倒机”“故障倒机”和“一键反风”操作。如果没有亮起，需核实：
①一号蝶阀、二号蝶阀均处于远控方式，同时无故障指示。
②一号变频器、二号变频器均处于远控方式，同时无故障。
③控制方式处于“集控”或“遥控”。
④蝶阀到位情况必须是一号蝶阀开到位同时二号蝶阀关到位或者二号蝶阀开到位同时一号蝶阀关到位。
⑤一号电源柜、二号电源柜均处于就地方式。


























































3）禁忌操作：严禁私自拆除电气联锁、风门机械闭锁；严禁风机带风门启动；严禁故障未排查直接复位跳闸开关。
2.机电维修工
（1）岗位职责
1）应急待命：工作日全员在岗、夜班1名维修工驻矿待命，接到调度指令5min内抵达通风机房。
2）故障研判：负责电气回路、电机、轴承、风门、变频器、供电线路机械、电气全维度故障诊断，区分电气跳闸、机械损坏、监控联锁停机类型。
3）检修作业：办理停电闭锁、挂牌上锁、高压工作票、操作票，开展故障拆解、配件更换、线路修复、联锁调校、电气试验、轴承、叶片探伤。
4）试机校验：故障修复后，试机，核验温度、振动、电流参数达标。
5）前置防控：每日班前巡检备用风机、备用电源、防爆盖自锁装置，保障应急设备随时可用。
（2）标准化操作标准
1）检修准入标准：所有风机检修必须执行停电、验电、放电、接地、挂牌、上锁六步安保流程后方可作业。
2）倒机配合标准：配合岗位工核对风门限位、蝶阀限位，供电设备运行状态、设备振动是否异常。
3）闭环标准：故障风机修复后，必须测试风机自动倒机功能，确保故障停机后备用机可自动启动，留存检修数据、更换配件台账。
3.监控中心值班人员
（1）岗位职责
1）全域监测：24h值守通风在线监控系统、瓦斯监控系统，实时监控主通风机运行状态、并下各测点瓦斯、风量、风速数据。
2）联动预警：风机停机后系统自动预警，做好井下瓦斯监控，联系山东能源做好停风报备。
3）统筹上报指令：对接岗位工、维修工，同步上报值班矿领导、通防副总、调度员，配合下达井下分区断电、撤人、限员指令。
4）数据留存：留存故障报警曲线、瓦斯变化曲线，做好应急全过程台账；复产复核：风机恢复通风后，监测井下瓦斯浓度达标，经通防管理人员确认后，下达井下送电复工指令。
（2）标准化操作标准
1.监控系统发出主通风机停止运转警报或发现矿井负压迅速降低等故障时，立即确认报警真实性。
2.及时向调度室反馈井下瓦斯、风速等监测数据变化情况。
3.实行三级闭环汇报，每5min向矿领导同步一次倒机、故障、瓦斯动态：
4.完整记录事故发生、处置全过程的相关数据和信息，监控记录数据至少保存2年。
3.管理人员
（1）岗位职责
1.机电工区区长(现场管理第一责任人)，接到通知10min抵达机房，统筹现场检修、人员调配、配件供应，审核停电作业票，管控现场作业安全。
2.通风管理副总工程师：研判通风系统稳定性，核定倒机后风量、负压合规性，审批井下撒人、复工、风量调整方案，管控瓦斯次生风险。
3.机电副总工程师：研判供电、风机设备本质故障，审批大件更换、电路改造、联锁参数修改方案，制定长效防控整改措施。
4.值班矿长(应急总指挥):I级停机总指挥，审批井下全域撤人、停产、复产指令，对接外部供电、应急救援部门，统筹对外上报信息，决策特殊故障应急方案。
（2）标准化管理操作标准
1.响应标准：I级及以上停机，管理人员手机24h畅通，属地管理人员10min抵达现场指挥。
2.决策标准：严格遵从“无风必撒人、超限必断电、带病不复产”原则，无管理人员复工签字，井下严禁开工；
3.复盘标准：所有停机故障，24h内组织四岗位联合复盘，界定操作责任、设备责任、管理责任；物资标准：管理人员保障机房备用轴承、密封、变频器模块、应急电源配件常备库存，每月核验应急物资。
[bookmark: _Toc2158][bookmark: _Toc30865]7.5 应急保障
7.5.1 通信与信息保障
通讯与信息保障按照综合应急预案“5.1通讯与信息保障”相关要求执行
7.5.2 应急队伍保障
1.长城一矿于2026年1月1日与山能救护二大队签订了《煤矿救护技术服务协议书》，有效保证了矿井应急处置保障能力。该矿山救护队是一支专业矿山救护队伍，设备齐全，人员配备充足。
2.长城一矿兼职矿山救护队在册兼职矿山救护指战员21人，配备专职队长、副队长与仪器装备管理员各1人，兼职技术员1人。下设2个救护小队，每个小队由9人组成。
7.5.3 物资装备保障
物资装备保障按照综合应急预案“5.3 应急物资装备保障”相关要求执行
7.5.4 其他保障
其他保障按照综合应急预案“5.4其他保障”相关要求执行。


[bookmark: _Toc9158][bookmark: _Toc3650]8 矿井供电事故专项应急预案
[bookmark: _Toc4193][bookmark: _Toc22099]8.1 适用范围
本专项应急预案适用于矿井在生产过程中，可能发生或已经发生的需要启动Ⅱ级及以上应急响应的机电（触电）、供电线路检修或故障等供电事故（包括涉险事故）的应急救援工作。
矿井供电事故专项应急预案是综合应急预案的细化与延伸，综合应急预案是矿井专项应急预案的支持性方案。
[bookmark: _Toc29665][bookmark: _Toc6818]8.2 应急组织机构及职责
设立矿井供电事故应急救援指挥部，负责组织指挥应急救援工作，总指挥由党委书记、总经理担任，第一副总指挥由机电副总经理担任；其他执行综合应急预案“2应急组织机构及职责”相关规定。
[bookmark: _Toc29387][bookmark: _Toc31606]8.3 响应启动 
机电（触电）、供电线路检修或故障等供电事故（包括涉险事故）启动Ⅱ级应急响应，供电事故造成人员伤亡达到Ⅰ级应急响应条件的，启动Ⅰ级应急响应；矿井双回路断电的供电事故启动Ⅰ级应急响应。
8.3.1 召开现场应急会议
事故应急会议由总指挥主持召开。启动Ⅱ级响应的事故，由第一副总指挥根据事故严重程度和救援难度，确定综合协调组、抢险救灾组、技术专家组、安全监督组、医疗救护组等有关救援工作组参加应急会议，安排部署现场应急处置和救援工作。物资供应组、警戒保卫组、后勤保障组、信息发布组、善后处理组等应急救援工作组待命，必要时参加应急救援工作。其余事项按综合应急预案“3.3.2 召开应急会议”的要求执行。
8.3.2 信息上报
信息上报按综合应急预案“3.3.3 信息上报”部分的要求执行。
8.3.3 资源协调
根据事故性质和严重程度，按照应急预案提供的应急资源信息，经指挥部批准：
（1）发生事故，调度室立即召请山能救护二大队到矿下井搜救受伤或涉险人员；内蒙能源医院驻矿保健站负责对伤员先期救护，联系山东颐养健康集团内蒙能源医院到矿对受伤人员进行医疗救治。
（2）调集事故应急救援技术专家，研究制定应急救援方案。
（3）调集事故所需各类应急物资，通知运营管理部、供应分部、机电工区做好应急物资调配、运输准备。
（4）专（兼）职应急救援队伍、医疗救护队伍、事故技术专家、应急救援物资、警戒保卫人员不能满足应急救援工作时，由指挥部提出申请外援。
8.3.4 信息公开
信息发布组及时收集、汇总事故发展态势及现场救援信息，遵照“实事求是、客观公正、及时准确”原则，拟定信息发布材料，报应急救援指挥部审查批准后，及时向社会发布事故应急救援有关信息。必要时，采用新闻发布会的形式进行，信息发言人由应急救援指挥部确定。
8.3.5 后勤及财力保障
后勤保障组做好应急救援指挥人员、应急救援队伍、医疗救护队伍、受困人员家属接待、食宿等后勤工作；做好抢险救灾所需资金协调。
[bookmark: _Toc18880][bookmark: _Toc1506]8.4 处置措施
根据《生产安全事故风险评估报告》评估结果，供电系统停电风险为重大风险。
矿井发生供电事故，易造成矿井局部停电或全矿井停电，导致矿井通风系统、提升运输、排水系统等各生产系统异常，引发井下瓦斯、水害事故，造成人员伤亡和严重经济损失。矿井所有用电的地点及井下工作地点。可能发生的供电事故影响矿井提升、通风、排水等生产系统，威胁矿井安全。因此，需制定相应的应急处置措施：
8.4.1 应急处置指导原则
（1）坚持统一领导、协调联动原则。抢险救灾必须在总指挥的统一领导和具体指挥下开展工作；公司各专业部室（中心）区队按照应急管理职责有序开展应急管理工作，做好协调联动。
（2）坚持以人为本、生命至上原则，发生事故后迅速组织危险区域人员沿避灾路线撤离，切实加强应急救援人员的安全防护，最大限度地减少事故造成的人员伤亡和危害，避免次生灾害事故发生。
（3）坚持安全第一、科学施救原则。在事故抢救过程中，应采取措施，确保救护人员的安全，严防抢救过程中发生事故。事故现场勘察工作由专业救护人员完成，其他任何人员未经总指挥部许可严禁进入险区。
（4）坚持高效救援、科学灾害。井上下应设立专线指挥电话，并保持畅通；做好事故现场视频传输工作，实现应急处置全过程监控，确保应急处置措施科学合理。
8.4.2 应急处置措施
1.发生停电事故后，井下作业地点现场负责人应立即启动现场处置方案，组织人员停止作业，撤到新鲜风流中，并向调度室汇报。
2.调度室接到事故汇报后，调度员必须立即通过井下语音广播系统、无线通信系统、调度通讯系统等，3分钟通知到井下受停电影响范围内人员撤离至新鲜风流中静待。
3.调度室通知救护队和医疗救护队伍集合待命，并立即报告值班矿领导、分管矿领导、总经理，通知有关部门和单位立即到调度室集合。
[bookmark: 第7章__地面火灾事故专项应急预案]4.若故障线路、设备涉及35KV时，调度室立即联系供电部门，询问停电原因、停电时间、停电处置情况，并向指挥部汇报，由指挥部根据停电情况安排下一步应急处置工作。
5.监测监控中心利用安全监控系统不间断监测矿井各地点环境参数等情况，对监测数据进行分析，发生异常立即报告指挥部。
6.确认在10min内无法处理恢复供电紧急停风时，主要通风机司机立即打开风井防爆盖并敞开安全门，充分利用矿井自然风压通风。
7.外电全部停电后，立即启动应急电源，井下所有人员应服从统一指挥，在清点人员后有组织的按避灾路线尽快升井，人员升井后清点人数做好记录。要利用井下人员定位系统对井下人员撤离情况进行监测，准确掌握井下人员的撤离情况。具体启动程序如下：
①设备管理员检查机组周围有无安全隐患和异物、检查机油油位、冷却水位、燃油油位是否正常、检查启动电池电压是否正常。
②按下“启动”按钮，启动机组。要求在5分钟内完成启动准备并成功启机。观察仪表盘，待机组转速、电压、频率稳定在额定值。
③断开原外电进线开关，防止反送电，保障线路维修人员安全。合上发电机组输出开关。
④依次恢复主通风机供电、井下主要排水泵供电、恢复井口、调度室、井下重要硐室（如变电所）的应急照明和监控系统、视情况恢复提升机（副井）供电。主要用于应急人员输送和物资运输，主井皮带等生产设备最后恢复。
⑤专人密切监控发电机组的水温、油压、油温、频率、电压等参数，确保其稳定运行。
⑥记录燃油消耗，估算续航时间，提前准备燃油补给。
8.矿井恢复供电后，按照主通风机停风的应急处置措施恢复井下通风。
9.矿井停电时恢复供电的操作流程：
（1）对主通风机的停电应急处置措施
按照《矿井主通风机停止运转事故专项应急预案》执行。
（2）35kV变电站停电处置措施
双回路线均跳闸故障状态下的处置措施
①35KV变电所值班人员及时与上级供电公司取得联系，确认事故原因，并汇报调度室及相关矿领导。
②机电管理部根据上级公司提供的事故原因，积极配合供电部门进行巡线或事故处理。因双回路同时停电，主要通风机停止运转。停电超过十分钟时，应打开所有风门，以形成自然通风。
③停风超过10分钟时，调度室应通知井下所有人员撤至进风大巷及主井底，随时预备撤人升井。
④恢复供电后，通防管理部立即关闭所有风门，请示调度室，经批准后，开启主要通风机，恢复正常通风。当气体不超限(甲烷浓度小于0.5%，二氧化碳浓度小于0.5%)时，调度室方可下达恢复送电命令，其送电顺序为：35kV变电站→地面10KV变电所→主变电所，具体事宜由机电管理部负责。
⑤只有停风区中最高瓦斯浓度不超过1.0%和最高二氧化碳不超过1.5%，且在局部通风机及其开关附近10m以内风流中的瓦斯浓度都不超过0.5%时，方可人工开启局部通风机，恢复正常通风。
35kV主供线路跳闸故障状态下的处置措施：
先确认备供线路已在热备用状态，立即将变电所内主供线路断路器断开，再将备供线路热备转运行，按操作顺序逐步恢复送电。矿井恢复送电后，应立即向上级公司调度室汇报。
（3）井下各变电所的停电应急处置措施
变电站同一电源经双回路电缆送到井下的不同电源。当因某回路的电源线路的线路或设备故障停止供电时，可由调度员通知变电所值班员断开停电进线柜隔离，然后操作联络柜，切换到另一回路供电，由该段母线承担停电母线段的全部负荷。同时，安排机电工区检修人员查明停电原因，排除线路或电气设备故障，恢复该线路的正常供电方式。
（4）综采、掘进工作面的停电应急措施
①当综采、掘进工作面出现停电时，要及时安排有关人员检查停电原因，排除故障，尽快恢复供电。
②对于掘进工作面要在保证通风良好的情况下，方可在该巷道内作业，否则，必须按照《煤矿安全规程》的规定执行。
③属于变电所内高压开关柜的故障停电时，由机电工区负责查找、排除故障；属于高压供电线路故障时，由机电工区负责处理、故障单位配合负责查找、排除故障。
④采掘工作面用电设备故障时，由各综采、掘进用电单位负责查找、排除故障。
10.避灾路线
当发生大面积停电事故时，采掘作业地点、主要硐室等避灾路线严格按《年度矿井灾害预防和处理计划》规定执行。
[bookmark: _Toc31349][bookmark: _Toc7375]8.5 应急保障
8.5.1 通信与信息保障
通讯与信息保障按照综合应急预案“5.1通讯与信息保障”相关要求执行
8.5.2 应急队伍保障
1.长城一矿于2026年1月1日与山能救护二大队签订了《煤矿救护技术服务协议书》，有效保证了矿井应急处置保障能力。该矿山救护队是一支专业矿山救护队伍，设备齐全，人员配备充足。
2.长城一矿兼职矿山救护队在册兼职矿山救护指战员21人，配备专职队长、副队长与仪器装备管理员各1人，兼职技术员1人。下设2个救护小队，每个小队由9人组成。
8.5.3 物资装备保障
物资装备保障按照综合应急预案“5.3 应急物资装备保障”相关要求执行
8.5.4 其他保障
其他保障按照综合应急预案“5.4其他保障”相关要求执行。


[bookmark: _Toc16039][bookmark: _Toc30092]9 提升运输事故专项应急预案
[bookmark: _Toc18869][bookmark: _Toc4815]9.1 适用范围
本专项应急预案适用于长城一矿在矿井生产过程中，可能发生或已经发生的需要启动Ⅱ级及以上应急响应的提升运输（机械致害、起重致害、高处坠落、火灾、其他）等事故（包括涉险事故）的应急救援工作。
矿井提升运输事故专项应急预案是综合应急预案的细化与延伸，综合应急预案是矿井专项应急预案的支持性方案。
[bookmark: _Toc10619][bookmark: _Toc11486]9.2 应急组织机构及职责
设立提升运输事故应急救援指挥部，负责组织指挥应急救援工作，总指挥由党委书记、总经理担任，副总指挥由机电副总经理担任；其他执行综合应急预案“2应急组织机构及职责”相关规定。
[bookmark: _Toc28894][bookmark: _Toc20295]9.3 响应启动 
提升运输（机械致害、高处坠落、其他）事故（包括涉险事故）启动Ⅱ级应急响应，造成人员伤亡达到Ⅰ级应急响应条件的，启动Ⅰ级应急响应；提升运输（起重致害）事故（包括涉险事故）直接启动Ⅰ级应急响应；提升运输（火灾）事故，初期处置无法控制灾情时，启动矿井火灾事故Ⅰ级应急响应。
9.3.1 召开现场应急会议
提升运输事故应急会议由总指挥主持召开。启动Ⅱ级响应的提升运输事故由第一副总指挥根据事故严重程度和救援难度，抽调综合协调组、抢险救灾组、技术专家组、安全监督组、医疗救护组有关成员参加应急会议，安排部署现场应急处置和救援工作。第一副总指挥根据事故现场的救援需要及人员伤害情况，必要时通知物资供应组、警戒保卫组、后勤保障组、信息发布组、善后处理组等应急救援工作组有关成员参加后续应急会议，并参加应急救援工作。其余事项按综合应急预案“3.3.2 召开应急会议”的要求执行。
9.3.2 信息上报
信息上报按综合应急预案“3.3.3 信息上报”部分的要求执行。
9.3.3 资源协调
根据事故性质和严重程度，按照应急预案提供的应急资源信息，经指挥部批准：
（1）发生事故，调度室立即召请山能救护二大队到矿下井搜救受伤或涉险人员；内蒙能源医院驻矿保健站负责对伤员先期救护，联系山东颐养健康集团内蒙能源医院到矿对受伤人员进行医疗救治。
（2）调集事故应急救援技术专家，研究制定应急救援方案。
（3）调集事故所需各类应急物资，通知运营管理部、供应分部、机电工区做好应急物资调配、运输准备。
（4）专（兼）职应急救援队伍、医疗救护队伍、事故技术专家、应急救援物资、警戒保卫人员不能满足应急救援工作时，由指挥部提出申请外援。
9.3.4 信息公开
信息发布组及时收集、汇总事故发展态势及现场救援信息，遵照“实事求是、客观公正、及时准确”原则，拟定信息发布材料，报应急救援指挥部审查批准后，及时向社会发布事故应急救援有关信息。必要时，采用新闻发布会的形式进行，信息发言人由应急救援指挥部确定。
9.3.5 后勤及财力保障
后勤保障组做好应急救援指挥人员、应急救援队伍、医疗救护队伍、受困人员家属接待、食宿等后勤工作；做好抢险救灾所需资金协调。
[bookmark: _Toc30396][bookmark: _Toc30535]9.4 处置措施
根据《生产安全事故风险评估报告》评估结果，提升运输事故风险评估为重大风险。
（1）立井提升可能发生断绳、坠罐、坠箕斗、蹲罐等（起重致害）事故；发生卡罐、卡箕斗等（其他）事故；人员坠落、坠物等（高处坠落）事故。
（2）斜巷轨道提升系统可能发生车辆挤人、撞人、钢丝绳伤人、车辆脱轨、车辆相撞、跑车伤人等（机械致害）事故。
（3）机车运输可能发生车辆挤人、撞人、车辆脱轨、车辆相撞、人行车运行伤人、机车追尾、碰头等（机械致害）事故。
（4）架空乘人装置可能发生钢丝绳磨损、断丝超限、断绳、飞车、吊椅坠落、钢丝绳脱绳伤人等（机械致害）事故。
（5）单轨吊机车可能发生可燃液体火灾事故，单轨吊机车飞车撞人、挤伤人员，轨道脱落砸伤人员等（机械致害）事故。
（6）带式输送机运行可能发生输送带打滑、倒转、堆煤、断带、撕带、挤伤人员等机械伤害事故和电气事故、带式输送机火灾事故等。
（二）提升运输事故的危害后果：影响矿井原煤、人员、矸石物料运输，破坏运输系统相关设施、机电设备等，造成经济损失，威胁现场人员安全，严重时造成人员伤亡。
（三）矿井提升运输事故主要影响范围：主井提升系统、副井提升系统、一采辅运上山斜巷轨道提升系统、电机车运输系统、架空乘人装置运输系统、单轨吊运输系统、带式输送机运输系统等。需制定相应的应急处置措施：
9.4.1 应急处置指导原则
（1）坚持统一领导、协调联动原则。抢险救灾必须在总指挥的统一领导和具体指挥下开展工作；公司各专业部室（中心）区队按照应急管理职责有序开展应急管理工作，做好协调联动。
（2）坚持以人为本、生命至上原则，发生事故后迅速组织危险区域人员沿避灾路线撤离，切实加强应急救援人员的安全防护，最大限度地减少事故造成的人员伤亡和危害，避免次生灾害事故发生。
（3）坚持安全第一、科学施救原则。在事故抢救过程中，应采取措施，确保救护人员的安全，严防抢救过程中发生事故。事故现场勘察工作由专业救护人员完成，其他任何人员未经总指挥部许可严禁进入险区。
（4）坚持高效救援、科学灾害。井上下应设立专线指挥电话，并保持畅通；做好事故现场视频传输工作，实现应急处置全过程监控，确保应急处置措施科学合理。
9.4.2 应急处置措施
1.综合应急处置措施
（1）矿井发生提升运输事故，事故现场负责人应立即启动现场处置方案，停止事故设备运行，必要时切断其供电电源，停止事故影响区域作业。同时向矿调度室和机电工区、运输工区值班领导报告。事故现场负责人根据事故危害程度，积极开展现场应急处置和自救互救。现场处置威胁人员安全的，现场作业人员应第一时间撤离危险区域，并向矿调度室汇报事故处置及人员撤离情况。
（2）值班调度员接到供电事故报告后，若事故影响较大，应立即采用井上下通信、井下应急广播系统、手机、警笛、现场通知等方式，通知受事故波及区域人员撤离，并迅速向值班矿领导、矿长、带班矿领导、分管副矿长报告。带班矿领导应立即赶赴事故地点指导应急处置和救援。
（3）指挥部总指挥按照提升运输事故类型启动相应的应急响应。立井提升发生断绳、坠罐等事故，直接启动Ⅰ级应急响应。
（4）救援人员应了解事故发生原因、矿井提升运输系统及设备、遇险人员数量，探察井筒（巷道）破坏程度，提升容器坠落或者运输车辆滑落位置，遇险人员状况以及井筒（巷道）内通风、氧气和有毒有害气体浓度等情况。
（5）发现遇险人员应立即救出至安全地点，对伤员进行止血、包扎和骨折固定等紧急处理后，迅速移交专业医护人员送医救治；不能立即救出的，在采取技术措施后施救。
（6）在使用起重、破拆、扩张、牵引、切割等工具处置罐笼、人车（矿车）及堆积杂物进行施救时，应当指定专人检查瓦斯等有毒有害气体和氧气浓度，观察井筒和巷道情况，采取防范措施确保作业安全；同时，应当采取措施避免被困人员受到二次伤害。
2.主、副井提升系统坠罐（箕斗）事故应急处置措施
（1）副井提升系统坠罐事故，罐内有人员时，应首先采取救人措施。若罐笼未坠入井底，救援时先行探察井筒内有毒有害气体和氧气浓度以及梯子间安全状况，在保证安全的情况下通过梯子间向下进入罐笼救援。
（2）副井提升系统坠罐事故，当罐笼坠入井底时，可以通过排水通道抢救遇险人员，积水较多时采取排水措施，并采取局部通风措施，防止人员窒息。救援时间较长时，可以通过绳索和吊篮等方式为被困人员输送食物、饮料、相关药品及通信工具，维持被困人员生命和情绪稳定。
（3）救援人员需要进入井筒时，应首先检查观察井筒上部是否有物品坠落危险，清理井架（塔）、井口附着物，井口设专人值守警戒，必要时在井筒上部断面安设防护盖板，防止施工过程中坠物伤人。同时对井筒、提升系统及设备进行安全评估、检查和提升测试，保障救援安全。
（4）主、副井提升系统坠罐（箕斗）事故，无人员伤亡时，应检查坠罐（箕斗）损坏情况，制定安全技术措施进行处理。若罐内（箕斗）存有物料，应采取措施卸掉负载，然后进行处理、恢复工作。
3.主、副井提升系统卡罐（箕斗）事故的应急处置措施
（1）副井提升系统卡罐，若罐内有人员时，应首先采取救人措施。有梯子间的井筒，先行探察井筒内有毒有害气体和氧气浓度以及梯子间安全状况，在保证安全的情况下可以通过梯子间向下搜救；需要通过提升系统及设备进行探察搜救的，在经评估、检查和测试，确保提升系统及设备安全可靠后方可实施。
（2）救援时清理井架、井口附着物，必要时在井筒上部断面安设防护盖板，井口设专人值守警戒，防止施工过程中坠物伤人。救援人员佩戴保险带，所带工具系绳入套防止掉落，配备使用通信工具保持联络；应急救援人员到达卡罐位置，先观察卡罐状况，必要时采取稳定或者加固措施，防止施救时罐笼再次坠落。救援时间较长时，可以通过绳索和吊篮等方式为被困人员输送食物、饮料、相关药品及通信工具。
（3）若无人员伤亡或遇险人员已施救完毕，应检查卡罐（箕斗）损坏情况并进行处理。若罐内（箕斗）存有物料，应根据现场实际情况制定可行性措施卸掉负载，同时进行其它事项的处理。如果罐道损坏，先把单罐提到井口位置，处理损坏的罐耳和罐道，修复后恢复提升。
（四）主井提升因为卡箕斗而损坏钢丝绳罐道，应首先对损坏的箕斗进行处置和固定，检查处理井筒设施，组织人员更换钢丝绳罐道。
4.主、副井提升机房火灾事故应急处置措施
（1）主、副井提升机房发生火灾时，现场人员立即停止设备运行，使用现场的灭火器材在上风口积极进行灭火，扑灭初期火灾或控制灾情，同时汇报调度室和机电工区值班人员。
（2）初期火灾不能及时扑灭时，立即拨打“119”报警电话请求救援。火灾影响矿井井下安全时，立即启动《矿井火灾事故专项应急预案》进行处置。
5.带式输送机火灾事故应急处置措施
（1）带式输送机发生火灾时，带式输送机司机立即停机并切断电源，在上风口使用现场的灭火器材积极进行灭火，同时汇报调度室和运输工区值班人员。
（2）初期火灾不能及时扑灭时，立即启动《矿井火灾事故专项应急预案》进行处置。
6.带式输送机机械伤人事故应急处置措施
（1）带式输送机转动部位伤人或运输胶带伤人时，要立即停止带式输送机运转并闭锁开关，及时抢救受伤人员。
（2）运输胶带伤人，若人员被运输胶带卡挤不能救出时，停止带式输送机运转并断电后，松开胶带输送涨紧装置，截断胶带，救出受伤人员。
7.架空乘人装置事故应急处置措施
（1）发生架空乘人装置断绳、飞车事故时，操作人员应立即停止架空乘人装置运行并切断电源，积极实施救援。同时报告调度室和运输工区值班人员。
（2）架空乘人装置发生断绳、飞车，乘车人员应立即下车，拉动沿线急停装置，停止架空乘人装置运转。乘车人员要快速躲入最近安全硐内或尽可能远离绳道及座椅甩动轨迹区域，以避免车速过大造成人员伤害。
（3）若有人员伤亡，现场人员应立即进行自救和互救。救援人员在事故巷道采取设置警戒线、警示灯等警戒措施，并设专人值守，禁止无关人员通行。
（4）救援人员应注意观察事故现场周边设施、设备、巷道的变化情况，防止巷道塌落和构件伤人，必要时加固巷道，消除隐患。人员抢救结束后，应制定安全技术措施，做好安全防范措施后方可进行设备、钢丝绳更换工作。
8.单轨吊运行、跑车伤人事故应急处置措施
（1）发生事故后，现场负责人立即组织危险区域人员撤离至安全区域，在确保安全的情况下组织开展自救和互救，同时汇报调度室和运输工区值班人员。
（2）有人员伤亡时，事故现场人员应立即将伤员救出至安全地点，对伤员进行止血、包扎和骨折固定等，紧急处理后迅速运送升井移交专业医护人员送医院救治。
（3）事故现场人员在对遇险人员进行抢救的同时，应拉线划定警戒区域，采取措施防止事故扩大或导致次生事故的发生。
（4）事故损坏巷道及顶板时，需将机车可靠固定，首先处理顶板，确认达到安全运行条件后方可恢复机车运行。
9.矿井提升事故处置措施
（1）乘罐人员发现罐笼运行异常时，应握紧罐笼内的扶手，不能握扶手的应抓住握扶手的人，以免罐笼快速停止时摔伤和出现其他伤害。所有人员应将两腿弯曲，以减少惯性冲击。
（2）罐笼由于保险装置的作用减速并停稳后，乘罐人员要保持镇静，不可在罐笼中乱动、推拉，以保持罐笼平衡，以呼叫为主积极发出求救信号，并耐心等待救援。
（3）井底现场人员发现罐笼异常时，应立即撤离井底50m以外，或躲避到安全地点，待罐体稳定后及时报告，并在现场设立警戒。与井口和车房保持联络，确认井口无其他可坠物且由专人在井口警戒后，方可靠近观察和施救。
（4）罐内未受伤人员应立即在现场为受伤矿工进行止血、包扎和骨折临时固定等紧急处理。
（5）井口人员应首先避险，及时向调度室报告，并在井口警戒，封锁现场，防止其他人员、车辆靠近。
（6）当立井提升机出现故障停车发生人员被困井筒时，提升机司机要及时采取安全措施使提升机处于安全制动状态。提升机司机和现场维护工应尽快查清故障原因，并对安全回路和设备进行全面检查。查清事故原因后立即向现场应急指挥部汇报。抢修人员要按抢修安全技术措施进行抢修，排除故障，恢复运行。
（7）当钢丝绳在运行中遭受包括紧急制动等原因在内的猛烈拉动时，司机必须立即停车，采取措施了解乘坐人员安全情况，如有人员受伤要通知现场抢险指挥部，制定抢险措施，组织抢险专业对人员进行抢救。无人员伤亡时，维护工对提升机的各主要部件特别是钢丝绳和各部位连接装置以及制动机构进行详细检查，同时要对安全回路进行全面检查，确认完好后，方可开车。因钢丝绳或各部位连接装置以及制动机构存在异常情况，短时间无法恢复运行时，现场指挥部应制定人员撤离的抢险方案。人员撤离后，对提升机异常部位进行抢修。抢险时使用保险带等防护用具。
（8）当发生断绳、断轴等重大事故造成坠罐事故。
①应该快速选择其他井筒入井侦察施救。如需使用原事故井筒，应对提升装备及井筒进行安全评估，临时提升人员要制定安全措施。
②施救人员入井后，对现场进行勘查，发现能够立即救出的人员要立即救出，妥善安置，对不能立即救出的要在采取措施后施救；施救时必须先观察井筒上部是否有物品坠落危险，确认无危险后再进行救援。
③在井底用槽钢、木板等封锁井底的井筒断面，防止意外物品掉入井筒造成人身伤亡。
④当罐笼坠入井底时，救援人员可通过排水通道直接进入罐笼，并通过排水通道抢救人员，如果排水通道受阻，也可采用绞车和吊桶运送人员。
⑤当罐笼坠入井底遇到积水多井筒淋水大等情况，应采取排水、截水引水措施，井底较深还应考虑局部通风问题，防止人员窒息。
⑥迅速搜寻幸存人员，发现伤员及时进行止血、包扎和骨折固定等紧急处理，并迅速运送升井到医院救治。
（9）提升机发生火灾时，应立即切断事故现场电源，正确使用灭火器材扑灭初期火灾或控制灾情并及时上报。
（10）发生全矿停电事故，副立井绞车不能运行时，应立即启动备用发电机，确保副井正常运行。
（11）因电气故障造成绞车过放墩罐时，副立井下口把钩工应及时查看乘罐人员有无伤情及受伤程度，同时检修工及时查出副井绞车故障原因并排除，尽快恢复副立井绞车运行。如果井下伤员伤情严重，副井绞车又不能恢复运行，应立即将伤员从主立井运送至地面，迅速送医院救治。
2.矿井运输事故处置措施
矿井运输事故发生后，在总指挥的领导下迅速组织人员展开应急抢险工作。根据规划确定委派现场工作组人选，各成员单位按照应急方案认真履行各自的职责。首先确定是否有人员伤亡，若有人伤亡应首先救人，然后再处理毁坏的设备及安全设施等。及时向上级部门汇报事故和救援工作进展情况。根据现场情况，指挥部请求上级机构协调增援。
[bookmark: _Toc31802]（1）斜巷跑车伤人事故处置措施
①斜巷发生跑车事故时，信号工必须及时利用信号与司机或其他信号工取得联系，停止运输设备运转，防止事故扩大，并立即将事故发生的地点、性质、造成危害程度及人员伤亡情况向调度室和本单位值班领导进行汇报。
②发生跑车事故造成人员伤害的，现场人员应同时现场进行急救，对因挤、压、碾、砸等原因引起的出血人员，应采取利用绷带、毛巾包扎止血，出血严重的用包扎法止血；对因外伤窒息引起的呼吸停止人员，应用人工呼吸法进行抢救，然后护送上井。
③调度室在接到事故汇报后，应根据事故响应等级并按照信息报告程序立即电话报告总经理或机电副总经理或事故单位负责人。事故应急总指挥根据事故的情况启动相应等级的辅助运输事故应急预案，组织实施救援。
④实施救援前，必须切断绞车电源，并将开关闭锁、挂牌。绞车司机必须坚守岗位。必须将斜巷所有阻车器搬至阻车位置。
⑤实施救援时，必须从斜巷上头向下进行救援。
⑥救援受伤人员前，必须将斜巷的车辆可靠锁牢。
⑦受伤人员救援完毕，将事故中毁坏的车辆复轨后，运至修理点修理。
[bookmark: _Toc18324]（2）车辆掉道伤人事故处置措施
①车辆掉道或复道过程中发生人身事故时，现场人员立即将事故发生的地点、性质、造成危害程度及人员伤亡情况向调度室和本单位值班领导进行汇报。
②车辆掉道事故造成人员伤害的，现场人员应同时现场进行急救，对因挤、压、碾、砸等原因引起的出血人员，应采取利用绷带、毛巾包扎止血，出血严重的用包扎法止血；对因外伤窒息引起的呼吸停止人员，应用人工呼吸法进行抢救，然后护送上井。
③调度室在接到事故汇报后，应根据事故响应等级并按照信息报告程序立即电话报告总经理或机电副总经理或事故单位负责人。事故应急总指挥根据事故的情况启动相应等级的辅助运输事故应急预案，组织实施救援。
④实施救援前，在事故区域前后设置阻车设施和警戒标志，救援期间严禁与救援无关的车辆通行。
⑤实施救援时，并用木楔将车轮可靠掩住，防止车辆滑动出现二次伤人。
⑥受伤人员救援完毕，及时将掉道的车辆复轨、运走。
[bookmark: _Toc18996]（3）乘坐架空乘人装置伤人事故处置措施
①乘坐架空乘人装置发生人身伤害事故时，现场人员立即停止乘坐架空乘人装置运转，立即将事故发生的地点、性质、造成危害程度及人员伤亡情况向调度室和本单位值班领导进行汇报。
②事故造成人员伤害的，现场人员应同时现场进行急救，对因挤、压、碾、砸等原因引起的出血人员，应采取利用绷带、毛巾包扎止血，出血严重的用包扎法止血；对因外伤窒息引起的呼吸停止人员，应用人工呼吸法进行抢救，然后护送上井。
[bookmark: _Toc25532]（4）胶带运输事故伤人处置措施
①胶带着火,立即启动火灾专项预案。
②胶带发生伤人事故时,现场人员立即停止胶带的运转，立即将事故发生的地点、性质、造成危害程度及人员伤亡情况向调度室和本单位值班领导进行汇报。
③事故造成人员伤害的，现场人员应同时现场进行急救，对因挤、压、碾、砸等原因引起的出血人员，应采取利用绷带、毛巾包扎止血，出血严重的用包扎法止血；对因外伤窒息引起的呼吸停止人员，应用人工呼吸法进行抢救，然后护送上井。
（5）刮板输送机运输伤人处置措施
①发生伤人事故时,现场人员立即停止刮板机的运转，立即将事故发生的地点、性质、造成危害程度及人员伤亡情况向调度室和值班领导进行汇报。
②事故造成人员伤害的，现场人员应同时现场进行急救，对出血人员应采取利用绷带、毛巾包扎止血，出血严重的用包扎法止血；对因外伤窒息引起的呼吸停止人员，应用人工呼吸法进行抢救，然后护送上井。
5.救援人员管理及注意事项
[bookmark: 10.3.2_预警行动][bookmark: 10.3.4_应急行动]（1）正确选择符合要求的防护用品，并正确佩戴。
（2）在有毒有害气体的环境中工作时，应尽量采取通风措施，排除有毒有害气体，避免佩带呼吸器工作。
（3）救灾时，首先以救人为主，并防止事故进一步扩大。救援时，应保持头脑清醒，不得盲目行动。
（4）抢救和运送长期被困井下的人员时，要注意外部环境的突然改变，防止造成二次伤害。
[bookmark: _Toc15677][bookmark: _Toc4613]9.5 应急保障
9.5.1 通信与信息保障
通讯与信息保障按照综合应急预案“5.1通讯与信息保障”相关要求执行
9.5.2 应急队伍保障
1.长城一矿于2026年1月1日与山能救护二大队签订了《煤矿救护技术服务协议书》，有效保证了矿井应急处置保障能力。该矿山救护队是一支专业矿山救护队伍，设备齐全，人员配备充足。
2.长城一矿兼职矿山救护队在册兼职矿山救护指战员21人，配备专职队长、副队长与仪器装备管理员各1人，兼职技术员1人。下设2个救护小队，每个小队由9人组成。
9.5.3 物资装备保障
物资装备保障按照综合应急预案“5.3 应急物资装备保障”相关要求执行
9.5.4 其他保障
其他保障按照综合应急预案“5.4其他保障”相关要求执行。


[bookmark: _Toc2126][bookmark: _Toc23757]10 民用爆炸物品事故专项应急预案
[bookmark: _Toc26577][bookmark: _Toc8342]10.1 适用范围
本专项应急预案适用于矿井在生产过程中，可能发生或已经发生的需要启动Ⅱ级及以上应急响应的民用爆炸物品爆炸事故（包括涉险事故）的应急救援工作。
爆炸物品事故专项应急预案是综合应急预案的细化与延伸，综合应急预案是矿井专项应急预案的支持性方案。
[bookmark: _Toc216][bookmark: _Toc14915]10.2 应急组织机构及职责
设立爆炸物品事故应急救援指挥部，负责组织指挥应急救援工作，总指挥由党委书记、总经理担任，第一副总指挥由总工程师担任；其他执行综合应急预案“2应急组织机构及职责”相关规定。
[bookmark: _Toc2529][bookmark: _Toc25080]10.3 响应启动 
发生民用爆炸物品爆炸后，直接启动Ⅰ级应急响应，开展应急救援行动
10.3.1 召开现场应急会议
指挥部根据事故性质，通知各指挥部成员、救援专业组，单位负责人，参加现场应急会议，通报事故情况，制定现场应急救援方案，明确各应急救援工作组的任务。根据事态发展情况，随时召开应急会议。
10.3.2 信息上报
信息上报按综合应急预案“3.3.3 信息上报”部分的要求执行。
10.3.3 资源协调
根据事故性质和严重程度，按照应急预案提供的应急资源信息，经指挥部批准：
（1）发生事故，调度室立即召请山能救护二大队到矿下井搜救受伤或涉险人员；内蒙能源医院驻矿保健站负责对伤员先期救护，联系山东颐养健康集团内蒙能源医院到矿对受伤人员进行医疗救治。
（2）调集事故应急救援技术专家，研究制定应急救援方案。
（3）调集事故所需各类应急物资，通知运营管理部、供应分部、机电工区做好应急物资调配、运输准备。
（4）专（兼）职应急救援队伍、医疗救护队伍、事故技术专家、应急救援物资、警戒保卫人员不能满足应急救援工作时，由指挥部提出申请外援。
10.3.4 信息公开
信息发布组及时收集、汇总事故发展态势及现场救援信息，遵照“实事求是、客观公正、及时准确”原则，拟定信息发布材料，报应急救援指挥部审查批准后，及时向社会发布事故应急救援有关信息。必要时，采用新闻发布会的形式进行，信息发言人由应急救援指挥部确定。
10.3.5 后勤及财力保障
后勤保障组做好应急救援指挥人员、应急救援队伍、医疗救护队伍、受困人员家属接待、食宿等后勤工作；做好抢险救灾所需资金协调。
[bookmark: _Toc14469][bookmark: _Toc27307]10.4 处置措施
根据《生产安全事故风险评估报告》评估结果，爆炸物品风险为重大风险。
井下爆破材料库存放的炸药、雷管内部发生化学反应或遇高温热源、撞击摩擦、静电、射频波等，如果发生爆炸、燃烧事故，产生大量有毒有害气体可直接进入矿井水平大巷，爆炸可能会摧毁巷道，严重破坏通风系统，造成人员中毒，影响整个矿井。爆炸物品在采掘等作业地点使用过程中发生爆炸，可造成人员伤亡，破坏采区通风设施，产生有毒有害气体，还可能引发煤尘、瓦斯爆炸、火灾事故等风险。将影响采掘工作面附近，如果通风系统被破坏时，将影响整个采区的安全。
10.4.1 应急处置指导原则
（1）坚持统一领导、协调联动原则。抢险救灾必须在总指挥的统一领导和具体指挥下开展工作；公司各专业部室（中心）区队按照应急管理职责有序开展应急管理工作，做好协调联动。
（2）坚持以人为本、生命至上原则，发生事故后迅速组织危险区域人员沿避灾路线撤离，切实加强应急救援人员的安全防护，最大限度地减少事故造成的人员伤亡和危害，避免次生灾害事故发生。
（3）坚持安全第一、科学施救原则。在事故抢救过程中，应采取措施，确保救护人员的安全，严防抢救过程中发生事故。事故现场勘察工作由专业救护人员完成，其他任何人员未经总指挥部许可严禁进入险区。
（4）坚持高效救援、科学灾害。井上下应设立专线指挥电话，并保持畅通；做好事故现场视频传输工作，实现应急处置全过程监控，确保应急处置措施科学合理。
10.4.2 应急处置措施
（1）发生民用爆炸物品爆炸事故后，现场负责人立即启动现场处置方案，停止作业、切断电源，发出警报并按避灾路线撤离，并立即向调度室汇报，在确保安全的情况下组织开展自救和互救。
（2）调度室接到事故汇报后，迅速了解爆炸物品爆炸事故的发生位置、波及范围、人员伤亡情况和现场通风情况，了解通风是否畅通、瓦斯浓度有无变化，根据灾情确定停电范围，下达停电撤人命令。调度员立即通过井下语音广播系统、调度通讯系统、人员位置监测系统紧急呼叫等，3分钟通知到井下所有人员撤离。调度室要利用井下人员位置监测系统对井下人员撤离情况进行监测，准确掌握井下人员的撤离情况。
（3）通知专（兼）职救护队和内蒙能源医院集合待命，并立即报告值班矿领导和矿主要领导，通知指挥部成员、各救援小组到调度室或指定地点集合。
（4）调度室利用安全监控系统不间断监测矿井各地点环境参数等情况，对监测数据进行分析，发生异常立即报告指挥部。
（5）指挥部根据灾情分析判断通风系统破坏程度及发生连续爆炸、火灾的可能性，积极研究制定救灾方案，并根据灾情发展及时调整优化方案。
（6）救护队按照救援方案携带必要技术装备入井，按照《矿山救援规程》有关规定进行灾区侦察、搜救遇险遇难人员，恢复巷道通风等。
（7）爆炸后发生冒顶，造成巷道堵塞，影响救护队员进行侦察抢救时，应考虑清理堵塞物的时间；若巷道堵塞严重，救护队员在短时间内不能清除时，应考虑其他能尽快恢复通风救人的可行办法。
（8）爆炸产生火灾，应同时进行灭火和救人，并采取防止再次发生爆炸的措施，派专人监测瓦斯，当瓦斯浓度达到2％以上，并继续增加有爆炸危险时，必须把救护人员撤到安全地点。
（9）爆炸事故发生在井筒、井底车场或石门时，在侦查确定没有火源，无爆炸危险的情况下，尽快恢复通风，救人和恢复通风应同时进行。如果有害气体严重威胁回风流方向的人员，在进风方向的人员已安全撤退的情况下，可采取区域反风，救护队进入原回风侧引导人员撤离灾区。采取反风措施要慎重进行，未经周密研究不允许行动。
（10）爆炸事故发生在采煤工作面时，应沿进风侧和回风侧进入救人，在此期间必须维持通风系统原状。
（11）爆炸事故发生在炸药库时，应沿进风侧进入救人，回风系统内作业人员立即佩戴自救器通过最近的联络巷进入进风大巷撤离。
（12）爆炸事故发生在掘进工作面时，如遇独头巷道距离较长、有害气体浓度大、支架支护损坏严重的情况，严禁冒险进入工作；在恢复通风、进行临时支护后，确认没有火源方可进入救援。
（13）对升井伤员，及时进行救治，严重伤员应立即转往内蒙能源医院救治。
（14）有关区队、人员位置监测系统准确统计当班井下人数及姓名；统计已上井的人数及姓名，分析灾区人员数量及分布。
[bookmark: _Toc14801][bookmark: _Toc31307]10.5 应急保障
10.5.1 通信与信息保障
通讯与信息保障按照综合应急预案“5.1通讯与信息保障”相关要求执行
10.5.2 应急队伍保障
1.长城一矿于2026年1月1日与山能救护二大队签订了《煤矿救护技术服务协议书》，有效保证了矿井应急处置保障能力。该矿山救护队是一支专业矿山救护队伍，设备齐全，人员配备充足。
2.长城一矿兼职矿山救护队在册兼职矿山救护指战员21人，配备专职队长、副队长与仪器装备管理员各1人，兼职技术员1人。下设2个救护小队，每个小队由9人组成。
10.5.3 物资装备保障
物资装备保障按照综合应急预案“5.3 应急物资装备保障”相关要求执行
10.5.4 其他保障
其他保障按照综合应急预案“5.4其他保障”相关要求执行。


[bookmark: _Toc1139][bookmark: _Toc7479]11 煤仓事故专项应急预案
[bookmark: _Toc22608][bookmark: _Toc20564]11.1 适用范围
本专项应急预案适用于矿井在生产过程中，可能发生或已经发生的煤仓溃仓（坍塌）、坠仓（高处坠落）、堵仓（其他）等，需要启动Ⅱ级及以上应急响应的煤仓事故（包括涉险事故）的应急救援工作。
矿井煤仓事故专项应急预案是综合应急预案的细化与延伸，综合应急预案是矿井专项应急预案的支持性方案。
[bookmark: _Toc9600][bookmark: _Toc28007]11.2 应急组织机构及职责
设立煤仓事故应急救援指挥部，负责组织指挥应急救援工作，总指挥由党委书记、总经理担任，第一副总指挥由机电副总经理担任；其他执行综合应急预案“2应急组织机构及职责”相关规定。
[bookmark: _Toc1291][bookmark: _Toc1825]11.3 响应启动 
煤仓溃仓（坍塌）事故、坠仓（高处坠落）事故启动Ⅱ级应急响应；煤仓事故造成人员伤亡达到Ⅰ级应急响应条件的，启动Ⅰ级应急响应。
11.3.1 召开现场应急会议
煤仓事故应急会议由总指挥主持召开。启动Ⅱ级响应的煤仓事故由第一副总指挥根据事故严重程度和救援难度，抽调综合协调组、抢险救灾组、技术专家组、安全监督组、医疗救护组有关成员参加应急会议，安排部署现场应急处置和救援工作。第一副总指挥根据事故现场的救援需要及人员伤害情况，必要时通知物资供应组、警戒保卫组、后勤保障组、信息发布组、善后处理组等应急救援工作组有关成员参加后续应急会议，并参加应急救援工作。
11.3.2 信息上报
信息上报按综合应急预案“3.3.3 信息上报”部分的要求执行。
11.3.3 资源协调
根据事故性质和严重程度，按照应急预案提供的应急资源信息，经指挥部批准：
（1）发生事故，调度室立即召请上海庙消防大队到矿搜救受伤或涉险人员；内蒙能源医院驻矿保健站负责对伤员先期救护，联系山东颐养健康集团内蒙能源医院到矿对受伤人员进行医疗救治。
（2）调集事故应急救援技术专家，研究制定应急救援方案。
（3）调集事故所需各类应急物资，通知运营管理部、供应分部、机电工区做好应急物资调配、运输准备。
（4）专（兼）职应急救援队伍、医疗救护队伍、事故技术专家、应急救援物资、警戒保卫人员不能满足应急救援工作时，由指挥部提出申请外援。
11.3.4 信息公开
信息发布组及时收集、汇总事故发展态势及现场救援信息，遵照“实事求是、客观公正、及时准确”原则，拟定信息发布材料，报应急救援指挥部审查批准后，及时向社会发布事故应急救援有关信息。必要时，采用新闻发布会的形式进行，信息发言人由应急救援指挥部确定。
11.3.5 后勤及财力保障
后勤保障组做好应急救援指挥人员、应急救援队伍、医疗救护队伍、受困人员家属接待、食宿等后勤工作；做好抢险救灾所需资金协调。
[bookmark: _Toc24217][bookmark: _Toc30909]11.4 处置措施
根据《生产安全事故风险评估报告》评估结果，煤仓事故风险为重大风险。
危害程度和影响范围：煤仓上口作业时，人员可能发生高处坠入煤仓；大量潮湿黏着煤（矸石）、泥水混合物进入煤仓造成堵仓；堵仓处置不当或煤仓内煤泥与积水瞬间大量涌出，造成溃仓。煤仓溃仓（坍塌）、坠仓（高处坠落）、堵仓（其他）等事故，影响矿井原煤或矸石运输，威胁现场人员安全，或造成人员伤亡、设备损坏等经济损失。因此，需制定相应的应急处置措施:
11.4.1 应急处置指导原则
（1）坚持统一领导、协调联动原则。抢险救灾必须在总指挥的统一领导和具体指挥下开展工作；公司各专业部室（中心）区队按照应急管理职责有序开展应急管理工作，做好协调联动。
（2）坚持以人为本、生命至上原则，发生事故后迅速组织危险区域人员撤离，切实加强应急救援人员的安全防护，最大限度地减少事故造成的人员伤亡和危害，避免次生灾害事故发生。
（3）坚持安全第一、科学施救原则。在事故抢救过程中，应采取措施，确保救护人员的安全，严防抢救过程中发生事故。事故现场勘察工作由专业救护人员完成，其他任何人员未经总指挥部许可严禁进入险区。
（4）坚持高效救援、科学灾害。井上下应设立专线指挥电话，并保持畅通；做好事故现场视频传输工作，实现应急处置全过程监控，确保应急处置措施科学合理。
11.4.2 应急处置措施
1.综合应急处置措施
（1）事故发生后，事故现场负责人应立即启动现场处置方案，根据事故危害程度，开展现场应急处置和自救互救，并在确保安全的前提下向矿调度室和工区值班领导汇报事故情况。现场处置威胁人员安全的，现场作业人员应第一时间撤离危险区域。
（2）调度室应立即报告值班矿领导、矿长、带班矿领导、分管副矿长，同时通知协议救援队到矿实施救援。带班矿领导应立即赶赴事故地点指导应急处置和救援。
（3）指挥部总指挥立即启动本预案。煤仓溃仓（坍塌）事故造成人员伤亡达到Ⅰ级应急响应条件的，启动Ⅰ级应急响应。指挥部成员、各救援工作组、专兼职救援队伍和翟镇医院，按各自职责实施应急救援。
（4）事故发生后，现场人员应立即停止事故现场设备（给煤机等）和上仓口入仓设备（带式输送机等）运行，发出警报，必要时切断其供电电源。若有人员遇险或伤亡，现场人员应立即组织抢救遇险人员。事故现场负责人应核实清楚遇险人员数量，观测煤仓内氧气、有毒有害气体浓度以及积水等情况。
（5）遇险人员救出至安全地点后，应对伤员进行临时抢救等紧急处理措施，迅速移交专业医护人员送医院救治。不能立即救出的，在采取技术措施后施救，同时采取措施避免被困人员受到二次伤害。
2.煤仓溃仓（坍塌）事故应急处置措施
（1）发生煤仓溃仓（坍塌）事故，第一副总指挥接报后应当组织现场勘查，根据勘查情况安排技术专家组研究制定安全技术措施，经总指挥批准后方可施工。严禁擅自盲目处理。
（2）现场处置作业时必须有矿领导在现场监督指导，配备安全监护人员，并严格控制现场作业人数。
（3）检查是否有继续溃仓的危险，确认没有发生二次溃仓风险，可组织人员清理下仓口。如有埋压人员，尽快搜寻遇险人员进行抢救。
（4）处置溃仓时，必须明确给煤机闸板操作流程及现场安全监护人员职责，加强煤仓内水、煤仓位及给煤机闸板观测。在保证施工人员安全的前提下，适当调整给煤机闸板。
（5）需要操作给煤机时，给煤机司机要按照流程在安全位置远距离操作，严防发生二次溃仓事故危及现场人员安全。
（6）处置溃仓时，施工区域设置警戒线，防止其他人员误入，确保施工人员站位安全。
（7）出现给煤机塌落或仓底坠毁的，技术专家组要研究制定详细的安全技术措施，组织现场经验丰富的人员进行处置。
3.煤仓坠仓（高处坠落）事故应急处置措施
（1）发生人员坠入煤仓（溜煤眼）事故时，现场人员应立即停止上仓口带式输送机运行，并汇报调度室，通知给煤机司机停止给煤机运行。实现集中或远距离控制的煤仓系统，应及时通知中心控制室停止给煤机运行。
（2）现场作业人员在具备救人条件时应及时组织抢救。需人员入仓救援的，应研究制定安全技术措施。救援人员必须全程佩戴安全带，且安全带有可靠固定点，严禁从煤仓下方进入煤仓。
（3）救援人员进入煤仓前，应先行检测煤仓内有毒有害气体、氧气浓度，探察积水以及煤仓周边安全状况，煤仓上口有专人观察，在保证安全的情况下进行救援。
（4）若人员被仓内积煤埋压，技术专家组应立即制定救援方案和安全技术措施，组织经验丰富的人员进行处置。现场处置作业时必须有矿领导在现场监督指导，配备安全监护人员，并严格控制现场作业人数。
[bookmark: _Toc16626][bookmark: _Toc29342]11.5 应急保障
11.5.1 通信与信息保障
通讯与信息保障按照综合应急预案“5.1通讯与信息保障”相关要求执行
11.5.2 应急队伍保障
1.长城一矿于2026年1月1日与山能救护二大队签订了《煤矿救护技术服务协议书》，有效保证了矿井应急处置保障能力。该矿山救护队是一支专业矿山救护队伍，设备齐全，人员配备充足。
2.长城一矿兼职矿山救护队在册兼职矿山救护指战员21人，配备专职队长、副队长与仪器装备管理员各1人，兼职技术员1人。下设2个救护小队，每个小队由9人组成。
11.5.3 物资装备保障
物资装备保障按照综合应急预案“5.3 应急物资装备保障”相关要求执行
11.5.4 其他保障
其他保障按照综合应急预案“5.4其他保障”相关要求执行。


[bookmark: _Toc7051][bookmark: _Toc8784]12 自然灾害事故专项应急预案
[bookmark: _Toc24299][bookmark: _Toc23237]12.1 适用范围
本专项应急预案适用于矿井在生产过程中，可能发生或已经发生的需要启动Ⅱ级及以上应急响应的自然灾害引发矿山事故（包括涉险事故）的应急救援工作。
自然灾害事故专项应急预案是综合应急预案的细化与延伸，综合应急预案是矿井专项应急预案的支持性方案。
[bookmark: _Toc29757][bookmark: _Toc6904]12.2 应急组织机构及职责
设立自然灾害事故应急救援指挥部，负责组织指挥应急救援工作，总指挥由党委书记、总经理担任，第一副总指挥由总工程师担任；其他执行综合应急预案“2应急组织机构及职责”相关规定。
[bookmark: _Toc19657][bookmark: _Toc21092]12.3 响应启动 
发生自然灾害后，立即启动Ⅱ级应急响应，按本预案组织开展应急救援行动；若事故不能得到控制，有扩大趋势，由总经理（授权人）立即启动Ⅰ级应急响应。
12.3.1 召开现场应急会议
应急会议由总指挥主持召开。第一副总指挥根据灾害严重程度，抽调综合协调组、抢险救灾组、技术专家组、物资供应组、后勤保障组、安全监督组、医疗救护组有关成员参加应急会议，安排部署灾害预防和应急处置工作。必要时通知警戒保卫组、信息发布组、善后处理组参加后续应急会议。
12.3.2 信息上报
信息上报按综合应急预案“3.3.3 信息上报”部分的要求执行。
12.3.3 资源协调
根据事故性质和严重程度，按照应急预案提供的应急资源信息，经指挥部批准：
（1）发生事故，调度室立即召请山能救护二大队到矿下井搜救受伤或涉险人员；内蒙能源医院驻矿保健站负责对伤员先期救护，联系山东颐养健康集团内蒙能源医院到矿对受伤人员进行医疗救治。
（2）调集事故应急救援技术专家，研究制定应急救援方案。
（3）调集事故所需各类应急物资，通知运营管理部、供应分部、机电工区做好应急物资调配、运输准备。
（4）专（兼）职应急救援队伍、医疗救护队伍、煤尘事故技术专家、应急救援物资、警戒保卫人员不能满足应急救援工作时，由指挥部提出申请外援。
12.3.4 信息公开
信息发布组及时收集、汇总事故发展态势及现场救援信息，遵照“实事求是、客观公正、及时准确”原则，拟定信息发布材料，报应急救援指挥部审查批准后，及时向社会发布事故应急救援有关信息。必要时，采用新闻发布会的形式进行，信息发言人由应急救援指挥部确定。
12.3.5 后勤及财力保障
后勤保障组做好应急救援指挥人员、应急救援队伍、医疗救护队伍、受困人员家属接待、食宿等后勤工作；做好抢险救灾所需资金协调。
[bookmark: _Toc26069][bookmark: _Toc25518]12.4 处置措施
根据《生产安全事故风险评估报告》评估结果，自然灾害风险为较大风险。
危害程度和影响范围：因飓风、台风、地震、特大暴雨、雷雨、暴风、暴风雪、冰凌等自然灾害，造成矿井地面35kV线路供电中断，矿井总停电造成矿井停风，有可能造成井下人员的窒息，引起井下瓦斯积聚，矿井水害；地震可能引发煤矿地面生产系统严重破坏，造成地面设施、建筑物倒塌垮落、人员大量伤亡，人员提升设施和撤离通道遭到损坏，大量人员被困井下。因此，需制定相应的应急处置措施:
12.4.1 应急处置原则
（1）坚持统一领导、协调联动原则。抢险救灾必须在总指挥的统一领导和具体指挥下开展工作；公司各专业部室（中心）区队按照应急管理职责有序开展应急管理工作，做好协调联动。
（2）坚持以人为本、生命至上原则，发生事故后迅速组织危险区域人员沿避灾路线撤离，切实加强应急救援人员的安全防护，最大限度地减少事故造成的人员伤亡和危害，避免次生灾害事故发生。
（3）坚持安全第一、科学施救原则。在事故抢救过程中，应采取措施，确保救护人员的安全，严防抢救过程中发生事故。事故现场勘察工作由专业救护人员完成，其他任何人员未经总指挥部许可严禁进入险区。
（4）坚持高效救援、科学灾害。井上下应设立专线指挥电话，并保持畅通；做好事故现场视频传输工作，实现应急处置全过程监控，确保应急处置措施科学合理。
12.4.2 处置措施
大雨、暴雨蓝色预警，停产撤人，巡查观测；大风、雷电、冰雹、海啸造成外电中断，立即启动相关专项应急预案，启动应急备用电源，停产撤人；遇到洪涝灾害，威胁矿井时，立即停产撤人，进行防洪抢险。
（1）出现自然灾害威胁矿井安全生产及人身安全时，调度室值班员按照上级赋予的应急处置权规定，立即通过井下语音广播系统、调度通讯系统等，3分钟内通知到井下所有可能受事故波及区域人员撤离，然后按程序汇报有关领导和部门，启动应急预案。
（2）利用安全监控系统不间断监测矿井各地点环境参数等情况，对监测数据进行分析，发生异常立即报告指挥部。
（3）指挥部应根据事故严重程度和影响范围，确定井下停产撤人和留守人员范围及撤人程序。
（4）井下人员接到停产撤人命令后，立即快速有序地实施撤离。现场安监员、跟班人员、班组长负责维持现场秩序。
（5）利用井下人员定位系统对井下人员撤离情况进行监测，准确掌握井下人员的撤离情况。
（6）采掘工作面按照停电撤人顺序实施撤离。
（7）接到停产撤人命令后，区队值班人员必须立即将井下各施工地点人员姓名及具体人数核对清楚并报告调度室，做好升井人员清点，及时向调度室汇报人员升井情况。
（8）机电管理部和机电工区负责对副井提升系统、主要通风机、井上下变电所、主要排水泵等主要设备的运行状况进行有效监控，确保矿井供电、排水系统正常。
（9）地质测量部组织人员开展地面巡查，并向调度室报告巡查情况。机电管理部组织防洪抢险队对井口进行垒砌防洪沙袋，防止雨水倒灌，并向调度室报告措施落实情况。机电管理部组织机电工区管理人员对井上各重点场所进行巡查，并向调度室报告巡查情况。治安保障中心组织人员对各入井口拉警戒线进行人员管控，并向调度室报告管控情况。调度室负责通知各铲车、叉车司机做好车辆调用准备，并向调度室报告到位情况。机电管理部分管雨季“三防”库人员立即打开库房并执行现场值班，做好设备、物资的随时调用，并向调度室报告设备物资准备和应急值守情况。
（10）若事故严重程度若超出本矿处置能力，应急救援指挥部应向公司及上级有关部门请求支援，在公司及上级应急救援指挥部成立、人员到位后，矿应急救援指挥部和下属各抢险救援小组按照“归口”原则，立即归属公司及上级应急救援指挥部领导，服从其调配。
（11）矿井恢复生产前，安全监察部、通防工区、机电工区等要按照职责分工确定好首批下井人员，做好运输、送电、排水、通风、气体监测等安全工作；确保各工作地点安全后方可允许作业人员进入。
（12）地表水泄漏时，救援指挥中心办公室立即通知井下相关地点撤人。根据井下排查发现的地表水进入矿井通道和地表排查结果确定地表水泄漏地点，抢险物资供应队负责将抢险物资，及时运往指定地点。
①应急救援指挥部负责调集车辆、铲车、推土机，筑一条通往泄水口的通道，利用装土、沙的编织袋、竹笆、圆木、木桩将泄水口封住，然后覆土，彻底切断水源。
②做好井下出水地点涌水量的观测工作，将泄漏地点水量和矿井总涌水量每半小时向救援指挥中心办公室汇报一次。由地测专业负责。
③井下疏通控制排水路线，及时在有可能造成向下山构筑挡水墙，防止水流下泻，冲毁巷道、设备。确保水流进入中央水仓，由井下抢险队负责。
④做好开泵排水工作，确保水量能及时排出，必要时敷设临时管路或改用风水管，安装临时排水泵进行扩排，机电抢险队负责。
⑤救援指挥部立即通知井下相关地点撤人。
（13）在行动中，应注意以下事项：
①撤离时，应设法将撤退的行动路线和目的地告知指挥部。
②行进中，应靠巷道一侧，抓牢支架或其他固定物体，尽量避开压力水头和泄水主流，并注意防止被水中滚动的矸石和木料撞伤。
③如因突水后破坏了巷道中的照明和指示牌，迷失了行进方向时，遇险人员应朝着有风流通过的巷道高处撤退。
④撤退中，如因冒顶或大量积水造成巷道堵塞，可寻找其他安全通道撤出。在唯一的出口堵塞无法撤退时，应自行组织进入巷道最高点避灾，并不断敲击管路等发出求救信号，有计划的使用矿灯、补给食物和饮用水，等待救援人员营救，严禁盲目潜水等冒险行为。
（14）矿井全部停电时
供电系统事故停电值班员迅速查明情况，通知有关人员应急抢修，各级领导迅速到达事故现场，按《电力安全规程》进行指挥处理，优先保证矿井主要通风机、井下主排水泵等一级负荷的供电。如果短时间内恢复不了矿井供电，及时汇报内蒙能源、集团公司调度室，通知矿井撤出井下所有工作人员和通知山能救护二大队前来救援，立即启动停风应急处置预案。
[bookmark: _Toc18712][bookmark: _Toc32463]12.5 应急保障
12.5.1 通信与信息保障
通讯与信息保障按照综合应急预案“5.1通讯与信息保障”相关要求执行
12.5.2 应急队伍保障
1.长城一矿于2026年1月1日与山能救护二大队签订了《煤矿救护技术服务协议书》，有效保证了矿井应急处置保障能力。该矿山救护队是一支专业矿山救护队伍，设备齐全，人员配备充足。
2.长城一矿兼职矿山救护队在册兼职矿山救护指战员21人，配备专职队长、副队长与仪器装备管理员各1人，兼职技术员1人。下设2个救护小队，每个小队由9人组成。
12.5.3 物资装备保障
物资装备保障按照综合应急预案“5.3 应急物资装备保障”相关要求执行
12.5.4 其他保障
其他保障按照综合应急预案“5.4其他保障”相关要求执行。


















[bookmark: _Toc9851]13 压力容器爆炸事故专项应急预案
[bookmark: _Toc6402]13.1 适用范围
本专项应急预案适用于矿井在生产过程中，可能发生或已经发生的需要启动Ⅱ级及以上应急响应的自然灾害引发矿山事故（包括涉险事故）的应急救援工作。
自然灾害事故专项应急预案是综合应急预案的细化与延伸，综合应急预案是矿井专项应急预案的支持性方案。
[bookmark: _Toc202]13.2 应急组织机构及职责
设立自然灾害事故应急救援指挥部，负责组织指挥应急救援工作，总指挥由党委书记、总经理担任，第一副总指挥由总工程师担任；其他执行综合应急预案“2应急组织机构及职责”相关规定。
[bookmark: _Toc11532]13.3 响应启动 
发生自然灾害后，立即启动Ⅱ级应急响应，按本预案组织开展应急救援行动；若事故不能得到控制，有扩大趋势，由总经理（授权人）立即启动Ⅰ级应急响应。
13.3.1 召开现场应急会议
应急会议由总指挥主持召开。第一副总指挥根据灾害严重程度，抽调综合协调组、抢险救灾组、技术专家组、物资供应组、后勤保障组、安全监督组、医疗救护组有关成员参加应急会议，安排部署灾害预防和应急处置工作。必要时通知警戒保卫组、信息发布组、善后处理组参加后续应急会议。
13.3.2 信息上报
信息上报按综合应急预案“3.3.3 信息上报”部分的要求执行。
13.3.3 资源协调
根据事故性质和严重程度，按照应急预案提供的应急资源信息，经指挥部批准：
（1）发生事故，调度室立即召请山能救护二大队到矿下井搜救受伤或涉险人员；内蒙能源医院驻矿保健站负责对伤员先期救护，联系山东颐养健康集团内蒙能源医院到矿对受伤人员进行医疗救治。
（2）调集事故应急救援技术专家，研究制定应急救援方案。
（3）调集事故所需各类应急物资，通知运营管理部、供应分部、机电工区做好应急物资调配、运输准备。
（4）专（兼）职应急救援队伍、医疗救护队伍、煤尘事故技术专家、应急救援物资、警戒保卫人员不能满足应急救援工作时，由指挥部提出申请外援。
13.3.4 信息公开
信息发布组及时收集、汇总事故发展态势及现场救援信息，遵照“实事求是、客观公正、及时准确”原则，拟定信息发布材料，报应急救援指挥部审查批准后，及时向社会发布事故应急救援有关信息。必要时，采用新闻发布会的形式进行，信息发言人由应急救援指挥部确定。
13.3.5 后勤及财力保障
后勤保障组做好应急救援指挥人员、应急救援队伍、医疗救护队伍、受困人员家属接待、食宿等后勤工作；做好抢险救灾所需资金协调。
[bookmark: _Toc22630]13.4 处置措施
根据《生产安全事故风险评估报告》评估结果，压力容器事故风险为较大风险。
危害程度和影响范围：空气压缩机油气桶及储气罐、压风管道、氧气、乙炔气体瓶等。受压容器或管道发生爆炸事故，不但使整个设备遭到破坏，而且会破坏周围的设备和建筑物，并造成人员伤亡事故。因此，需制定相应的应急处置措施:
13.4.1 应急处置原则
（1）坚持统一领导、协调联动原则。抢险救灾必须在总指挥的统一领导和具体指挥下开展工作；公司各专业部室（中心）区队按照应急管理职责有序开展应急管理工作，做好协调联动。
（2）坚持以人为本、生命至上原则，发生事故后迅速组织危险区域人员沿避灾路线撤离，切实加强应急救援人员的安全防护，最大限度地减少事故造成的人员伤亡和危害，避免次生灾害事故发生。
（3）坚持安全第一、科学施救原则。在事故抢救过程中，应采取措施，确保救护人员的安全，严防抢救过程中发生事故。事故现场勘察工作由专业救护人员完成，其他任何人员未经总指挥部许可严禁进入险区。
（4）坚持高效救援、科学灾害。井上下应设立专线指挥电话，并保持畅通；做好事故现场视频传输工作，实现应急处置全过程监控，确保应急处置措施科学合理。
13.4.2 处置措施
（1）发生事故后，现场人员应立即紧急停机、停止工作，发出警报并紧急撤离，同时立即向调度室和本单位值班人员汇报。
（2）调度室接到事故汇报后，立即通知所有可能受威胁区域的人员，撤离危险区。
（3）封锁事故现场。严禁一切无关的人员、车辆和物品进入事故危险区域，开辟应急救援人员、车辆及物资进出的安全通道，维持事故现场的社会治安和交通秩序。
（4）设立现场工作区域。应当根据事故的危害、地形特征、天气条件（特别是风向）等因素，设立现场抢险救援的安全工作区域。
（5）抢救受伤人员。及时、科学、有序地开展受伤人员的现场抢救或者安全转移，尽最大的可能降低人员的伤亡、减少事故所造成的财产损失。
（6）设立人员疏散区。根据事故的类别、规模和危害程度，在必要时，应当果断迅速地划定危险波及范围和区域，组织相关人员和物资安全撤离危险波及范围和区域。
（7）事故现场应当在专业技术人员的指导下进行必要的技术处理。事故现场应当开辟应急抢险人员和车辆出入的专用通道和安全通道。
（8）压风机、压力容器、压力管道泄漏、爆炸事故应急措施：
①爆炸现场
如压力容器发生爆炸事故后，为防止事故扩大，压力容器所有阀门应迅速关闭或采取堵漏；对可燃气体和油类应用砂石或二氧化碳、干粉等灭火器进行灭火，同时设置隔离带以防火灾事故蔓延；对受伤人员立即实行现场救护，伤势严重的立即送往附近医院。
②泄漏现场
a.当压力容器及其设备发生爆裂、鼓包、变形造成大量泄漏或突然停电、停水，使压力容器及其设备不能正常运转，或压力容器及其设备周围发生火灾时，必须紧急停止运行。
b.进入泄漏现场进行处理时严禁单独行动，必须有监护人，必要时用水枪、水炮掩护，根据防护等级划分标准选择相应等级的个人安全防护措施。
c.根据事故情况和事故发展，应急指挥部确定事故可能波及区人员的撤离，疏散人员至安全地带，根据泄漏物影响区域，划定警戒区域。
d.泄漏源控制
关闭前置阀门、停止作业或改变工艺流程、物料走副线、局部停车、打循环、减负荷运行或排空等。堵漏。采用合适的材料和技术手段堵住泄漏处。
e.泄漏物处理
防止泄漏物进入水体、下水道、地下室或密闭性空间，喷雾状水抑制蒸气或改变蒸气云流向，或适当使用防爆型移动风机送风，驱散泄漏物。避免水流接触泄漏物。禁止用水直接冲击泄漏物或泄漏源。隔离泄漏区直至气体散尽。应急处置用水排入污水系统处理。
[bookmark: _Toc29986]13.5 应急保障
13.5.1 通信与信息保障
通讯与信息保障按照综合应急预案“5.1通讯与信息保障”相关要求执行。
13.5.2 应急队伍保障
1.长城一矿于2026年1月1日与山能救护二大队签订了《煤矿救护技术服务协议书》，有效保证了矿井应急处置保障能力。该矿山救护队是一支专业矿山救护队伍，设备齐全，人员配备充足。
2.长城一矿兼职矿山救护队在册兼职矿山救护指战员21人，配备专职队长、副队长与仪器装备管理员各1人，兼职技术员1人。下设2个救护小队，每个小队由9人组成。
13.5.3 物资装备保障
物资装备保障按照综合应急预案“5.3 应急物资装备保障”相关要求执行
13.5.4 其他保障
其他保障按照综合应急预案“5.4其他保障”相关要求执行。
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[bookmark: _Toc15587][bookmark: _Toc18334][bookmark: _Toc17723]1.1.1 风险描述
本矿属于低瓦斯矿井，瓦斯属于可燃气体，根据地质报告可采煤层瓦斯成分中：CH4为0.00～58.73%，CO2为0.38%～28.30%，N2为38.72%～99.44%，矿井可燃气体分带为CO2～N2带。
1.1.2 风险评估结果
根据《生产安全事故风险评估报告》评估结果，瓦斯事故辨识评估为重大风险。
[bookmark: _Toc1809][bookmark: _Toc22158]1.2 应急工作职责
[bookmark: _Toc3231][bookmark: _Toc9783][bookmark: _Toc16137]1.2.1 应急自救小组
事故发生区队立即成立应急自救互救小组，负责组织实施事故应急处置和现场自救互救工作。
组  长：灾害现场负责人
成  员：管理人员、班组长、安监员、现场作业人员
1.2.2 具体职责
（1）灾害现场负责人：事故发生后，分析判断事故，启动现场处置方案，组织指挥应急救援处理，协调各工种的工作。
（2）班组长：协助灾害现场负责人组织现场应急处置，救治伤员。
（3）值班人员：接到事故报告，按照指令，召集小组成员及工区有关人员，协调现场自救和应急处置工作，同时做好相关记录。
（4）技术人员：负责制定救援措施和提供技术资料。
（5）管理人员：根据事故性质和严重程度，组织现场人员进行应急处置和自救，若事态扩大，立即请求增援。
（6）安监员：负责事故现场人员撤离、警戒、应急处置监督工作。
（7）现场作业人员：积极开展应急处置和自救互救；根据事故的严重程度，按照救援小组安排，负责维护巷道；出现紧急事故时随时待命，一旦接到通知，马上到达现场进行抢险工作，做到救援材料到现场；听从指令，负责现场电源管控，做好停送电管理。
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1.3.1 事故应急处置程序
[bookmark: _Toc28535][bookmark: _Toc25356][bookmark: _Toc10732]（1）事故报警：事故发生后，灾害现场负责人（或安全监控值班人员），立即启动现场处置方案并电话汇报调度室，情况紧急时直接向总经理汇报，详细汇报事故发生的性质、时间、地点、灾区人数，危害程度及现状；积极组织自救互救。
（2）应急措施启动：发生事故后，灾害现场负责人（区队以上带班人员、班组长、安监员和现场施工负责人）立即启动事故现场处置方案，受威胁人员撤离危险区域。若事故小，则立即组织人员进行处理；若无法保证人员安全，则组织人员停电撤人至安全地点并电话汇报调度室。调度室立即向当日值班领导、总经理、分管领导汇报，通知带班、包保等专业科室及区队管理人员达到现场处置。
（3）应急救护人员的引导：需要专（兼）职救护人员救护时，根据事故类别选择正确避灾路线，引导灾区人员迅速撤离到安全区域。
（4）事故扩大同应急预案的衔接程序：启动现场处置方案的同时，上一级应急预案进入预备状态。
1.3.2 现场应急处置措施
1.3.2.1人员救护
（1）发生可燃气体爆炸、一氧化碳、硫化氢中毒以及窒息事故时附近人员应立即汇报调度室，调度员要立即通知救护队下井救援，通知内蒙能源医院驻矿医生到达事故现场或到井口待命。
（2）在救护队到来之前，附近人员可就近利用局部通风机或压风在确保安全的前提下进入抢救遇险人员，否则，严禁进入。
（3）抢救出遇险人员，必须沿避灾路线将其抬运到新鲜风流中。
（4）对于可燃气体窒息或心跳呼吸骤停伤员，必须先复苏，后搬运。
（5）发生可燃气体爆炸后，矿山救护队按照指挥部命令，立即奔赴现场。到达现场后行动要谨慎，防止碰撞产生火花，引起爆炸，要及时有组织、有计划地抢救遇难人员，引导受灾害威胁人员，沿着安全路线上井。救护队员在确定无二次爆炸危险后，必须戴好氧气呼吸器进入灾区。处理可燃气体爆炸事故重要方法：迅速查明爆炸的范围、原因，并切断通向灾区的电源，及时恢复受破坏的通风设施，加强爆炸区的通风管理，避免发生二次爆炸。如因爆炸引起火灾，救护人员要迅速扑灭，防止事故的扩大。
（6）爆炸产生火灾，应同时进行灭火和救人，并采取防止再次发生爆炸的措施，派专人监测可燃气体，当可燃气体浓度达到2％以上，并继续增加有爆炸危险时，必须把救护人员撤到安全地点。
（7）无法撤离时，应进入就近的避难硐室，按操作规程启用避难硐室，立即将现场人员的健康状况、周边环境等情况汇报调度室，并接受调度室的指挥。在接到调度室的指令或避难硐室环境监测硐室外有害气体下降到安全情况下，认真组织确保安全、有序、快速撤离并报告调度室。
（8）抢救遇险人员时，首先应通过电话、喊话、人员位置监测系统、生命探测仪或敲打钢轨、煤岩体、管子等手段与遇险人员取得联系，探明冒顶范围和遇险人数及位置。
1.3.2.2 工艺操作
1.3.2.2.1可燃气体爆炸
（1）发生可燃气体爆炸事故时听到爆炸声，须立即张大口，用湿毛巾捂住口鼻（避免爆炸所产生强大冲击波击穿耳膜，引起永久性耳聋），就地卧倒，如有水坑，可侧卧于水中。
（2）现场人员要保持冷静，切忌乱跑，立即戴好自救器，在现场负责人的带领下，按避灾路线有序撤离，注意防止受到二次爆炸或连续爆炸的伤害，同时电话上报调度室。
（3）调度室迅速了解可燃气体爆炸事故的发生位置、波及范围、人员伤亡情况和主通风机运行情况，了解通风是否畅通、可燃气体浓度有无变化，根据灾情确定停电范围，下达停电撤人命令。
（4）若退路被堵，在确保安全的前提下，千方百计疏通巷道，尽快撤到新鲜风流中。
（5）井筒、井底车场或石门发生爆炸时，在侦察确定没有火源，无爆炸危险的情况下，尽快恢复通风，救人和恢复通风应同时进行。如果有害气体严重威胁回风流方向的人员，在进风方向的人员已安全撤退的情况下，可采取区域反风，救护队进入原回风侧引导人员撤离灾区。
（6）事故发生在采煤工作面时，应沿进风侧和回风侧进入救人，在此期间必须维持通风系统原状。
（7）如遇独头巷道距离较长、有害气体浓度大、支架支护损坏严重的情况，在确认没有火源、遇险人员已经牺牲时，严禁冒险进入工作，在恢复通风、打好支护后，方可搬运遇难人员。
（8）受灾害威胁人员在撤离时，应遵循以下原则：位于事故地点进风侧人员应迎着风流退出，位于回风侧人员佩带自救器顺风流撤出，并尽量利用其它通路(如风门等)较快地绕到新鲜风流中。如爆炸的火源袭来时，应背对火源卧倒或卧于水沟中，并用衣服或其它物料，盖住身体裸露部位，以减轻高温火焰灼伤。在撤退中，如发现前方巷道由于爆炸事故已发生严重冒顶，无法撤退时，应利用压风自救、供水施救系统进行自救或进入避难硐室等地点等待救护队的救援。
（9）在抢救事故期间，应随时向调度室汇报灾区状况和救灾工作的进展情况。
1.3.2.2.2瓦斯窒息
（1）处置人员必须佩戴自救器，严禁无防护盲目施救；第一时间向调度室汇报事故地点、人员情况。
（2）切断事故区域非本质安全型电气设备电源，开启局部通风机输送新鲜风流，稀释瓦斯，改善缺氧环境，严禁直接向窒息人员送风。
（3)将窒息人员迅速转移至新鲜风流安全地点，解开领口，保持呼吸通畅；若呼吸停止，立即开展心肺复苏，等待医护人员到场。
(4)设置警戒，禁止无关人员进入，持续监测巷道瓦斯、氧气浓度。
1.3.2.2.3瓦斯中毒
（1）处置人员规范佩戴自救器，做好个人防护，向调度室上报现场情况。
（2）加强通风，驱散有毒有害瓦斯气体，实时检测气体浓度。
（3）将中毒人员转移至通风良好安全区域，注意保暖；出现昏迷、呼吸困难立即现场急救，转送医疗机构救治。
（4）排查中毒原因，切断瓦斯泄漏来源，防止二次中毒。
1.3.2.3 事故控制
（1）监测监控中心对监测数据进行分析，发生异常立即报告指挥部，井下各分站配备备用电源，安全监控系统故障停电后，能自动切换至备用电源供电，确保数据实时传输，备用电源持续供电时间不低于4小时。
（2）指挥部根据灾情分析判断通风系统破坏程度及发生连续爆炸、火灾的可能性，积极研究制定救灾方案，并根据灾情发展及时调整优化方案。
（3）发生可燃气体爆炸事故后，通风设施、巷道会受到破坏，通风系统可能发生变化，救护队要及时检查，并进行相应的调整，使产生的有害气体尽快进入回风巷。
（4）井下所有作业场所回风流中甲烷浓度超过1.0%时；井下发生明显响煤炮声，喷孔、顶钻，煤壁外鼓、掉渣，可燃气体涌出持续增大或者忽大忽小，煤尘增大等突出征兆时，必须及时撤出危险区域作业人员。
1.3.2.4消防
现场发现明火时，必须合理选用灭火器材，利用附近设置的消防器材或供水管路，采用惰性气体、消防沙、喷水等直接灭火的方法进行灭火。
1.3.2.5现场恢复
（1）确认无被困和失踪人员，现场事故已得到有效控制，可宣布应急救援行动结束。后续工作转为灾后恢复、经验教训的总结等。
（2）当事故得到有效控制，伤亡人员全部救出或转移，设备、设施处于受控状态，环境有害因素得到有效监测和处置达标，由应急总指挥宣布事故应急救援工作结束，并转入现场恢复、障碍消除等工作。
由应急总指挥宣布事故应急救援终止命令，调度室负责传达到各单位，各单位传达到个人。
1.3.4 报警电话及相关救援单位联络
事故现场报警负责人：灾害现场负责人。
事故报警联系方式：
调度室：999351  999251  6600  井下生产电话提机8秒直通调度室
安全监察部：999313    6809
事故报告的基本要求和内容：汇报人员不得慌张，汇报时吐字清晰，汇报内容简明扼要。汇报清楚发生事故的单位、时间、地点、简要经过、遇险人数、事故抢救处理的情况和采取的措施。需要矿有关部门单位协助事故抢救和处理的有关事宜等，严格按照事故报告时限和要求上报。
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1.4.1 人员防护
（1）选择防护用品应针对防护要求，正确选择符合要求的防护用品。
（2）井下人员必须使用矿配发的个体防护用品，并熟练使用。
（3）防护用品应经常性检查，确保性能完好。
（4）在有毒有害气体的环境中工作时，应尽量采取通风措施，排除有毒有害气体，避免佩戴呼吸器工作。
1.4.2 自救互救
（1）自救与互救原则：安全撤离，妥善避险；沉着冷静，控制情绪；互相鼓励，互相帮助；团结协作，服从指挥。 
（2）班组长应当具备兼职救护队员的知识和能力，能够在发生险情后第一时间组织作业人员自救互救和安全避险。 
（3）救援人员必须认真按救援方案和救护安全措施执行，确保自身安全。 
（4）煤矿作业人员必须熟悉应急救援预案和避灾路线，具有自救互救和安全避险知识，训练掌握自救器和紧急避险设施的使用方法。 
（5）对于受伤人员可采取以下措施：使之平躺，把腿垫高，利于血液回流；松开衣领、腰带，使之呼吸畅通；铺盖适当的衣物保暖；对于停止呼吸的立即进行人工呼吸，不要轻易放弃。
1.4.3 装备使用
（1）用于抢险救援的器材应配备齐全，并确保器材始终处于完好状况。
（2）佩戴自救器撤离灾区时，口具和鼻夹一定要咬紧夹好，中途不得取下口具和鼻夹。
（3）佩戴自救器操作准确迅速，并经常熟悉使用方法经过培训，并经考试合格后，方可配用。自救器佩戴操作要领：置右侧、掀护罩、启扳手、去上壳、展气囊、戴脖带、启开关、咬口具、戴鼻夹、即撤离。
（4）用于抢险救援的器材应配备齐全，并确保器材始终处于完好状况。
（5）使用的抢救器材必须符合有关规定且必须防爆。
（6）干粉灭火器：将瓶身反复颠倒，取下铅封，拔掉保险销，左手握喷管，右手提压把灭火。
（7）泡沫灭火器：站在上风处，尽量靠近火源，从火势蔓延最危险的一边喷起，逐渐移动，不要留下火星。
（8）二氧化碳灭火器：拔去保险销，一手握住喷射喇叭上的木柄，一手按动鸭舌开关或旋转开关，最后提握器身灭火。
1.4.4 现场安全
（1）救援时，应保持头脑清醒，不得盲目行动，针对事故性质、类型、特征等进行分析进行自救互救。（自救与互救原则安全撤离，妥善避险；沉着冷静，控制情绪；互相鼓励，互相帮助；团结协作，服从指挥。
（2）在抢险救灾过程中，专职救援人员，应根据事故的类别、性质，采取相应的安全防护措施。
（3）严格控制进入灾区人员的数量，抢救井下事故以专业矿山救援人员为主。
（4）救援人员必须认真按救援方案和救护安全措施执行，确保自身安全。
（5）在事故救援中，现场指挥部安排专人，负责记录事故抢险方案的执行情况和事故救援等情况。
（6）根据事故现场情况，强化事故现场安全措施落实，防止二次事故和次生灾害事故发生。
（7）抢救和运送长期被困井下的人员时，要注意外部环境的突然改变，防止造成二次伤害。
（8）根据事故类型、事故大小确定需要的救援力量和装备器材。
（9）根据灾区现场情况，制定救援人员安全防护措施。
（10）当巷道被堵人无法撤离时，被困人员必须静卧，不得烦躁，减少氧气、热量等消耗，保持体力，等待救援。
（11）若巷道内有压风管，可打开压风管供人员呼吸，确保被困人员的安全，并利用救援联络信号，向外报警。
（12）附近如有临时避险硐室或移动救生舱，被堵人员可进入临时避险硐室或移动救生舱，等待救援。
（13）进入避难硐室前，应在硐室外留有明显标志，以便救护队发现。硐室内保留一盏灯照明，其余矿灯全部关闭。
[bookmark: _Toc112][bookmark: _Toc25858]1.5 其他需要特别警示的事项
（1）井上下事故波及范围区域划定，警戒线设置。
（2）事故单位井口、地面治安警戒线设置。
（3）井下救护基地位置确定与警示。
（4）事故现场人员撤离路线变化等重要地点标识。


[bookmark: _Toc7234][bookmark: _Toc550]2 煤尘爆炸事故现场处置方案
[bookmark: _Toc11503][bookmark: _Toc31341]2.1事故风险描述
2.1.1 风险描述
根据内蒙古安全检测检验有限公司鉴定结果我矿开采的煤层均具有煤尘爆炸性,3煤煤尘爆炸指数36.76%，5煤煤尘爆炸指数39.01%，9煤煤尘爆炸指数41.01%。煤尘事故重点发生在采掘生产过程中，灾害的重点在采掘工作面。在采掘生产过程中，特别是在割煤、落煤、运输过程中，都会产生大量煤尘。切眼掘进产尘量较大，煤尘飞扬浓度可达到爆炸界限。通风方面，风速过高会引起采掘工作面和运输巷道煤尘飞扬，而风速过低，产尘点产生的煤尘排不出去增加浮尘量。主皮带运煤系统、采区运输机各转载点，如防尘不及时，也会造成煤尘飞扬。当煤尘含量到达爆炸界线，遇电气设备漏电产生的火花，放炮产生的火焰等引爆火源时，就会发生煤尘爆炸事故。
2.1.2 风险评估结果
根据《生产安全事故风险评估报告》评估结果，煤尘爆炸风险为重大风险。
[bookmark: _Toc28842][bookmark: _Toc4534]2.2 应急工作职责
2.2.1 应急自救小组
事故发生区队立即成立应急自救互救小组，负责组织实施事故应急处置和现场自救互救工作。
组  长：灾害现场负责人
成  员：管理人员、班组长、安监员、现场作业人员
2.2.2 具体职责
（1）灾害现场负责人：事故发生后，分析判断事故，启动现场处置方案，组织指挥应急救援处理，协调各工种的工作。
（2）班组长：协助灾害现场负责人组织现场应急处置，救治伤员。
（3）值班人员：接到事故报告，按照指令，召集小组成员及工区有关人员，协调现场自救和应急处置工作，同时做好相关记录。
（4）技术人员：负责制定救援措施和提供技术资料。
（5）管理人员：根据事故性质和严重程度，组织现场人员进行应急处置和自救，若事态扩大，立即请求增援。
（6）安监员：负责事故现场人员撤离、警戒、应急处置监督工作。
（7）现场作业人员：积极开展应急处置和自救互救；根据事故的严重程度，按照救援小组安排，负责维护巷道；出现紧急事故时随时待命，一旦接到通知，马上到达现场进行抢险工作，做到救援材料到现场；听从指令，负责现场电源管控，做好停送电管理。
[bookmark: _Toc14626][bookmark: _Toc8812]2.3 应急处置
2.3.1 应急处置程序
（1）事故报警：事故发生后，灾害现场负责人，立即启动现场处置方案并电话汇报调度室和总经理，详细汇报事故发生的性质、时间、地点、灾区人数，危害程度及现状；积极组织自救互救。
（2）应急措施启动：发生事故后，灾害现场负责人（区队以上带班人员、班组长、安监员和现场施工负责人）立即启动事故现场处置方案，受威胁人员撤离危险区域。组织人员停电撤人至安全地点并电话汇报调度室。调度室立即向当日值班领导、总经理、分管领导汇报，通知带班、包保等专业科室及区队管理人员达到现场处置。
（3）应急救护人员的引导：需要专（兼）职救护人员救护时，根据事故类别选择正确避灾路线，引导灾区人员迅速撤离到安全区域。
（4）事故扩大同应急预案的衔接程序：启动现场处置方案的同时，专项预案立即启动，按照专项预案程序进行处置；召请矿山救护队组织抢救，调度室立即通知医院医疗救护人员到达事故现场或到井口待命。
2.3.2 现场应急处置措施
2.3.2.1 人员救护 
（1）发生煤尘爆炸事故后，现场人员要立即佩戴好自救器，按避灾路线撤离。如有人员受伤，要及时组织救助，帮助撤离到顶板完好、通风良好地点；如无法保证自身安全，应立即撤至安全地点。
（2）现场应急工作小组应根据现场情况制定现场应急处置方案及安全措施，并及时向调度室汇报。救援人员应根据灾情和现有条件进行，行动中必须保证统一的指挥和严密的组织，避免次生事故的发生。
（3）救援队进入灾区抢险救灾，应采取措施确保救援人员安全。抢救遇险被困人员时，首先应通过电话、喊话、人员位置监测系统、生命探测仪或敲打管路等救援联络方式与遇险人员取得联系，探明遇被困人数及位置。
（4）医疗救护人员要按照指挥部指令及时到达井口待命，必要时到达井下事故现场，对抢救出的受伤人员进行紧急医疗救治或护送上井救治。
（5）抢救出伤员后，应判断伤情的轻重，先抢救重伤人员，后抢救轻伤人员；要认真执行“三先三后”的原则：即对窒息或心跳呼吸停止不久的伤员必须先复苏后搬运，对出血伤员必须先止血后搬运，对骨伤的伤员必须先固定后搬运。
（6）遇险人员如进入避难硐室避险，应按操作规程启用避难硐室。现场负责人要安排专人负责与地面救援指挥部保持联系，对硐室内部的系统、设备运行情况进行检查，对硐室环境进行监测。在接到地面救援指挥部的指令或避难硐室外有害气体下降到安全范围，应组织人员快速有序撤离升井。
2.3.2.2工艺操作
（1）发生煤尘爆炸事故时听到爆炸声，须立即张大口，用湿毛巾捂住口鼻（避免爆炸所产生强大冲击波击穿耳膜，引起永久性耳聋），就地卧倒，如有水坑，可侧卧于水中。
（2）现场人员要保持冷静，切忌乱跑，立即戴好自救器，在现场负责人的带领下，按避灾路线有序撤离，注意防止受到二次爆炸或连续爆炸的伤害，同时电话汇报调度室。
（3）调度室迅速了解煤尘爆炸事故的发生位置、波及范围、人员伤亡情况和主通风机运行情况，了解通风是否畅通、瓦斯浓度有无变化，根据灾情确定停电范围，下达停电撤人命令。
（4）若退路被堵，在确保安全的前提下，千方百计疏通巷道，尽快撤到新鲜风流中。
（5）井筒、井底车场或石门发生爆炸时，在侦察确定没有火源，无爆炸危险的情况下，尽快恢复通风，救人和恢复通风应同时进行。如果有害气体严重威胁回风流方向的人员，在进风方向的人员已安全撤退的情况下，可采取区域反风，救护队进入原回风侧引导人员撤离灾区。
（6）爆炸事故发生在采煤工作面时，应沿进风侧和回风侧进入救人，在此期间必须维持通风系统原状。
（7）如遇独头巷道距离较长、有害气体浓度大、支架支护损坏严重的情况，在确认没有火源、遇险人员已经牺牲时，严禁冒险进入工作，在恢复通风、打好支护后，方可搬运遇难人员。
（8）受灾害威胁人员在撤离时，应遵循以下原则：位于事故地点进风侧人员应迎着风流退出，位于回风侧人员佩带自救器顺风流撤出，并尽量利用其它通路(如风门等)较快地绕到新鲜风流中。如爆炸的火源袭来时，应背对火源卧倒或卧于水沟中，并用衣服或其它物料，盖住身体裸露部位，以减轻高温火焰灼伤。在撤退中，如发现前方巷道由于爆炸事故已发生严重冒顶，无法撤退时，应利用压风自救、供水施救系统进行自救或进入避难硐室等地点等待救护队的救援。
（9）在抢救事故期间，应随时向调度室汇报灾区状况和救灾工作的进展情况。
（10）立即组织救护队侦查，准确探明事故的性质、原因、范围、遇险人员数量和所在位置，以及巷道通风、瓦斯情况，为制定救灾方案提供可靠依据。
（11）救护队员在进入灾区抢救之前，应查明井下发生事故情况，制定控制风流及防止发生连续爆炸的措施。注意检查沿途气体情况、温度变化情况，以确保救灾人员的安全。
（12）迅速组织两个救护小队抢救遇险人员。到达事故现场的小队首先侦察爆炸区域的情况，检查CH4、CO、C02的含量,按照先抢救重伤、轻伤人员,后抢救遇险者的原则，积极抢救被困人员。在抢救被困人员中，要注意遇险人员的姿势和倒向，做好记录。在抢救中要严禁未佩用呼吸器的人员进入爆炸区域，防止中毒扩大事故。
（13）在组织抢救遇险人员的同时，要组织人员向灾区附近运送局部通风设备，迅速恢复爆炸区域的通风。
（14）恢复送电时，必须经瓦斯检查员确保送电区域有害气体浓度不超限，向救灾指挥部汇报后，指挥部按照先送风后送电的原则，下令向指定地点逐级送电。
（15）如果爆炸区域巷道距离较长、温度高、烟雾大，巷道冒落严重，瓦斯浓度在允许范围内时，可采取安装局扇、逐段延接风筒、逐段稀释烟雾的方法进行抢救遇险人员，存在高温和高浓度瓦斯时，不得采用此法。
（16）救灾过程中，指定专人检查瓦斯和煤尘，观察灾区气体和风流变化情况。当有爆炸危险时，救灾人员必须立即撤到安全地点，采取措施排除爆炸危险后再重新进行抢险救灾工作。
（17）煤尘爆炸后，可能造成巷道和通风设施的破坏，使通风系统紊乱，通风部门应根据救灾需要及时调整通风系统。
（18）有害气体严重威胁回风流人员时，在进风侧人员已安全撤出的情况下，可采取区域或局部反风，解救回风侧被困人员，但必须经过周密分析，慎重采取行动，避免造成事故扩大。
（19）进入灾区发现火源要立即扑灭，若火势大，无法灭火或灭火无效时，应立即予以封闭。
2.3.2.3事故控制
（1）安全监控部门对监测数据进行分析，发生异常立即报告指挥部，井下各分站配备备用电源，安全监控系统故障停电后，能自动切换至备用电源供电，确保数据实时传输，备用电源持续供电时间不低于4小时。
（2）指挥部根据灾情分析判断通风系统破坏程度及发生连续爆炸、火灾的可能性，积极研究制定救灾方案，并根据灾情发展及时调整优化方案。
（3）发生煤尘爆炸事故后，通风设施、巷道会受到破坏，通风系统可能发生变化，救护队要及时检查，并进行相应的调整，使产生的有害气体尽快进入回风巷。
（4）井下所有作业场所回风流中甲烷浓度超过1.0%时；井下发生明显煤尘增大等突出征兆，必须及时撤出危险区域作业人员。
2.3.2.4消防
现场发现明火时，必须合理选用灭火器材，利用附近设置的消防器材或供水管路，采用惰性气体、消防沙、喷水等直接灭火的方法进行灭火。
2.3.2.5现场恢复
当事故得到有效控制，确认无被困和失踪人员，伤亡人员全部救出或转移，设备、设施处于受控状态，环境有害因素得到有效监测和处置达标，由应急总指挥宣布事故应急救援终止命令，后续工作转为灾后恢复、经验教训的总结等。
2.3.4 报警电话及相关救援单位联络
事故现场报警负责人：灾害现场负责人。
事故报警联系方式：
调度室：999351  999251   生产电话提机8秒直通调度室
安全监察部：999313    6809
事故报告的基本要求和内容：汇报人员不得慌张，汇报时吐字清晰，汇报内容简明扼要。汇报清楚发生事故的单位、时间、地点、简要经过、遇险人数、事故抢救处理的情况和采取的措施。需要矿有关部门单位协助事故抢救和处理的有关事宜等，严格按照事故报告时限和要求上报。
[bookmark: _Toc17643][bookmark: _Toc26822]2.4 注意事项
2.4.1 人员防护
（1）选择防护用品应针对防护要求，正确选择符合要求的防护用品。
（2）井下人员必须使用矿配发的个体防护用品，并熟练使用。
（3）防护用品应经常性检查，确保性能完好。
（4）在有毒有害气体的环境中工作时，应尽量采取通风措施，排除有毒有害气体，避免佩戴呼吸器工作。
2.4.2 自救互救
（1）自救与互救原则：安全撤离，妥善避险；沉着冷静，控制情绪；互相鼓励，互相帮助；团结协作，服从指挥。 
（2）班组长应当具备兼职救护队员的知识和能力，能够在发生险情后第一时间组织作业人员自救互救和安全避险。 
（3）救援人员必须认真按救援方案和救护安全措施执行，确保自身安全。 
（4）煤矿作业人员必须熟悉应急救援预案和避灾路线，具有自救互救和安全避险知识，训练掌握自救器和紧急避险设施的使用方法。 
（5）对于受伤人员可采取以下措施：使之平躺，把腿垫高，利于血液回流；松开衣领、腰带，使之呼吸畅通；铺盖适当的衣物保暖；对于停止呼吸的立即进行人工呼吸，不要轻易放弃。
2.4.3 装备使用
（1）用于抢险救援的器材应配备齐全，并确保器材始终处于完好状况。
（2）佩戴自救器撤离灾区时，口具和鼻夹一定要咬紧夹好，中途不得取下口具和鼻夹。
（3）佩戴自救器操作准确迅速，并经常性熟悉使用方法经过培训，并经考试合格后，方可配用。自救器佩戴操作要领：置右侧、掀护罩、启扳手、去上壳、展气囊、戴脖带、启开关、咬口具、戴鼻夹、即撤离。
（4）用于抢险救援的器材应配备齐全，并确保器材始终处于完好状况。
（5）使用的抢救器材必须符合有关规定且必须防爆。
（6）干粉灭火器：将瓶身反复颠倒，取下铅封，拔掉保险销，左手握喷管，右手提压把灭火。
（7）泡沫灭火器：站在上风处，尽量靠近火源，从火势蔓延最危险的一边喷起，逐渐移动，不要留下火星。
（8）二氧化碳灭火器：拔去保险销，一手握住喷射喇叭上的木柄，一手按动鸭舌开关或旋转开关，最后提握器身灭火。
2.4.4 现场安全
（1）救援时，应保持头脑清醒，不得盲目行动，针对事故性质、类型、特征等进行分析进行自救互救。（自救与互救原则安全撤离，妥善避险；沉着冷静，控制情绪；互相鼓励，互相帮助；团结协作，服从指挥。
（2）在抢险救灾过程中，专职救援人员，应根据事故的类别、性质，采取相应的安全防护措施。
（3）严格控制进入灾区人员的数量，抢救井下事故以专业矿山救援人员为主。 
（4）救援人员必须认真按救援方案和救护安全措施执行，确保自身安全。
（5）在事故救援中，现场指挥部安排专人，负责记录事故抢险方案的执行情况和事故救援等情况。
（6）根据事故现场情况，强化事故现场安全措施落实，防止二次事故和次生灾害事故发生。
（7）抢救和运送长期被困井下的人员时，要注意外部环境的突然改变，防止造成二次伤害。
（8）根据事故类型、事故大小确定需要的救援力量和装备器材。
（9）根据灾区现场情况，制定救援人员安全防护措施。
（10）当巷道被堵人无法撤离时，被困人员必须静卧，不得烦躁，减少氧气、热量等消耗，保持体力，等待救援。
（11）若巷道内有压风管，可打开压风管供人员呼吸，确保被困人员的安全，并利用救援联络信号，向外报警。
（12）附近如有临时避险硐室或移动救生舱，被堵人员可进入临时避险硐室或移动救生舱，等待救援。
（13）进入避难硐室前，应在硐室外留有明显标志，以便救护队发现。硐室内保留一盏灯照明，其余矿灯全部关闭。
[bookmark: _Toc20845][bookmark: _Toc30646]2.5 其他需要特别警示的事项
（1）井上下事故波及范围区域划定，警戒线设置。
（2）事故单位井口、地面治安警戒线设置。
（3）井下救护基地位置确定与警示。
（4）事故现场人员撤离路线变化等重要地点标识。


[bookmark: _Toc15875][bookmark: _Toc674]3 矿井火灾事故现场处置方案
[bookmark: _Toc7395][bookmark: _Toc24984]3.1事故风险描述
3.1.1 风险描述
中煤科工集团重庆研究院对矿井3煤层煤进行了煤层自燃倾向性鉴定：3煤、5煤、9煤自燃倾向性均为自燃煤层，3煤、5煤最短自然发火期为58天，9层煤自然发火期为53天。井下火灾事故按照成因分为内因火灾和外因火灾。
（1）内因火灾：主要是煤层自然发火引起的火灾，采煤工作面在回采过程中，由于回采遗煤、采空区漏风、高温积聚等因素影响，存在自然发火风险。工作面安装、回撤期间，由于切眼跨度大，风速相对较小，安装、回撤速度慢，采空区遗煤或暴露的煤体暴露时间长，存在自然发火风险；沿空掘进巷道因与相邻的采空区、切眼、停采线、溜煤眼、巷道高冒处、断层破碎带等地点连通，存在自然发火风险。
（2）外因火灾：主要是在生产过程中，井下违规动火作业、违规使用高分子材料、电气开关失爆、过负荷、短路、老化击穿、柴油单轨吊运行、锂电单轨吊运行、充电硐室、井下油脂硐室、皮带磨支架，违规爆破等均可能造成外因火灾；矿井主井、副井、变电站（所）、通风机房、压风机房、选煤中心、井口联合建筑、地面汽车充电站等地点和人员密集办公场所，因动火作业、易燃物自燃、供电线路短路、电气设备故障、静电、雷击等，存在外因火灾风险。
（3）地面火灾：矿井主井、副井、变电所、压风机房、主要通风机房、井口联合建筑等地点，因动火作业、易燃物自燃、供电线路短路、电气设备故障、接触不良发热、静电、雷击等易引发火灾；地面变电所配置变压器及中控配电柜，因绕组绝缘击穿、分接开关接触不良、套管闪络、铁芯多点接地、漏油以及配电柜短路或过负荷等故障，加之雷击侵入，可能发生火灾。矿井生产区域、生活区域、人员密集场所均存在地面火灾风险，矿区职工公寓、办公楼、主副井塔、井口联合建筑、35kV变电所、机修车间、储煤场等建筑内，因动火作业、易燃物品（木材、油料、煤炭、棉织物等）自燃、供电线路短路、电气设备故障、静电、雷击以及燃气设施泄漏等，亦易引发火灾。上述场所一旦发生火灾，产生的高温浓烟含有一氧化碳等有毒有害气体，不仅可能造成地面事故地点人员伤亡和财产损失，还可能沿进风井口或立井侵入井下引发次生灾害，直接影响矿井安全生产。
3.1.2 风险评估结果
根据《生产安全事故风险评估报告》评估结果，矿井火灾风险为重大风险。
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3.2.1 应急自救小组
事故发生区队立即成立应急自救互救小组，负责组织实施事故应急处置和现场自救互救工作。
组  长：灾害现场负责人
成  员：管理人员、班组长、安监员、现场作业人员
3.2.2 具体职责
（1）灾害现场负责人：事故发生后，分析判断事故，启动现场处置方案，组织指挥应急救援处理，协调各工种的工作。
（2）班组长：协助跟班队长组织现场应急处置，救治伤员。
（3）值班人员：接到事故报告，按照指令，召集小组成员及工区有关人员，协调现场自救和应急处置工作，同时做好相关记录。
（4）技术人员：负责制定救援措施和提供技术资料。
（5）管理人员：根据事故性质和严重程度，组织现场人员进行应急处置和自救，若事态扩大，立即请求增援。
（6）维护工：根据事故的严重程度，按照救援小组安排，负责维护巷道。
（7）运料工：出现紧急事故时随时待命，一旦接到通知，马上到达现场进行抢险工作，做到救援材料到现场。
（8）电工：听从指令，负责切断灾区电源。 
（9）安监员：负责事故现场人员撤离、警戒。 
（10）现场作业人员：积极开展应急处置和自救互救。
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3.3.1 事故应急处置程序
（1）事故报警：事故发生后，灾害现场负责人，立即启动现场处置方案并电话汇报调度室和总经理，详细汇报事故发生的性质、时间、地点、灾区人数，危害程度及现状；积极组织自救互救。
（2）应急措施启动：发生事故后，灾害现场负责人（区队以上带班人员、班组长、安监员和现场施工负责人）立即启动事故现场处置方案，受威胁人员撤离危险区域。若事故小，则立即组织人员进行处理；若无法保证人员安全，则组织人员停电撤人至安全地点并电话汇报调度室。调度室立即向当日值班领导、总经理、分管领导汇报，通知带班、包保等专业科室及区队管理人员达到现场处置。
（3）应急救护人员的引导：需要专（兼）职救护人员救护时，根据事故类别选择正确避灾路线，引导灾区人员迅速撤离到安全区域。
（4）事故扩大同应急预案的衔接程序：启动现场处置方案的同时，根据综合应急预案应急响应分级启动上一级应急响应，按照专项预案程序进行处置；召请矿山救护队组织抢救，调度室立即通知医院医疗救护人员到达事故现场或到井口待命。
3.3.2 现场应急处置措施
3.3.2.1人员救护
1.现场发生火灾事故后，现场人员要迅速了解或判明火灾事故的地点、范围和危害程度，确定遇险人员救援的方法，积极进行自救互救。如无法保证自身安全，应立即撤至安全地点。
2.现场负责人和现场人员要及时帮助受伤人员撤离到顶板完好、通风良好的安全地点，条件许可时应迅速运送伤员升井救治。
3.医疗救护组要安排医务人员携带必要的抢险医药器具及时到达井口待命，必要时到达井下事故现场，对抢救出的受伤人员进行紧急医疗救治或护送上井救治。
4.伤员急救应采取以下措施
（1）‌休克与昏迷抢救措施‌：若伤者‌休克与昏迷时，要让其‌平卧、保暖、下肢抬高30度‌；昏迷者‌面部转向一侧‌，防止呕吐物堵塞气道。
（2）‌骨折与出血抢救措施‌：若伤者‌骨折与出血，出血处用干净纱布按压止血；骨折部位‌先固定再搬运‌，脊柱骨折必须用硬板平抬，严禁背运或扭曲身体。
（3）‌心跳呼吸停止抢救措施‌：若伤者没呼吸心跳，立即进行‌人工呼吸和胸外心脏按压。
3.3.2.2工艺操作
1.内因火灾处置
（1）采空区发生自燃火灾时，应当视火灾程度、灾区通风和瓦斯情况，立即采取有效措施进行直接灭火。当直接灭火无效或者采空区有爆炸危险时，必须撤出人员，封闭工作面。
（2）采空区自燃火灾处置，应当符合下列规定：
①采煤工作面采空区发生自燃火灾封闭后（或发生自燃火灾的其他密闭区），应当采取措施减少漏风，并向密闭区域内连续注入惰性气体，保持密闭区域氧气浓度不大于5.0%。
②为加速封闭火区熄灭，在火源位置分析或探测的基础上，可在地面或者井下施工钻孔，或者利用预埋管路向火源位置注入灭火材料。
③灭火过程中应当连续观测火区内气体、温度等参数，考察灭火效果，完善灭火措施，直至火区达到熄灭标准。
（3）巷道高冒区、煤柱（煤壁）破碎区自燃火灾处置，应当符合下列规定：
①采取下风侧撤人，上风侧封堵、注水、注浆（胶）等直接灭火措施进行灭火。当火情不能有效控制时，立即对火区区域进行封闭。
②火区封闭后，应当采取措施减少漏风，并向封闭区内连续注入惰性气体，保持封闭区域氧气浓度不大于 5.0%。
③为加速封闭火区熄灭，可向火区施工钻孔注入灭火材料。
④灭火过程中应当连续观测火区内气体、温度等参数，考察灭火效果，完善灭火措施，直至火区达到熄灭标准。
（3）发现自燃后，通防部门必须及时采取措施，防止火灾范围的进一步扩大。并根据现场的实际情况，查找漏风通道，并利用气体分析、红外探测、钻孔探测等手段，判断确定火源位置。
（4）发现自燃征兆后，应及时布置束管监测点，气体、温度测点，分析发火地点的气体成分及温度变化情况，以便采取相应的灭火措施。
（5）对发火地点应采取均压措施，减少向发火地点供氧。
（6）自燃达到冒烟程度时，要有专人检查瓦斯情况，有防止瓦斯爆炸的措施。
（7）当其它措施无效时，应采取隔绝灭火法封闭火区。
2.外因火灾处置
（1）根据火区的实际情况选择灭火方法。在条件具备时，应当采用惰性气体、喷水等直接灭火的方法。灭火工作必须从火源进风侧进行。用水灭火时，水流应当从火源外围喷射，逐步逼向火源的中心，必须有充足的风量和畅通的回风巷，防止水煤气爆炸。灭火过程中必须随时注意风量、风流方向及气体浓度的变化，并及时采取控风措施，避免风流逆转、逆退，保护直接灭火人员的安全。当火源点不明确、火区范围大、难以接近火源时，或者用直接灭火方法无效、灭火人员存在危险时，采用隔绝方法灭火。
（2）当井下火灾规模较大，无法直接灭火或直接灭火无效时，必须采取封闭火区的灭火措施。封闭火区时,应当合理确定封闭范围,必须检测甲烷、氧气、一氧化碳、二氧化碳、乙烯、乙炔、煤尘浓度和风向、风量的变化,并采取防止瓦斯、煤尘爆炸和人员窒息、中毒的安全措施.封闭有爆炸性危险火区时,应当遵守下列规定:
①优先采用地面钻孔注浆封闭或者井下远距离控制设备封闭的措施.
②严禁在火区的采煤工作面进回风巷内封闭,封闭地点应当选择在距离火区位置较远的巷道.
③封闭火区前,封闭所需要的设备设施材料提前准备到位,撤出全部与封闭施工无关的人员.
④封闭火区时,首先建造临时密闭,撤出人员,远距离监测风向、风量、烟雾和气体组分等参数,稳定２４h以上并确认无爆炸危险后,再施工隔爆墙,最后施工永久密闭.
⑤火区封闭后,只有在采取惰化火区等措施,稳定４８h以上,经评估无爆炸危险后,方可恢复井下不受火区影响区域的作业，火区密闭被爆炸破坏的,只有确认不再发生爆炸的前提下才能远距离探查.经探查确定合理的火区封闭区域,并按照上述规定进行火区封闭
（3）处理不同地点的矿井外因火灾，应当符合下列规定：
①处理上、下山火灾时，必须采取措施，防止因火风压造成风流逆转和巷道垮塌造成风流受阻。
②处理进风井井口、井筒、井底车场、主要进风巷和硐室火灾时，应当进行全矿井反风。反风前，必须将火源进风侧的人员撤出，并采取阻止火灾蔓延的措施。多台主要通风机联合通风的矿井反风时，要保证非事故区域的主要通风机先反风，事故区域的主要通风机后反风。采取风流短路措施时，必须将受影响区域内的人员全部撤出。
③处理掘进工作面火灾时，应当保持原有的通风状态，进行侦察后再采取措施。
④处理爆炸物品库火灾时，应当首先将雷管运出，然后将其他爆炸物品运出；因高温或者爆炸危险不能运出时，应当关闭防爆门，退至安全地点。
⑤处理绞车房火灾时，应当将火源下方的矿车固定，防止烧断钢丝绳造成跑车伤人。
⑥处理蓄电池电机车库火灾时，应当切断电源，采取措施，防止氢气爆炸。电气设备着火时，应当首先切断其电源；在切断电源前，必须使用不导电的灭火器材进行灭火。
⑦机电硐室发生火灾时通常关闭防火门或修筑密闭隔断风流。
（4）胶带巷发生火灾时，应遵守下列规定：
①现场胶带司机及时佩戴自救器，切断胶带巷道内的一切电源，同时报告调度室。
②现场人员要利用灭火器材和供水管路设施，以及其他可利用的条件进行直接灭火；如果火势较大时，迅速按照避灾路线撤离现场。
③灭火过程中，必须随时检查瓦斯、一氧化碳、煤尘及其它有害气体和风向、风量的变化，避免引起次生事故的发生。
(5)地面原煤生产系统火灾处置
①地面原煤生产系统火灾发生后，发现人员立即拨打 119 报警，并立即按下现场火警警报器或呼喊等方式向现场其他人员报警；同时向调度室汇报。值班人员接到火灾自动报警系统发出的火灾报警信号时，通过单位内部电话立即通知报警区域的值班人员，第一时间赶往现场实地查看确认。按照“火灾初期易扑灭”的特点，立即组织相关人员利用现场灭火器材进行灭火，同时组织人员进行疏散，灭火过程要做好个人防护，确保人身安全。当现场火势进一步蔓延扩大，现场人员无法控制和扑灭，可能造成更大人员伤亡时，应立即撤离。
②主副井建筑一旦发生火灾，火势容易蔓延，容易造成人员重大伤亡等火灾危险性，应立即启动一级响应，采取以下灭火措施:
①及时关闭井口防火门。
②烟气、明火进入进风井筒危及井下安全时，必须及时反风。
③发生火灾后，现场工作人员立即向调度室等单位汇报，利用就近灭火器灭火，及时疏散被困人员。
④在救援力量未到达现场前，现场工作人员尽快打开所有通向外部的出口，采取喊话指路、分头带领或个别抢救等办法进行疏散，对于被烟火熏倒昏迷的职工及时送往医院抢救。
3.3.2.3事故控制
1.井下火灾事故控制
（1）井下发生火灾时，最先发现火灾的人员应沉着稳定，设法弄清火源，根据火灾性质用灭火器材（如水、砂子、岩粉和灭火器等）在火源附近直接扑灭火灾或挖除火源，力争在火灾初期把火扑灭。
灭火应注意以下几点：一是要有充足的水量，应先从火源外围逐渐向火源中心喷射水流。二是要保持正常通风，并要有畅通的回风通道，以便及时将高温气体和蒸汽排除。三是用水灭电气设备火灾时，首先要切断电源。四是禁止用水扑灭油类火灾。五是灭火人员不准在火源的回风侧，以免烟气伤人。
（2）当现场人员不能在第一时间扑灭火灾时，现场负责人要立即组织所有现场人员戴好自救器选择最近避灾路线到达新鲜风流中。在确保安全的前提下，设法向调度室和所在区队值班室报告事故地点现场灾难情况及撤离的路线和目的地，到达目的地后再进一步报告相关情况。
（3）矿调度室接到警报后应立即通知指挥部成员，并同时汇报矿山救护队。
（4）矿调度室要进一步弄清火情，根据事故地点和可能涉及区域，通知有关人员迅速撤离危险区，并迅速制定抢救措施，调集灭火设备、器材，控制火区，组织人员灭火。
（5）调度室接到火灾事故汇报后，调度员必须按照“出现事故征兆等紧急情况及时撤人权”规定，立即通过语音广播系统、无线通讯系统、调度通讯系统等，3分钟通知到可能受火灾事故波及区域人员撤离。
（6）发生火灾时的风流控制。火灾发生在进风大巷时，应进行全矿性反风，阻止烟气侵入采区。采区内发生火灾时，风量调节比较复杂，首先应该阻止风流逆转，采取减风停风措施。如火灾发生在回风道时，由于火风压的作用，这时不能减风，也不能反风，防止风流逆转，防止扩大火灾范围。机电硐室发生火灾时通常关闭防火门或修筑密闭隔断风流。
2.地面火灾事故控制
（1）地面火灾事故发生时，现场人员必须停止作业，立即拨打119报警，并向矿调度室汇报，疏散所有现场人员，疏散到安全地带。
（2）火灾事故被困人员不能安全撤离时，被困人员要保持清醒和镇定，稳定情绪，寻找合适密闭空间，封闭门窗等待救援人员救援。
（3）矿调度室要进一步弄清火情，根据事故地点和可能涉及区域，通知有关人员迅速撤离危险区，并迅速制定抢救措施，调集灭火设备、器材，控制火区，组织人员灭火。
3.3.2.4消防
现场发现明火时，必须合理选用灭火器材，利用附近设置的消防器材或供水管路，采用惰性气体、消防沙、喷水等直接灭火的方法进行灭火。
3.3.2.5现场恢复
（1）确认无被困和失踪人员，现场事故已得到有效控制，可宣布应急救援行动结束。后续工作转为灾后恢复、经验教训的总结等。
（2）当事故得到有效控制，伤亡人员全部救出或转移，设备、设施处于受控状态，环境有害因素得到有效监测和处置达标，由应急总指挥宣布事故应急救援工作结束，并转入现场恢复、障碍消除等工作。
由应急总指挥宣布事故应急救援终止命令，调度室负责传达到各单位，各单位传达到个人。
3.3.4 报警电话及相关救援单位联络
事故现场报警负责人：灾害现场负责人。
事故报警联系方式：
调度室：999351  999251   生产电话提机8秒直通调度室
安全监察部：999313    6809   消防控制室：993303
事故报告的基本要求和内容：汇报人员不得慌张，汇报时吐字清晰，汇报内容简明扼要。汇报清楚发生事故的单位、时间、地点、简要经过、遇险人数、事故抢救处理的情况和采取的措施。需要矿有关部门单位协助事故抢救和处理的有关事宜等，严格按照事故报告时限和要求上报。
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3.4.1 人员防护
（1）选择防护用品应针对防护要求，正确选择符合要求的防护用品。
（2）井下人员必须使用矿配发的个体防护用品，并熟练使用。
（3）防护用品应经常性检查，确保性能完好。
（4）在有毒有害气体的环境中工作时，应尽量采取通风措施，排除有毒有害气体，避免佩戴呼吸器工作。
3.4.2 自救互救
（1）自救与互救原则：安全撤离，妥善避险；沉着冷静，控制情绪；互相鼓励，互相帮助；团结协作，服从指挥。
（2）班组长应当具备兼职救护队员的知识和能力，能够在发生险情后第一时间组织作业人员自救互救和安全避险。
（3）救援人员必须认真按救援方案和救护安全措施执行，确保自身安全。
（4）煤矿作业人员必须熟悉应急救援预案和避灾路线，具有自救互救和安全避险知识，训练掌握自救器和紧急避险设施的使用方法。
（5）对于受伤人员可采取以下措施：使之平躺，把腿垫高，利于血液回流；松开衣领、腰带，使之呼吸畅通；铺盖适当的衣物保暖；对于停止呼吸的立即进行人工呼吸，不要轻易放弃。
3.4.3 装备使用
（1）用于抢险救援的器材应配备齐全，并确保器材始终处于完好状况。
（2）佩戴自救器撤离灾区时，口具和鼻夹一定要咬紧夹好，中途不得取下口具和鼻夹。
（3）佩戴自救器操作准确迅速，并经常性熟悉使用方法。
（4）用于抢险救援的器材应配备齐全，并确保器材始终处于完好状况。
（5）使用的抢救器材必须符合有关规定且必须防爆。
（6）干粉灭火器：将瓶身反复颠倒，取下铅封，拔掉保险销，左手握喷管，右手提压把灭火。
（7）泡沫灭火器：站在上风处，尽量靠近火源，从火势蔓延最危险的一边喷起，逐渐移动，不要留下火星。
（8）二氧化碳灭火器：拔去保险销，一手握住喷射喇叭上的木柄，一手按动鸭舌开关或旋转开关，最后提握器身灭火。
3.4.4 现场安全
（1）当巷道被堵人无法撤离时，被困人员必须静卧，不得烦躁，减少氧气、热量等消耗，等待救援。
（2）若巷道内有压风管，可打开压风管供人员呼吸，确保被困人员的安全，并利用救援联络信号，向外报警。
（3）附近如有临时避险硐室或移动救生舱，被堵人员可进入临时避险硐室或移动救生舱，等待救援。
（4）进入避难硐室前，应在硐室外留有明显标志，以便救护队发现；待救时应保持冷静、不得急躁，以减少氧气消耗，保持体力；硐室内保留一盏灯照明，其余矿灯全部关闭。
（5）间断发出呼救信号。
[bookmark: _Toc15069][bookmark: _Toc20934]3.5 其他需要特别警示的事项
（1）井上下事故波及范围区域划定，警戒线设置。
（2）事故单位井口、地面治安警戒线设置。
（3）井下救护基地位置确定与警示。
（4）事故现场人员撤离路线变化等重要地点标识。
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[bookmark: _Toc1153][bookmark: _Toc31759][bookmark: _Toc32622]4.1.1风险描述
矿井现开采+590m水平以上块段，矿井正常涌水量预计133m²/h，最大涌水量预计213m²/h。而实际自矿井建设以来观测，矿井正常涌水量67m²/h,最大涌水量107m²/h。
根据地层岩性组合特征、埋藏条件、地下水赋存条件本区干旱少雨，蒸发量大于降水量，地下水的主要补给来源为大气降水。井田内第四系松散层及新近系底部砾石含水层富水性弱，局部中等；煤层直接充水含水层为山西组及太原组砂岩裂隙含水层。考虑到井田内煤层埋藏较深，上覆含水层层数较多，且有断层分布，黄河又距井田西北边界约10km左右等因素。综合分析，本井田水文地质以裂隙充水含水层为主的水文地质条件中等的矿井。
本矿井田范围内无生产小煤窑，仅有矿井北邻长城五矿，东邻长城二矿，东南邻长城一矿，四矿之间留有足够的矿井防隔水煤岩柱。通过以上矿井水文地质特征及充水因素分析，结合矿井接续，本矿井水害类型主要有煤系地层含水层裂隙涌水；构造裂隙涌水；采空区积水；封闭不良钻孔水。
4.1.2 风险评估结果
根据《生产安全事故风险评估报告》评估结果，水害风险为重大风险。
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4.2.1 应急自救小组
事故发生区队立即成立应急自救互救小组，负责组织实施事故应急处置和现场自救互救工作。
组  长：灾害现场负责人
成  员：管理人员、班组长、安监员、现场作业人员
4.2.2 具体职责
（1）灾害现场负责人：事故发生后，分析判断事故，启动现场处置方案，组织指挥应急救援处理，协调各工种的工作。
（2）班组长：协助跟班队长组织现场应急处置，救治伤员。
（3）值班人员：接到事故报告，按照指令，召集小组成员及工区有关人员，协调现场自救和应急处置工作，同时做好相关记录。
（4）技术人员：负责制定救援措施和提供技术资料。
（5）管理人员：根据事故性质和严重程度，组织现场人员进行应急处置和自救，若事态扩大，立即请求增援。
（6）维护工：根据事故的严重程度，按照救援小组安排，负责维护巷道。
（7）运料工：出现紧急事故时随时待命，一旦接到通知，马上到达现场进行抢险工作，做到救援材料到现场。
（8）电工：听从指令，负责切断灾区电源。 
（9）安监员：负责事故现场人员撤离、警戒。 
（10）现场作业人员：积极开展应急处置和自救互救。
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4.3.1 事故应急处置程序
（1）事故报警：事故发生后，灾害现场负责人，立即启动现场处置方案并电话汇报调度室和总经理，详细汇报事故发生的性质、时间、地点、灾区人数，危害程度及现状；积极组织自救互救。
（2）应急措施启动：发生事故后，灾害现场负责人（区队以上带班人员、班组长、安监员和现场施工负责人）立即启动事故现场处置方案，受威胁人员撤离危险区域。若事故小，则立即组织人员进行处理；若无法保证人员安全，则组织人员停电撤人至安全地点并电话汇报调度室。调度室立即向当日值班领导、总经理、分管领导汇报，通知带班、包保等专业科室及区队管理人员达到现场处置。
（3）应急救护人员的引导：需要专（兼）职救护人员救护时，根据事故类别选择正确避灾路线，引导灾区人员迅速撤离到安全区域。
（4）事故扩大同应急预案的衔接程序：启动现场处置方案的同时，根据综合应急预案应急响应分级启动上一级应急响应，按照专项预案程序进行处置；召请矿山救护队组织抢救，调度室立即通知医院医疗救护人员到达事故现场或到井口待命。
4.3.2 现场应急处置措施
4.3.2.1人员救护
（1）水害事故发生后，波及范围内的其他作业地点必须立即停止作业，撤出全部人员。
（2）抢救事故前，现场抢险救灾指挥部应根据现场情况制定抢救方案及安全技术措施。营救人员应根据灾情和现有条件进行，行动中必须保证统一的指挥和严密的组织，避免次生事故的发生。
（3）救护队只有在确保救援人员安全的前提下，才能进入灾区抢险救灾。抢救遇险人员时，首先应通过电话、喊话、人员位置监测系统、生命探测仪或敲打煤岩体、管子等手段与遇险人员取得联系，探明冒顶范围和遇险人数及位置。
（4）医疗救护人员要及时到达事故现场或到井口待命；必要时到达井下事故现场，对抢救出的受伤人员进行紧急医疗救治或护送上井救治。
（5）伤员被抢救出后，应诊断伤情的轻重，人员较多时先抢救重伤人员，后抢救轻伤人员，要认真执行“三先三后”的原则：即对窒息或心跳呼吸停止不久的伤员必须先复苏后搬运，对出血伤员必须先止血后搬运，对骨伤的伤员必须先固定后搬运。
（6）如进入避难硐室，应按操作规程启用避难硐室。现场负责人要成立临时救援指挥体系，安排专人负责与地面救援指挥中心保持联系，对硐室内部的系统、设备运行情况进行检查，对硐室环境进行监测。在接到地面救援指挥中心的指令或避难硐室外有害气体下降到安全情况下，快速撤离。
4.3.2.2工艺操作
（1）抢救遇险人员时，首先应通过电话、喊话、人员位置监测系统、生命探测仪或敲打钢轨、煤岩体、管子等手段与遇险人员取得联系，探明冒顶范围和遇险人数及位置。
（2）营救工作要在指挥部负责人的领导和有经验的老工人指挥下进行。首先，营救人员要排查水害地点附近的支护情况，采取措施进行加固。若遇险者被困里段，一方面通风排水，维护巷道，防止冒顶堵人，另一方面积极救助，输送食物和药品，若被困的人员时间较长时，可利用管道向遇险人员送饮料或食物和空气。被困人员救出后应采取护理措施，然后进行创伤检查和处理。
（3）排水前，必须先恢复冒顶区域的正常通风，查明冒顶范围、高度、堆积状态、巷道破坏程度、通风状况、有害气体浓度、水源、被困人员可能位置及生存迹象，如暂不能恢复时，可利用水管、压风管等向被堵压人员处输送新鲜空气，并把救援通道的顶板维护好，确保救援人员安全。
（4）回采工作面发生突水害事故时应急处置措施
①突水点下部和上部的人员迅速往上沿采煤面经两顺槽撤离事故地点。
②当班班长（或其他发现事故发生的人员）就迅速赶到就近安全点的电话旁向矿调度汇报。
③矿调度接到汇报后，立即通知有关单位将井下受水患威胁的人员撤到安全地点，同时通知机运工区将井下水泵开启排水；并通知有关单位做好应急救援准备工作。
④各专业组接到矿调度通知后立即准备有关救援物资，组织人员抢险。
（5）掘进迎头发生突水事故时应急处置措施： 
①立即将所有人员从迎头撤至安全地点；若独头上山掘进出水，人员来不及撤离危险区被堵到上山独头巷道内。遇险人员要保持镇静，防止过度的体力消耗，等待救援；若下山掘进出水，人员要迅速向上撤离到安全地点。
②当班班长（或其他发现突水人员）及时赶到就近安全地点的电话旁向矿调度汇报。
③矿调度接到汇报后，立即通知有关单位将井下受水患威胁的人员撤到安全地点，通知机运工区将井下水泵开启排水，并通知有关单位做好应急救援准备工作。
④有关单位接到矿调度通知后，立即准备各种救援物资和组织人员抢险。
（6）其他应急处置措施
①井下发生水害后，事故现场不具备抢险条件或可能危及人员安全时，应立即用最快的方法通知附近地区的人员一起按照矿井灾害预防处理计划中所规定的路线撤离。
②发生水害事故后，受灾区域的人员应撤退到涌水地点上部水平，而不能进入涌水附近的独头巷道。但是当独头上山下部唯一出口被淹没无法撤离时，打开压风管，在独头工作面暂避，禁止潜泳。
③位于突水点下方工作人员撤离遇到水势很猛很高的水头时，要尽力屏住呼吸，用手拽住管路等物体用力闯过。水头过后，水势减弱，可借助巷道壁或其它物体攀扶着往外撤离，直到安全地点。
④遇险人员必须在本班班长带领下按指定的安全撤离路线撤离。
⑤当井下工作人员发现撤离路线已被水隔断，要迅速撤至位置最高的地点，暂时躲避。被困人员应由当班班长（或有经验的老工人）统一指挥，用现场电话与外界联络，汇报情况。如果现场电话损坏不通，要不断敲打管路或钢轨，不断发出呼救信号。
⑥矿井发生水害后，指挥部应以最快的速度安装排水设备。机运工区接到透水事故报警后立即派人关闭中央泵房两侧的密闭门，启动所有水泵排水，并根据调度指挥适当调整配水闸阀。
⑦在抢救中要根据水害事故现场的实际情况，组织指挥救灾。当水淹没了矿井的部分采区或下部水平的巷道，使部分人员受困，应从两个方面组织抢救：一是加固工作区巷道，加强空气监测，迅速组织专业救护队，搜救遇险遇难人员；二是应利用通往被淹采区的所有通道，组织力量，分头安装水泵排水进行抢救。
⑧在抢救水灾事故中，如果遇险人员所在地点是独头上山时，要按每人每分钟消耗氧气量0.237kg 和呼出二氧化碳0.197kg计算他们的生存时间。如果氧气量不能保证时，应采取措施打钻孔输送氧气和食物等，保证遇险人员有足够的等待时间，同时要抓紧时间排水，使堵在里边的人员能够及时得救。
⑨老空区积水突出后，放出大量有害气体，如瓦斯、硫化氢等，在撤离时应采取如用湿毛巾掩住口鼻、佩戴自救器等措施，防止中毒或窒息。
⑩如果溺水者发生窒息，救护者应尽快把溺水者灌入胃里的水控出来，然后及时进行人工呼吸。在进行抢救的同时，要派人立即向矿救灾指挥中心报告，请求医生赶来协同抢救，抢救成功后，立即转至医院。
4.3.2.3事故控制
（1）井下出现煤层变湿、挂红、底鼓、淋水加大（含砂）等透水、突水、溃水征兆的；井田及周边地面积水坑水位突然下降并溃入井下时必须及时撤出危险区域作业人员。
（2）调度员接到现场人员报告后，根据初步掌握的事故信息，立即通过有线调度通信电话、应急广播、移动通信、人员位置监测系统等通信系统，3分钟内通知可能受事故波及区域人员沿避灾路线撤离。
（3）现场人员发现水灾应立即开启水害区域附近水泵开关进行排水。机运工区接到透水事故报警后立即派人关闭中央泵房两侧的密闭门，启动所有水泵排水，并根据调度指挥适当调整配水闸阀。
4.3.2.4消防
因水害造成电气设备及线缆发生火灾，现场发现明火时，必须合理选用灭火器材，利用附近设置的消防器材或供水管路，采用惰性气体、消防沙、喷水等直接灭火的方法进行灭火。
4.3.2.5现场恢复
（1）恢复被淹井巷前，应编制矿井突水淹井调查分析报告；
（2）排除井筒和下山的积水及恢复被淹井巷前，应当制定防止被水封闭的有害气体突然涌出的安全措施；
（3）井巷恢复时，应设有专人跟班定时测定涌水量和下降水面高程，观察记录突水点的位置、涌水量、水温等，并作突水点素描图。
（4）确认无被困和失踪人员，现场事故已得到有效控制，可宣布应急救援行动结束。后续工作转为灾后恢复、经验教训的总结等。
（5）当事故得到有效控制，伤亡人员全部救出或转移，设备、设施处于受控状态，环境有害因素得到有效监测和处置达标，由应急总指挥宣布事故应急救援工作结束，并转入现场恢复、障碍消除等工作。
由应急总指挥宣布事故应急救援终止命令，调度室负责传达到各单位，各单位传达到个人。
4.3.4 报警电话及相关救援单位联络
事故现场报警负责人：灾害现场负责人。
事故报警联系方式：
调度室：999351  999251   生产电话提机8秒直通调度室
安全监察部：999313    6809
事故报告的基本要求和内容：汇报人员不得慌张，汇报时吐字清晰，汇报内容简明扼要。汇报清楚发生事故的单位、时间、地点、简要经过、遇险人数、事故抢救处理的情况和采取的措施。需要矿有关部门单位协助事故抢救和处理的有关事宜等，严格按照事故报告时限和要求上报。
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4.4.1 人员防护
（1）选择防护用品应针对防护要求，正确选择符合要求的防护用品。
（2）井下人员必须使用矿配发的个体防护用品，并熟练使用。
（3）防护用品应经常性检查，确保性能完好。
（4）在有毒有害气体的环境中工作时，应尽量采取通风措施，排除有毒有害气体，避免佩戴呼吸器工作。
4.4.2 自救互救
（1）自救与互救原则：安全撤离，妥善避险；沉着冷静，控制情绪；互相鼓励，互相帮助；团结协作，服从指挥。
（2）班组长应当具备兼职救护队员的知识和能力，能够在发生险情后第一时间组织作业人员自救互救和安全避险。
（3）救援人员必须认真按救援方案和救护安全措施执行，确保自身安全。
（4）煤矿作业人员必须熟悉应急救援预案和避灾路线，具有自救互救和安全避险知识，训练掌握自救器和紧急避险设施的使用方法。
（5）对于受伤人员可采取以下措施：使之平躺，把腿垫高，利于血液回流；松开衣领、腰带，使之呼吸畅通；铺盖适当的衣物保暖；对于停止呼吸的立即进行人工呼吸，不要轻易放弃。
4.4.3 装备使用
（1）用于抢险救援的器材应配备齐全，并确保器材始终处于完好状况。
（2）佩戴自救器撤离灾区时，口具和鼻夹一定要咬紧夹好，中途不得取下口具和鼻夹。
（3）佩戴自救器操作准确迅速，并经常性熟悉使用方法。
（4）用于抢险救援的器材应配备齐全，并确保器材始终处于完好状况。
（5）使用的抢救器材必须符合有关规定且必须防爆。
4.4.4 现场安全
（1）当巷道被堵人无法撤离时，被困人员必须静卧，不得烦躁，减少氧气、热量等消耗，等待救援。
（2）若巷道内有压风管，可打开压风管供人员呼吸，确保被困人员的安全，并利用救援联络信号，向外报警。
（3）附近如有临时避险硐室或移动救生舱，被堵人员可进入临时避险硐室或移动救生舱，等待救援。
（4）进入避难硐室前，应在硐室外留有明显标志，以便救护队发现；待救时应保持冷静、不得急躁，以减少氧气消耗，保持体力；硐室内保留一盏灯照明，其余矿灯全部关闭；间断发出呼救信号。
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（1）井上下事故波及范围区域划定，警戒线设置。 
（2）事故单位井口、地面治安警戒线设置。 
（3）井下救护基地位置确定与警示。 
（4）事故现场人员撤离路线变化等重要地点标识。
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[bookmark: _Toc18886][bookmark: _Toc6842][bookmark: _Toc5041]5.1事故风险描述
5.1.1 风险描述
3 煤层：顶板以粉砂岩为主，局部为细砂岩，顶板类型为易冒落二类有周期来压顶板，部分地段属于四类软弱破碎顶板。底板为粉砂岩，3煤底板岩石强度较低，抗水、抗风化和抗冻能力差，易软化，岩石坚固性差，属较软Ⅲa类底板。 
5 煤层：顶板为粗砂岩、中砂岩、细砂岩、粉砂岩，局部有炭质泥岩伪顶。顶板类型为易冒落一类无周期来压顶板。 底板为粉砂岩、细粒砂岩，局部有炭质泥岩、泥岩伪底，属松软Ⅱ～较软Ⅲa类底板。 
9 煤层：顶板为稳定的泥质石灰岩、粉砂岩、细砂岩或粗砂岩，顶板类型为易冒落二类有周期来压顶板。底板以粉砂岩、细粒砂岩及中粒砂岩为主，局部为粗砂岩或夹煤线，岩石坚固性差，属较软Ⅲb类底板。 
采煤工作面过断层顶板破碎带，上下端头和上下平巷顶帮支护失效处，采煤机割煤后不及时移架处，工作面初采初放、工作面初次来压期间、工作面末采撤出期间存在发生冒顶片帮的风险；井下各掘进工作面及巷道修复等地点，迎头割煤后不及时使用临时支护、顶板破碎处、穿层掘进处、巷道后部顶帮支护失效处、巷道贯通处、三岔门四岔口地点开门处，支护不到位，顶板事故按照物体打击、坍塌、其他等事故类别进行分类处置。
5.1.2 风险评估结果
根据《生产安全事故风险评估报告》评估结果，顶板事故评估为较大风险。
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5.2.1 应急自救小组
事故发生区队立即成立应急自救互救小组，负责组织实施事故应急处置和现场自救互救工作。
组  长：灾害现场负责人
成  员：管理人员、班组长、安监员、现场作业人员
5.2.2 具体职责
（1）灾害现场负责人：事故发生后，分析判断事故，启动现场处置方案，组织指挥应急救援处理，协调各工种的工作。
（2）班组长：协助跟班队长组织现场应急处置，救治伤员。
（3）值班人员：接到事故报告，按照指令，召集小组成员及工区有关人员，协调现场自救和应急处置工作，同时做好相关记录。
（4）技术人员：负责制定救援措施和提供技术资料。
（5）管理人员：根据事故性质和严重程度，组织现场人员进行应急处置和自救，若事态扩大，立即请求增援。
（6）维护工：根据事故的严重程度，按照救援小组安排，负责维护巷道。
（7）运料工：出现紧急事故时随时待命，一旦接到通知，马上到达现场进行抢险工作，做到救援材料到现场。
（8）电工：听从指令，负责切断灾区电源。 
（9）安监员：负责事故现场人员撤离、警戒。 
（10）现场作业人员：积极开展应急处置和自救互救。
[bookmark: _Toc19247][bookmark: _Toc22443][bookmark: _Toc22587]5.3 应急处置
5.3.1 事故应急处置程序
（1）事故报警：事故发生后，灾害现场负责人，立即启动现场处置方案并电话汇报调度室和总经理，详细汇报事故发生的性质、时间、地点、灾区人数，危害程度及现状；积极组织自救互救。
（2）应急措施启动：发生事故后，灾害现场负责人（区队以上带班人员、班组长、安监员和现场施工负责人）立即启动事故现场处置方案，受威胁人员撤离危险区域。若事故小，则立即组织人员进行处理；若无法保证人员安全，则组织人员停电撤人至安全地点并电话汇报调度室。调度室立即向当日值班领导、总经理、分管领导汇报，通知带班、包保等专业科室及区队管理人员达到现场处置。
（3）应急救护人员的引导：需要专（兼）职救护人员救护时，根据事故类别选择正确避灾路线，引导灾区人员迅速撤离到安全区域。
（4）事故扩大同应急预案的衔接程序：启动现场处置方案的同时，根据综合应急预案应急响应分级启动上一级应急响应，按照专项预案程序进行处置；召请矿山救护队组织抢救，调度室立即通知医院医疗救护人员到达事故现场或到井口待命。
5.3.2 现场应急处置措施
5.3.2.1人员救护
顶板事故发生后，现场人员要迅速了解或判明顶板事故的地点、范围和危害程度，是否有人员伤害，是否堵人，是否阻断通风系统，顶板事故是否有继续蔓延倾向；确认自己所处地点的巷道顶板安全情况、通风情况，并根据现场的实际情况，确定撤退路线和避灾自救的方法；如无法保证自身安全，应立即撤至安全地点。如有人员受伤，要及时组织救助，帮助撤离到顶板完好、通风良好的安全地点，并及时向调度室汇报。
（一）顶板（物体打击）事故应采取的人员救护措施
（1）现场作业人员发生被掉落、冒落煤岩体伤害（物体打击）时，事故现场作业人员应在事故现场负责人指挥下立即组织施救，并开展自救互救。
（2）伤员被救出转移至安全地点后，应对伤员进行必要的现场急救等紧急处理措施，迅速移交专业医护人员送医院救治。
（3）伤员急救应采取以下措施：
①‌休克与昏迷抢救措施‌：若伤者‌休克与昏迷时，要让其‌平卧、保暖、下肢抬高30度‌；昏迷者‌面部转向一侧‌，防止呕吐物堵塞气道。
②‌骨折与出血抢救措施‌：若伤者‌骨折与出血，出血处先指压止血，后用绷带或干净纱布加压包扎止血；骨折部位‌先固定再搬运‌，脊柱骨折必须用硬板平抬，严禁背运或扭曲身体。
③‌心跳呼吸停止抢救措施‌：若伤者没呼吸心跳，立即按照通气优先策略，采用A-B-C“开通气道、人工呼吸、胸外按压”方式进行心肺复苏。
（二）顶板（坍塌）事故应采取的人员救护措施
（1）遇险人员被冒落的煤岩体堵住或埋压时，被困人员要保持清醒和镇定，减少氧气、热量等消耗，同时保持清醒头脑，稳定情绪，待顶板稳定后召集冒顶区以里有经验的人员，查看冒顶情况，确定冒顶具体地点。通讯畅通时，首先第一时间向调度汇报顶板事故具体地点，遇险人数，然后再仔细检查风水管路、电缆电线破坏情况，通风情况，水害情况，影响人身安全的其它危害因素，然后将详细情况向调度汇报。等待救援时尽力保持通风，或采取压风供风，压水管供水，保持通讯联络，保存用水尽量不饮污水，利用一切可以利用的材料对顶板进行支护），防止冒顶进一步扩大，争取生存空间。尽可能停掉电源，解除触电威胁。被堵人员在创造相对良好的生存环境后，注意保存体力和精力，保持静坐或静卧，节约饮水、饮食、矿灯照明等生命保障物资，保持积极心态等待救援。
（2）被困人员不能对外联系时，救援人员应通过喊话、人员位置监测系统、生命探测仪或敲打钢轨、管子等手段与被困人员取得联系，尽快探明冒顶范围和遇险人数及位置。被困人员应采取敲打钢轨、管子等手段有规律地向外部发出救援联络信号，救援人员和被困人员通过敲击发出救援联络信号内容如下：
①敲击五声表示寻求联络；
②敲击四声表示询问被困人员数量（被困人员按实际人数敲击回复）；
③敲击三声表示收到；
④敲击二声表示停止。
（3）被困人员的救援，可通过打导硐、绕道或者施工大口径救生钻孔等方式，快速构建救援通道，同时利用压风管、水管或者钻孔等向被困人员提供新鲜空气、通讯、饮料和食物。救援通道应维护好，确保救援人员安全。
（4）使用液压剪、多功能钳、金属切割机等工具进行处置时，应当注意避免误伤被困人员。
（5）抢救伤员时，应先判断伤势轻重，在通风良好情况下，按照“三先三后”的原则处理。即对窒息或心跳呼吸停止不久的伤员必须先复苏后搬运，对出血伤员必须先止血后搬运，对骨伤的伤员必须先固定后搬运。
（6）抢救出的遇险人员，要脱掉湿衣用毯子保温，对长期困在井下人员，不要用灯光照射眼睛；抢救和运送长期被困井下或受挤压时间较长的人员时，要按照医疗救护人员的指导采取有利于救治的对应措施，防止因外部环境的突然改变造成二次伤害。
（三）顶板（其他）事故应采取的人员救护措施
参照以上措施进行救援。
5.3.2.2工艺操作
（一）顶板（物体打击）事故应采取的处置措施
（1）顶板（物体打击）事故处理顶板时，要动态敲帮问顶制度，去除浮矸、活石，处置人员要站在安全地点，并有专人监护。
（2）必须坚持由外向里、先顶后帮、逐步前进的原则，检查冒顶地点附近的巷道支护情况，采取措施加固，确保支护质量，防止二次伤人。
（3）处理顶板事故中，要始终设专人检查瓦斯和观察顶帮情况，发现异常应立即撤出人员。
（二）顶板（坍塌）事故应采取的处置措施
（1）处理冒顶前，必须先恢复冒顶区域的正常通风。处理冒顶时，首先确认冒顶区周围环境安全或经加固支护后，对冒顶区由外向里进行清理并临时支护，施工过程中必须指定专人检查甲烷浓度，观察顶板和周围支护情况。当出现大面积来压异常情况或通风不良、瓦斯浓度急剧上升有瓦斯爆炸危险时，必须立即撤离至安全地点，并立即汇报应急救援指挥部。
（2）处理冒顶区的方法要根据现场情况确定。普采工作面发生局部冒顶时，一般采用掏梁窝，使用单腿棚或悬挂金属顶梁处理。大面积冒顶时可采用整巷法及开掘补巷法绕过冒顶区。掘进工作面处理垮落巷道的方法一般为木垛法、搭凉棚法、撞楔法、打绕道法。
（3）工作面发生冒顶事故且顶板岩石坚硬，遇险者被困位置在工作面中间时，可沿底板煤层掏小洞寻找遇险人员；若工作面冒落范围很大时，采用掏小洞和撞楔法处理时间长、不安全，可采取沿煤层重开切眼的方法进行处理，也可以沿煤壁用掏洞法处理，但靠冒落区的一帮必须用木板背好，防止漏冒。
（4）综采工作面处理较大的冒顶必须逐架进行，防止二次发生冒顶造成人身伤亡；支架上方出现掉顶时，应及时拉移超前支架，掉顶高度达到1m及以上时，需用木料等支护材料接顶或堵漏，并升架使木料严密接顶或封堵漏洞。
（5）掘进工作面发生冒顶事故无人员被堵、压时，救援人员应全部撤至安全地点，根据现场情况先对冒顶区以外进行套棚或支“一梁三柱”顺向棚加固巷道，防止冒顶继续扩大，然后由外向里对冒顶区进行处理。加固巷道时，严格执行从外向里、先支后回的原则，严禁空顶作业，确保退路畅通。如果有人员被堵、压时，应及时架设“一梁三柱”顺向棚加固巷道防止事故进一步扩大，然后可开掘通往遇险人员的专用通道。顶板冒落范围不大时，如果遇险人员被大块矸石压住，可采用千斤顶等工具把大块岩石顶起，将人迅速救出。
（6）掘进工作面冒落范围较小，矸石块度小，比较破碎，并且继续下落，采用撞楔法处理，控制住顶板。处理较大的冒顶必须逐架架棚支护，防止二次发生冒顶而造成人员伤亡。
（三）顶板（其他）事故应采取的处置措施
参照以上措施进行处置。
5.3.2.3事故控制
（1）采掘工作面或其它地点发现有冒顶预兆时，现场人员必须停止作业，立即发出警报，撤出所有受冒顶威胁地点的人员，撤离时必须按指定的避灾路线撤离。
（2）冒顶事故被堵人员不能安全撤离时，被困人员要保持清醒和镇定，减少氧气、热量等消耗，同时保持清醒头脑，稳定情绪，待顶板稳定后召集冒顶区以里有经验的人员，查看清楚冒顶情况，确定冒顶具体地点，看通讯是否畅通，通讯畅通时，首先第一时间向调度汇报具体冒顶地点，遇险人数，然后再仔细检查风水管路、电缆电线破坏情况，通风情况，水害情况，影响人身安全的其它危害因素，然后将详细情况向调度汇报。并尽力保持通风，或采取压风供风，保持通讯联络，保存用水，对冒顶边沿进行临时支护，争取生存空间，防止冒顶进一步扩大，并尽可能停掉电源，解除触电威胁。被堵人员创造相对良好的生存环境后，注意保存体力和精力，节约饮水、饮食、矿灯照明等生命保障物资，不断向外部发出救援联络信号，保持积极心态等待救援。
（3）在矿山救护队监护下组织抢救遇险人员及处理冒顶工作。
（4）调度室接到井下事故汇报后，调度员必须按照“调度员十项应急处置权”规定，立即通过井下语音广播系统、无线通讯系统、调度通讯系统等，3分钟通知到井下所有可能受事故波及区域人员撤离。
5.3.2.4消防
现场发现明火时，必须合理选用灭火器材，利用附近设置的消防器材或供水管路，采用惰性气体、消防沙、喷水等直接灭火的方法进行灭火。
5.3.2.5现场恢复
（1）确认无被困和失踪人员，现场事故已得到有效控制，可宣布应急救援行动结束。后续工作转为灾后恢复、经验教训的总结等。
（2）当事故得到有效控制，伤亡人员全部救出或转移，设备、设施处于受控状态，环境有害因素得到有效监测和处置达标，由应急总指挥宣布事故应急救援工作结束，并转入现场恢复、障碍消除等工作。
由应急总指挥宣布事故应急救援终止命令，调度室负责传达到各单位，各单位传达到个人。
5.3.4 报警电话及相关救援单位联络
事故现场报警负责人：灾害现场负责人。
事故报警联系方式：
调度室：999351  999251   生产电话提机8秒直通调度室
安全监察部：999313    6809
事故报告的基本要求和内容：汇报人员不得慌张，汇报时吐字清晰，汇报内容简明扼要。汇报清楚发生事故的单位、时间、地点、简要经过、遇险人数、事故抢救处理的情况和采取的措施。需要矿有关部门单位协助事故抢救和处理的有关事宜等，严格按照事故报告时限和要求上报。
[bookmark: _Toc25366][bookmark: _Toc26745][bookmark: _Toc20334]5.4 注意事项
5.4.1 人员防护
（1）选择防护用品应针对防护要求，正确选择符合要求的防护用品。
（2）井下人员必须使用矿配发的个体防护用品，并熟练使用。
（3）防护用品应经常性检查，确保性能完好。
（4）在有毒有害气体的环境中工作时，应尽量采取通风措施，排除有毒有害气体，避免佩戴呼吸器工作。
5.4.2 自救互救
冒顶事故现场自救和互救措施：
①采掘工作面或其它地点发现有冒顶预兆时，现场人员必须停止作业，立即发出警报，撤出所有受冒顶威胁地点的人员，撤离时必须按指定的避灾路线撤离。
②当冒顶堵人无法撤离时，被困人员必须静卧，不得烦躁，减少氧气、热量等消耗，等待救援。
③若巷道内有压风管，可打开压风管供人员呼吸，确保被困人员的安全，并经常敲打管路，向外报警。
④冒顶附近如有临时避险硐室或移动救生舱，被堵人员可进入临时避险硐室或移动救生舱，等待救援。
5.4.3 装备使用
（1）用于抢险救援的器材应配备齐全，并确保器材始终处于完好状况。
（2）佩戴自救器撤离灾区时，口具和鼻夹一定要咬紧夹好，中途不得取下口具和鼻夹。
（3）佩戴自救器操作准确迅速，并经常性熟悉使用方法。
（4）用于抢险救援的器材应配备齐全，并确保器材始终处于完好状况。
（5）使用的抢救器材必须符合有关规定且必须防爆。
5.4.4 现场安全
（1）救援时，应保持头脑清醒，不得盲目行动，针对事故性质、类型、特征等进行分析进行自救互救。（自救与互救原则安全撤离，妥善避险；沉着冷静，控制情绪；互相鼓励，互相帮助；团结协作，服从指挥。
（2）在抢险救灾过程中，专职救援人员，应根据事故的类别、性质，采取相应的安全防护措施。
（3）严格控制进入灾区人员的数量，抢救井下事故以专业矿山救援人员为主。 
（4）救援人员必须认真按救援方案和救护安全措施执行，确保自身安全。
（5）在事故救援中，现场指挥部安排专人，负责记录事故抢险方案的执行情况和事故救援等情况。
（6）根据事故现场情况，强化事故现场安全措施落实，防止二次事故和次生灾害事故发生。
（7）抢救和运送长期被困井下的人员时，要注意外部环境的突然改变，防止造成二次伤害。
（8）根据事故类型、事故大小确定需要的救援力量和装备器材。
（9）根据灾区现场情况，制定救援人员安全防护措施。
（10）进入避难硐室前，应在硐室外留有明显标志，以便救护队发现。
（11）待救时应保持冷静、不得急躁，以减少氧气消耗，保持体力。
（12）硐室内保留一盏灯照明，其余矿灯全部关闭。
[bookmark: _Toc12187][bookmark: _Toc11828][bookmark: _Toc4094]5.5. 其他需要特别警示的事项
（1）井上下事故波及范围区域划定，警戒线设置。
（2）事故单位井口、地面治安警戒线设置。
（3）井下救护基地位置确定与警示。
（4）事故现场人员撤离路线变化等重要地点标识。


[bookmark: _Toc22673][bookmark: _Toc9953]6 冲击地压事故现场处置方案
[bookmark: _Toc4239][bookmark: _Toc2122]6.1事故风险描述
6.1.1风险描述
冲击地压影响因素主要有煤(岩)自身的物理力学性能和采深、地质构造应力、采煤方法、煤柱、巷道布置、开采顺序、放炮震动、顶板管理方法等。矿井主要可采煤层8层，分别为山西组的1、3-1、3-2、5、7、8煤层，太原组的9、10煤层。其中1、3-1、3-2、5、9煤为全区主要可采煤层。矿井于2023年12月、2024年10月、2025年6月委托中国矿业大学分别对1煤层、3上、3煤煤层、5煤层及其顶底板岩层进行冲击倾向性鉴定，结果为：1煤底板无冲击倾向性外，其他1煤、3上、3煤层及5煤的煤层顶底板岩层均为弱冲击倾向性；2023年10月矿井委托华北科技学院对1煤层、9煤层进行冲击危险性评价（修编），2024年5月矿井委托华北科技学院对3煤层、5煤层进行冲击危险性评价（修编），结果均为弱冲击危险性，2025年3月矿井委托华北科技学院对矿井（+750m水平）进行冲击危险性评价（修编），经评价为弱冲击地压危险；长城一矿整体评价为弱冲击地压矿井。浅部煤层冲击地压致灾性倾向较低，但不排除深部煤层具有冲击地压倾向性可能，因此矿井也有发生冲击地压灾害的可能性。采掘工作面在施工开采过程中受采动、采深、采空区及地质构造等因素的影响，存在冲击地压（坍塌、物体打击、其它）事故的风险。
6.1.2 风险评估结果
根据《生产安全事故风险评估报告》评估结果，冲击地压（坍塌、物体打击、其它）事故风险为重大风险。
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6.2.1 应急自救小组
事故发生区队立即成立应急自救互救小组，负责组织实施事故应急处置和现场自救互救工作。
组  长：灾害现场负责人
成  员：管理人员、班组长、安监员、现场作业人员
6.2.2 具体职责
（1）灾害现场负责人：事故发生后，分析判断事故，启动现场处置方案，组织指挥应急救援处理，协调各工种的工作。
（2）班组长：协助跟班队长组织现场应急处置，救治伤员。
（3）值班人员：接到事故报告，按照指令，召集小组成员及工区有关人员，协调现场自救和应急处置工作，同时做好相关记录。
（4）技术人员：负责制定救援措施和提供技术资料。
（5）管理人员：根据事故性质和严重程度，组织现场人员进行应急处置和自救，若事态扩大，立即请求增援。
 （6）维护工：根据事故的严重程度，按照救援小组安排，负责维护巷道。
（7）运料工：出现紧急事故时随时待命，一旦接到通知，马上到达现场进行抢险工作，做到救援材料到现场。
（8）电工：听从指令，负责切断灾区电源。 
（9）安监员：负责事故现场人员撤离、警戒。 
（10）现场作业人员：积极开展应急处置和自救互救。
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6.3.1 事故应急处置程序
（1）事故报警：事故发生后，灾害现场负责人，立即启动现场处置方案并电话汇报调度室和总经理，详细汇报事故发生的性质、时间、地点、灾区人数，危害程度及现状；积极组织自救互救。
（2）应急措施启动：发生事故后，灾害现场负责人（区队以上带班人员、班组长、安监员和现场施工负责人）立即启动事故现场处置方案，受威胁人员撤离危险区域。若事故小，则立即组织人员进行处理；若无法保证人员安全，则组织人员停电撤人至安全地点并电话汇报调度室。调度室立即向当日值班领导、总经理、分管领导汇报，通知带班、包保等专业科室及区队管理人员达到现场处置。
（3）应急救护人员的引导：需要专（兼）职救护人员救护时，根据事故类别选择正确避灾路线，引导灾区人员迅速撤离到安全区域。
（4）事故扩大同应急预案的衔接程序：启动现场处置方案的同时，启动现场处置方案的同时，根据综合应急预案应急响应分级启动上一级应急响应，按照专项预案程序进行处置；召请矿山救护队组织抢救，调度室立即通知医院医疗救护人员到达事故现场或到井口待命。
6.3.2 现场应急处置措施
6.3.2.1人员救护
（1）现场发生事故后，现场人员要迅速了解或判明事故的地点、范围和危害程度，是否伤害人员，是否堵人，是否阻断通风系统，顶板事故是否有继续蔓延倾向，自己所处地点的巷道顶板安全情况、通风情况，并根据现场实际情况，确定撤退路线和避灾自救的方法，如无法保证自身安全，应立即撤至安全地点。
（2）撤退时，任何人无论在任何情况下都不要惊慌、不能乱跑。应在现场负责人及有经验的老工人带领下有组织地撤退。如有人员受伤，要及时组织救助，帮助撤离。撤退到顶板完好、通风良好地点，并及时向调度室汇报。报告内容简明、扼要，报告内容包括事故性质、时间、地点、范围、主要原因、伤亡情况和人员撤离情况等，并保持与调度室的联系。
（3）抢救事故前，现场抢险救灾指挥部应根据现场情况制定抢救方案及安全技术措施。
（4）救护队只有在确保救援人员安全的前提下，才能进入灾区抢险救灾。抢救遇险人员时，首先应通过电话、喊话、人员位置监测系统、生命探测仪或敲打煤岩体、管子等手段与遇险人员取得联系，探明冒顶范围和遇险人数及位置。
（5）营救人员应根据灾情和现有条件进行施工，行动中必须保证统一的指挥和严密的组织，避免次生事故的发生。
（6）医疗救护组要安排医务人员携带必要的抢险医药器具及时到达井口待命，必要时到达井下事故现场，对抢救出的受伤人员进行紧急医疗救治或护送上井救治。
（7）抢救出伤员后，必须判断伤情的轻重，人员较多时先抢救重伤人员，后抢救轻伤人员，要认真执行“三先三后”的原则：即对窒息或心跳呼吸停止不久的伤员必须先复苏后搬运，对出血伤员必须先止血后搬运，对骨伤的伤员必须先固定后搬运。
（8）抢救出的遇险人员，要用毯子保温，对长期困在井下人员，不要用灯光照射眼睛；对受困或受挤压时间较长人员，按照医疗救护人员的指导采取有利于救治的对应措施。
6.3.2.2工艺操作
（1）处理冲击地压事故前，必须先恢复巷道破坏区域的正常通风，如暂不能恢复时，可利用水管、压风管等向被堵压人员处输送新鲜空气，并把后路和顶板清理维护好，保证后路畅通、安全，确保救援人员安全。
（2）处理冲击地压事故时，必须坚持由外向里、先顶后帮、逐步前进的原则，检查冒顶地点附近的巷道支护情况，采取措施加固，确保支护质量，防止二次冒顶。
（3）处理冲击地压事故中，要始终设专人检查瓦斯和观察顶帮情况，发现异常应立即撤出人员。
（4）处理冒顶区的方法要根据现场情况确定，采煤工作面发生局部冒顶时，一般采用掏梁窝，使用单腿棚或悬挂金属顶梁处理；大面积冒顶时可采用整巷法及开掘补巷法绕过冒顶区。掘进工作面处理垮落巷道的方法有：木垛法、搭凉棚法、撞楔法、打绕道法。
如冒顶严重无法通过时，可采取打绕道的方法抢救人员。若遇险者被碎煤矸埋压，清理时要小心使用工具；若遇险者被煤岩块压住，应用千斤顶或液压起重器等工具把煤、岩块抬起。抢救被埋压的人员时间较长时，可通过管路向遇险人员送饮料或食物。
（5）事故单位在抢救过程中有困难时，如事故不能达到及时控制以及有扩大趋势时，由总指挥部决定请求外援。
6.3.2.3事故控制
（1）有冲击地压危险情况时，井下采掘作业地点出现强烈震动、巨响、瞬间底（帮）鼓、煤岩弹射等动力现象时，现场和波及范围内的其他作业地点作业人员必须立即停止作业，停电撤人。
（2）营救人员应根据灾情和现有条件进行施工，行动中必须保证统一的指挥和严密的组织，避免二次事故的发生。
6.3.2.4消防
现场发现明火时，必须合理选用灭火器材，利用附近设置的消防器材或供水管路，采用惰性气体、消防沙、喷水等直接灭火的方法进行灭火。
6.3.2.5现场恢复
（1）确认无被困和失踪人员，现场事故已得到有效控制，可宣布应急救援行动结束。后续工作转为灾后恢复、经验教训的总结等。
（2）当事故得到有效控制，伤亡人员全部救出或转移，设备、设施处于受控状态，环境有害因素得到有效监测和处置达标，由应急总指挥宣布事故应急救援工作结束，并转入现场恢复、障碍消除等工作。
由应急总指挥宣布事故应急救援终止命令，调度室负责传达到各单位，各单位传达到个人。
6.3.4 报警电话及相关救援单位联络
事故现场报警负责人：灾害现场负责人。
事故报警联系方式：
调度室：999351  999251   生产电话提机8秒直通调度室
安全监察部：999313    6809
事故报告的基本要求和内容：汇报人员不得慌张，汇报时吐字清晰，汇报内容简明扼要。汇报清楚发生事故的单位、时间、地点、简要经过、遇险人数、事故抢救处理的情况和采取的措施。需要矿有关部门单位协助事故抢救和处理的有关事宜等，严格按照事故报告时限和要求上报。
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6.4.1 人员防护
（1）选择防护用品应针对防护要求，正确选择符合要求的防护用品。
（2）井下人员必须使用矿配发的个体防护用品，并熟练使用。
（3）防护用品应经常性检查，确保性能完好。
（4）在有毒有害气体的环境中工作时，应尽量采取通风措施，排除有毒有害气体，避免佩戴呼吸器工作。
6.4.2 自救互救
（1）自救与互救原则：安全撤离，妥善避险；沉着冷静，控制情绪；互相鼓励，互相帮助；团结协作，服从指挥。
（2）班组长应当具备兼职救护队员的知识和能力，能够在发生险情后第一时间组织作业人员自救互救和安全避险。
（3）救援人员必须认真按救援方案和救护安全措施执行，确保自身安全。
（4）煤矿作业人员必须熟悉应急救援预案和避灾路线，具有自救互救和安全避险知识，训练掌握自救器和紧急避险设施的使用方法。
（5）采掘工作面或其它地点发现有冲击地压预兆时，现场人员必须停止作业，立即发出警报，撤出所有受冲击地压威胁地点的人员，撤离时必须按指定的避灾路线撤离。
（6）当冲击地压堵人无法撤离时，被困人员尽量静卧，不得烦躁，减少氧气、热量等消耗，等待救援。
（7）若巷道内有压风管，可打开压风管供人员呼吸，确保被困人员的安全，并经常敲打管路，向外报警。
（8）冲击地压事故现场附近如有临时避险硐室或移动救生舱，被堵人员可进入临时避险硐室或移动救生舱，等待救援
6.4.3 装备使用
（1）用于抢险救援的器材应配备齐全，并确保器材始终处于完好状况。
（2）佩戴自救器撤离灾区时，口具和鼻夹一定要咬紧夹好，中途不得取下口具和鼻夹。
（3）佩戴自救器操作准确迅速，并经常性熟悉使用方法。
（4）用于抢险救援的器材应配备齐全，并确保器材始终处于完好状况。
（5）使用的抢救器材必须符合有关规定且必须防爆。
6.4.4 现场安全
（1）救援时，应保持头脑清醒，不得盲目行动，针对事故性质、类型、特征等进行分析进行自救互救。（自救与互救原则安全撤离，妥善避险；沉着冷静，控制情绪；互相鼓励，互相帮助；团结协作，服从指挥。
（2）在抢险救灾过程中，专职救援人员，应根据事故的类别、性质，采取相应的安全防护措施。
（3）严格控制进入灾区人员的数量，抢救井下事故以专业矿山救援人员为主。 
（4）救援人员必须认真按救援方案和救护安全措施执行，确保自身安全。
（5）在事故救援中，现场指挥部安排专人，负责记录事故抢险方案的执行情况和事故救援等情况。
（6）根据事故现场情况，强化事故现场安全措施落实，防止二次事故和次生灾害事故发生。
（7）抢救和运送长期被困井下的人员时，要注意外部环境的突然改变，防止造成二次伤害。
（8）根据事故类型、事故大小确定需要的救援力量和装备器材。
（9）根据灾区现场情况，制定救援人员安全防护措施。
（10）进入避难硐室前，应在硐室外留有明显标志，以便救护队发现。
（11）待救时应保持冷静、不得急躁，以减少氧气消耗，保持体力。
（12）硐室内保留一盏灯照明，其余矿灯全部关闭。
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（1）井上下事故波及范围区域划定，警戒线设置。
（2）事故单位井口、地面治安警戒线设置。
（3）井下救护基地位置确定与警示。
（4）事故现场人员撤离路线变化等重要地点标识。
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7.1.1 风险描述
汛期雷电较多，当雷电落在供电线路上，可能击穿设备或线路绝缘，造成供电线路中断，导致主要通风机停止运转；当暴雨和大风同时发生时，可能造成架线供电线路中断，导致主要通风机停止运转；主要通风机电器故障、主要通风机机械本身等故障，可能导致主通风机不能正常运转，致使通风机无计划停风。通风机发生无计划停风时，矿井失去通风能力，造成局部通风机循环风，采煤工作面及机电硐室风量不足，将会引起井下瓦斯积聚、超限，或缺氧造成人员窒息。当其它条件具备的情况下，会发生瓦斯或煤尘灾害。
7.1.2 风险评估结果
根据《生产安全事故风险评估报告》评估结果，主通风机停止运转风险为重大风险。
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7.2.1 应急自救小组
事故发生区队立即成立应急自救互救小组，负责组织实施事故应急处置和现场自救互救工作。
组  长：灾害现场负责人
成  员：管理人员、班组长、安监员、现场作业人员
7.2.2 具体职责
（1）灾害现场负责人：事故发生后，分析判断事故，启动现场处置方案，组织指挥应急救援处理，协调各工种的工作。
（2）班组长：协助跟班队长组织现场应急处置，救治伤员。
（3）值班人员：接到事故报告，按照指令，召集小组成员及工区有关人员，协调现场自救和应急处置工作，同时做好相关记录。
（4）技术人员：负责制定救援措施和提供技术资料。
（5）管理人员：根据事故性质和严重程度，组织现场人员进行应急处置，若事态扩大，立即请求增援。
（6）维修工：根据事故的严重程度，按照救援小组安排，负责设备设施维修。
（7）电工：听从指令，负责电气设备停送电管理，设备设施电气系统维修。
（8）安监员：负责事故现场人员应急处置监督。
（9）现场作业人员：积极开展应急处置，出现紧急事故时随时待命，一旦接到通知，马上到达现场进行抢险工作，做到救援材料到现场。
[bookmark: _Toc1453][bookmark: _Toc13502]7.3 应急处置
7.3.1 事故应急处置程序
（1）事故报警：事故发生后，灾害现场负责人，立即启动现场处置方案并电话汇报调度室、值班领导、分管领导和总经理，详细汇报事故发生的性质、时间、地点、灾区人数，危害程度及现状；积极组织自救互救。
（2）应急措施启动：发生事故后，灾害现场负责人（区队以上带班人员、班组长、安监员和现场施工负责人）立即启动事故现场处置方案，受威胁人员撤离危险区域。若事故小，则立即组织人员进行处理；若无法保证在10min内完成事故处置，调度室立即命令井下作业人员组织人员停电撤人至安全地点。调度室立即向当日值班领导、总经理、分管领导汇报，通知带班、包保等专业科室及区队管理人员达到现场处置。
（3）应急救护人员的引导：需要专（兼）职救护人员救护时，根据事故类别选择正确避灾路线，引导灾区人员迅速撤离到安全区域。
（4）事故扩大同应急预案的衔接程序：启动现场处置方案的同时，上一级应急预案进入预备状态。根据综合应急预案应急响应分级，达到启动上一级应急响应时，按照专项预案程序进行处置；召请矿山救护队组织抢救，调度室立即通知医院医疗救护人员到达事故现场或到井口待命。
7.3.2 现场应急处置措施
7.3.2.1人员救护
（1）现场发生事故后，现场人员要迅速了解或判明事故的地点、范围和危害程度，根据现场实际情况，确定撤退路线和避灾自救的方法，如无法保证自身安全，应立即撤至安全地点。
（2）撤退时，任何人无论在任何情况下都不要惊慌、不能乱跑。应在现场负责人及有经验的老工人带领下有组织地撤退。如有人员受伤，要及时组织救助，帮助撤离。撤退到顶板完好、通风良好地点，并及时向调度室汇报。报告内容简明、扼要，报告内容包括事故性质、时间、地点、范围、主要原因、伤亡情况和人员撤离情况等，并保持与调度室的联系。
（3）抢救事故前，现场抢险救灾指挥部应根据现场情况制定抢救方案及安全技术措施。
（4）救护队只有在确保救援人员安全的前提下，才能进入灾区抢险救灾。抢救遇险人员时，首先应通过电话、喊话、人员位置监测系统、生命探测仪或敲打煤岩体、管子等手段与遇险人员取得联系，探明冒顶范围和遇险人数及位置。
（5）营救人员应根据灾情和现有条件进行施工，行动中必须保证统一的指挥和严密的组织，避免次生事故的发生。
（6）医疗救护组要安排医务人员携带必要的抢险医药器具及时到达井口待命，必要时到达井下事故现场，对抢救出的受伤人员进行紧急医疗救治或护送上井救治。
（7）抢救出伤员后，必须判断伤情的轻重，人员较多时先抢救重伤人员，后抢救轻伤人员，要认真执行“三先三后”的原则：即对窒息或心跳呼吸停止不久的伤员必须先复苏后搬运，对出血伤员必须先止血后搬运，对骨伤的伤员必须先固定后搬运。
（8）抢救出的遇险人员，要用毯子保温，对长期困在井下人员，不要用灯光照射眼睛；对受困或受挤压时间较长人员，按照医疗救护人员的指导采取有利于救治的对应措施。
7.3.2.2工艺操作
（1）主要通风机发生故障后，主要通风机司机立即向调度室和本单位值班室汇报，矿调度员接到汇报后要立即汇报矿值班领导，命令通风机司机立即启动备用通风机，确保10min内切换至备用通风机恢复正常通风，并安排维修人员立即对故障进行处理。
（2）若在10分钟内主通风机不能重新启动或备用通风机不能正常启动时，命令主要通风机司机打开风井井筒防爆盖或防爆门，充分利用自然风压通风。立即汇报总工程师、机电矿长、矿长，启动应急预案，通知井下所有采掘工作面必须立即停止作业，切断电源，并停止局部通风机运转。同时，调度员立即通过井下语音广播系统、调度通讯系统等，3分钟通知到井下所有人员撤离，调度室要利用井下人员定位系统对井下人员撤离情况进行监测，准确掌握井下人员的撤离情况。
（3）矿领导及维修人员应迅速赶到事故现场，查明事故原因，以最快的速度排除故障恢复通风机运行。如故障不能立即处理完毕，要立刻汇报调度室，说明故障原因及采取的处理措施，并积极组织人员及材料进行抢修。
（4）矿井主要通风机恢复正常运转后，井下受停风影响的地点必须先检查气体情况，没有采取停电措施的，经检查甲烷浓度不超过1.0%、二氧化碳不超过1.5%且其他气体符合规程规定的，方可恢复正常工作。
（5）采取了停电措施的采煤工作面，在恢复供电前，必须先检查气体情况，只有采煤工作面甲烷浓度不超过1.0%、二氧化碳不超过1.5%且其他气体符合规程规定时，方可恢复采煤面的正常工作。
（6）采取了停电措施的掘进工作面甲烷浓度不超过1.0%、二氧化碳不超过1.5%，且局部通风机及其开关附近10m以内风流中甲烷和二氧化碳浓度都不超过0.5%时，方可开启局部通风机，恢复正常供风。
（7）井下停风区中甲烷浓度超过1.0%或二氧化碳浓度超过1.5%，最高甲烷浓度和二氧化碳浓度不超过3%时，必须采取安全措施，由救护队控制风流排放瓦斯。
（8）主要通风机恢复通风后，专职瓦斯检查员或救护队员按照技术规定对机电硐室、采煤工作面及有机电设备的回风巷道严格进行瓦斯检查，报调度室，由应急救援指挥部确定是否恢复送电、生产。复电浓度如下：
	设置地点
	复电浓度/％
	复电范围

	采煤工作面回风隅角
	＜1.0
	工作面及其回风巷内全部非本质安全型电气设备

	采煤工作面
	＜1.0
	工作面及其回风巷内全部非本质安全型电气设备

	采煤工作面回风巷
	＜1.0
	工作面及其回风巷内全部非本质安全型电气设备

	采煤机
	＜1.0
	采煤机电源

	掘进机
	＜1.0
	掘进机

	煤巷、半煤岩巷和有瓦斯涌出岩巷的掘进工作面
	＜1.0
	掘进巷道内全部非本质安全型电气设备

	采区回风巷
	＜1.0
	采区回风巷内全部非本质安全型电气设备

	无轨胶轮车
	＜0.5
	车辆动力

	井下煤仓
	＜1.5
	煤仓附近的各类运输设备及其他非本质安全型电气设备

	封闭的带式输送机地面走廊内，带式输送机滚筒上方
	＜1.5
	带式输送机地面走廊内全部非本质安全型电气设备



（9）当主要通风机停风造成井下局部通风巷道停风达到2h，或井下局部通风巷道停风时间小于2h，但工作面迎头瓦斯浓度达到2%，矿调度室必须通知救护大队进行探查、排放瓦斯。
（10）当主要通风机停风造成井下局部通风巷道停风小于2h，并且井下各地点瓦斯不超限，主要通风机正常运转后，可由专职瓦斯检查员进行探查、恢复通风，探察人员不得少于两人，并应逐段排查，逐段进入。
7.3.2.3事故控制
（1）在用主要通风机发生故障后，调度员要立即汇报矿值班领导，并通知值班通风机司机、电工及机修工立即对故障进行处理，同时在10分钟内及时切换至备用通风机恢复正常通风。
（2）因停电，主、备通风机均无法在10分钟内开启，调度值班人员要立即下达井下人员撤离的命令，通知井下切断各用电地点的供电线路，各单位井下人员全部撤至主要进风大巷。独头巷道口设置栅栏、警标，严禁人员入内。
（3）若主要通风机不能及时启动，必须立即打开回风井防爆盖，最大限度的利用自然风压通风。
（4）局部通风机事故现场不能处理时要立刻汇报机电工区，工区值班负责人带领抢修人员应迅速赶到事故现场，查明事故原因，事故性质，影响范围，以最快的速度恢复通风。如现场不能处理，要立刻汇报工区负责人，说明需用材料、配件数量，在现场创造好条件后等候工区派人抢修。
7.3.2.4消防
现场发现明火时，利用附近设置的消防器材和供水管路，采用惰性气体、喷水等直接灭火的方法进行灭火。
7.3.2.5现场恢复
（1）确认无被困和失踪人员，现场事故已得到有效控制，可宣布应急救援行动结束。后续工作转为灾后恢复、经验教训的总结等。
（2）当事故得到有效控制，伤亡人员全部救出或转移，设备、设施处于受控状态，环境有害因素得到有效监测和处置达标，由应急总指挥宣布事故应急救援工作结束，并转入现场恢复、障碍消除等工作。
由应急总指挥宣布事故应急救援终止命令，调度室负责传达到各单位，各单位传达到个人。
7.3.4 报警电话及相关救援单位联络
事故现场报警负责人：灾害现场负责人。
事故报警联系方式：
调度室：999351  999251   生产电话提机8秒直通调度室
安全监察部：999313    6809
事故报告的基本要求和内容：汇报人员不得慌张，汇报时吐字清晰，汇报内容简明扼要。汇报清楚发生事故的单位、时间、地点、简要经过、遇险人数、事故抢救处理的情况和采取的措施。需要矿有关部门单位协助事故抢救和处理的有关事宜等，严格按照事故报告时限和要求上报。
[bookmark: _Toc1313][bookmark: _Toc27789]7.4 注意事项
7.4.1人员防护
（1）选择防护用品应针对防护要求，正确选择符合要求的防护用品。
（2）井下人员必须使用矿配发的个体防护用品，并熟练使用。
（3）防护用品应经常性检查，确保性能完好。
（4）在有毒有害气体的环境中工作时，应尽量采取通风措施，排除有毒有害气体，避免佩戴呼吸器工作。
7.4.2 自救互救
（1）发生主要通风机停止运转时，要保持冷静，迅速确认自身所处位置及灾害影响范围。 
（2）及时使用自救器、压风自救、供水施救装置及井下避难硐室进行自救。 
（3）井下互救措施：对骨折伤员，先固定后搬运；对出血伤员，先止血后搬运；对窒息(呼吸道完全堵塞)或心脏跳动刚停止不久的伤员，必须先复苏后搬运。
7.4.3 装备使用
（1）用于抢险救援的器材应配备齐全，并确保器材始终处于完好状况。
（2）佩戴自救器撤离灾区时，口具和鼻夹一定要咬紧夹好，中途不得取下口具和鼻夹。
（3）佩戴自救器操作准确迅速，并经常性熟悉使用方法。
（4）用于抢险救援的器材应配备齐全，并确保器材始终处于完好状况。
（5）使用的抢救器材必须符合有关规定且必须防爆。
7.4.4 现场安全
（1）救援时，应保持头脑清醒，不得盲目行动，针对事故性质、类型、特征等进行分析进行自救互救。（自救与互救原则安全撤离，妥善避险；沉着冷静，控制情绪；互相鼓励，互相帮助；团结协作，服从指挥。
（2）在抢险救灾过程中，专职救援人员，应根据事故的类别、性质，采取相应的安全防护措施。
（3）严格控制进入灾区人员的数量，抢救井下事故以专业矿山救援人员为主。 
（4）救援人员必须认真按救援方案和救护安全措施执行，确保自身安全。
（5）在事故救援中，现场指挥部安排专人，负责记录事故抢险方案的执行情况和事故救援等情况。
（6）根据事故现场情况，强化事故现场安全措施落实，防止二次事故和次生灾害事故发生。
（7）抢救和运送长期被困井下的人员时，要注意外部环境的突然改变，防止造成二次伤害。
（8）根据事故类型、事故大小确定需要的救援力量和装备器材。
（9）根据灾区现场情况，制定救援人员安全防护措施。
（10）进入避难硐室前，应在硐室外留有明显标志，以便救护队发现。
（11）待救时应保持冷静、不得急躁，以减少氧气消耗，保持体力。
（12）硐室内保留一盏灯照明，其余矿灯全部关闭。
[bookmark: _Toc10057][bookmark: _Toc17700]7.5 其他需要特别警示的事项
（1）井上下事故波及范围区域划定，警戒线设置。
（2）事故单位井口、地面治安警戒线设置。
（3）井下救护基地位置确定与警示。
（4）事故现场人员撤离路线变化等重要地点标识。


[bookmark: _Toc10825][bookmark: _Toc27623]8 矿井供电事故现场处置方案
[bookmark: _Toc7546][bookmark: _Toc14990]8.1事故风险描述
8.1.1风险描述
（1）地面高压供电系统出现电源线路倒杆、断线、雷击、树木倒伏、冰凌，可能造成全矿或局部区域停电的风险；
（2）井下供电系统如果出现欠压、过压、防爆电气设备失爆、三大保护（漏电、接地、过流）失效，电缆过载等，可能造成人员伤害、火灾、设备损坏或瓦斯、煤尘爆炸事故的风险。
（3）电气谐波：由大功率变流设备产生，当无滤波设施或抑制措施不力，可造成电压波形发生畸变,影响系统控制、安全保护和检测装置的工作精 度及可靠性，甚至可能在某一高次谐波的作用下，引起电网谐振，系统紊乱，供电系统遭受污染，有电气设备过热受损风险。
（4）35kV变电所内主变及开关柜可能发生故障，有可能造成矿井大面积停电的风险。
（5）井下供电设备及供电线路可能发生漏电、短路等故障，造成井下局部采区停电的风险。
8.1.2 风险评估结果
根据《生产安全事故风险评估报告》评估结果，供电系统停电风险为重大风险。
[bookmark: _Toc31972][bookmark: _Toc12512]8.2 应急工作职责
8.2.1 应急自救小组
事故发生区队立即成立应急自救互救小组，负责组织实施事故应急处置和现场自救互救工作。
组  长：灾害现场负责人
成  员：管理人员、班组长、安监员、现场作业人员
8.2.2 具体职责
（1）灾害现场负责人：事故发生后，分析判断事故，启动现场处置方案，组织指挥应急救援处理，协调各工种的工作。
（2）班组长：协助跟班队长组织现场应急处置，救治伤员。
（3）值班人员：接到事故报告，按照指令，召集小组成员及工区有关人员，协调现场自救和应急处置工作，同时做好相关记录。
（4）技术人员：负责制定救援措施和提供技术资料。
（5）管理人员：根据事故性质和严重程度，组织现场人员进行应急处置，若事态扩大，立即请求增援。
（6）维修工：根据事故的严重程度，按照救援小组安排，负责设备设施维修。
（7）电工：听从指令，负责电气设备停送电管理，设备设施电气系统维修。
（8）安监员：负责事故现场人员应急处置监督。
（9）现场作业人员：积极开展应急处置，出现紧急事故时随时待命，一旦接到通知，马上到达现场进行抢险工作，做到救援材料到现场。
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8.3.1 事故应急处置程序
（1）事故报警：事故发生后，灾害现场负责人，立即启动现场处置方案并电话汇报调度室、值班领导、分管领导和总经理，详细汇报事故发生的性质、时间、地点、灾区人数，危害程度及现状；积极组织自救互救。
（2）应急措施启动：发生事故后，灾害现场负责人（区队以上带班人员、班组长、安监员和现场施工负责人）立即启动事故现场处置方案，受威胁人员撤离危险区域。若事故小，则立即组织人员进行处理；若无法保证在10min内完成事故处置，调度室立即命令井下作业人员组织人员停电撤人至安全地点。调度室立即向当日值班领导、总经理、分管领导汇报，通知带班、包保等专业科室及区队管理人员达到现场处置。
（3）应急救护人员的引导：需要专（兼）职救护人员救护时，根据事故类别选择正确避灾路线，引导灾区人员迅速撤离到安全区域。
（4）事故扩大同应急预案的衔接程序：启动现场处置方案的同时，上一级应急预案进入预备状态。根据综合应急预案应急响应分级，达到启动上一级应急响应时，按照专项预案程序进行处置；召请矿山救护队组织抢救，调度室立即通知医院医疗救护人员到达事故现场或到井口待命。
8.3.2 现场应急处置措施
8.3.2.1人员救护
（1）现场发生事故后，现场人员要迅速了解或判明事故的地点、范围和危害程度，根据现场实际情况，确定撤退路线和避灾自救的方法，如无法保证自身安全，应立即撤至安全地点。
（2）撤退时，任何人无论在任何情况下都不要惊慌、不能乱跑。应在现场负责人及有经验的老工人带领下有组织地撤退。如有人员受伤，要及时组织救助，帮助撤离。撤退到顶板完好、通风良好地点，并及时向调度室汇报。报告内容简明、扼要，报告内容包括事故性质、时间、地点、范围、主要原因、伤亡情况和人员撤离情况等，并保持与调度室的联系。
（3）触电人员。首先判断是高压触电还是低压触电。如果是高压触电，室内人员应距离触电点4米以外，室外人员应距离触电点8米以外，切勿贸然营救，否则会造成二次触电。如果是低压触电，在未弄清形势或采取有效措施的情况下，切勿擅自接触触电人员。
（4）医疗救护组要安排医务人员携带必要的抢险医药器具及时到达井口待命，必要时到达井下事故现场，对抢救出的受伤人员进行紧急医疗救治或护送上井救治。
（5）抢救出伤员后，必须判断伤情的轻重，人员较多时先抢救重伤人员，后抢救轻伤人员，要认真执行“三先三后”的原则：即对窒息或心跳呼吸停止不久的伤员必须先复苏后搬运，对出血伤员必须先止血后搬运，对骨伤的伤员必须先固定后搬运。
8.3.2.2工艺操作
（1）迅速限制事故的发展，消除事故根源，解除对人身和设备的威胁，保证其他设备的正常运行。
（2）尽快恢复对已停电的采区或工作面供电。
（3）如果对人身和设备构成威胁时，应立即设法解除，必要时立即停止设备运行，如果未对人身和设备构成威胁时，应尽力保持或恢复设备的正常运行，应该特别注意对未直接受到损坏的设备的隔离，保证其正常运行。
（4）对于高压触电事故，应及时关闭设备，或者戴上绝缘手套，穿上绝缘靴，用相应电压等级的绝缘工具按顺序切断电源。
（5）对于低压触电事故，脱离电源的方法是立即切断电源。如果电源开关距离太远，可用有绝缘柄的电工铂或持木柄干燥的斧头切断电线。
（6）当电线搭落在触电者身上或压在其身下时，可用干燥的衣服、手套、绳索、皮带、木板、木棒等绝缘物作为工具，拉开触电者或挑开电线，使触电者脱离电源。
（7）如果触电者的衣服是干燥的，可以用一只手抓住他的衣服，拉离电源。救护人不得接触触电者的皮肤，救护人不能直接用手或金属及潮湿的物体作为救护工具，应使用适当的绝缘工具，最好用一只手操作，以防自己触电。
（8）当矿井两回路均失电时，短时间无法恢复矿井供电情况下，应立即打开风井防爆盖进行自然通风同时撤出井下作业人员，并及时制定线路检维修计划，明确线路检维修时限及人员安排，并经机电矿长、总工程师审批。
（9）井下局部通风机因停电造成停风后，停风区域的跟班队长要立即安排工人停止作业，并将人员全部撤到安全地点。各队当班维护工要立即将本队风电闭锁开关手把打至零位并闭锁，切断工作面动力电源，然后到距离风电闭锁开关就近的电话处，向调度室汇报，听从调度指挥，待命；当班瓦检员负责监督队组人员撤离工作，并到就近电话处，听从调度指挥，检测工作面瓦斯浓度。
（10）发生变电所着火事故，值班人员要立即断开着火设备或线路，并使用灭火器或沙子灭火，同时汇报调度室组织人员进行处理。
（11）地面35KV变电所事故发生后，若判断为地面35KV变电所故障导致矿井大面积停电，机电工区值班人员要立即与矿调度联系，调度员立即通知事故应急领导组成员迅速赶到调度室，并做好停送电记录。
（12）恢复送电的原则：按照“先高压，后低压；先风机，后动力；先掘进，后回采”原则，逐级恢复送电。
8.3.2.3事故控制
（1）当任一回路检修或发生停电故障时，当班值班人员立即向机电工区和调度室汇报。调度员立即通知采掘工作面立即停止生产。随时做好撤人的准备工作。
（2）发生停电事故后，井下作业地点现场负责人应立即启动现场处置方案，组织人员停止作业，撤到新鲜风流中静待，向调度室汇报。
（3）调度室接到事故汇报后，调度员必须立即通过井下语音广播系统、无线通信系统、调度通讯系统等，3分钟通知到井下受停电影响范围内人员撤离至新鲜风流中静待。
（4）机电工区值班人员立即组织人员进行倒闸操作。倒闸操作前应先观察信号、电源屏查清确认是属于哪一部分或上一级变电所哪一回路停电，然后进行倒闸操作。
①倒闸操作时如电动合闸供不上时，进行手动供电。
②联系新矿集团电力调度中心要求35kV另一回路带矿井一、二级全部负荷。
③断开35kV室停电回路高压开关柜（进线）断路器。
④合上35kV室高压开关柜（联络柜）断路器。
⑤送电正常后汇报调度室、机电管理部、新矿集团电力调度中心。
（5）35kV双回路分列运行，单回路供电线路检修时，变电所工作人员联系上级变电所，提前使用其中一回路和35kV另一回路供电。保证矿井保安负荷的安全运行。
（6）35kV双回路分列运行，单回路供电线路检修或故障期间，使用的回路或35kV另一回路供电出现故障。按照矿井双回路供电故障停电处置措施进行处置。
（7）调度室通知救护队和医疗救护队伍集合待命，并立即报告值班矿领导、分管矿领导、矿长，通知有关部门和单位立即到调度室集合。
（8）调度室立即联系供电部门，询问停电原因、停电时间、停电处置情况，并向指挥部汇报，由指挥部根据停电情况安排下一步应急处置工作。
（9）利用安全监控系统不间断监测矿井各地点环境参数等情况，对监测数据进行分析，发生异常立即报告指挥部。
（10）确认在10min内无法处理恢复供电紧急停风时，主要通风机司机立即打开风井防爆盖并敞开安全门，充分利用矿井自然风压通风。（启动主通风机停风应急预案）
（11）外电全部停电后，立即启动应急电源，井下所有人员应服从统一指挥，在清点人员后有组织的按避灾路线尽快升井，人员升井后清点人数做好记录。要利用井下人员定位系统对井下人员撤离情况进行监测，准确掌握井下人员的撤离情况。
（12）矿井恢复供电后，按照主通风机停风的应急处置措施恢复井下通风。
8.3.2.4消防
现场发现明火时，必须合理选用灭火器材，利用附近设置的消防器材或供水管路，采用惰性气体、消防沙、喷水等直接灭火的方法进行灭火。
8.3.2.5现场恢复
（1）确认无被困和失踪人员，现场事故已得到有效控制，可宣布应急救援行动结束。后续工作转为灾后恢复、经验教训的总结等。
（2）当事故得到有效控制，伤亡人员全部救出或转移，设备、设施处于受控状态，环境有害因素得到有效监测和处置达标，由应急总指挥宣布事故应急救援工作结束，并转入现场恢复、障碍消除等工作。
由应急总指挥宣布事故应急救援终止命令，调度室负责传达到各单位，各单位传达到个人。
8.3.4 报警电话及相关救援单位联络
事故现场报警负责人：灾害现场负责人。
事故报警联系方式：
调度室：999351  999251   生产电话提机8秒直通调度室
安全监察部：999313    6809
事故报告的基本要求和内容：汇报人员不得慌张，汇报时吐字清晰，汇报内容简明扼要。汇报清楚发生事故的单位、时间、地点、简要经过、遇险人数、事故抢救处理的情况和采取的措施。需要矿有关部门单位协助事故抢救和处理的有关事宜等，严格按照事故报告时限和要求上报。
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8.4.1 人员防护
（1）选择防护用品应针对防护要求，正确选择符合要求的防护用品。
（2）井下人员必须使用矿配发的个体防护用品，并熟练使用。
（3）防护用品应经常性检查，确保性能完好。
（4）在有毒有害气体的环境中工作时，应尽量采取通风措施，排除有毒有害气体，避免佩戴呼吸器工作。
8.4.2 自救互救
（1）发生全矿井停电，必须以最短的时间首先恢复主扇风机供电、主排水泵房和副井绞车房的供电。
（2）采掘工作面或其它地点受停电停风影响时，现场人员必须停止作业，立即发出警报，撤出所有受停电停风威胁地点的人员，撤离时必须按指定的避灾路线撤离。
（3）若停电停风巷道内有压风管，可打开压风管供人员呼吸。
（4）若停电停风距离井口较远，可取就近的压风自救装置或打开压风管路分支闸阀供人员呼吸。附近如有临时避险硐室，人员可进入临时避险硐室，等待救援。
（5）若现场发生人身触电事故，现场人员应首先及时切断电源，并防止二次伤害发生。当触电人脱离电源后，应根据触电人具体情况迅速汇报调度及值班领导并组织现场救护，如伤势严重应及时拨打 120 急救电话。
（6）在救护人员未到达之前，现场救助人员应不得停止对触电人员进行人工呼吸及心脏复苏救护。
（7）电气事故抢修处理时必须严格执行各工种安全技术操作规程及有关规定，严禁违章作业和冒险蛮干。
8.4.3 装备使用
（1）用于抢险救援的器材应配备齐全，并确保器材始终处于完好状况。
（2）佩戴自救器撤离灾区时，口具和鼻夹一定要咬紧夹好，中途不得取下口具和鼻夹。
（3）佩戴自救器操作准确迅速，并经常性熟悉使用方法。
（4）用于抢险救援的器材应配备齐全，并确保器材始终处于完好状况。
（5）使用的抢救器材必须符合有关规定且必须防爆。
8.4.4 现场安全
（1）救援时，应保持头脑清醒，不得盲目行动，针对事故性质、类型、特征等进行分析进行自救互救。（自救与互救原则安全撤离，妥善避险；沉着冷静，控制情绪；互相鼓励，互相帮助；团结协作，服从指挥。
（2）在抢险救灾过程中，专职救援人员，应根据事故的类别、性质，采取相应的安全防护措施。
（3）严格控制进入灾区人员的数量，抢救井下事故以专业矿山救援人员为主。 
（4）救援人员必须认真按救援方案和救护安全措施执行，确保自身安全。
（5）在事故救援中，现场指挥部安排专人，负责记录事故抢险方案的执行情况和事故救援等情况。
（6）根据事故现场情况，强化事故现场安全措施落实，防止二次事故和次生灾害事故发生。
（7）抢救和运送长期被困井下的人员时，要注意外部环境的突然改变，防止造成二次伤害。
（8）根据事故类型、事故大小确定需要的救援力量和装备器材。
（9）根据灾区现场情况，制定救援人员安全防护措施。
（10）进入避难硐室前，应在硐室外留有明显标志，以便救护队发现。
（11）待救时应保持冷静、不得急躁，以减少氧气消耗，保持体力。
（12）硐室内保留一盏灯照明，其余矿灯全部关闭。
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（1）井上下事故波及范围区域划定，警戒线设置。
（2）事故单位井口、地面治安警戒线设置。
（3）井下救护基地位置确定与警示。
（4）事故现场人员撤离路线变化等重要地点标识。
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9.1.1 风险描述
（1）矿井提升运输事故包括立井提升机断绳、提升容器坠落（蹲罐）、坠物（坠人）、卡罐、提升容器过卷及提升系统设备损坏；
（2）斜巷轨道因矿车连接跳销、断环和断碰头、挡车设施、保护装置失效等引起的斜巷跑车、车辆脱轨等；
（3）架空乘人装置乘人钢丝绳发生断绳、变坡点掉绳、或因各项保护失效、单边上下人数较多及减速机断轴且安全闸失效时发生飞车等；
（4）带式输送机输送带着火、输送带撕裂、断带、煤仓溃仓、人员坠仓、输送带挤人、卷人等；
（5）平巷轨道运输电机车牵引列车（人行车、矿车）发生掉道、翻车、撞事故人、灯、铃、制动失效；
（6）单轨吊机车可燃性液体火灾、牵引力或制动力不足造成单轨吊飞车或吊轨及吊挂设施失效，造成单轨吊坠落或脱轨等。
9.1.2 风险评估结果
根据《生产安全事故风险评估报告》评估结果，提升运输事故风险评估为重大风险。
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9.2.1 应急自救小组
事故发生区队立即成立应急自救互救小组，负责组织实施事故应急处置和现场自救互救工作。
组  长：灾害现场负责人
成  员：管理人员、班组长、安监员、现场作业人员
9.2.2 具体职责
（1）灾害现场负责人：事故发生后，分析判断事故，启动现场处置方案，组织指挥应急救援处理，协调各工种的工作。
（2）班组长：协助跟班队长组织现场应急处置，救治伤员。
（3）值班人员：接到事故报告，按照指令，召集小组成员及工区有关人员，协调现场自救和应急处置工作，同时做好相关记录。
（4）技术人员：负责制定救援措施和提供技术资料。
（5）管理人员：根据事故性质和严重程度，组织现场人员进行应急处置，若事态扩大，立即请求增援。
（6）维修工：根据事故的严重程度，按照救援小组安排，负责设备设施维修。
（7）电工：听从指令，负责电气设备停送电管理，设备设施电气系统维修。
（8）安监员：负责事故现场人员应急处置监督。
（9）现场作业人员：积极开展应急处置，出现紧急事故时随时待命，一旦接到通知，马上到达现场进行抢险工作，做到救援材料到现场。
[bookmark: _Toc12492][bookmark: _Toc13712]9.3 应急处置
9.3.1 事故应急处置程序
（1）事故报警：事故发生后，灾害现场负责人，立即启动现场处置方案并电话汇报调度室和总经理，详细汇报事故发生的性质、时间、地点、灾区人数，危害程度及现状；积极组织自救互救。
（2）应急措施启动：发生事故后，灾害现场负责人（区队以上带班人员、班组长、安监员和现场施工负责人）立即启动事故现场处置方案，受威胁人员撤离危险区域。若事故小，则立即组织人员进行处理；若无法保证人员安全，则组织人员停电撤人至安全地点并电话汇报调度室。调度室立即向当日值班领导、总经理、分管领导汇报，通知带班、包保等专业科室及区队管理人员达到现场处置。
（3）应急救护人员的引导：需要专（兼）职救护人员救护时，根据事故类别选择正确避灾路线，引导灾区人员迅速撤离到安全区域。
（4）事故扩大同应急预案的衔接程序：启动现场处置方案的同时，根据综合应急预案应急响应分级，达到启动上一级应急响应，按照专项预案程序进行处置；召请矿山救护队组织抢救，调度室立即通知医院医疗救护人员到达事故现场或到井口待命。
9.3.2 现场应急处置措施
9.3.2.1人员救护
（一）发生事故后，现场人员要迅速了解或判明提升运输事故发生的地点、范围和危害程度，是否有人员伤害，并根据现场实际情况，及时报告调度室及运输工区值班人员。
（二）确定避灾和互救的方法，停止事故影响区域作业，组织抢救遇险人员，如无法保证自身安全，应立即撤至安全地点及时报告调度室及工区值班人员。
（三）如有人员受伤，要及时组织救助，帮助撤离到顶板完好、通风良好地点，并迅速运送升井到医院救治。
（四）对于提升运输事故造成巷道坍塌掩埋的人员及时清理鼻孔、口腔的堵塞物。
（五）高处坠落的人员，事故现场作业人员应在现场负责人指挥下，立即组织自救互救。发现伤员及时进行止血、包扎和骨折固定等紧急处理。
（1）‌休克与昏迷抢救措施‌：若伤者‌休克与昏迷时，要让其‌平卧、保暖、下肢抬高20度‌；昏迷者‌面部转向一侧‌，防止呕吐物堵塞气道。
（2）‌骨折与出血抢救措施‌：若伤者‌骨折与出血，出血处用干净纱布按压止血；骨折部位‌先固定再搬运‌，脊柱骨折必须用硬板平抬，严禁背运或扭曲身体。
（3）‌心跳呼吸停止抢救措施‌：若伤者没呼吸心跳，立即进行‌人工呼吸和胸外心脏按压‌，直到心跳恢复。
（六）调度室接到事故汇报后，值班调度员立即通过井下语音广播系统、无线通讯系统、调度通讯系统等，通知到井下所有可能受事故波及区域人员撤离。在矿山救护队监护下组织抢救遇险人员及处理事故工作。
（七）医疗救护组要安排医务人员携带必要的抢险医药器具及时到达井口待命，必要时到达井下事故现场，对抢救出的受伤人员进行紧急医疗救治或护送上井救治。
（八）施救中选用起重、破拆、千斤顶等装备搬移挪动设备时，应采取措施保护遇险人员安全，免受二次伤害。
（九）组织人员立即清理运输通道、准备抢救车辆，并配备足够电机车、平巷人车、人工担架，确保抢救人员、物资及时运到事故现场。抢救出的遇险人员，要用毯子保温，对长期困在井下人员，不要用灯光照射眼睛。对受困或受挤压时间较长人员，按照医疗救护人员的指导采取有利于救治的对应措施。
9.3.2.2工艺操作
（一）主、副井提升事故现场应急处置措施
（1）主、副井提升系统断绳事故现场应急处置措施
①主提升为多绳提升，出现断一根或一到三根钢丝绳时，核实罐笼（箕斗）所在位置，制定可行的处置措施。若罐笼（箕斗）未坠入井底，应首先对罐笼（箕斗）进行固定，防止二次滑落；若坠入井底，按照坠罐（箕斗）事故应急处置措施处置。
②副井提升事故首先确定罐笼内是否有人员，若有人应首先救人。救援人员从梯子间进至坠罐处，将人员救至梯子间，从梯子间护送上井。
③核实钢丝绳断的位置及损坏钢丝绳的情况，回收断绳，调拨备用钢丝绳，制定措施进行更换。
④施工时清理井架、井口附着物，井口设专人值守警戒，防止施工过程中坠物伤人。
⑤对于主井箕斗和副井罐内无人时，从主滚筒上拆除损坏钢丝绳，处理完断绳后，然后根据实际情况更换合格的钢丝绳。
⑥断绳造成坠罐（箕斗）事故的按照主、副井提升坠罐（箕斗）事故处置措施执行。
（2）主、副井提升系统坠罐（箕斗）事故现场应急处置措施
①副井提升系统坠罐确定副井罐内有人员时，应首先采取救人措施。
②救援时清理井架（塔）、井口附着物，井口设专人值守警戒，防止施工过程中坠物伤人。先行探查井筒内有毒有害气体和氧气浓度以及梯子间安全状况，在保证安全的情况下可以通过梯子间向下搜救。
③当罐笼坠入井底时，可以通过排水通道抢救遇险人员，积水较时采取排水措施，并采取局部通风措施，防止人员窒息。
④提升人员井筒发生事故，需要使用事故井筒的，清理井口并设专人把守警戒。对井筒、提升系统及设备进行安全评估、检查和提升测试，确保提升安全可靠；
⑤检查观察井筒上部是否有物品坠落危险，必要时在井筒上部断面安设防护盖板，保障救援安全。
⑥救援时间较长时，可以通过绳索和吊篮等方式为被困人员输送食物、饮料、相关药品及通信工具，维持被困人员生命和情绪稳定。
⑦并检查坠罐（箕斗）损坏情况并进行处理。若罐内（箕斗）存有物料，应根据现场实际情况制定可行性措施卸掉负载，同时进行其它事项的处理。
（3）主、副井提升系统卡罐（箕斗）事故现场应急处理措施
①副井提升系统卡罐，确定副井罐内有人员时，应首先采取救人措施。
②救援时清理井架、井口附着物，井口设专人值守警戒，防止施工过程中坠物伤人。有梯子间的井筒，先行探查井筒内有毒有害气体和氧气浓度以及梯子间安全状况，在保证安全的情况下可以通过梯子间向下搜救。
③需要通过提升系统及设备进行探查搜救的，须经评估、检查和测试，确保提升系统及设备安全可靠后方可实施。
④应急救援人员佩戴保险带，所带工具系绳入套防止掉落，配备使用通信工具保持联络。
⑤应急救援人员到达卡罐位置，先观察卡罐状况，必要时采取稳定或者加固措施，防止施救时罐笼再次坠落。
⑥救援时间较长时，可以通过绳索和吊篮等方式为被困人员输送食物、饮料、相关药品及通信工具，维持被困人员生命和情绪稳定。
⑦检查观察井筒上部是否有物品坠落危险，必要时在井筒上部断面安设防护盖板，保障救援安全。救援人员用对讲机联系利用梯子间进行接送受困人员。
⑧检查卡罐（箕斗）损坏情况并进行处理。若罐内（箕斗）存有物料，应根据现场实际情况制定可行性措施卸掉负载，同时进行其它事项的处理。
⑨如果是罐道损坏造成的，先进行必要的处理，把单罐提到井口位置，先处理损坏的罐耳，再处理罐道，恢复提升。
⑩主井提升因为卡箕斗而损坏钢丝绳罐道的，应首先对损坏的箕斗进行处置，固定、检查、处理井筒设施。组织人员更换钢丝绳罐道。
（4）主、副井提升系统提升机房发生火灾现场应急处理措施
①主、副井提升系统提升机房发生火灾时，提升机司机立即停止设备运行，使用现场的灭火器材在上风口积极进行灭火。
②现场人员应迅速切断事故现场电源，在确保个人安全的情况下汇报调度室和机电工区值班人员。
③正确使用灭火器材、材料，扑灭初期火灾或控制灾情。
④初期火灾不能及时扑灭或有效控制灾情时，启动“2.8矿井火灾事故专项应急预案”。
（5）主、副井罐道损坏事故现场应急处置措施
①副井罐道损坏时，井筒维修工沿梯子间到事发地点，对损坏罐道进行细致检查，确定提升机是否能运行，如能运行则将罐笼或箕斗缓慢提至上井口，检查、处理罐耳，然后更换损坏的罐道。如不能运行，现场处理损坏的罐耳、罐道。
②主井为钢丝绳罐道，损坏时主井提升机司机应立即停车，按下提升机闭锁开关，停止提升系统运行。应急处置人员到达事发地点后，按照专项措施，确定提升机是否能继续运行，如能运行则将箕斗缓慢提至上井口。如不能运行，现场井筒维修工检查损坏情况，对箕斗进行固定，然后再由矿相关人员制定钢丝绳罐道更换措施，对损坏钢丝绳进行更换。
（6）主、副井提升系统过卷事故现场应急处置措施
①副井出现过卷事故时，若罐笼内有人，则先采取措施将人员接出上井。然后采取相关措施恢复提升机运行，最后再恢复上下井口井筒装备。
②主井出现过卷事故时，根据制定的专项处理措施，井筒维修人员由副井下井，到达事发地点，采取相关措施恢复提升机运行，再恢复上下井口井筒装备。
（7）主、副井提升系统过装事故现场应急处置措施
①主井出现过装事故时，应制定安全技术措施，上井口专人看管，防止人员靠近或有人工作。井筒维修人员从副井下井到主井装载，采取措施将煤卸入仰井内，直到不超重为止。人员进入箕斗前必须把提升机闭锁且使用安全带。
②副井出现过装事故时，应制定技术措施，上井口专人看管，防止人员靠近或有人工作。运输工区等相关人员佩戴安全带，人工将超载物质分解，达到不超载时恢复提升。
（8）主、副井井口坠物事故现场应急处置措施
当发生井口坠物时，停止提升系统运行，井筒维修人员对井筒内电缆、管路、钢丝绳、罐道、罐道梁及罐笼进行检查，查明原因，制定措施对损坏设施进行处理后，方可恢复运行。
（9）主、副井提升机紧急制动现场应急处置措施
①当钢丝绳在运行中遭受包括紧急制动等原因在内的猛烈拉动时，司机必须立即停车，采取措施了解乘坐人员安全情况，如有人员受伤要报告调度室，制定救援措施，组织抢险人员对被困人员进行抢救。
②无人员伤亡时，维护工对提升机的各主要部件特别是钢丝绳和各部位连接装置以及制动机构进行详细检查，同时要对安全回路进行全面检查，确认完好后方可开车。因钢丝绳或各部位连接装置以及制动机构存在异常情况，短时间无法恢复运行时，现场负责人应组织人员撤离，人员撤离后对提升机异常部位进行抢修。
（10）主、副井提升电动机、电气控制装置损坏事故现场应急处置措施
①事故发生后，首先确认罐笼（箕斗）停止的位置。如果是副井电动机事故应核实罐内是否有人，上井口把钩工及时向矿调度室、机电工区汇报。
②如果副井罐笼内有人，则先采取措施将人员送到井下或提至地面，设备不能运行时安排人员打开梯子间，引导经过梯子间升井。可制定措施利用主立井箕斗运行升降上、下井工作人员，由调度室协调组织机电工区进行主立井上下井口信号把钩工人员的安排，由安全监察部负责维持秩序。
③机电工区接到主电动机、电气控制装置损坏事故汇报后，当班值班人员立即组织抢修人员。机电工区当天值班管理人员为现场指挥负责人，准备抢修用材料配件及其它特殊材料配件，等待指挥部的命令。
④机电工区组织人员对主电动机进行抢修。如果电动机损坏，矿井无法处理，报机电副总工程师和机电管理部组织人员更换。
⑤如果是电气控制装置的个别保险损坏，值班电工查出后应立即更换，试车时应注意：主令给定一定少给慢给，发现异常立即停给定或拍紧停。试车无异常后，再恢复正常提升。
⑥如果是其中一个整流装置的可控硅损坏，现场处置人员可切换到另外一套整流装置；若两套整流装置都损坏时，首先采取措施，先把人员提上来或放下去再进行处理。
⑦事故处理完毕后，由现场施工负责人组织对电控系统进行全面检查，确认无事故隐患点后，组织试运行2-3勾，确认无误后方可撤离现场，并及时汇报。
（11）副井提升系统断尾绳事故现场应急处置措施
①事故发生后，当班司机及时向矿调度室、机电工区汇报罐笼（箕斗）停止位置。如果是副井事故应核实罐内是否有人，上井口把钩工及时向矿调度室、机电工区汇。
②如果罐笼内有人，首先核实尾绳事故是否影响提升机应急运行。如果张力差允许，制定措施在现场负责人的监督下，由主司机操作，副司机监护，把人员放到井下或提至地面，未上井的井下人员由主立井上井。否则需采取措施配重运行。
③工区管理人员组织人员查看施工现场，做好记录，及时安排技术人员根据井筒装备损坏情况，制定安全技术措施，按规定撤出井下受影响作业人员，准备抢修用焊条、电焊机、氧气、乙炔等特殊材料配件，立即组织人员抢修。
④将所有物品准备齐全后，按应急救援指挥部指令抢修或更换损坏的尾绳。
（二）主运输带式输送机事故现场应急处置措施
（1）带式输送机火灾事故应急处置措施
①带式输送机发生火灾时，输送机司机应立即停机，使用现场的灭火器材在上风口积极进行灭火。
②现场人员应迅速切断事故现场电源，在确保个人安全的情况下汇报调度室和机电工区值班人员。调度室及时通知下风口所有受到威胁的人员撤离。
③利用监测监控系统及时观察火灾现场回风区域的各种气体数据。正确使用灭火器材、材料，扑灭初期火灾或控制灾情。
④初期火灾不能及时扑灭或有效控制灾情时，启动“2.8矿井火灾事故专项应急预案”。
（2）带式输送机机械伤人事故现场应急处置措施
①发现带式输送机转动部位伤人或运输胶带伤人时，要立即停止带式输送机运转并闭锁开关，及时救护人员。
②运输胶带伤人，应松开胶带输送张紧装置，截断胶带，救出受伤害人员。
（3）带式输送机断带事故现场应急处置措施
发生断带事故时，现场人员立即停止带式输送机运行，向调度室和工区值班人员汇报。根据现场情况，松开胶带机张紧装置，视情况决定对断开的胶带进行更换或对接。
（4）带式输送机胶带撕裂事故现场应急处置措施
①带式输送机胶带出现撕裂事故时，现场人员立即拉动沿线胶带机闭锁开关使输送机停机。
②撕带宽度小于原带宽度20%时，要将撕裂的胶带条剪掉；撕带宽度大于原带宽度20%时，必须制定专项安全技术措施更换胶带。
③撕边胶带缠绕在滚筒轴上时，必须依据现场情况卡好夹板，采取拆卸滚筒等有效方式拉出胶带，或根据实际情况连接胶带处理。
④处理完毕进行验收，合格后方可使用。
（三）架空乘人装置事故现场应急处置措施
（1）架空乘人装置飞车、断绳事故现场应急处置措施
①当发现架空乘人装置断绳、飞车事故时，操作人员应立即发出预警，并立即停止架空乘人装置电源。现场人员积极抢救受伤害人员。
②乘车人员应迅速下车，拉动沿线急停装置，停止架空乘人装置运转。
③乘车人员下车后，快速躲入最近安全硐内或尽可能远离绳道及座椅甩动轨迹区域，以避免车速过大后造成人员伤害。
④现场人员积极实施救援的同时，立即向调度室和运输工区值班人员汇报。应根据实际情况，开展积极有效的自救和互救。
⑤在事故巷道设置警戒线、警示灯等警戒措施，并设专人值守，禁止无关人员通行。
⑥注意观察事故现场周边设施、设备、巷道的变化情况，防止巷道构件塌落伤人，必要时加固巷道、消除隐患。
⑦救援人员应在做好安全防范措施后再进行处置。人员抢救结束后，制定措施后进行处理设备或更换钢丝绳工作。
（2）架空乘人装置机械、电气事故现场应急处置措施
①运输工区接到架空乘人装置事故汇报后，当班值班人员立即组织抢修人员，准备抢修用起吊设备（如手拉葫芦、钢丝套绳等）、棕绳、滑子等材料配件。
②抢修人员到位后，由盯班管理人员指定施工负责人，强调注意事项，对参加施工人员进行分工，抢修现场损坏的设施。
③由施工负责人对事故现场进一步勘查，查明事故原因做好记录。
（四）单轨吊运输事故现场应急处置措施
（1）单轨吊火灾事故应急处置措施
①单轨吊运行或蓄电池充电过程中，出现着火时，现场人员立即停止运行、发出警报，切断事故现场电源并在上风口积极进行灭火。
②在确保个人安全的情况下汇报调度室和工区值班人员。
③正确使用灭火器材、材料，扑灭初期火灾或控制灾情。
④调度室及时通知撤出下风口所有受到威胁的人员撤离。
⑤利用监测监控系统及时观察火灾现场回风区域的各种气体数据。
⑥初期火灾不能及时扑灭或有效控制灾情时，启动“2.8矿井火灾事故专项应急预案”。
（2）单轨吊运行、跑车伤人事故现场应急处置措施
①发生事故后，现场负责人立即组织危险区域人员撤离至安全区域，在确保安全的情况下组织开展自救和互救。
②事故现场人员应视伤者情况尽快进行有效的抢救，立即救出至安全地点，对伤员进行止血、包扎和骨折固定等紧急处理后，迅速移交专业医护人员送医院救治。
③事故现场人员在对遇险人员进行抢救的同时，应对现场拉线划定警戒区域，采取措施防止事故蔓延扩大或导致次生事故的发生。
④出现损坏巷道及顶板时，需将机车可靠固定后，首先处理顶板再恢复机车运行。
（3）单轨吊运行机车掉道、坠落事故现场应急处置措施。
①发生事故或险情后，必须立即停止机车运行，以防事故扩大。出现损坏巷道及顶板时，需将机车可靠固定后，首先处理顶板再恢复机车运行。
②组织人员修复单轨吊机车及更换起吊锚杆和损坏的吊轨，现场人员将机车复轨前，需将机车未脱轨部位用完好40T链条或起吊装置可靠固定在后方吊轨或锚杆上，固定牢固后方可使用手拉葫芦复轨；单轨吊机车复轨时，应用不同长度链条将吊轨逐步放下形成斜坡，将机车下落部分逐步复轨。
（五）电机车运输事故现场应急处置措施
①发生提升机电机车运输事故，应立即停止车辆运行。现场人员及时对伤员进行抢救。
②发现遇险人员立即救出至安全地点，对伤员进行止血、包扎和骨折固定等紧急处理后，迅速移交专业医护人员送医院救治。
（六）斜巷（调度、慢速）绞车事故现场应急处置措施
①事故发生后，应采取紧急制动和固定跑车车辆措施，防止施救时车辆再次滑落。如果有人员伤亡时，首先对伤员进行抢救。
②在事故巷道采取设置警戒线、警示灯等警戒措施，并设专人值守，禁止无关车辆和人员通行。
③起重、搬移、挪动矿车时，防止车辆侧翻伤人，保护应急救援人员和遇险人员安全。
④注意观察事故现场周边设施、设备、巷道的变化情况，防止巷道构件塌落伤人，必要时加固巷道、消除隐患。如果跑车造成巷道冒顶事故时，首先处理冒顶。
⑤斜巷提升运输停电时出现停运事故，应立即组织有关人员进行送电，并检查各种保护、液压站、钢丝绳及信号通讯设施的完好。送电后，试运行无问题后恢复提升。
⑥斜巷提升系统发生断绳事故，立即停止运行，查看断绳情况。组织人员更换或处理钢丝绳。
⑦斜巷提升出现提升系统保护失灵时，立即停止运行，查看保护装置。处理完保护情况，并对保护装置进行试验灵敏可靠后，恢复提升设备运行。
（七）平、斜巷运输车辆脱轨事故的现场应急处置措施
①现场人员根据现场情况采取相应的措施。
②如果是轨道质量问题，组织轨道工对轨道进行整治，轨道合格后在单位带班人员或班组长的指挥下进行复轨。
③采取紧急制动和固定车辆措施，防止施救时车辆再次脱轨。
④复轨时，挂好车尾，使用复轨器，先抬一头复轨，后抬另一头复轨，人员要站在车辆上方，严禁站在车辆下方和车辆两边车辆伤害到的地方，严禁摘掉勾头复轨，严禁生拉硬拽用绞车复轨。
（八）起重、吊装事故现场应急处置措施
①出现起重、吊装事故，在抢救人员的同时，对吊装物件井下稳固，防止二次滑落，伤及人员。
②当操作起重机械突发停电，应组织人员保护好现场。在工作场地周围竖立警示标志，派有关人员现场处理。
③当操作起重机械发生绳索断裂，应组织人员保护好现场，及时向领导汇报，派有关人员检修、查处问题。
④当操作起重机械使用时，发生工件坠落，出现人员伤亡，应立即汇报，组织人员保护好现场，及时把受伤人员送到医院抢救。
（九）高处坠落事故现场应急处置措施
①发现人员高处坠落时，要立即停止附近设备运行，汇报调度室和单位值班人。
②现场人员要积极与坠落人进行对话，若坠落人能施行自救时，现场人员要利用保安绳进行抢救，否则现场人员做好准备，等待救护队到来。
③在处理坠落伤害事故时，若物件飞落刺到员工体内，救援人员不要拔掉刺入身体的物件，以免造成大出血，只能做清洗伤口或止血等简单处理，应等医疗救护到来后，立即送医院救治，避免现场处置时发生大出血。
④如伤员大量出血，现场救治时要尽量止血，防止出血过多导致伤情加重甚至死亡。
⑤如果伤员在高处位置，救援人员首先要把伤者按正确的方法搬到安全的地方再进行下一步救治，防止伤者或救援人员发生高处坠落。
⑥如果处在不宜施救的场所，必须将患者搬运到能够安全施救的地方，搬运时应由身体强壮的救援人员搬运。
⑦受伤人员是脊柱骨折，不要弯曲、扭动患者的颈部和身体，不要接触患者的伤口，要使患者身体放松，尽量将患者放到担架或平板上进行搬运。避免搬运不当引起伤者的二次伤害和救援者的伤害。
（十）有限空间作业事故现场应急处置措施
（1）发生地面污水池等有限空间作业事故后，救援人员应配备好防护设备、对讲机以及随身绑设安全大绳，同时在外界留有至少1名人员保持交流。
（2）当作业人员在还具有自主意识的情况下，应采取积极自救措施。作业人员可使用隔绝式紧急逃生呼吸器等救援逃生设备，提高自救成功效率。如果作业人员自救逃生失败，应根据实际情况采取非进入式救援或进入式救援方式。
（3）当受困人员未佩戴全身式安全带，也无安全绳与有限空间外部挂点连接，或因受困人员所处位置无法实施非进入式救援时，就需要救援人员进入有限空间内实施救援。
（4）实施进入式救援，要求救援人员必须采取科学的防护措施，确保自身防护安全、有效。同时，救援人员应经过专门的有限空间救援培训和演练，能够熟练使用防护用品和救援设备设施，并确保能在自身安全的前提下成功施救。若救援人员未得到足够防护，不能保障自身安全，则不得进入有限空间实施救援。
（5）应当严格遵守“先通风、再检测、后作业”的原则。进入有限空间前，采取有效通风措施，严格控制可燃气体、有毒气体浓度及含氣量在安全指标范围内，确认合格后才允许进入作业；有毒、有害气体含量不得超过GBZ1-2002工业企业设计卫生标准规定的最高容许浓度，氧含量应为19.5%—23.5%。必要时可再采取强制通风的方法。
（6）使用检测仪器对有限空间有毒有害气体的浓度和氧气的含量进行检测。无检测仪器可以使用动物检测法或蜡烛法进行检测。动物检测法：在进入有限空间前，先往有限空间内放入鸡、鸭、鸽子等动物，观察一段时间其情况，若生命体态正常则证明有限空间空气没有问题，反之则有问题，需继续进行通风换气。然后再次检测。
（7）当受限空间内有人昏迷或窒息，伤势严重，救护人员必须佩戴好防护器具、救援人员必须严格按照先通风、再检测、后进入的原则，保证有限空间内氧气、有毒有害气体、可燃性气体浓度符合安全要求后，方可进入救人，其他人员负责在外接应。
（8）救护人员下到出事地点，伤员伤势重且无法站立时，可用安全绳直接往上拉，可一边托着伤者，一边指挥上面的人拉的快慢，同时保护伤者不被刮碰梯子、器壁，同时也要保护好自己的安全。其他人员在拉绳子的过程中，要使重心尽量往出入口中心移，用力要均匀，与下面的人员配合好，一定要注意不能碰伤伤员。用安全带系好被抢救者两腿根部及上体妥善提升使患者脱离危险区域，避免影响其呼吸或触及受伤部位。
（9）切实做好作业空间的工艺处理，所有与作业点相连的管道、阀门必须采取有效隔离措施，并悬挂警示牌板。进入带有搅挫器等转动部件的有限空间内，必须将电源开关拉下后上锁等措施，并加警示牌，设专人监护。
（10）进入有限空间作业应有足够的照明，设备内照明电压应按相关规定执行，所有灯具及电动工具必须符合防潮、防爆等安全要求，有限空间照明电压应小于或等于36V，在潮湿容器、狭小容器内作业电压应小于或等于12V。
（11）现场要配备一定数量符合规定的应急救护器具和灭火器材。应急处置人员要穿戴好必要的劳动防护用品（呼吸器、工作服、工作帽、手套、工作鞋、安全绳等），系好安全带，以防止受到伤害。在有限空间内救援照明灯应使用12V以下安全行灯，照明电源的导线要使用绝缘性能好的软导线。
（十一）压力容器事故现场应急处置措施
（1）事故发生后，现场负责人、维修工、压风机司机要立即电话向调度室和工区值班人员汇报。汇报时要汇报清事故发生的性质、时间、地点、灾区人数，危害程度及现状。及时停止设备运行，并关闭供风大闸阀，停掉高低压供电电源。
（2）调度室接到报告后首先命令受灾区域人员撤离，然后向应急指挥部汇报，启动相应的现场处置方案，按照指挥部的命令召请矿山救护队组织抢救，通知医院医疗救护人员到达事故现场待命。
（3）救护人员根据事故类别，选择正确避灾路线，引导灾区人员迅速撤离到安全区域。
（4）井下压力容器事故引发火灾时，在现场负责人的指挥下，救援小组有序到达压力容器处展开灭火工作。同时启动《矿井火灾事故专项应急预案》。
（5）地面压力容器事故引发火灾时，及时拨打消防救援电话报警。
（6）迅速引导人员疏散，抢救受伤人员，配合消防队员及时控制和扑灭初起火灾。
（7）如果有受伤人员要做好伤员的运送和现场抢救工作。
充分利用机房现场的消防桶、消防沙、灭火器等消防器材进行现场灭火。
（8）迅速判断和查明是否有再次发生爆炸的可能性和危险性，采取一切可能的措施，全力制止再次爆炸的发生。
（9）灭掉火源后，应急处置人员分成三组进行隐患排查：
第一组排查残余的火种，清除附近的易燃物继续灭火；
第二组排查压力管路影响情况和其他压风机的安全状况及其他风包安全状况；
第三组排查事故现场的电气开关设施，电缆的受损情况，各保护的试验情况。
9.3.2.3事故控制
（1）启动应急预案，报告事故情况。调度室接到事故报告后，应迅速启动应急预案，立即通知救护队、医院等救援力量赶赴事故地点进行救援，向矿领导报告事故情况，并按照要求向上级有关部门报告。
（2）采取有效措施，组织开展救援。矿井应根据情况停止事故设备运行，切断其供电电源，迅速组织开展救援工作，采取一切可能的措施，积极抢救被困遇险人员，防止事故扩大。
（3）卡罐抢险救援要清理井架、井口附着物，防止救援过程中坠物伤人。井口设专人把守，做好警戒。施救人员必须佩戴保险带、安全帽，所带工具都要系绳入套，防止掉落。在被困人员暂时无法救出时，要通过绳索和吊篮将通信工具、食物和水及相关药品下放给被困人员。
（4）坠罐抢险救援施救人员入井后，对现场进行勘查，发现能够立即救出的人员要立即救出，妥善安置，对不能立即救出的要在采取措施后施救。施救时必须先观察井筒上部是否有物品坠落危险，确认无危险后再进行救援。
（5）迅速搜寻幸存人员，发现伤员及时进行止血、包扎和骨折固定等紧急处理，并迅速运送升井到医院救治。处理现场险情隐患，加固被破坏的巷道时，应安排专人观察现场情况，采取安全措施保证救援人员安全，防止发生次生事故。
9.3.2.4消防
现场发现明火时，利用附近设置的消防器材和供水管路，采用惰性气体、喷水等直接灭火的方法进行灭火。
9.3.2.5现场恢复
（1）确认无被困和失踪人员，现场事故已得到有效控制，可宣布应急救援行动结束。后续工作转为灾后恢复、经验教训的总结等。
（2）当事故得到有效控制，伤亡人员全部救出或转移，设备、设施处于受控状态，环境有害因素得到有效监测和处置达标，由应急总指挥宣布事故应急救援工作结束，并转入现场恢复、障碍消除等工作。
由应急总指挥宣布事故应急救援终止命令，调度室负责传达到各单位，各单位传达到个人。
9.3.4 报警电话及相关救援单位联络
事故现场报警负责人：灾害现场负责人。
事故报警联系方式：
调度室：999351  999251   生产电话提机8秒直通调度室
安全监察部：999313    6809
事故报告的基本要求和内容：汇报人员不得慌张，汇报时吐字清晰，汇报内容简明扼要。汇报清楚发生事故的单位、时间、地点、简要经过、遇险人数、事故抢救处理的情况和采取的措施。需要矿有关部门单位协助事故抢救和处理的有关事宜等，严格按照事故报告时限和要求上报。
[bookmark: _Toc11405][bookmark: _Toc5981]9.4 注意事项
9.4.1 人员防护
（1）选择防护用品应针对防护要求，正确选择符合要求的防护用品。
（2）井下人员必须使用矿配发的个体防护用品，并熟练使用。
（3）防护用品应经常性检查，确保性能完好。
（4）在有毒有害气体的环境中工作时，应尽量采取通风措施，排除有毒有害气体，避免佩戴呼吸器工作。
9.4.2 自救互救
（1）蹲罐时乘坐人员的自救与互救
①罐笼内人员不多时，人员应分散开，乘罐人员两手握紧扶手，两腿悬空，以减少或免除蹲罐时对人体特别是腿部的伤害；
②当罐内人员较多，未握住扶手的人要抓住握扶手的人，两腿弯曲。
③发生蹲罐事故后，未受伤人员应立即在现场为受伤人员止血、包扎和骨折临时固定等急救处理。
（2）罐笼断绳时乘坐人员的自救与互救
①罐笼运行发生断绳事故后，乘罐人员应紧握罐笼内的扶手，两腿悬空，以免罐笼快速停止时摔伤和其他伤害。
②罐笼由于保险装置的作用减速并停稳后，乘罐人员不要来回跑动，以保持罐笼的平衡，并发出呼救信号，等待营救。
（3）主运输事故现场自救和互救措施
①转动部位挤人事故，应立即拉胶带机沿线急停停止皮带运转，尽快救出人员。
②人员坠仓事故，尽量避开煤矸掉落位置，若供氧不足，可佩带自救器，要及时发出求救信号。
（4）辅助运输事故现场自救和互救措施
①采取积极有效措施，将事故消灭在初始阶段或控制在最小范围，最大限度地减少事故造成的伤害和损失。
②在避灾期间，遇险矿工要有良好的精神心理状态，情绪安定、自信乐观、意志坚强。
③对伤者进行救援时，措施要有效，避免二次伤害，救援人员应躲开危险波及的范围。
④施救前，应就近组织人员以最快的速度准备合适的工具。
⑤救援现场应有一人负责统一指挥和监护，其它人员进行施救
9.4.3 装备使用
（1）用于抢险救援的器材应配备齐全，并确保器材始终处于完好状况。
（2）佩戴自救器撤离灾区时，口具和鼻夹一定要咬紧夹好，中途不得取下口具和鼻夹。
（3）佩戴自救器操作准确迅速，并经常性熟悉使用方法。
（4）用于抢险救援的器材应配备齐全，并确保器材始终处于完好状况。
（5）使用的抢救器材必须符合有关规定且必须防爆。
9.4.4 现场安全
（1）救援时，应保持头脑清醒，不得盲目行动，针对事故性质、类型、特征等进行分析进行自救互救。（自救与互救原则安全撤离，妥善避险；沉着冷静，控制情绪；互相鼓励，互相帮助；团结协作，服从指挥。
（2）在抢险救灾过程中，专职救援人员，应根据事故的类别、性质，采取相应的安全防护措施。
（3）严格控制进入灾区人员的数量，抢救井下事故以专业矿山救援人员为主。 
（4）救援人员必须认真按救援方案和救护安全措施执行，确保自身安全。
（5）在事故救援中，现场指挥部安排专人，负责记录事故抢险方案的执行情况和事故救援等情况。
（6）根据事故现场情况，强化事故现场安全措施落实，防止二次事故和次生灾害事故发生。
（7）抢救和运送长期被困井下的人员时，要注意外部环境的突然改变，防止造成二次伤害。
（8）根据事故类型、事故大小确定需要的救援力量和装备器材。
（9）根据灾区现场情况，制定救援人员安全防护措施。
[bookmark: _Toc17280][bookmark: _Toc20719]9.5其他需要特别警示的事项
（1）井上下事故波及范围区域划定，警戒线设置。 
①事故地点 50m 范围内禁止闲人靠近。 
②事故地点周围 50m 处路口设好警戒线。 
（2）事故井口、地面警戒线周围设置治安保卫人员。 
（3）井下救护基地位置确定与警示。
（4）事故现场人员撤离路线变化等重要地点标识。
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[bookmark: _Toc10192][bookmark: _Toc32052]10.1事故风险描述
10.1.1 风险描述
长城一矿爆炸物品库位于+590水平，采用壁槽方式布置，包括库房、辅助硐室和通向库房的两条巷道，库房距井筒、井底车场、主要运输大巷以及采区主要风门的法线距离都在60米以上；距行人巷道法线距离在20米以上；库房两端通道与库房连接处设置了齿形阻波墙，爆炸材料库最大贮存炸药量1728kg，最大贮存雷管量13920发。其中贮存炸药壁槽6个，每个壁槽存放最多12箱炸药,每箱24kg。爆炸物品在装卸、运输、贮存保管、发放和使用过程中，内部发生化学反应或遇高温,热源、撞击摩擦、静电、射频波等，可造成火灾、爆炸事故，产生高温高压、有毒有害气体。
10.1.2 风险评估结果
根据《生产安全事故风险评估报告》评估结果，爆炸物品风险重大风险。
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10.2.1 应急自救小组
事故发生区队立即成立应急自救互救小组，负责组织实施事故应急处置和现场自救互救工作。
组  长：灾害现场负责人
成  员：管理人员、班组长、安监员、现场作业人员
10.2.2 具体职责
（1）灾害现场负责人：事故发生后，分析判断事故，启动现场处置方案，组织指挥应急救援处理，协调各工种的工作。
（2）班组长：协助跟班队长组织现场应急处置，救治伤员。
（3）值班人员：接到事故报告，按照指令，召集小组成员及工区有关人员，协调现场自救和应急处置工作，同时做好相关记录。
（4）技术人员：负责制定救援措施和提供技术资料。
（5）管理人员：根据事故性质和严重程度，组织现场人员进行应急处置和自救，若事态扩大，立即请求增援。
（6）安监员：负责事故现场人员撤离、警戒。
（7）现场作业人员：积极开展应急处置和自救互救。根据事故的严重程度，按照救援小组安排，负责维护巷道。出现紧急事故时随时待命，一旦接到通知，马上到达现场进行抢险工作，做到救援材料到现场。听从指令，负责切断灾区电源。
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10.3.1 事故应急处置程序
（1）事故报警：事故发生后，灾害现场负责人，立即启动现场处置方案并电话汇报调度室和总经理，详细汇报事故发生的性质、时间、地点、灾区人数，危害程度及现状；积极组织自救互救。
（2）应急措施启动：发生事故后，灾害现场负责人（区队以上带班人员、班组长、安监员和现场施工负责人）立即启动事故现场处置方案，受威胁人员撤离危险区域。若事故小，则立即组织人员进行处理；若无法保证人员安全，则组织人员停电撤人至安全地点并电话汇报调度室。调度室立即向当日值班领导、总经理、分管领导汇报，通知带班、包保等专业科室及区队管理人员达到现场处置；
（3）应急救护人员的引导：需要专（兼）职救护人员救护时，根据事故类别选择正确避灾路线，引导灾区人员迅速撤离到安全区域。
（4）事故扩大同应急预案的衔接程序：启动现场处置方案的同时，根据综合应急预案应急响应分级，达到启动上一级应急响应，按照专项预案程序进行处置；召请矿山救护队组织抢救，调度室立即通知医院医疗救护人员到达事故现场或到井口待命。
10.3.2 现场应急处置措施
10.3.2.1人员救护
（1）发生爆炸物品事故后，调度员要立即通知救护队下井救援，通知医院驻矿医生、护士到井口待命或下井救治伤员。 
（2）在救护队到来之前，附近人员可就近利用局部通风机或压风并且在确保安全的前提下进入抢救遇险人员，否则，严禁进入。 
（3）抢救出遇险人员，必须沿避灾路线将其抬运到新鲜风流中。 
（4）对于因窒息或心跳呼吸骤停伤员，必须先复苏，后搬运。 
（5）发生爆炸物品事故后，矿山救护队按照指挥部命令，立即奔赴现 场。到达现场后要及时有组织、有计划地抢救遇难人员，引导受灾害威胁人员，沿着安全路线上井。救护队员在确定无二次爆炸危险后，必须戴好氧气呼吸器进入灾区。处理爆炸物品事故重要方法：迅速查明事故的范围、原因，并切断通向灾区的电源，及时恢复受破坏的通风设施，加强事故区域的通风管理，避免发生二次爆炸。如因爆炸引起火灾，救护人员要迅速扑灭，防止事故的扩大。 
（6）爆炸产生火灾，应同时进行灭火和救人，并采取防止再次发生爆炸的措施，派专人监测瓦斯，当瓦斯浓度达到2％以上，并继续增加有爆炸危险时，必须把救护人员撤到安全地点。
（7）无法撤离时，应进入就近的避难硐室，按操作规程启用避难硐室，立即将现场人员的健康状况、周边环境等情况汇报调度室，并接受调度室的指挥。在接到调度室的指令或避难硐室环境监测硐室外有害气体下降到安全情况下，认真组织确保安全、有序、快速撤离并报告调度室。
10.3.2.2工艺操作
（1）发生爆炸物品事故时听到爆炸声，须立即张大口，用湿毛巾捂住口鼻（避免爆炸所产生强大冲击波击穿耳膜，引起永久性耳聋），就地卧倒，如有水坑，可侧卧于水中。
（2）现场人员要保持冷静，切忌乱跑，立即戴好自救器，在现场负责人的带领下，按避灾路线有序撤离，注意防止受到二次爆炸或连续爆炸的伤害，同时电话上报调度室。
（3）调度室迅速了解爆炸物品事故的发生位置、波及范围、人员伤亡情况和主通风机运行情况，了解通风是否畅通、瓦斯浓度有无变化，根据灾情确定停电范围，下达停电撤人命令。
（4）若退路被堵，在确保安全的前提下，千方百计疏通巷道，尽快撤到新鲜风流中
（5）井筒、井底车场或石门发生爆炸时，在侦察确定没有火源，无爆炸危险的情况下，尽快恢复通风，救人和恢复通风应同时进行。如果有害气体严重威胁回风流方向的人员，在进风方向的人员已安全撤退的情况下，可采取区域反风，救护队进入原回风侧引导人员撤离灾区。
（6）爆炸事故发生在采煤工作面时，应沿进风侧和回风侧进入救人，在此期间必须维持通风系统原状。
（7）爆炸物品库发生火灾事故时现场库管人员根据现场情况，及时进行灭火，如无法灭火，要尽快搬开雷管、炸药，无法搬开时要正确佩戴好自救器，切断爆炸物品库内电源，撤离现场；并及时关闭好防爆活门。
（8）如遇独头巷道距离较长、有害气体浓度大、支架支护损坏严重的情况，在确认没有火源、遇险人员已经牺牲时，严禁冒险进入工作，在恢复通风、打好支护后，方可搬运遇难人员。
（9）受灾害威胁人员在撤离时，应遵循以下原则：位于事故地点进风侧人员应迎着风流退出，位于回风侧人员佩带自救器顺风流撤出，并利用联络巷尽快地撤到新鲜风流中。如爆炸的火源袭来时，应背对火源卧倒或卧于水沟中，并用衣服或其它物料，盖住身体裸露部位，以减轻高温火焰灼伤。在撤退中，如发现前方巷道由于爆炸事故已发生严重冒顶，无法撤退时，应利用压风自救、供水施救系统进行自救或进入避难硐室等地点等待救护队的救援。
（10）在抢救事故期间，应随时向调度室汇报灾区状况和救灾工作的进展情况。
10.3.2.3事故控制
（1）安全监控部门对监测数据进行分析，发生异常立即报告指挥部，井下各分站配备备用电源，安全监控系统故障停电后，能自动切换至备用电源供电，确保数据实时传输，备用电源持续供电时间不低于4小时。 
（2）指挥部根据灾情分析判断通风系统破坏程度及发生连续爆炸、火灾的可能性，积极研究制定救灾方案，并根据灾情发展及时调整优化方案。 
（3）发生爆炸物品事故后，通风设施、巷道会受到破坏，通风系统可能发生变化，救护队要及时检查，并进行相应的调整，使产生的有害气体尽快进入回风巷。 
10.3.2.4 消防 
现场发现明火时，必须合理选用灭火器材，利用附近设置的消防器材或供水管路，采用惰性气体、消防沙、喷水等直接灭火的方法进行灭火。
10.3.2.5现场恢复
（1）确认无被困和失踪人员，现场事故已得到有效控制，可宣布应急救援行动结束。后续工作转为灾后恢复、经验教训的总结等。
（2）当事故得到有效控制，伤亡人员全部救出或转移，设备、设施处于受控状态，环境有害因素得到有效监测和处置达标，由应急总指挥宣布事故应急救援工作结束，并转入现场恢复、障碍消除等工作。
由应急总指挥宣布事故应急救援终止命令，调度室负责传达到各单位，各单位传达到个人。
10.3.4 报警电话及相关救援单位联络
事故现场报警负责人：灾害现场负责人。
事故报警联系方式：
调度室：999351  999251   生产电话提机8秒直通调度室
安全监察部：999313    6809
事故报告的基本要求和内容：汇报人员不得慌张，汇报时吐字清晰，汇报内容简明扼要。汇报清楚发生事故的单位、时间、地点、简要经过、遇险人数、事故抢救处理的情况和采取的措施。需要矿有关部门单位协助事故抢救和处理的有关事宜等，严格按照事故报告时限和要求上报。
[bookmark: _Toc26002][bookmark: _Toc30941]10.4 注意事项
10.4.1 人员防护
（1）选择防护用品应针对防护要求，正确选择符合要求的防护用品。
（2）井下人员必须使用矿配发的个体防护用品，并熟练使用。
（3）防护用品应经常性检查，确保性能完好。
（4）在有毒有害气体的环境中工作时，应尽量采取通风措施，排除有毒有害气体，避免佩戴呼吸器工作。
10.4.2 自救互救
（1）自救与互救原则：安全撤离，妥善避险；沉着冷静，控制情绪；互相鼓励，互相帮助；团结协作，服从指挥。 
（2）班组长应当具备兼职救护队员的知识和能力，能够在发生险情后第一时间组织作业人员自救互救和安全避险。 
（3）救援人员必须认真按救援方案和救护安全措施执行，确保自身安全。 
（4）煤矿作业人员必须熟悉应急救援预案和避灾路线，具有自救互救和安全避险知识，训练掌握自救器和紧急避险设施的使用方法。 
（5）对于受伤人员可采取以下措施：使之平躺，把腿垫高，利于血液回流；松开衣领、腰带，使之呼吸畅通；铺盖适当的衣物保暖；对于停止呼吸的立即进行人工呼吸，不要轻易放弃。
10.4.3 装备使用
（1）用于抢险救援的器材应配备齐全，并确保器材始终处于完好状况。
（2）佩戴自救器撤离灾区时，口具和鼻夹一定要咬紧夹好，中途不得取下口具和鼻夹。
（3）佩戴自救器操作准确迅速，并经常性熟悉使用方法佩带自救器操作准确迅速，必须经过培训，并经考试合格后，方可配用。自救器佩戴操作要领：置右侧、掀护罩、启扳手、去上壳、展气囊、戴脖带、启开关、咬口具、戴鼻夹、即撤离。
（4）用于抢险救援的器材应配备齐全，并确保器材始终处于完好状况。
（5）使用的抢救器材必须符合有关规定且必须防爆。
10.4.4 现场安全
（1）救援时，应保持头脑清醒，不得盲目行动，针对事故性质、类型、特征等进行分析进行自救互救。（自救与互救原则安全撤离，妥善避险；沉着冷静，控制情绪；互相鼓励，互相帮助；团结协作，服从指挥。
（2）在抢险救灾过程中，专职救援人员，应根据事故的类别、性质，采取相应的安全防护措施。
（3）严格控制进入灾区人员的数量，抢救井下事故以专业矿山救援人员为主； 
（4）救援人员必须认真按救援方案和救护安全措施执行，确保自身安全。
（5）在事故救援中，现场指挥部安排专人，负责记录事故抢险方案的执行情况和事故救援等情况。
（6）根据事故现场情况，强化事故现场安全措施落实，防止二次事故和次生灾害事故发生。
（7）抢救和运送长期被困井下的人员时，要注意外部环境的突然改变，防止造成二次伤害。
（8）根据事故类型、事故大小确定需要的救援力量和装备器材。
（9）根据灾区现场情况，制定救援人员安全防护措施。
（10）进入避难硐室前，应在硐室外留有明显标志，以便救护队发现。
（11）待救时应保持冷静、不得急躁，以减少氧气消耗，保持体力。
（12）硐室内保留一盏灯照明，其余矿灯全部关闭。
[bookmark: _Toc22321][bookmark: _Toc12782]10.5 其他需要特别警示的事项
（1）井上下事故波及范围区域划定，警戒线设置。
（2）事故单位井口、地面治安警戒线设置。
（3）井下救护基地位置确定与警示。
（4）事故现场人员撤离路线变化等重要地点标识。
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11.1.1 风险描述
当汛期本地区气象预报为暴雨蓝色预警天气或12小时以内连续降雨达到50mm以上；或强雷电、大风、强风暴、冰雹等强对流天气危及供电安全的；或发现地面向井下溃水的；因地震、强雷电、强暴雨雪、强风暴等自然灾害，造成线路接地、短路或遭雷击、倒杆、断线引起35kV线路两回路停电，造成全矿井停电。冬季寒潮期间，引发的冰雪天气及冰冻现象会造成供电线路积雪形成冰凌，受压断线造成供电事故；井筒气温降至冰点，淋水结冰形成冰凌，存在冰凌坠落伤及设备及人员状况时威胁矿井安全。
11.1.2 风险评估结果
根据《生产安全事故风险评估报告》评估结果，自然灾害风险为较大风险。
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11.2.1 应急自救小组
事故发生区队立即成立应急自救互救小组，负责组织实施事故应急处置和现场自救互救工作。
组  长：灾害现场负责人
成  员：管理人员、班组长、安监员、现场作业人员
11.2.2 具体职责
（1）灾害现场负责人：事故发生后，分析判断事故，启动现场处置方案，组织指挥应急救援处理，协调各工种的工作。
（2）值班人员：接到事故报告，按照指令，召集小组成员及工区有关人员，协调现场自救和应急处置工作，同时做好相关记录。
（3）技术人员：负责制定救援措施和提供技术资料。
（4）管理人员：根据事故性质和严重程度，组织现场人员进行应急处置和自救，若事态扩大，立即请求增援。
（5）安监员：负责事故现场人员撤离以及应急处置工作监督。
（6）班组长：协助跟班队长组织现场应急处置，救治伤员。
（7）现场作业人员：积极开展应急处置和自救互救。
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11.3.1 事故应急处置程序
（1）事故报警：事故发生后，灾害现场负责人，立即启动现场处置方案并电话汇报调度室，详细汇报事故发生的性质、时间、地点，危害程度及现状；积极组织自救互救。
（2）应急措施启动：调度室接到各种自然灾害警报等其他严重威胁矿井安全生产的情况预报时，矿井立即发布预警信息。现场负责人立即启动事故现场处置方案，组织人员撤离危险区域。调度室立即向当日值班领导、总经理、分管领导汇报，通知带班、包保等专业科室及区队管理人员达到现场处置；
（3）应急救护人员的引导：需要专（兼）职救护人员救护时，根据事故类别选择正确避灾路线，引导灾区人员迅速撤离到安全区域。
（4）事故扩大同应急预案的衔接程序：启动现场处置方案的同时，上一级应急预案进入预备状态。
11.3.2 现场应急处置措施
11.3.2.1人员救护
（1）当气象部门发出暴雨、洪水等自然灾害预警达到规定的预警级别时必须及时撤出危险区域作业人员。
（2）井下工作人员接到撤人通知后，应在跟班区队长、班组长或有经验的老工人带领下，沿避灾路线撤离到安全地点直至地面，地面受威胁人员撤至地面安全避难场所，并清点人数向本单位值班人员汇报，各单位值班人员及时汇报调度室。
（3）救护队只有在确保救援人员安全的前提下，才能进入灾区抢险救灾。抢救遇险人员时，首先应通过电话、喊话、人员位置监测系统、生命探测仪或敲打煤岩体、管子等手段与遇险人员取得联系，探明冒顶范围和遇险人数及位置。
（4）调度室要安排医务人员携带必要的抢险医药器具及时到达井口待命，必要时到达井下事故现场，对抢救出的受伤人员进行紧急医疗救治或护送上井救治。
（5）抢救出伤员后，必须判断伤情的轻重，人员较多时先抢救重伤人员，后抢救轻伤人员，要认真执行“三先三后”的原则：即对窒息或心跳呼吸停止不久的伤员必须先复苏后搬运，对出血伤员必须先止血后搬运，对骨伤的伤员必须先固定后搬运。
（6）抢救出的遇险人员，要用毯子保温，对长期困在井下人员，不要用灯光照射眼睛；对受困或受挤压时间较长人员，按照医疗救护人员的指导采取有利于救治的对应措施。
11.3.2.2工艺操作
（1）接到抢险救援通知或防洪警笛后，各单位抢险人员在本单位负责人的带领下迅速到达责任目标地点集合，按指挥部要求进行抢险。
（2）洪水溃入大巷内积水时，中央泵房要迅速关闭泵房防水门，开启工作和备用的排水设备，并控制好配水闸门进水量，同时应保证泵房人行道畅通；安全监察部明确专人负责在井口签发入井特别许可证并负责清点上井人数。
（3）若相关地点预先存放的封堵物资不足时，由调度室协调运营管理部负责封堵用料供应，机电工区及各单位抢险人员负责封堵用料的运输。
（4）地面各场点：
①首先检查各厂点重要位置的封堵情况，做到不渗水，必要时在外部用黄土袋子封堵截水。
②检查潜水泵及相应的管路材料附件的准备情况，做到随时排水。
③根据汛情及时与防洪指挥部联系，在厂点各门口用挡水板打堰封堵。
④指定专人负责监视设备运行情况，必要时采取相应措施。
（5）井下变电所及泵房
①根据汛情及时关闭防水密闭门；若防水密闭门漏水，需及时在两个防水门口封堵打堰。
②控制好各吸水井配给水闸门的进水量。
③确保泵房水泵正常排水。
（6）暴风雪：机电工区要及时安排人员对供电线路、通讯线路进行巡查，出现供电故障，及时报告，确保通讯、供电安全。对发生冻雨等灾害气候，属于矿井管辖的设备，根据操作规程分级停电后，进行冻雨处理，确保安全供电。同时，各单位要及时清除工广及道路积雪。机电工区要及时安排人员对供电线路、通讯线路、房屋、设备进行巡查，恢复线路、房屋、设备。冰雪期间及过后要保证主、副井井口、宿舍楼、办公楼、浴室等场所的供暖。
（7）发生冰雪灾害后，要组织人员对供暖管路、供水管路、排水管路进行巡查，根据需要对管路、阀门进行保温处理，防止冻裂管路、阀门。
（8）强降温降风雪天气灾害导致地面工厂厂区停电事故
①发生高压停电事故时，由机电工区配合机电管理部值班人员抢修。
②发生低压停电事故时由责任单位配合机电管理部值班人员抢修。
（9）强降温降雪灾害导致停水：
①机电工区负责工广区域及所属供水系统的突发性事故的应急处理。
②专业分管领导负责制定事故处理的应急计划，组织调遣供水事故抢修队并负责其安全、进度及事故应急处理后的汇报工作。
（10）强降温降雪灾害导致通讯线路故障
①部门电话不通由机电管理部信息中心排查设备及配线是否故障，如设备故障按设备故障程序执行。如无故障，立即通知外线班长，告知故障电话外线线对，机房内派机务人员，配合外线人员排查。
②巡线工迅速赶到现场排查故障，对排查过程中发现的问题，要及时与值班领导联系协调，并配合排除故障。
③出现信道传输故障，局部大面积通信中断，中心机房将会发出事故报警，值班人员根据报警显示，判断出现了问题，通过电话拨打判定故障点，并把信息准确地向值班领导汇报，机电管理部信息中心分管人员及时到中心机房排查故障并定位，及时排除相关故障。
（11）火灾导致房屋受损、线路、设备损坏：调度室负责联系责任单位进行维修、更换，恢复线路、设备正常状态。
（12）造成立井筒结冰：停止立井运行，撤离受威胁人员，对结冰处进行除冰处理，防止冰凌坠入井筒。
（13）主通风机停止运转的处理：因强风、雷电、雷雨天气导致供电中断的参照主要通风机停风事故现场处置方案措施执行。
（14）地震灾害处理：地面在室外就地选择开阔地蹲下或趴下，不要乱跑，不要随便返回室内，避开人多的地方；在楼内或平房内，应选择小开间、坚固家具旁就地躲藏，躲避时不要靠近窗边或阳台上去，千万不要跳楼。要避开高大建筑物。避开危险场所。在公共场所千万不要慌乱涌向出口，避开人流的拥挤，避免造成不必要的伤害。在行驶的车辆内要抓牢扶手，降低重心，躲在座位附近。
地震时，井下人员千万不要慌乱跑动，应选择顶板支护较好的硐室里或支撑较好的设备下躲避，等稳定后再选择逃生方式或等待救援。不要随意停送局部通风机,防止瓦斯聚集,造成瓦斯超限。地震时，可能发生局部火灾、水灾、瓦斯超限、卷道冒顶、冲击地压等次生灾害，可以根据现场情况,选择正确的避灾路线逃生，同时响应其它专项预案。地震后，往往还有多次余震发生，处境可能继续恶化，为了免遭新的伤害，要尽量改善自己所处环境。首先要保护呼吸畅通，避开头部、胸部的杂物，闻到煤气、毒气时，用湿衣服等物捂住口、鼻；避开身体上方不结实的倒塌物和其它容易引起掉落的物体；扩大和稳定生存空间，用砖块、木棍等支撑残垣断壁。设法脱离险境，如果找不到脱离险境的通道，尽量保存体力，用石块敲击能发出声响的物体，向外发出呼救信号，不要哭喊、急躁和盲目行动，这样会大量消耗精力和体力，尽可能控制自己的情绪或闭目休息，等待救援人员到来。如果受伤，要想法包扎，避免流血过多。如果被埋在废墟下的时间较长，救援人员未到，或者没有听到呼救信号，想办法维持自己的生命，如果自己周围有水和食品，一定要节约使用。
11.3.2.3事故控制
（1）采掘工作面两巷或其它地点因矿井发生停电、停风时，现场人员必须停止作业，立即按指挥部和调度室的命令沿避灾路线向副井口方向撤离。
（2）调度室和机电工区及时确认风井的防爆门是否已自动打开，以便减小矿井自然通风的阻力。
（3）井下撤离人员若感觉呼吸困难时，应立即佩戴自救器继续沿避灾路线向副井口方向撤离。
（4）发生大雨、暴雨、洪涝灾害等险情后，井下人员在撤离过程中应结伴行走，尽量沿进风巷道行走，不得进入盲巷。调度室立即通知机电工区停止立井运料，全力运人，确保人员正常升井。
（5）当井下采掘工作面来水无法撤离时，则就近找上山巷道进行避灾，此时所有人员必须静卧，不能急躁，减少氧气、热量等消耗，等待外部来人救援；如果巷道内有压风管，可打开压风管供人员呼吸，确保被困人员的安全，并经常敲打管路，向外部报警求救。
（6）调度室通知井口保健站值班人员准备好器材、药品立即组织人员到井口待命，预防出现人身事故，能第一时间进行处置。
（7）调度室通知矿井抢险队员立即集合，在井口待命，预防人员被困或人身事故，能第一时间进行救援。
11.3.2.4消防
现场发现明火时，必须合理选用灭火器材，利用附近设置的消防器材或供水管路，采用惰性气体、消防沙、喷水等直接灭火的方法进行灭火。
11.3.2.5现场恢复
（1）确认无被困和失踪人员，现场事故已得到有效控制，可宣布应急救援行动结束。后续工作转为灾后恢复、经验教训的总结等。
（2）当事故得到有效控制，伤亡人员全部救出或转移，设备、设施处于受控状态，环境有害因素得到有效监测和处置达标，由应急总指挥宣布事故应急救援工作结束，并转入现场恢复、障碍消除等工作。
由应急总指挥宣布事故应急救援终止命令，调度室负责传达到各单位，各单位传达到个人。
11.3.3 报警电话及相关救援单位联络
事故现场报警负责人：灾害现场负责人。
事故报警联系方式：
调度室：999351  999251   生产电话提机8秒直通调度室
安全监察部：999313    6809
事故报告的基本要求和内容：汇报人员不得慌张，汇报时吐字清晰，汇报内容简明扼要。汇报清楚发生事故的单位、时间、地点、简要经过、遇险人数、事故抢救处理的情况和采取的措施。需要矿有关部门单位协助事故抢救和处理的有关事宜等，严格按照事故报告时限和要求上报。
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11.4.1 人员防护
（1）选择防护用品应针对防护要求，正确选择符合要求的防护用品。
（2）井下人员必须使用矿配发的个体防护用品，并熟练使用。
（3）防护用品应经常性检查，确保性能完好。
（4）在有毒有害气体的环境中工作时，应尽量采取通风措施，排除有毒有害气体，避免佩戴呼吸器工作。
11.4.2 自救互救 
（1）煤矿作业人员必须熟悉应急救援预案和避灾路线，具有自救互救和安全避险知识，训练掌握自救器和紧急避险设施的使用方法。 
（2）班组长应当具备兼职救护队员的知识和能力，能够在发生险情后第一时间组织作业人员自救互救和安全避险。 
（3）救援人员必须认真按救援方案和救护安全措施执行，确保自身安全。 
（4）自救与互救原则：安全撤离，妥善避险；沉着冷静，控制情绪；互相鼓励，互相帮助；团结协作，服从指挥。 
（5）事故应急避险和现场自救互救措施。
①事故现场有人员伤亡时，现场人员要及时按有关规定采取急救措施，如人工呼吸、临时止血包扎等。做好相互保安，相互提醒等自救互救措施。
②采掘工作面或其它地点发现有出水预兆时，现场人员必须停止作业，立即发出警报，撤出所有受水灾威胁地点的人员，撤离时必须按指定的避灾路线撤离。
（6）其他应急避险和现场自救互救措施
①事故现场有人员伤亡时，现场人员要及时按有关规定采取急救措施，如人工呼吸、临时止血包扎等。做好相互保安，相互提醒等自救互救措施。
②强降温降风雪天气导致主、副井提升容器结冰挂凌暂时无法提升时，则应将空箕斗、空罐笼提升到井筒交钩位置防冻，井下人员必须静卧，耐心等待，不能急躁，减少热量消耗，等待恢复提升救援。
③参加救援时，抢险救援人员要佩戴好个人手套、口罩等防护用具，严格执行抢险方案和安全技术措施，做到自主保安和业务保安。
④强降温降风雪天气造成的电气事故抢修处理时必须严格执行各工种安全技术操作规程及有关规定，严禁违章作业和冒险蛮干。
⑤火灾事故时，应首先保证自身安全，远离着火点及下风侧，人员撤离时要用湿毛巾捂住口鼻，认清方向。火灾用水或灭火器材进行灭火。
11.4.3 装备使用
（1）用于抢险救援的器材应配备齐全，并确保器材始终处于完好状况。
（2）佩戴自救器撤离灾区时，口具和鼻夹一定要咬紧夹好，中途不得取下口具和鼻夹。
（3）佩戴自救器操作准确迅速，并经常性熟悉使用方法。
（4）用于抢险救援的器材应配备齐全，并确保器材始终处于完好状况。
（5）使用的抢救器材必须符合有关规定且必须防爆。
11.4.4 现场安全
（1）救援时，应保持头脑清醒，不得盲目行动，针对事故性质、类型、特征等进行分析进行自救互救。（自救与互救原则安全撤离，妥善避险；沉着冷静，控制情绪；互相鼓励，互相帮助；团结协作，服从指挥。
（2）在抢险救灾过程中，专职救援人员，应根据事故的类别、性质，采取相应的安全防护措施。
（3）严格控制进入灾区人员的数量，抢救井下事故以专业矿山救援人员为主； 
（4）救援人员必须认真按救援方案和救护安全措施执行，确保自身安全。
（5）在事故救援中，现场指挥部安排专人，负责记录事故抢险方案的执行情况和事故救援等情况。
（6）根据事故现场情况，强化事故现场安全措施落实，防止二次事故和次生灾害事故发生。
（7）抢救和运送长期被困井下的人员时，要注意外部环境的突然改变，防止造成二次伤害。
（8）根据事故类型、事故大小确定需要的救援力量和装备器材。
（9）根据灾区现场情况，制定救援人员安全防护措施。
（10）进入避难硐室前，应在硐室外留有明显标志，以便救护队发现。
（11）待救时应保持冷静、不得急躁，以减少氧气消耗，保持体力。
（12）硐室内保留一盏灯照明，其余矿灯全部关闭。
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（1）井上下事故波及范围区域划定，警戒线设置。
（2）事故单位井口、地面治安警戒线设置。
（3）井下救护基地位置确定与警示。
（4）事故现场人员撤离路线变化等重要地点标识。
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[bookmark: _Toc860]12.1 事故风险描述
12.1.1 风险描述
依据《生产安全事故风险评估报告》，矿井生产过程中煤仓事故的危害后果：发生煤仓事故将直接影响煤流运输甚至影响全矿井的生产经营，严重时造成人员伤亡。人员坠入煤仓将直接造成人员伤亡；溃仓将危及煤仓下口附近人员安全；在处理堵仓事故的过程中，对煤仓下口的处理人员可能造成人身伤害的危险；处理堵仓时，可能造成煤仓坍塌，对巷道内的作业人员造成人身伤害，给矿井造成人员伤亡及重大经济损失。
12.1.2 风险评估结果
根据《生产安全事故风险评估报告》评估结果，矿井煤仓事故为较大风险。
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12.2.1 应急自救小组
事故发生区队立即成立应急自救互救小组，负责组织实施事故应急处置和现场自救互救工作。
组  长：灾害现场负责人
成  员：管理人员、班组长、安监员、现场作业人员
12.2.2 具体职责
（1）灾害现场负责人：事故发生后，分析判断事故，启动现场处置方案，组织指挥应急救援处理，协调各工种的工作。
（2）值班人员：接到事故报告，按照指令，召集小组成员及工区有关人员，协调现场自救和应急处置工作，同时做好相关记录。
（3）技术人员：负责制定救援措施和提供技术资料。
（4）管理人员：根据事故性质和严重程度，组织现场人员进行应急处置和自救，若事态扩大，立即请求增援。
（5）安监员：负责事故现场人员撤离以及应急处置工作监督。
（6）班组长：协助跟班队长组织现场应急处置，救治伤员。
（7）现场作业人员：积极开展应急处置和自救互救。
[bookmark: _Toc31508]12.3 应急处置
12.3.1 事故应急处置程序
（1）事故报警：事故发生后，灾害现场负责人，立即启动现场处置方案并电话汇报调度室，详细汇报事故发生的性质、时间、地点，危害程度及现状；积极组织自救互救。
（2）应急措施启动：调度室接到各种自然灾害警报等其他严重威胁矿井安全生产的情况预报时，矿井立即发布预警信息。现场负责人立即启动事故现场处置方案，组织人员撤离危险区域。调度室立即向当日值班领导、总经理、分管领导汇报，通知带班、包保等专业科室及区队管理人员达到现场处置；
（3）应急救护人员的引导：需要专（兼）职救护人员救护时，根据事故类别选择正确避灾路线，引导灾区人员迅速撤离到安全区域。
（4）事故扩大同应急预案的衔接程序：启动现场处置方案的同时，上一级应急预案进入预备状态。
12.3.2 现场应急处置措施
12.3.2.1人员救护
（一）发生煤仓事故后，事故现场负责人应迅速了解判明煤仓事故的严重程度和人员伤害情况，按照煤仓事故现场处置方案确定遇险人员救援的方法。如无法保证自身安全，应立即撤至安全地点。
（二）现场负责人和现场人员要及时帮助受伤人员撤离到顶板完好、通风良好的安全地点，条件许可时应迅速运送伤员升井救治。
（三）医疗救护组要安排医务人员携带必要的抢险医药器具及时到达井口待命，必要时到达井下事故现场，对抢救出的受伤人员进行紧急医疗救治或护送上井救治。
（四）伤员急救应采取以下措施：
（1）‌休克与昏迷抢救措施‌：若伤者‌休克与昏迷时，要让其‌平卧、保暖、下肢抬高20度‌；昏迷者‌面部转向一侧‌，防止呕吐物堵塞气道。对于煤仓坠仓、溃仓掩埋的人员还应及时清理鼻孔、口腔的堵塞物。
（2）‌骨折与出血抢救措施‌：若伤者‌骨折与出血，出血处用干净纱布按压止血；骨折部位‌先固定再搬运‌，脊柱骨折必须用硬板平抬，严禁背运或扭曲身体。
（3）‌心跳呼吸停止抢救措施‌：若伤者没呼吸心跳，立即进行‌人工呼吸和胸外心脏按压。
12.3.2.2工艺操作
（一）煤仓溃仓（坍塌）事故现场应急处置措施
（1）发生溃仓（坍塌）事故时，现场人员立即停止给煤机和上仓口胶带机运行，发出警报，并立即向调度室和事故单位（区队）值班人员汇报。
（2）应急处置和救援过程中，应随时检查是否有继续溃仓的危险，确认没有发生二次溃仓风险后，方可组织人员清理下仓口。如有埋压人员，尽快寻找遇险人员并进行抢救。
（3）处置溃仓（坍塌）时，必须明确给煤机闸板操作流程及现场安全监护人员职责，加强煤仓内水、煤仓位及给煤机闸板观测。给煤机司机必须在安全位置操作，给煤机闸板要操作规范，严防发生二次溃仓事故。
（4）施工区域设置警戒线，防止其他人员误入。施工人员应确保站位安全。
（5）现场处置和救援人员在抢救过程中，事故不能达到及时控制有扩大趋势时，或有埋压人员抢救有困难时，应及时启动专项应急救援预案，强化救援力量。
（二）煤仓坠仓（高处坠落）事故现场应急处置措施
（1）发生人员坠入煤仓（溜煤眼）事故时，现场人员立即停止带式输送机运行，在积极实施救援的同时，立即向调度室和事故单位（区队）值班人员汇报。
（2）现场人员要保持与坠仓人员进行对话，若坠仓人员有能力施行自救时，现场人员要利用保安绳等进行抢救，否则应等待救援队进行施救。
（3）救援队进行救援时，需人员进入煤仓救援的，技术专家组研究制定详细的安全技术措施，选择经验丰富的救援人员进行处置。救援人员必须全程佩戴安全带，且安全带有可靠固定点。严禁从煤仓下方进入煤仓救援。
（4）救援人员进入煤仓前，应先行检测煤仓内有毒有害气体和氧气浓度，探查积水以及煤仓周边安全状况，煤仓上口有专人观察，在保证安全的情况下进行救援。
（5）煤仓事故现场处置作业时，必须有矿领导在现场监督指导，配备安全监护人员，并严格控制现场作业人数。
（三）煤仓堵仓（其他）事故现场应急处置措施
（1）发现煤仓堵仓，现场人员应立即停止带式输送机运行及给煤机运行，并立即向调度室和煤仓管理单位（区队）值班人员报告。
（2）处置煤仓堵仓事故时，分管矿长应当组织现场勘查，研究制定安全技术措施，严禁擅自盲目处理。
（3）现场处置作业时矿领导必须现场监督指导，配备安全监护人员，并严格控制现场作业人数。处置煤仓堵仓事故时，严禁人员从煤仓下方进入煤仓。
（4）需要人员入仓检查或处置时，必须全程佩戴安全带，且安全带有可靠固定点，严防煤仓疏通时形成负压将人员卷入。
（5）必须爆破处理时，必须遵守下列规定：
爆破前检查煤仓内堵塞部位的上部和下部空间的瓦斯浓度；使用用于溜煤(矸)眼的煤矿许用刚性被筒炸药，或者不低于该安全等级的煤矿许用炸药；每次爆破只准使用1个煤矿许用电雷管，最大装药量不得超过450g；爆破前必须对煤仓干燥煤体进行洒水，防止引发煤尘爆炸。
（6）安装空气炮、超声波、固定机械装置等的煤仓，优先采用空气炮、超声波、固定机械装置等进行疏通。
（7）处理煤仓堵仓事故前，应和给煤机司机说明情况并明确联系信号。处理时一人操作、专人监护，严禁单人作业，施工人员确保站位安全。处置人员事先确定撤退路线，保持退路畅通。
（8）煤仓内水较多时，必须采取先排水后处理的原则。关小给煤机闸门，防止出现溃仓事故。发现有溃仓危险时，立即将现场人员撤离到受威胁区域之外。施工威胁区域之外设置警戒线，防止其他人员误入。
（9）处理煤仓堵仓事故前，要对安全设施、处理工具、保险带等进行认真检查，确保安全、可靠。处理前还要对煤仓附近环境（包括顶、底板等）进行安全确认，无隐患时方可进行施工。
（四）煤仓棚仓、卡仓（其他）事故现场应急处置措施
（1）发生棚仓、卡仓（其他）事故时，现场人员立即停止给煤机和上仓口皮带机运行，发出警报，并立即向调度室和煤仓管理单位（区队）值班人员汇报。
（2）煤仓发生棚仓（其他）事故，处理人员要用专用工具进行处理，严禁进入围栏内处理。如棚仓严重，在围栏外处理不掉，确需进入围栏内进行处理时，处理人员必须系好安全带，并且必须在有人监护的情况下进行施工作业。
（3）处理前要对安全设施、处理工具、保险带等进行认真检查，确保安全、可靠。
（4）当棚仓在正常情况下不能处理时，要编制施工安全技术措施，跟班人员必须到现场监督施工，确保安全。
（5）处理前对煤仓附近环境（包括顶、底板等）进行安全确认，无隐患时方可进行施工。
（6）处理时，操作人员必须两人以上，一人操作、一人监护，严禁单人作业，并事先选好撤退路线，保持退路畅通。
（7）处置煤仓卡仓（其他）事故时，处理人员严禁进入到仓内或给煤机站箱板内进行处理，严禁将头、身体任何部位伸入煤仓口内。煤仓卡仓可以参照堵仓应急处置措施执行。
12.3.2.3事故控制
（一）加强安全警示和设施配置。煤仓附近应当设置明显的安全警示标识，注明存在的风险及管控措施。煤仓上口必须设置防止人员、物料坠落等安全设施。
（二）加强监测监控。煤仓周围应当安装视频、人员接近预警、红外热成像、CO传感器、CH4传感器、煤位计等监测仪器设备，并与矿井调度系统联网，对积煤异常等情况及时报警。
（三）加强煤流源头及过程管控。煤矿应当加强运输系统大块煤矸、异物识别与处理；工作面转载机等处应当安装破碎机；煤流运输系统应当安设除铁器；煤仓入口应当安装篦子，严防大块煤矸和铁器、木料等杂物进入煤仓。原煤含水量较大的应当在主煤流运输系统安装煤水分离装置。
（四）合理确定存煤仓位。煤仓装载量、空仓量应当控制在规定范围内。矿井停产检修24小时及以上，必须将仓位控制在最低位置，严禁无施工任务放空。煤仓长期不用时必须放空并采取防止风流短路的措施。
（五）做好煤仓防水工作。严禁煤仓兼作流水道，煤仓上口应当高于巷道底板。原煤含水量较大的应当采取煤仓下口钻孔截排引流等措施。煤仓有淋水时必须采取封堵疏干、引流等措施，没有得到妥善处理不得使用。
（六）加强煤仓设施和设备维护管理。定期检查设备、设施完好性，规范测试试验，加强维护并及时检修。煤仓检修、清理、修复加固必须制定专项安全技术措施，自上而下递进作业。避免人员进入煤仓。确需入仓处理的，应当制定并严格执行专项安全技术措施，现场必须配备安全监护人员，严防坠落、煤矸垮塌、窒息、中毒、陷入煤泥等事故。检修煤仓下口给煤机时，应当在煤仓上口设置警戒，防止煤流、杂物进入煤仓，并采取防止风流短路的应急措施。
（七）发生事故后，应急处置人员应根据灾情和现有条件进行施工，行动中必须保证统一的指挥和严密的组织，避免二次事故的发生。
12.3.2.4消防
现场发现明火时，必须合理选用灭火器材，利用附近设置的消防器材或供水管路，采用惰性气体、消防沙、喷水等直接灭火的方法进行灭火。
12.3.2.5现场恢复
当事故得到有效控制，确认无被困和失踪人员或伤亡人员全部救出或转移，设备、设施处于受控状态，环境有害因素得到有效监测和处置达标，由总指挥宣布响应终止，后续工作转入现场恢复、障碍消除等。
调度室负责传达响应终止指令到各单位，按分工落实现场恢复各项任务。
12.3.3 报警电话及相关救援单位联络
事故现场报警负责人：灾害现场负责人。
事故报警联系方式：
调度室：999351  999251   生产电话提机8秒直通调度室
安全监察部：999313    6809
事故报告的基本要求和内容：汇报人员不得慌张，汇报时吐字清晰，汇报内容简明扼要。汇报清楚发生事故的单位、时间、地点、简要经过、遇险人数、事故抢救处理的情况和采取的措施。需要矿有关部门单位协助事故抢救和处理的有关事宜等，严格按照事故报告时限和要求上报。
[bookmark: _Toc11816]12.4 注意事项
12.4.1 人员防护
（一）选择防护用品应针对防护要求，正确选择符合要求的防护用品。防护用品应有专人管理，防进行经常性检查，确保性能完好。
（二）井下人员必须使用煤矿配发的性能可靠的个体防护用品，并熟练使用。事故应急救援人员应正确佩戴自救器、安全帽、防尘口罩、工作服、手套、安全带等合格的个人防护器具。专（兼）职救援人员应正确佩戴呼吸器等专业救援装备。
（三）佩戴防护用品的人员在使用前，应认真阅读产品使用说明书，确认其使用范围、有效期限等内容，熟悉其使用、维护和保养方法。
（四）根据事故现场灾害情况，制定救援人员安全防护措施。在有毒有害气体的环境中工作时，应尽量采取通风措施，排除有毒有害气体，避免佩戴呼吸器工作。应急救援时保持通风和有毒有害气体监测，防止二次伤害。
12.4.2 自救互救 
（1）煤矿作业人员必须熟悉应急救援预案和避灾路线，具有自救互救和安全避险知识，训练掌握自救器和紧急避险设施的使用方法。 
（2）班组长应当具备兼职救护队员的知识和能力，能够在发生险情后第一时间组织作业人员自救互救和安全避险。 
（3）救援人员必须认真按救援方案和救护安全措施执行，确保自身安全。 
（4）自救与互救原则：安全撤离，妥善避险；沉着冷静，控制情绪；互相鼓励，互相帮助；团结协作，服从指挥。 
（5）事故应急避险和现场自救互救措施。
①煤仓事故发生后，事故现场作业人员应在现场负责人指挥下，立即组织开展自救互救。坠仓、溃仓被掩埋的人员要积极自救，抓牢临近固定物品，防止冲走或下陷，尽力露出鼻孔、口腔保持呼吸，稳定情绪等待救援。
②抢救伤员时，救助人员应执行“三先三后”的原则。对窒息或心跳、呼吸刚停止不久的伤员，必须先复苏，后搬运；对于出血的伤员，必须先止血，后搬运；对于骨折的伤员，必须先固定，后搬运。
③在自救和互救的过程中，要采取措施确保救助人员自身和伤者的安全。抢救和运送长期被困的人员时，要注意外部环境的突然改变的影响，防止造成二次伤害。
（6）其他应急避险和现场自救互救措施
①事故现场有人员伤亡时，现场人员要及时按有关规定采取急救措施，如人工呼吸、临时止血包扎等。做好相互保安，相互提醒等自救互救措施。
②参加救援时，抢险救援人员要佩戴好个人手套、口罩等防护用具，严格执行抢险方案和安全技术措施，做到自主保安和业务保安。
③火灾事故时，应首先保证自身安全，远离着火点及下风侧，人员撤离时要用湿毛巾捂住口鼻，认清方向。火灾用水或灭火器材进行灭火。
12.4.3 装备使用
（1）用于抢险救援的器材应配备齐全，并确保器材始终处于完好状况。
（2）佩戴自救器撤离灾区时，口具和鼻夹一定要咬紧夹好，中途不得取下口具和鼻夹。
（3）佩戴自救器操作准确迅速，并经常性熟悉使用方法。
（4）用于抢险救援的器材应配备齐全，并确保器材始终处于完好状况。
（5）使用的抢救器材必须符合有关规定且必须防爆。
12.4.4 现场安全
（1）救援时，应保持头脑清醒，不得盲目行动，针对事故性质、类型、特征等进行分析进行自救互救。（自救与互救原则安全撤离，妥善避险；沉着冷静，控制情绪；互相鼓励，互相帮助；团结协作，服从指挥。
（2）在抢险救灾过程中，专职救援人员，应根据事故的类别、性质，采取相应的安全防护措施。
（3）严格控制进入灾区人员的数量，抢救井下事故以专业矿山救援人员为主； 
（4）救援人员必须认真按救援方案和救护安全措施执行，确保自身安全。
（5）在事故救援中，现场指挥部安排专人，负责记录事故抢险方案的执行情况和事故救援等情况。
（6）根据事故现场情况，强化事故现场安全措施落实，防止二次事故和次生灾害事故发生。
（7）抢救和运送长期被困的人员时，要注意外部环境的突然改变，防止造成二次伤害。
（8）根据事故类型、事故大小确定需要的救援力量和装备器材。
（9）根据灾区现场情况，制定救援人员安全防护措施。
[bookmark: _Toc533]12.5 其他需要特别警示的事项
（1）井上下事故波及范围区域划定，警戒线设置。
（2）事故单位井口、地面治安警戒线设置。
（3）井下救护基地位置确定与警示。
（4）事故现场人员撤离路线变化等重要地点标识。























[bookmark: _Toc14917]13  容器爆炸事故现场处置方案
[bookmark: _Toc17279]13.1 事故风险描述
13.1.1 风险描述
西区地面压风机房安装1台M-2OO型风冷螺杆式空气压缩机，单台排气量45m³/min，额定排气压力0.8MPa；1台LGFD-41.5/0.8型风冷螺杆式空气压缩机，单台排气量41.5m³/min、额定排气压力0.8MPa；3台MGF-30.4/8-185G型风冷螺杆式空气压缩机，单台排气量30.4m³/min、额定排气压力0.8MPa，二用三备。压风管路采用一趟φ108PVC管沿回风斜井敷设至+920m大巷敷设。东区地面压风机房安装2台BLT-375A/8型风冷螺杆式空气压缩机，单台排气量50m³/min，额定排气压力0.85MPa；1台SA355A-3G-C型风冷螺杆式空气压缩机，单台排气量63m³/min、额定排气压力0.85MPa，一用三备。压风管路采用一趟φ159钢管沿副立井敷设至+750m大巷。西区安装型号SZL15-1.25-AIl锅炉2台，额定发热量15t/h，额定蒸气温度194℃，额定工作压力1.25MPa，在运行过程中，因系统老化、使用不当等有可能发生爆炸、泄漏、火灾，压力容器管道爆裂造成烫伤、碰伤、设备损坏等事故。空气压缩机油气桶及储气罐、压风管道、氧气、乙炔气体瓶等。受压容器或管道发生爆炸事故，不但使整个设备遭到破坏，而且会破坏周围的设备和建筑物，并造成人员伤亡事故。安全阀故障、失效或没有使用，造成锅炉在高压下运行，极有可能发生锅炉爆炸事故。
13.1.2 风险评估结果
根据《生产安全事故风险评估报告》评估结果，矿井煤仓事故为较大风险。
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13.2.1 应急自救小组
事故发生区队立即成立应急自救互救小组，负责组织实施事故应急处置和现场自救互救工作。
组  长：灾害现场负责人
成  员：管理人员、班组长、安监员、现场作业人员
13.2.2 具体职责
（1）灾害现场负责人：事故发生后，分析判断事故，启动现场处置方案，组织指挥应急救援处理，协调各工种的工作。
（2）值班人员：接到事故报告，按照指令，召集小组成员及工区有关人员，协调现场自救和应急处置工作，同时做好相关记录。
（3）技术人员：负责制定救援措施和提供技术资料。
（4）管理人员：根据事故性质和严重程度，组织现场人员进行应急处置和自救，若事态扩大，立即请求增援。
（5）安监员：负责事故现场人员撤离以及应急处置工作监督。
（6）班组长：协助跟班队长组织现场应急处置，救治伤员。
（7）现场作业人员：积极开展应急处置和自救互救。
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13.3.1 事故应急处置程序
（1）事故报警：事故发生后，灾害现场负责人，立即启动现场处置方案并电话汇报调度室，详细汇报事故发生的性质、时间、地点，危害程度及现状；积极组织自救互救。
（2）应急措施启动：调度室接到各种自然灾害警报等其他严重威胁矿井安全生产的情况预报时，矿井立即发布预警信息。现场负责人立即启动事故现场处置方案，组织人员撤离危险区域。调度室立即向当日值班领导、总经理、分管领导汇报，通知带班、包保等专业科室及区队管理人员达到现场处置；
（3）应急救护人员的引导：需要专（兼）职救护人员救护时，根据事故类别选择正确避灾路线，引导灾区人员迅速撤离到安全区域。
（4）事故扩大同应急预案的衔接程序：启动现场处置方案的同时，上一级应急预案进入预备状态。
13.3.2 现场应急处置措施
13.3.2.1人员救护
（1）现场发生事故后，现场人员要迅速了解或判明事故的地点、范围和危害程度，是否伤害人员，所处地点的安全情况、通风情况，并根据矿井灾害预防和撤离计划及现场的实际情况，应立即撤离至安全地点。
（2）如有人员受伤，要及时组织救助，帮助撤离。撤退到通风良好地点，并及时向调度室汇报。报告内容简明、扼要，报告内容包括事故性质、时间、地点、范围、主要原因、伤亡情况和人员撤离情况等，并保持与调度室的联系。
（3）抢救事故前，现场抢险救灾指挥部应根据现场情况制定抢救方案及安全技术措施。
（4）营救人员应根据灾情和现有条件进行施工，行动中必须保证统一的指挥和严密的组织，避免次生事故的发生。
（5）医疗救护组要安排医务人员携带必要的抢险医药器具及时到达事故地点，对抢救出的受伤人员进行紧急医疗救治或护送上井救治。
（6）抢救出伤员后，必须判断伤情的轻重，人员较多时先抢救重伤人员，后抢救轻伤人员，要认真执行“三先三后”的原则：即对窒息或心跳呼吸停止不久的伤员必须先复苏后搬运，对出血伤员必须先止血后搬运，对骨伤的伤员必须先固定后搬运。
[bookmark: _Toc16619]13.3.2.2工艺操作
（1）发生事故后，现场人员应立即紧急停机、停止工作，发出警报并紧急撤离，同时立即向调度室和本单位值班人员汇报。
（2）调度室接到事故汇报后，立即通知所有可能受威胁区域的人员，撤离危险区。
（3）封锁事故现场。严禁一切无关的人员、车辆和物品进入事故危险区域，开辟应急救援人员、车辆及物资进出的安全通道，维持事故现场的社会治安和交通秩序。
（4）设立现场工作区域。应当根据事故的危害、地形特征、天气条件（特别是风向）等因素，设立现场抢险救援的安全工作区域。
（5）抢救受伤人员。及时、科学、有序地开展受伤人员的现场抢救或者安全转移，尽最大的可能降低人员的伤亡、减少事故所造成的财产损失。
（6）设立人员疏散区。根据事故的类别、规模和危害程度，在必要时，应当果断迅速地划定危险波及范围和区域，组织相关人员和物资安全撤离危险波及范围和区域。
（7）事故现场应当在专业技术人员的指导下进行必要的技术处理。事故现场应当开辟应急抢险人员和车辆出入的专用通道和安全通道。
（8）压风机、压力容器、压力管道泄漏、锅炉、爆炸事故应急措施：
①爆炸现场
如压力容器发生爆炸事故后，为防止事故扩大，压力容器所有阀门应迅速关闭或采取堵漏；对可燃气体和油类应用砂石或二氧化碳、干粉等灭火器进行灭火，同时设置隔离带以防火灾事故蔓延；对受伤人员立即实行现场救护，伤势严重的立即送往附近医院。
如锅炉爆炸事故后，为防止事故扩大，降温控险远距离使用消防水对锅炉残骸、受压附属管道持续喷淋降温，降低残余压力，杜绝碎片二次崩裂，隐患排查用可燃气体检测仪检测锅炉房燃气浓度，排查管道、储气罐是否泄漏，严防二次燃爆， 被困搜救使用生命探测仪、热成像设备搜救，救援小组双人编组、外部专人监护，限时轮换作业，周边隔离转移锅炉房周边油桶、易燃煤料、压力容器，阻断连锁事故风险。
②泄漏现场
a.当压力容器及其设备发生爆裂、鼓包、变形造成大量泄漏或突然停电、停水，使压力容器及其设备不能正常运转，或压力容器及其设备周围发生火灾时，必须紧急停止运行。
b.进入泄漏现场进行处理时严禁单独行动，必须有监护人，必要时用水枪、水炮掩护，根据防护等级划分标准选择相应等级的个人安全防护措施。
c.根据事故情况和事故发展，应急指挥部确定事故可能波及区人员的撤离，疏散人员至安全地带，根据泄漏物影响区域，划定警戒区域。
d.泄漏源控制
关闭前置阀门、停止作业或改变工艺流程、物料走副线、局部停车、打循环、减负荷运行或排空等。堵漏。采用合适的材料和技术手段堵住泄漏处。
e.泄漏物处理
防止泄漏物进入水体、下水道、地下室或密闭性空间，喷雾状水抑制蒸气或改变蒸气云流向，或适当使用防爆型移动风机送风，驱散泄漏物。避免水流接触泄漏物。禁止用水直接冲击泄漏物或泄漏源。隔离泄漏区直至气体散尽。应急处置用水排入污水系统处理。
[bookmark: _Toc15154]13.3.2.3事故控制
（1）发生事故后，现场人员应立即紧急停机、停止工作，发出警报并紧急撤离，同时立即向调度室和本单位值班人员汇报。
（2）调度室接到事故汇报后，立即通知所有可能受威胁区域的人员，撤离危险区。
（3）封锁事故现场。严禁一切无关的人员、车辆和物品进入事故危险区域，开辟应急救援人员、车辆及物资进出的安全通道，维持事故现场的社会治安和交通秩序。
（4）设立现场工作区域。应当根据事故的危害、地形特征、天气条件（特别是风向）等因素，设立现场抢险救援的安全工作区域。
（5）抢救受伤人员。及时、科学、有序地开展受伤人员的现场抢救或者安全转移，尽最大的可能降低人员的伤亡、减少事故所造成的财产损失。
（6）设立人员疏散区。根据事故的类别、规模和危害程度，在必要时，应当果断迅速地划定危险波及范围和区域，组织相关人员和物资安全撤离危险波及范围和区域。
[bookmark: _Toc8477]13.3.2.4消防
现场发现明火时，利用附近设置的消防器材和供水管路，采用惰性气体、喷水等直接灭火的方法进行灭火。
[bookmark: _Toc9549]13.3.2.5现场恢复
（1）确认无被困和失踪人员，现场事故已得到有效控制，可宣布应急救援行动结束。后续工作转为灾后恢复、经验教训的总结等。
（2）当事故得到有效控制，伤亡人员全部救出或转移，设备、设施处于受控状态，环境有害因素得到有效监测和处置达标，由应急总指挥宣布事故应急救援工作结束，并转入现场恢复、障碍消除等工作。
由应急总指挥宣布事故应急救援终止命令，调度室负责传达到各单位，各单位传达到个人。
13.3.3 报警电话及相关救援单位联络
事故现场报警负责人：灾害现场负责人。
事故报警联系方式：
调度室：999351  999251   生产电话提机8秒直通调度室
安全监察部：999313    6809
事故报告的基本要求和内容：汇报人员不得慌张，汇报时吐字清晰，汇报内容简明扼要。汇报清楚发生事故的单位、时间、地点、简要经过、遇险人数、事故抢救处理的情况和采取的措施。需要矿有关部门单位协助事故抢救和处理的有关事宜等，严格按照事故报告时限和要求上报。
[bookmark: _Toc2819]13.4 注意事项
13.4.1 人员防护
（一）选择防护用品应针对防护要求，正确选择符合要求的防护用品。防护用品应有专人管理，防进行经常性检查，确保性能完好。
（二）井下人员必须使用煤矿配发的性能可靠的个体防护用品，并熟练使用。事故应急救援人员应正确佩戴自救器、安全帽、防尘口罩、工作服、手套、安全带等合格的个人防护器具。专（兼）职救援人员应正确佩戴呼吸器等专业救援装备。
（三）佩戴防护用品的人员在使用前，应认真阅读产品使用说明书，确认其使用范围、有效期限等内容，熟悉其使用、维护和保养方法。
（四）根据事故现场灾害情况，制定救援人员安全防护措施。在有毒有害气体的环境中工作时，应尽量采取通风措施，排除有毒有害气体，避免佩戴呼吸器工作。应急救援时保持通风和有毒有害气体监测，防止二次伤害。
13.4.2 自救互救 
（1）煤矿作业人员必须熟悉应急救援预案和避灾路线，具有自救互救和安全避险知识，训练掌握自救器和紧急避险设施的使用方法。 
（2）班组长应当具备兼职救护队员的知识和能力，能够在发生险情后第一时间组织作业人员自救互救和安全避险。 
（3）救援人员必须认真按救援方案和救护安全措施执行，确保自身安全。 
（4）自救与互救原则：安全撤离，妥善避险；沉着冷静，控制情绪；互相鼓励，互相帮助；团结协作，服从指挥。 
（5）事故应急避险和现场自救互救措施。
①煤仓事故发生后，事故现场作业人员应在现场负责人指挥下，立即组织开展自救互救。坠仓、溃仓被掩埋的人员要积极自救，抓牢临近固定物品，防止冲走或下陷，尽力露出鼻孔、口腔保持呼吸，稳定情绪等待救援。
②抢救伤员时，救助人员应执行“三先三后”的原则。对窒息或心跳、呼吸刚停止不久的伤员，必须先复苏，后搬运；对于出血的伤员，必须先止血，后搬运；对于骨折的伤员，必须先固定，后搬运。
③在自救和互救的过程中，要采取措施确保救助人员自身和伤者的安全。抢救和运送长期被困的人员时，要注意外部环境的突然改变的影响，防止造成二次伤害。
（6）其他应急避险和现场自救互救措施
①事故现场有人员伤亡时，现场人员要及时按有关规定采取急救措施，如人工呼吸、临时止血包扎等。做好相互保安，相互提醒等自救互救措施。
②参加救援时，抢险救援人员要佩戴好个人手套、口罩等防护用具，严格执行抢险方案和安全技术措施，做到自主保安和业务保安。
③火灾事故时，应首先保证自身安全，远离着火点及下风侧，人员撤离时要用湿毛巾捂住口鼻，认清方向。火灾用水或灭火器材进行灭火。
13.4.3 装备使用
（1）用于抢险救援的器材应配备齐全，并确保器材始终处于完好状况。
（2）佩戴自救器撤离灾区时，口具和鼻夹一定要咬紧夹好，中途不得取下口具和鼻夹。
（3）佩戴自救器操作准确迅速，并经常性熟悉使用方法。
（4）用于抢险救援的器材应配备齐全，并确保器材始终处于完好状况。
（5）使用的抢救器材必须符合有关规定且必须防爆。
13.4.4 现场安全
（1）救援时，应保持头脑清醒，不得盲目行动，针对事故性质、类型、特征等进行分析进行自救互救。（自救与互救原则安全撤离，妥善避险；沉着冷静，控制情绪；互相鼓励，互相帮助；团结协作，服从指挥。
（2）在抢险救灾过程中，专职救援人员，应根据事故的类别、性质，采取相应的安全防护措施。
（3）严格控制进入灾区人员的数量，抢救井下事故以专业矿山救援人员为主； 
（4）救援人员必须认真按救援方案和救护安全措施执行，确保自身安全。
（5）在事故救援中，现场指挥部安排专人，负责记录事故抢险方案的执行情况和事故救援等情况。
（6）根据事故现场情况，强化事故现场安全措施落实，防止二次事故和次生灾害事故发生。
（7）抢救和运送长期被困的人员时，要注意外部环境的突然改变，防止造成二次伤害。
（8）根据事故类型、事故大小确定需要的救援力量和装备器材。
（9）根据灾区现场情况，制定救援人员安全防护措施。
[bookmark: _Toc18366]13.5 其他需要特别警示的事项
（1）井上下事故波及范围区域划定，警戒线设置。
（2）事故单位井口、地面治安警戒线设置。
（3）井下救护基地位置确定与警示。
（4）事故现场人员撤离路线变化等重要地点标识。
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1.1企业概况
长城一矿位于内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克前旗上海庙镇境内，行政隶属鄂托 克前旗上海庙镇管辖，距鄂托克前旗旗驻地敖勒召其镇（方位100°）约 90km，距银川市（方位315°） 约40km。井田地理极值坐标：东经106°32′57.000″～106°26′29.000″；北纬 38° 14′29.999″～38°17′01.000″。
井田内有县级公路（银川－鄂托克前旗）通过，沿该线向东南行驶90km为鄂托克前 旗旗驻地敖勒召其镇，向西北行驶 40km为银川市；从长城煤矿沿上长线向北约20km 为上海庙镇。长城煤矿距G20 青银高速公路银川东出口约35km；距银川市河东国际机 场 25km；东侧三新铁路在上海庙镇设有站点。长城煤矿井田内有砂石路相连，交通较为方便。长城一矿从业人数为910人，隶属于山东能源集团新矿内蒙古能源有限责任公司。
长城一矿井田属上海庙矿区石炭二叠系成煤区，主要含煤地层为山西组和太原组。主要可采煤层8层，分别为山西组的1、3上、3、5煤层，太原组的8、9、9上、10煤层。其中1、3上、3、5、9煤为全区主要可采煤层，属薄～中厚煤层；8、9上、10煤为局部可采煤层，属薄煤层。井田内各煤层结构简单～复杂。煤种气煤为主，发热量为中高热值煤，低硫～中高硫煤均有。原煤经浮选可用炼焦配煤、气化原料或燃料等用煤。
长城一矿为低瓦斯矿井。水文地质类型为中等，矿井正常涌水量67m3/h，最大涌水量105m3/h。3煤、5煤、9煤具有自燃倾向性，属于Ⅱ类自燃煤层，弱冲击地压矿井。
[bookmark: _Toc30114][bookmark: _Toc29449][bookmark: _Toc32530][bookmark: _Toc4736][bookmark: _Toc2217][bookmark: _Toc10244][bookmark: _Toc11617]长城井田北部与长城二号井田相邻，西北部与长城六号井田相邻，南部与马莲台井田相邻，各相邻矿井留设边界隔离煤柱，且各相邻边界200m范围无采掘活动。
1.2重点工作岗位
长城一矿重点岗位主要有采煤机司机、掘进机司机、带式输送机司机、绞车司机、瓦斯检查工、提升机司机、信号把钩工等。重点区域有采掘工作面、中央泵房、中央变电所、采区变电所、主、副井、压风机房、主副井提升机房、应急物资库等。周边无重大危险源、重要设施、目标、场所等。
1.3生产系统概况
（一）开拓布置
矿井采用斜井-立井-多水平综合开拓方式，矿井以F5断层为界将井田分为西区和东区，全矿井共布置有5个井筒，其中西区工业场地内布置主斜井、副斜井、回风斜井3个斜井井筒；东区工业场地新建东区副立井、东区回风立井2个立井井筒。
东区副立井绞车采用摩擦式提升方式，双回路供电，系统运行正常。主井皮带型号DTL120/90/4×560，断面积25.4平方米。东区副井井筒净直径7.0m，深度493.5m，井口标高+1243.500m，井底车场标高+750.000m，担负东区人员、矸石、综采支架等大件设备和材料等提升任务，为进风巷。选用JKMD-4×4ZIII落地式多绳摩擦轮提升机，采用左、右同捻镀锌Φ42mm钢丝绳各2根,提升钢丝绳单重为6.8kg/m,最大静张力为770KN,最大静张力差为270KN，破断拉力总和为4720KN。尾绳为2根8×4×14扁钢丝绳，单重为14.6kg/m。提升容器为一套单层双车罐笼,一宽一窄,窄罐配重与宽罐相同,24t。配备1800kW直流电动机，直流电控系统，电压等级900V。
上下井口操车设备相同，包括：摇台、单式阻车器、安全门、销齿推车机、压轮分车阻车器等，各设备均为液动，采用集中液压站控制。为保证安全生产，单式阻车器及安全门均装有开闭信号装置与销齿推车机实现闭锁控制。
[bookmark: _Toc171745307][bookmark: _Toc1596435099][bookmark: _Toc2129975110][bookmark: _Toc20241]西区副斜井提升系统采用地面安装一部JK-3×2.2/30型缠绕式提升机，电机功率400KW，最大提升速度为3.87m/s，钢丝绳采用6×37S-1770型钢丝绳，直径为36mm，负责+920水平物料提升任务，提升斜长800m，坡度25°，担负西区人员、设备和材料等提升运输任务，为进风巷。+650主暗斜井提升系统采用+920水平安装一部JKB-3.0/2.2单绳缠绕式提升机，电机功率400KW，钢丝绳采用6×37S-1770型钢丝绳，直径为36mm，负责+650水平物料提升任务，提升斜长760m，坡度24.5°。
4.运输系统   
主井采用斜井强力皮带运输，主井皮带型号DTL120/90/4×560，运量每小时900吨，带宽1.2米，带强ST4000N/mm，带速每秒3.15米，电机功率4台560千瓦电机。井筒类型斜井，钢丝绳芯强力皮带机，提升方式斜井，断面积15.2平方米，井口标高+1226米、井底标高+840米，坡度21.5°，用于运输煤炭。
+920胶带运输石门输送机型号DTL120/90/2×400，皮带机长度1750m，运量每小时900吨，带宽1.2米，带强ST1600N/mm，带速每秒3.55米，变频电机功率2台400千瓦电机。
东区主运上山皮带输送机型号DTL120/90/4×400，皮带机长度950m，运量每小时900吨，带宽1.2米，带强ST2500N/mm，带速每秒3.55米，变频电机功率4台400千瓦电机。
+750入仓巷安装DSJ140/250/1×355型皮带机一部，V=4m/s，设计运量2500t/h，单机电机功率355KW；带宽B=1400mm，皮带运距130m。
+750北翼集中运输巷安装DTL140/100/2*355型皮带机一部，V=4m/s，设计运量1000t/h，电机功率2*355KW；带宽B=1400mm，皮带运距300m。
五采区主运下山安装DTL140/100/4*560型皮带机一部，V=4m/s，设计运量1000t/h，电机功率4*560kW；带宽B=1400mm，坡度18°，皮带运距650m。
5301-1原煤运输系统：运输巷全长1450米，坡度0°，安装DTL140/100/3*355型带式输送机1部，带速为4m/s，带宽1400mm，电机功率355KW×3，运量1000t/h。
皮带运输机均装设盘形制动器、逆止器，具有打滑、跑偏、堆煤、撕裂、温度、烟雾保护及自动洒水等安全保护。
（二）通风系统
矿井采用斜-立井综合开拓方式，通风方式为混合式通风，进风井为主斜井、副斜井、回风斜井、副立井，回风井为回风立井。矿井安装两台FBCDZ-№30/2×450型对旋轴流式通风机，电机功率2×450kW，风量为8160m3/min，负压1090Pa，等积孔为4.9m2，矿井有效风量为8059m3/min，矿井有效风量率为93.1%。为通风容易矿井。
各用风地点风量、风速符合《煤矿安全规程》规定，满足矿井安全生产要求。
（三）提升系统
[bookmark: OLE_LINK25]立井提升
东区副井采用立井提升，主要用于人员和物料的提升，副井井筒直径7m，提升高度为493 m。装备一个1.5t矿车二层四车非标多绳宽型罐笼，一个1.5t矿车二层四车非标多绳窄型罐笼，采用JKMD-4×4Ⅲ型塔式4绳摩擦轮式提升机，主滚筒及导向轮直径为4m，最大提升速度v=8.8m/s，单钩提升时间150S，目前提人速度4m/s，提物速度8m/s。配套电机为ZKTD-285/63型悬挂式低速直流电动机，功率1800kW，电压900V。钢丝绳采用6×36WS+FC型钢丝绳，直径d=42mm，3根首绳。尾绳采用3根8×4×14型平衡尾绳。
立井提升存在断绳、坠罐、坠物事故和卡罐、蹲罐事故风险；提升系统运行存在撞伤、挤伤人员事故风险；人员登高施工作业存在坠落事故风险。以上事故可造成破坏立井井筒及相关设施、机电设备等，甚至造成矿井停产。
立井提升可能发生断绳、坠罐、坠箕斗、蹲罐等起重致害事故，发生卡罐、卡箕斗等其他事故；人员坠落、坠物等高处坠落事故。
（二）斜巷提升
矿井现有副斜井2条
（1）地面副斜井位于长城一矿西区，井口标高+1226m,井底车场标高+920m, 井身平均坡度为24°，巷道长度758m，巷道宽度3.5m，轨道30kg/m，使用JK-3×2.2/30型绞车单钩串车提升，每勾提升MLC-8-6集装箱式矿车3辆，巷道安设防跑车装置3套。
（2）+650轨道暗斜井位于西区，井口标高+920m,井底车场标高+650m, 井身平均坡度为24.5°，斜巷长度660m。巷道设计宽度3.5m，轨道30kg/m, 使用JKB-3×2.2/30型绞车单钩串车提升，每勾提升MLC-8-6集装箱式矿车3辆，巷道安设防跑车装置3套。
斜巷轨道提升系统可能发生车辆挤人、撞人、钢丝绳伤人、车辆脱轨、车辆相撞、跑车伤人等机械致害事故。一旦发生事故，可造成矿井停产，破坏井巷及相关设施、机电设备等。
（五）辅助运输系统
地面副井
该系统为单钩混合提升，轨道线路总长度为758m，轨型30kg/m，轨距600mm，坡度为24°，采用JK-3/20单滚筒提升机串车提升，每钩提升3t专用厢式矿车数为3辆，配有正常信号、紧急信号及泄漏通讯三套信号系统。
+650暗斜井
该系统为单钩混合提升，轨道线路总长度为660m，轨型30kg/m，轨距600mm，坡度为24.5°，采用JKB-3/20单滚筒提升机串车提升，每钩提升3t专用厢式矿车数为3辆，配有正常信号、紧急信号及泄漏通讯三套信号系统。
地面副井
从地面到+920m水平的副井安设一部架空乘人装置，用于运送人员。型号RJHY90-25/2500（A），长度750m，倾角24°，电机功率90kW，运人效率235人/小时，运行速度1.10m/s。
地面副立井
装备一套JKMD-4×4Ⅲ型落地多绳摩擦式提升机，井筒内装备一对一宽一窄的1.5t 矿车二层四车非标罐笼；同时装备玻璃钢梯子间，担负东区材料、设备、人员的辅助提升任务，兼进风并作东区安全出口。
+1038猴车通道
从+1038m水平到+650m水平的运人通道安设一部架空乘人装置，用于运送人员。型号RJY75-24/1030，长度1030m，倾角24°，电机功率75kW，运人效率340人/小时，运行速度1.13m/s。
+920m水平到+650m水平的采区巷道、掘进迎头已实现单轨吊网络化运输，该区域共布置2部单轨吊机车，每部机车配备三组起吊梁运输物料。
东区大巷辅助运输：辅助运输采用地轨电机车+单轨吊运输模式，使用蓄电池电机车、单轨吊2种运输设备，实现连续化运输。
四采区辅助运输：辅助运输采用单轨吊运输模式，使用单轨吊1种运输设备，实现连续化运输。
五采区辅助运输：辅助运输采用单轨吊运输模式，使用单轨吊1种运输设备，实现连续化运输。
（六）排水系统
矿井排水方式为东区立井直排,西区接力排水,井下共设三个中央泵房，分别为东区+750中央泵房,西区+920中央泵房、+650中央泵房。矿井排水能力符合《煤矿安全规程》要求。具体情况如下：
（1）东区+750中央泵房主要负责+750水平排水，泵房长55米，支护方式为锚网喷支护。水平正常涌水量67m3/h，最大涌水量105m3/h，安装MD580-60×10水泵3台，配套YB3-560I-4电机，功率1400kW，电压等级10kV，使用两趟Φ325mm排水管路立排至地面，单趟管路长600米。设置内、外环水仓，总容积4780m³。泵房高低压供电采用双回路供电模式，单回路能承担全部用电负荷；控制电源为不间断电源供电，供电可靠性较高；泵房已实现自动化远程集控并执行轮值制度。2025年矿井排水系统检测泵房最大排水能力为1075.17m3/h，满足《煤矿安全规程》要求。
（2）+920中央泵房主要负责+920水平排水，泵房长34米，支护方式为锚网喷支护。水平正常涌水量128m3/h，最大涌水量174m3/h，安装MD450-60×6水泵4台，配套YB630S2-4电机，功率710kW，电压等级10kV，通过两趟管径为Φ299mm的管路排至地面，单趟管路长878米。设置内、外环水仓，总容积2080m³。泵房高低压供电采用双回路供电模式，单回路能承担全部用电负荷；控制电源为不间断电源供电，供电可靠性较高；泵房已实现自动化远程集控并执行轮值制度。2025年矿井排水系统检测泵房最大排水能力为1002.22m3/h，满足《煤矿安全规程》要求。
（3）+650中央泵房主要负责+650水平排水，泵房长35米，支护方式为锚网喷支护。水平正常涌水量24m3/h，最大涌水量48m3/h，安装MDS420-96×4水泵3台，配套YBJC5002-4电机，功率630kW，电压等级10kV，使用两趟Φ299mm排水管排至+920水平，单趟管路长692米。设置内、外环水仓，总容积2878m³。泵房高低压供电采用双回路供电模式，单回路能承担全部用电负荷；控制电源为不间断电源供电，供电可靠性较高；泵房已实现自动化远程集控并执行轮值制度。2025年矿井排水系统检测泵房最大排水能力为851.89m3/h，满足煤矿安全规程要求。主要排水系统实现远程操作、无人值守。
（七）供电系统
矿井10kV配电系统采用放射式馈出，引自矿井西区35kV箱式变电站10kV母线。
主斜井井口房变配电室、副斜井提升机房变配电室、通风机房配电室、空压机房配电室、工业场地水处理站10/0.4kV箱变、锅炉房10/0.4kV变电所均采用双回路供电，单身宿舍箱变为单回路供电。
主斜井井口房变配电室设KYN28-12型高压开关柜17台担负着主斜井胶带运输机的供配电。副斜井提升机房变配电室、通风机房配电室、空压机房配电室等变配电室均采用现有的供配电设备，担负现有副斜井提升机、通风机、压风机等用电设备负荷的供配电。
东区副立井提升机房变配电室、东区通风机房配电室、东区空压机房配电室均采用双回路供电，东区制氮机房采用单回路供电，其电源均引自东区10kV变电所。副立井提升机房变配电室内设全数字直流提升机电控装置1套主要担负着副立井提升机的供配电。东区通风机房配电室内设KYN28-12型高压开关柜13台，主要担负通风机的供配电。东区空压机房配电室内设KYN28-12型高压开关柜14台，主要担负压风机、锅炉房、日用消防水泵房、井口房等地面低压供配电。东区制氮机房变电所设KYN28-12型高压开关柜6台，主要供制氮机房本身供电。
（八）安全避险六大系统
1.监测监控系统。矿井现使用淄博瑞安特自控设备有限公司生产的KJ76X安全监控系统，现安装有环网交换机4台，监控分站41台，各类传感器334余台，主通讯光缆沿回风斜井敷设至+750水平、920水平，形成安全监控工业环网。
2.人员定位系统。矿井使用北斗天地股份有限公司生产的KJ1591J（A）型人员定位系统，井口配备唯一性人员检测门6台，4入2出，副井、主井、副立井、主运大巷、车场、采区原煤运输、掘进工作面、采区工作面、中央变电所、主排水泵房等其他重要的人员、区域覆盖定位信号，东区、西区基站就近接入工环网，在矿调度室安装监控上位机 2台，用于监控东区、西区井下人员作业情况。系统具备井下人员考勤、基站信息处理、人员信息管理、历史轨迹查询、井下人员监测查询、报警、考勤统计、人员超时管理、超员报警管理、区域设定管理、设备故障记录查询功能和各类信息查询报表及打印功能、双机备份，主、备机能够自动切换。
3.紧急避险系统。根据采掘布置，西区+920水平、东区+750水平各设1个永久避难硐室。井下设置自救器补给站，满足矿井避险需求。
矿井与山东能源集团鲁西矿业有限公司应急管理分公司签订煤矿救护技术服务协议书，由内蒙山能救护二大队提供救护服务。
[bookmark: OLE_LINK5]4.压风自救系统。西区地面压风机房安装1台M-2OO型风冷螺杆式空气压缩机，单台排气量45m³/min，额定排气压力0.8MPa；1台LGFD-41.5/0.8型风冷螺杆式空气压缩机，单台排气量41.5m³/min、额定排气压力0.8MPa；3台MGF-30.4/8-185G型风冷螺杆式空气压缩机，单台排气量30.4m³/min、额定排气压力0.8MPa，二用三备。压风管路采用一趟φ108PVC管沿回风斜井敷设至+920m大巷敷设。东区地面压风机房安装2台BLT-375A/8型风冷螺杆式空气压缩机，单台排气量50m³/min，额定排气压力0.85MPa；1台SA355A-3G-C型风冷螺杆式空气压缩机，单台排气量63m³/min、额定排气压力0.85MPa，一用三备。压风管路采用一趟φ159钢管沿副立井敷设至+750m大巷。
5.供水施救系统。掘进及采煤工作面上、下巷供水施救装置安设在距工作面25-40m范围内，供水施救装置与供水管路之间采用10mm高压胶管与三通进行连接。
6.本矿井设置一套井下广播对讲系统，应急广播系统采用南京北路KJ113井下广播系统，共计安装43部广播话机，系统可通过KJJ85网络传输接口与工作面扩播话机融合，系统具备网络广播、扩音对讲等功能。在人员经常活动的区域、永久避难硐室和临时避难硐室、提升系统、中央变电所、中央水泵房均进行了覆盖，保证作业场所的应急需求。
7.长城一矿洗煤厂位于内蒙古自治区西南部鄂托克前旗上海庙能源化工基地，是一座群矿型炼焦煤洗煤厂，2008 年 8 月开工建设，2010 年 6月一期工程（设计洗选能力 1.8Mt/a）投入生产，2012 年 12 月二期工程（设计洗选能力 4.0Mt/a）投入生产，总设计入洗能力 7.0Mt/a。主体工艺为 1.0mm 预先脱泥，+1.0mm 两段有压两产品重介旋流器分选，0.25-1.0mmTZS+螺旋分选机分选，-0.25mm 浮选柱二次分选，煤泥浓缩压滤。
8.长城一矿锅炉房型号SZL15-1.25-AIl锅炉2台，额定发热量15t/h，额定蒸气温度194℃，额定工作压力1.25MPa，负责矿井供暖。
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2.1 事故风险等级评价结果
从评价结果可以看出，该矿主要有24类事故风险，其风险分别为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ四个等级。
2.1.1 重大风险Ⅰ级6类（11项）
（1）井下火灾事故；
（2）煤尘事故；
（3）冲击地压（矿震）事故；
（4）提升运输事故主井副井提升系统（断绳、坠罐风险）；提升运输事故（煤仓蓬仓、堵仓）；
（5）供电事故（地面35kV变电所主供电系统机电风险）；
（6）主要通风机事故（主通风系统机电（停风）风险）。
以上事故类型为不可承受的风险，必须重点监控，应作为全矿井安全工作的重中之重来抓。
2.1.2 较大风险(Ⅱ级）7类
（1）水灾事故；
（2）可燃气体事故；
（3）顶板事故
（4）地面火灾事故；
（5）自然灾害事故；
（6）压力容器事故；
（7）爆炸物品事故。
以上事故类型为基本不可承受的风险，应重点监控。
2.1.3 一般风险(Ⅲ级）1类
（1）主排水系统事故；
以上事故类型为基本可以承受的风险，需要加强管理，仍然应予认真防范。
2.1.4 低风险(Ⅳ级）10类
（1）物体打击；
（2）淹溺；
（3）灼烫；
（4）高处坠落；
（5）坍塌；
（6）职业病危害；
（7）地面生产系统；
（8）中毒；
（9）起重伤害；
（10）机械伤害。
以上事故类型为可以承受的风险，应采取措施予以控制。
2.2 评估结论
根据以上风险等级结果，建议对重大风险6类（11项），较大风险7类列为主要事故风险，制定专项管控措施并相对应地制定专项应急预案及现场处置方案。
2.3 对应急预案体系的建议
[bookmark: _Toc4653][bookmark: _Toc875][bookmark: _Toc24899][bookmark: _Toc16736][bookmark: _Toc13833][bookmark: _Toc3039][bookmark: _Toc7615]矿井应当编制生产安全事故综合应急预案，矿井顶板事故专项应急预案、矿井水害事故专项应急预案、矿井井下火灾事故专项应急预案、矿井瓦斯事故专项应急预案、矿井煤尘爆炸事故专项应急预案、矿井冲击地压事故专项应急预案、矿井提升运输事故专项应急预案、矿井供电事故专项应急预案、矿井爆炸物品事故专项应急预案、自然灾害事故专项应急预案、矿井主要通风机事故专项应急预案、矿井地面火灾事故专项应急预案、压力容器事故专项应急预案，矿井顶板事故现场处置方案、矿井水害事故现场处置方案、矿井井下火灾事故现场处置方案、矿井瓦斯事故现场处置方案、矿井煤尘爆炸事故现场处置方案、矿井提升运输事故现场处置方案、矿井供电事故现场处置方案、矿井爆炸物品事故现场处置方案、矿井冲击地压事故现场处置方案、自然灾害事故现场处置方案、矿井主要通风机事故现场处置方案、矿井地面火灾事故现场处置方案、压力容器事故现场处置方案。
3 预案体系与衔接
3.1 应急预案体系
鄂托克前旗长城煤矿有限责任公司应急预案体系由1项综合应急预案和13项专项应急预案及13项现场处置方案构成。
3.2 综合应急预案
编制综合应急预案主要从总体上阐述事故的应急工作原则，包括应急组织结构及职责、应急行动、措施和后勤保障等基本要求和程序，是应对各类事故的综合性文件，是专项应急预案工作的基础和总纲。
3.3 专项应急预案
专项应急预案主要为应对某一类型或某几种类型事故，或者针对重要生产设施、重大危险源、重大活动等内容而制定的应急预案。专项应急预案是综合应急预案的组成部分，是按照综合应急预案的程序和要求组织制定的，规定了明确的救援程序和具体的应急措施。共13项，分别为：
（1）可燃气体事故专项应急预案 
（2）煤尘爆炸事故专项应急预案 
（3）井下火灾事故专项应急预案 
（4）矿井水害事故专项应急预案 
（5）顶板事故专项应急预案 
（6）冲击地压事故专项应急预案 
（7）主要通风机事故专项应急预案  
（8）矿井供电事故专项应急预案 
（9）矿井提升运输系统事故专项应急预案
（10）爆炸物品事故专项应急预案 
（11）压力容器事故专项应急预案  
（12）地面火灾事故专项应急预案 
（13）自然灾害事故专项应急预案 
3.4 现场处置方案
现场处置方案是根据不同事故类别针对具体的装置、场所或设施、岗位所制定的应急处置措施。现场处置方案具体、简单、针对性强。现场处置方案根据风险评估及危险性控制措施逐一制定，做到事故相关人员应知应会，熟练掌握，并通过应急演练，做到反应迅速，处理正确。共13项，分别为：
（1）可燃气体事故现场处置方案 
（2）煤尘爆炸事故现场处置方案 
（3）井下火灾事故现场处置方案 
（4）矿井水害事故现场处置方案 
（5）顶板事故现场处置方案 
（6）冲击地压事故现场处置方案 
（7）主要通风机事故现场处置方案 
（8）矿井供电事故现场处置方案 
（9）矿井提升运输系统事故现场处置方案 
（10）爆炸物品事故现场处置方案 
（11）压力容器事故现场处置方案 
（12）地面火灾事故现场处置方案 
（13）自然灾害事故现场处置方案 
[bookmark: _Toc646][bookmark: _Toc30419][bookmark: _Toc26491][bookmark: _Toc12195][bookmark: _Toc20891]3.5 应急预案衔接
本应急预案与《山东能源集团有限公司矿山救护二大队矿山生产安全事故应急救援预案》《新矿内蒙古能源有限责任公司生产安全事故应急预案》《新汶矿业集团有限责任公司生产安全事故应急预案》《山东能源集团生产安全事故综合应急预案》《鄂托克前旗煤矿生产安全事故应急预案》《鄂尔多斯市煤矿生产安全事故应急预案》《内蒙古自治区煤矿生产安全事故应急预案》相衔接。

[bookmark: _Toc4058]4 应急物资装备的名录或清单
矿井常备部分常规应急物资，分别存放在地面消防材料库、地面防洪物资库和井下消防材料库，物资装备齐全完好，详见表1至表4；能够满足应急需要。兼职矿山救援队装备见表5；井下探放水、防冲泄压钻机设备见表6至7；煤矿井下自救器补给站见表8。应急物资责任单位指派专人管理、定期维护，每月进行排查，根据应急物资使用年限及有效期，临期物资提前作采购计划，及时补充更换。
[bookmark: _Toc22461][bookmark: _Toc9683]表1 地面消防材料库物资明细表
	序号
	器材名称
	规格
	单位
	数量
	储存地点
	备注

	1
	清水泵
	流量≥10m³/h
	台
	1
	应急物资库
	完好

	2
	泥水泵
	流量≥10m³/h
	台
	2
	应急物资库
	完好

	3
	消火水龙带
	10-50/25m
	米
	800
	应急物资库
	完好

	4
	多用消火水枪
	10-50
	支
	9
	应急物资库
	完好

	5
	高倍数泡沫发生器
	发泡量≥200m³/min
	套
	1
	应急物资库
	完好

	6
	消防泡沫喷枪
	发泡量≥1.5m³/min
	套
	2
	应急物资库
	完好

	7
	高倍数泡沫剂
	发泡倍数≥500
	吨
	0.5
	应急物资库
	完好

	8
	消防泡沫剂
	发泡倍数≥15
	吨
	0.2
	应急物资库
	完好

	9
	分流管
	10-50
	个
	4
	应急物资库
	完好

	10
	集流器
	10-50
	个
	2
	应急物资库
	完好

	11
	消火三通
	10-50
	个
	4
	应急物资库
	完好

	12
	阀门
	φ50mm
	个
	4
	应急物资库
	完好

	13
	快速接头及帽盖垫圈
	φ50mm
	个
	90
	应急物资库
	完好

	14
	管钳子
	适用于井下各种消防管路
	把
	8
	应急物资库
	完好

	15
	折叠式帆布水箱
	≥15L
	个
	2
	应急物资库
	完好

	16
	救生绳
	长20m
	根
	4
	应急物资库
	完好

	17
	伸缩梯
	高度4m
	副
	1
	应急物资库
	完好

	18
	普通梯
	绝缘
	副
	2
	应急物资库
	完好

	19
	泡沫灭火器
	9L
	个
	25
	应急物资库
	完好

	20
	二氧化碳灭火器
	7kg
	个
	10
	应急物资库
	完好

	21
	干粉灭火器
	8kg
	个
	14
	应急物资库
	完好

	22
	喷雾喷嘴
	φ50mm
	个
	4
	应急物资库
	完好

	23
	
泡沫灭火器起泡药瓶
	500ml
	个
	25
	应急物资库
	完好

	24
	灭火岩粉
	粒度＜0.3mm
	kg
	500
	应急物资库
	完好

	25
	石棉毯
	≥1m×1m
	块
	5
	应急物资库
	完好

	26
	水泥
	强度等级≥42.5
	吨
	5
	应急物资库
	完好

	27
	水玻璃
	工业级
	吨
	1
	应急物资库
	完好

	28
	石灰
	普通石灰
	吨
	4
	应急物资库
	完好

	29
	速接钢管
	φ89
	节
	150
	应急物资库
	完好

	30
	胶管
	
	m
	1500
	应急物资库
	完好

	31
	
局扇
	28kW
	台
	3
	应急物资库
	完好

	32
	局扇
	11kW
	台
	3
	应急物资库
	完好

	33
	接管工具
	KJ-20-46
	套
	4
	应急物资库
	完好

	34
	单相变压器
	容量≥10kV*A
	台
	3
	应急物资库
	完好

	35
	电力开关
	QBZ
	台
	3
	应急物资库
	完好

	36
	电缆
	矿用阻燃
	m
	500
	应急物资库
	完好

	37
	玻璃棉
	
	kg
	1000
	应急物资库
	完好

	38
	风镐
	
	台
	2
	应急物资库
	完好

	39
	安全带
	承载500kg
	条
	5
	应急物资库
	完好

	40
	镀锌钢丝绳
	φ12mm
	m
	200
	应急物资库
	完好

	41
	潜水泵
	
	台
	2
	应急物资库
	完好

	管理部门：通防工区；存放地点：消防材料库；运输方式使用：车辆运输；
责任人：王晓功;  手机：18295493024   办公电话：0477-7869281/0477-999256；




表2 地面防洪物资库明细表
	
序号
	
材料名称
	单位
	
数量
	
规格
	
存放地点
	运输使用条件
	更新及补充时间

	1
	消防水龙带
	米
	300
	用铁丝捆
	防洪物资仓库
	车辆
	1年

	2
	消防水龙带接头
	对
	5
	ф150mm×
	防洪物资仓库
	车辆
	1年

	3
	垫圈
	块
	50
	ф50mm×
	防洪物资仓库
	车辆
	1年

	4
	喉箍
	个
	20
	ф200mm×
	木厂
	车辆
	1年

	5
	直流水枪
	支
	2
	ф52mm
	防洪物资仓库
	车辆
	1年

	6
	分水器
	支
	2
	ф52mm
安好把
	防洪物资仓库
	车辆
	1年

	7
	消防三通
	个
	2
	安好把
	防洪物资仓库
	车辆
	1年

	8
	8kg通用干粉灭火器
	具
	20
	Φ8mm
	防洪物资仓库
	车辆
	1年

	9
	3kg二氧化碳灭火器
	具
	10
	
	防洪物资仓库
	车辆
	1年

	10
	救生绳
	根
	5
	
	防洪物资仓库
	车辆
	1年

	11
	手斧
	把
	5
	
	防洪物资仓库
	车辆
	1年

	12
	撬棍
	根
	2
	150—240m㎡
	防洪物资仓库
	车辆
	1年

	23
	平板锹
	把
	4
	150—240m㎡
	防洪物资仓库
	车辆
	1年

	14
	木锯
	把
	2
	70—120m㎡
	防洪物资仓库
	车辆
	1年

	15
	管钳
	把
	4
	70—120m㎡
	防洪物资仓库
	车辆
	1年

	16
	伸缩梯
	副
	1
	25—50m㎡
	防洪物资仓库
	车辆
	1年

	17
	消防桶
	只
	4
	25—50m㎡
	防洪物资仓库
	车辆
	1年

	18
	铜接线管
	付
	5
	240m㎡2
	防洪物资仓库
	车辆
	1年

	19
	铜接线管
	付
	5
	185m㎡
	防洪物资仓库
	车辆
	1年

	20
	铜接线管
	套
	2
	150m㎡
	防洪物资仓库
	车辆
	1年

	21
	铜接线管
	套
	2
	120m㎡
	防洪物资仓库
	车辆
	1年

	22
	铜接线管
	个
	800
	95m㎡
	防洪物资仓库
	车辆
	1年

	23
	铜接线管
	米
	300
	70m㎡
	防洪物资仓库
	车辆
	1年

	24
	铜接线管
	米
	300
	50m㎡
	防洪物资仓库
	车辆
	1年

	25
	风雨线
	台
	2
	粗
	防洪物资仓库
	车辆
	1年

	26
	并沟线夹
	米
	300
	
	防洪物资仓库
	车辆
	1年

	27
	并沟线夹
	台
	2
	
	防洪物资仓库
	车辆
	1年

	28
	断线钳
	米
	100
	
	防洪物资仓库
	车辆
	1年

	29
	压线钳
	台
	2
	
	防洪物资仓库
	车辆
	1年

	30
	紧线器
	台
	1
	
	防洪物资仓库
	车辆
	1年

	31
	铁鞋
	根
	20
	
	防洪物资仓库
	车辆
	1年

	32
	保险带
	块
	50
	
	防洪物资仓库
	车辆
	1年

	33
	角铁
	kg
	30
	63×6
	防洪物资仓库
	车辆
	1年

	34
	圆钢
	立方米
	3
	ф16
	防洪物资仓库
	车辆
	1年

	35
	圆钢
	吨
	2
	ф20
	防洪物资仓库
	车辆
	1年

	36
	尼龙袋、沙
	立方米
	2
	
	-300、-50泵房
	车辆
	1年

	37
	

钢管变径接头
	

个
	

10
	与井下不同管径的消防管路和消防水龙带能连接的焊制接头
	
	
	

	管理部门：通防工区；存放地点：消防材料库；运输方式使用：车辆运输；
管理责任人：王晓功； 手机：18295493024  办公电话：0477-999256/1136687；


[bookmark: _Toc18627]表3 井下消防器材库物资明细表
	序号
	器材名称
	规格
	单位
	数量
	储存地点
	备注

	1
	消火栓阀门立柱
	接口与井下洒水管快速接头匹配
	个
	4
	井下消防器材库
	完好

	2
	消火栓水龙带
	接口与消火栓阀门立柱出口匹配
	m
	800
	井下消防器材库
	完好

	3
	多用消火栓枪
	接口与消火栓水龙带口径匹配
	支
	4
	井下消防器材库
	完好

	4
	变径管节
	—
	个
	14
	井下消防器材库
	完好

	5
	喷嘴
	与井下洒水管快速接头匹配
	个
	28
	井下消防器材库
	完好

	6
	分流管
	与井下洒水管快速接头匹配
	个
	3
	井下消防器材库
	完好

	7
	集流管
	与井下洒水管快速接头匹配
	个
	2
	井下消防器材库
	完好

	8
	垫圈
	—
	套
	70
	井下消防器材库
	完好

	9
	钢管
	—
	m
	800
	井下消防器材库
	完好

	10
	胶管
	—
	m
	800
	井下消防器材库
	完好

	11
	管钳子
	适用于井下各种消防管路
	把
	6
	井下消防器材库
	完好

	12
	接管工具
	KJ20-46
	套
	2
	井下消防器材库
	完好

	13
	救生绳
	长20m
	根
	4
	井下消防器材库
	完好

	14
	伸缩梯
	高度≥4m
	副
	1
	井下消防器材库
	完好

	15
	泡沫灭火器
	9L
	个
	25
	井下消防器材库
	完好

	16
	CO₂灭火器
	7kg
	个
	10
	井下消防器材库
	完好

	17
	干粉灭火器
	8kg
	个
	10
	井下消防器材库
	完好

	18
	喷雾喷嘴
	与井下洒水管快速接头匹配
	个
	4
	井下消防器材库
	完好

	19
	泡沫灭火器起泡药瓶
	500ml
	个
	25
	井下消防器材库
	完好

	19
	泡沫灭火器起泡药瓶
	500ml
	个
	25
	井下消防器材库
	完好

	20
	灭火岩粉
	粒度＜0.3mm
	kg
	500
	井下消防器材库
	完好

	21
	石棉毯
	≥1m×1m
	块
	4
	井下消防器材库
	完好

	22
	风筒布
	矿用阻燃
	m
	500
	井下消防器材库
	完好

	23
	水泥
	强度等级≥42.5
	t
	2
	井下消防器材库
	完好

	24
	石灰
	普通石灰
	t
	2
	井下消防器材库
	完好

	25
	安全带
	承载500kg
	条
	5
	井下消防器材库
	完好

	26
	绳梯
	负载100kg
	副
	2
	井下消防器材库
	完好

	27
	镀锌钢丝绳
	φ12mm
	m
	200
	井下消防器材库
	完好

	28
	麻袋或塑料纺织袋
	107cm×74cm
	条
	500
	井下消防器材库
	完好

	29
	砖
	240mm×115mm×53mm
	块
	4500
	井下消防器材库
	完好

	30
	砂子
	细砂
	m³
	3
	井下消防器材库
	完好

	31
	圆木
	长3m，φ10cm
	m³
	2
	井下消防器材库
	完好

	32
	木板
	厚15mm～30mm
	m³
	5
	井下消防器材库
	完好

	33
	铁钉
	2″、3″、4″
	kg
	20
	井下消防器材库
	完好

	34
	斧头
	防爆铜斧
	把
	2
	井下消防器材库
	完好

	35
	平板锹
	铜质
	把
	5
	井下消防器材库
	完好

	36
	手动水泵
	流量≥10m³/h
	台
	1
	井下消防器材库
	完好

	37
	水桶
	50L
	个
	5
	井下消防器材库
	完好

	38
	矿车
	1t或1.5t标准矿车
	辆
	8
	井下消防器材库
	完好

	[bookmark: _Toc12859][bookmark: _Toc22856][bookmark: _Toc9695][bookmark: _Toc18768]管理部门：通防工区；存放地点：消防材料库；运输方式使用：车辆运输；
责任人：王晓功；        办公电话：0477-999256；手机：18295493024 


表4 灭火器材的数量、规格及存放地点
	序号
	地点
	灭火器个数
	灭火器m[image: ]个
	沙子
	消防锨
	水管

	1
	+920中央泵房
	4
	MFZL8
	0.25/2
	4
	√

	2
	主井强力皮带驱动间
	4
	MFZL8
	0.25/2
	4
	√

	3
	主井强力皮带操作室
	4
	MFZL8
	0.25/2
	4
	√

	4
	各回采工作面泵站
	2
	MFZL8
	0.25
	2
	√

	5
	轨道暗井绞车房
	4
	MFZL8
	0.25/2
	4
	√

	6
	1101运输巷皮带机头
	2
	MFZL8
	0.25
	2
	√

	7
	1101上巷皮带机头
	2
	MFZL8
	0.25
	2
	√

	8
	1102运输巷皮带机头
	2
	MFZL8
	0.25
	2
	√

	9
	+920水平煤仓上口
	2
	MFZL8
	0.25
	2
	√

	10
	+920水平煤仓给煤机硐室
	2
	MFZL8
	0.25
	2
	√

	11
	+920水平分运仓上口
	2
	MFZL8
	0.25
	2
	√

	12
	+920水平分运仓给煤机硐室
	2
	MFZL8
	0.25
	2
	√

	13
	+920水平矸石仓上口
	2
	MFZL8
	0.25
	2
	√

	14
	+920水平矸石仓下口硐室
	2
	MFZL8
	0.25
	2
	√

	15
	+920水平新煤仓上口
	2
	MFZL8
	0.25
	2
	√

	16
	+920水平新煤仓给煤机硐室
	2
	MFZL8
	0.25
	2
	√

	17
	矸石皮带各个皮带机 头处
	14
	MFZL8
	0.25/7
	14
	√

	管理部门：通防工区；存放地点：消防材料库；运输方式使用：车辆运输；
责任人：王晓功；办公电话：0477-999256；手机：18295493024 
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	类别
	装备名称
	规格型号
	单位
	数量
	运输和使用条件
	存放地点
	性能

	通信
器材
	灾区电话
	
	套
	1
	个人携带/通用
	设备室
	完好

	
	引路线
	电话线可以代替
	m
	1000 m
	个人携带/通用
	设备室
	完好

	个人
防护
	正压氧气呼吸器
	HYZ4(E)4h 正压氧气呼吸器，1 台／人
	台
	备用2台
	个人携带/通用
	设备室
	完好

	
	
	2h 正压氧气呼吸器
	台
	2
	个人携带/通用
	设备室
	完好

	
	自救器
	隔绝式化学氧ZH30（D）
	台
	20
	个人携带/通用
	设备室
	完好

	
	自动苏生器
	MZS30
	台
	2
	个人携带/通用
	设备室
	完好

	灭火
装备
	干粉灭火器
	干粉灭火器M_F_Z_/_ABC_8KG
	只
	20
	个人携带/火灾
	设备室
	完好

	
	风障
	风障_6m×6m
	块
	2
	个人携带/火灾
	设备室
	完好

	检测
仪器
	呼吸器校验仪
	氧气呼吸器校验仪_JMH-E
	台
	2
	个人携带/通用
	设备室
	完好

	
	一氧化碳检定器
	一氧化碳测定器_CTH5000(C)
	台
	2
	个人携带/通用
	设备室
	完好

	
	瓦斯检定器
	光学瓦斯鉴定器_GWJ-1A(10%)
	台
	2
	个人携带/通用
	设备室
	完好

	
	氧气检定器
	氧气测定器_CYH25
	台
	1
	个人携带/通用
	设备室
	完好

	
	温度计
	铜套温度计_0～60℃
	支
	2
	个人携带/通用
	设备室
	完好

	装
备
工
具
	采气样工具
	包括球胆4个
	套
	1
	个人携带/通用
	设备室
	完好

	
	防爆工具
	锤、钎、锹、镐等
	套
	1
	个人携带/通用
	设备室
	完好

	
	两用锹
	两用锹_一头镐一头锨_折叠式
	把
	2
	个人携带/通用
	设备室
	完好

	
	救生索
	长30m，抗拉强度3000kg
	条
	1
	个人携带/通用
	设备室
	完好

	
	担架
	含一副负压担架
	副
	2
	个人携带/通用
	设备室
	完好

	
	保温毯
	棉织
	条
	2
	个人携带/通用
	设备室
	完好

	
	绝缘手套
	电绝缘手套_12kv
	双
	1
	个人携带/通用
	设备室
	完好

	
	铜钉斧
	防爆铜顶斧_1.25kg_铍青铜带柄
	把
	2
	个人携带/通用
	设备室
	完好

	
	矿工斧
	矿工斧_1.8kg防爆
	把
	2
	个人携带/通用
	设备室
	完好

	
	刀锯
	刀锯_450mm
	把
	1
	个人携带/通用
	设备室
	完好

	
	起钉器
	起钉器_231
	把
	1
	个人携带/通用
	设备室
	完好

	
	手表
	指挥员1块／人块
	
	
	个人携带/通用
	设备室
	完好

	
	电工工具
	电工工具_FBD-7_所有工具为铜合金材质，包含十字、一字螺丝刀，尖嘴钳，...
	套
	1
	个人携带/通用
	设备室
	完好

	药剂
	氢氧化钙
	/
	t
	0.5
	通用
	设备室
	有效

	管理责任人：王峰    联系电话：18253869339   办公电话： 999351



表6  长城一矿探水钻机设备明细
	序号
	设备 名称
	设备型号
	单位
	数量
	使用条件
	存放地点
	性能

	1
	煤矿用坑道液压钻机
	ZDY－3200
	台
	1
	顶板/水害/冲击地压
	五采辅运下山
	完好

	2
	煤矿用履带式全液压坑道钻机
	ZDY4000LP (S)
	台
	1
	顶板/水害/冲击地压
	5303运输巷
	完好

	3
	履带式液压钻机
	LPS3400
	台
	1
	顶板/冲击地压
	5303辅运巷
	完好

	4
	煤矿用履带式全液压坑道钻机
	ZDY4500LP (S)
	台
	1
	顶板/水害/冲击地压
	5303运输巷
	完好

	5
	履带式液压钻机
	LPS3500
	台
	1
	顶板/冲击地压
	5301运输巷
	完好

	6
	钻杆
	1000mmx中89mm麻花
	米
	150
	顶板/水害/冲击地压
	5303运输巷
	完好

	7
	钻杆
	1000mmx中73mm本体刻槽
	米
	400
	顶板/水害/冲击地压
	5303运输巷
	完好

	8
	注浆泵
	ZBQ22/4
	台
	1
	顶板/水害/冲击地压
	5303运输巷
	完好

	管理责任人:秦强         联系电话:18300405356            办公电话:999407


表7 长城一矿防冲设备明细
	序号
	设备名称
	设备型号
	单位
	数量
	使用条件
	存放地点
	性能

	1
	履带式液压钻机
	LPS3400
	台
	1
	顶板/水害/冲击地压
	5303辅运巷
	完好

	2
	煤矿用履带式全液压坑道钻机
	ZDY4600LPS
	台
	1
	顶板/水害/冲击地压
	5303运输巷道巷
	完好

	管理责任人：秦强    联系电话：18300405356   办公电话：999407


表8  自救器接力站台账
	序号
	地点
	数量
	备注

	1
	5301辅运巷
	48个自救器
	型号：ZYX45(A)

	2
	东区回风联络巷通道风门中间
	48个自救器
	型号：ZYX45(A)

	3
	四采一中车场
	48个自救器
	型号：ZYX45(A)

	4
	610联络巷
	48个自救器
	型号：ZYX45(A)



[bookmark: _Toc20369]5 有关应急部门、机构或人员的联系方式
应急物资管理责任人及联系方式见表9，长城一矿事故应急专家通信联系方式表见表10，外部应急专家联系方式见表11，应急指挥部相关人员联系方式见表12，上级公司、政府主管部门及协议单位联系方式见表13，长城一矿兼职救护队人员信息见表14 ，随单位、人员变化及时调整由应急管理办公室及时更新。
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	单位
	职务
	姓名
	仓库名称
	办公电话
	手机号码

	机电管理部
	副总工程师
	田吉伟
	雨季三防库
	999230
	13792120828

	机电管理部
	一般管理
	范  翔
	雨季三防库
	999355
	15847473159

	运营管理部
	主任
	韩超
	装备库
	999398
	15053868578

	运营管理部
	副主任
	王坤坤
	装备库
	999205
	15947589678

	通防工区
	区长
	王晓功
	消防材料库
	999256
	18295493024


[bookmark: _Toc23085][bookmark: _Toc13960][bookmark: _Toc20116]表10长城一矿生产安全事故应急救援内部专家联系表
	序号
	姓  名
	职务、资质
	专业特长
	联系电话
	联系电话

	1
	郑永胜
	高级工程师
	安全管理
	18253869867
	999211

	2
	姜桂森
	高级工程师
	安全管理
	15163861689
	999413

	3
	李光富
	工程师
	安全管理
	13255480123
	999271

	4
	杨  勇
	工程师
	采煤专业
	13562813214
	999390

	5
	王  强
	注册安全工程师
	采煤专业
	13562818219
	999290

	6
	巩庆刚
	工程师
	采煤专业
	18253866879
	999316

	7
	刘传明
	工程师
	掘进专业
	13562817949
	999229

	8
	郭汉青
	工程师
	掘进专业
	18253869707
	999298

	9
	陈雪敏
	工程师
	掘进专业
	18104848895
	999275

	10
	成  琦
	工程师
	防冲专业
	13953861521
	999328

	11
	秦  强
	工程师
	防冲专业
	18300405356
	999407

	12
	王安生
	工程师 
	防冲专业
	13037982996
	999288

	13
	刘业兵
	工程师
	调度应急
	18253869967
	999213

	14
	王志刚
	工程师
	调度应急
	18953861107
	999218

	15
	韩  超
	工程师 
	调度应急
	15053868578
	999398

	16
	史华伟
	高级工程师
	机电专业
	13562818219
	999348

	17
	巩振刚
	高级工程师
	机电专业
	13255480123
	999485

	18
	田吉伟
	工程师
	机电专业
	13792120828
	999230

	19
	牛  迪
	工程师
	运输专业
	15469867536
	999450

	20
	罗  庚
	工程师
	运输专业
	15963853900
	999355

	21
	闫延卿
	工程师
	运输专业
	13327063163
	999388

	22
	谢秀伟
	工程师
	地测专业
	15853870199
	999419

	23
	安玉伟
	高级工程师
	地测专业
	13848471695
	999265

	24
	潘洪涛
	工程师
	地测专业
	13562812330
	999331

	25
	吴守峰
	工程师
	消防专业
	13220614869
	999210

	26
	孙宁斌
	工程师
	消防专业
	15163830897
	999208

	27
	王正帅
	工程师
	消防专业
	15849755981
	999335

	28
	陈俊魁
	高级工程师
	通防专业
	15704921123
	999289

	29
	惠张宾
	工程师
	通防专业
	15661861621
	999324

	30
	王元明
	工程师
	通防专业
	13963467269
	999341

	31
	赵鹏飞
	助理工程师
	矿山救护
	17309484224
	993379

	32
	王 峰
	助理工程师
	矿山救护
	13953884093
	993246

	34
	郭 磊
	助理工程师
	矿山救护
	13386344986
	993379

	36
	司金帅
	工程师
	职业病防治
	18295382237
	999477

	37
	秦立朋
	工程师
	职业病防治
	15020808777
	999368

	38
	刘  强
	工程师
	职业病防治
	15163867326
	999443


表11 长城一矿生产安全事故应急救援外部专家联系表
	序号
	姓  名
	专  业
	职  称
	单  位
	办公电话
	手  机

	1
	粟宜训
	采煤专业
	工程师
	内蒙能源公司
	999123
	13295485455

	2
	纪  磊
	采煤专业
	工程师
	内蒙能源公司
	999123
	15769682214

	3
	衣绍磊
	采煤专业
	工程师
	内蒙能源公司
	999123
	15269895521

	4
	王  涛
	地测防治水
	工程师
	内蒙能源公司
	999057
	15005388917

	5
	董苏苏
	地测防治水
	工程师
	内蒙能源公司
	999125
	18253876772

	6
	孙德宁
	调度应急专业
	工程师
	内蒙能源公司
	999172
	15750688800

	7
	刘玉元
	调度应急专业
	高级工程师
	内蒙能源公司
	999083
	15847302698

	8
	张秀建
	调度应急专业
	工程师
	内蒙能源公司
	999173
	15069881923

	9
	张荣成
	调度应急专业
	工程师
	内蒙能源公司
	999076
	15169883602

	10
	张  建
	防冲专业
	工程师
	内蒙能源公司
	999169
	18263866011

	11
	付立志
	防冲专业
	工程师
	内蒙能源公司
	999032
	15924502177

	12
	雷晓洲
	防冲专业
	工程师
	内蒙能源公司
	999030
	18995131717

	13
	郭增军
	机电运输专业
	工程师
	内蒙能源公司
	999130
	17686013928

	14
	刘法存
	机电运输专业
	工程师
	内蒙能源公司
	999130
	15750688777

	15
	李永超
	机电运输专业
	工程师
	内蒙能源公司
	999131
	13848577916

	16
	刘金库
	经营专业
	工程师
	内蒙能源公司
	999182
	15750658117

	17
	吴  菠
	经营专业
	高级会计师
	内蒙能源公司
	999085
	15092831326

	18
	杜  锋
	经营专业
	工程师
	内蒙能源公司
	999180
	18253868799

	19
	孙  波
	掘进专业
	高级工程师
	内蒙能源公司
	999115
	13963469722

	20
	杨  扬
	掘进专业
	工程师
	内蒙能源公司
	999098
	13220612957

	21
	孙立虎
	掘进专业
	工程师
	内蒙能源公司
	999098
	13792125393

	22
	智荣臻
	通防专业
	工程师
	内蒙能源公司
	999075
	15275716657

	23
	刘建峰
	通防专业
	工程师
	内蒙能源公司
	999056
	13562814677

	24
	王  斌
	通防专业
	工程师
	内蒙能源公司
	999084
	15048749521

	25
	李  敬
	机电专业
	高级工程师
	长城六矿
	993317
	13963469700


表12 长城一矿应急救援指挥部成员及联系方式
	[bookmark: _Toc20748][bookmark: _Toc27869]序号
	姓  名
	指挥部
	部门、职务
	联系电话
	联系电话

	1
	郑永胜
	总指挥
	党委书记、总经理
	18253869867
	999211

	2
	杨勇
	副总指挥
	总工程师
	13562813214
	999390

	3
	姜桂森
	副总指挥
	安全总监
	15163861689
	999413

	4
	王立峰
	副总指挥
	党委副书记
	13562813968
	999212

	5
	刘传明
	副总指挥
	生产副总经理
	13562817949
	999229

	6
	王强
	副总指挥
	回采副总经理
	13562818219
	999290

	7
	刘德任
	副总指挥
	总会计师
	18682986231
	999279

	8
	宋鹏
	副总指挥
	经营副总经理
	18853868733
	999216

	9
	梁利飞
	副总指挥
	后勤副总经理
	13789476817
	999417

	10
	史华伟
	副总指挥
	机电副总经理
	13562818219
	999348

	11
	巩振刚
	成员
	机电副总
	13255480123
	999485

	12
	陈俊魁
	成员
	通防副总
	15704921123
	999289

	13
	郭汉青
	成员
	掘进副总
	18253869707
	999298

	14
	李光富
	成员
	安全副总
	18766107118
	999271

	15
	巩庆刚
	成员
	采煤副总
	18253866879
	999316

	16
	谢秀伟
	成员
	地测副总
	15853870199
	999438

	17
	成  琦
	成员
	防冲副总
	13953861521
	999328

	18
	陈雪敏
	成员
	生产技术部部长
	18104848895
	999275

	19
	安玉伟
	成员
	地质测量部副部长
	13848471695
	999265

	20
	惠张宾
	成员
	通防管理部部长
	15661861621
	999286

	21
	刘业兵
	成员
	调度室主任
	18253869967
	999213

	22
	田吉伟
	成员
	机电管理部主任
	13792120828
	999230

	23
	于雷
	成员
	综合办公室部长
	15053869112
	999247

	24
	韩超
	成员
	运营管理部主任
	15053868578
	999398

	25
	王正权
	成员
	治安保障中心
	13697818577
	999210

	26
	秦强
	成员
	冲击地压防控中心副主任
	18300405356
	999407

	27
	刘国峰
	成员
	机运工区区长
	13624873707
	999297

	28
	王晓功
	成员
	通防工区区长
	18295493024
	999256

	29
	赵晓黎
	成员
	内蒙能源医院院长
	15966003333
	993146

	30
	李燕
	成员
	井口保健站
	15825303179
	999320



表13 上级公司、政府主管部门及协议单位联系方式
	[bookmark: _Toc11252][bookmark: _Toc29346][bookmark: _Toc7820][bookmark: _Toc25975][bookmark: _Toc13650][bookmark: _Toc11522][bookmark: _Toc9369]序号
	单位
	职务
	姓名
	办公电话
	手机号码

	1
	山东颐养健康集团内蒙能源医院
	院长
	赵晓黎
	0477-7868146
0477-7869120
	15966003333

	2
	山能救护二大队十三中队
内蒙山能救护二大队
	主任
	宋文德
	0477-7878626
0477-7878619
	13808917529

	3
	新矿内蒙古能源
	调度室
	0477-7869152
0477-7869153
	15149635008

	4
	新汶矿业集团
	调度室
	0538-7872113
0538-7872521
	18953869113  

	5
	山东能源集团
	调度室
	0531-62355688
0531-62355689
	/

	6
	鄂托克前旗气象局
	0477-7622368
	15947273894

	7
	上海庙110KV变电站值班电话
	0477-8598699
0477-8598698
	15547773095

	8
	上海庙派出所
	0477-7871110
	15149794025

	9
	鄂托克前旗消防大队
	0477-7871119
0477—7633007
	15049881204

	10
	鄂托克前旗应急管理局
	0477-7626371
	0477-7626037

	11
	国家矿山安全监察局
内蒙古局监察执法一处
	0471-6648989
	0471-6291320

	12
	鄂尔多斯市应急管理局
	0477-8589622
	0477-8581235

	13
	内蒙古自治区应急管理厅
	0471-4826786
	0471—4828899





表14 长城一矿兼职救护队人员信息表
	序号
	姓  名
	队内职务
	年龄
	联系电话
	身份证号

	1
	张龙宝
	队长
	33
	18266519393
	370982199308297276

	2
	王大力
	副队长
	43
	15774775666
	370982198310264372

	3
	赵鹏飞
	技术员
	29
	18135836887
	142226199706078618

	4
	王峰
	装备管理员
	44
	18253869339
	370982198209143074

	5
	周晓龙
	队员
	43
	15934956978
	622226198312132036

	6
	陈良
	队员
	42
	15105389912
	370982198404231037

	7
	纪文龙
	队员
	39
	13126797731
	370921198712230631

	8
	刘永刚
	队员
	45
	15009679409
	642223198112252054

	9
	乔丕永
	队员
	44
	13563833856
	370982198201155310

	10
	郭磊
	队员
	41
	13625481925
	370982198501113876

	11
	张帅伟
	队员
	20
	13947925103
	152527200203162412

	12
	李刚刚
	队员
	32
	18049337526
	612730199410091113

	13
	秦 鑫
	队员
	28
	13402285317
	370883199809215110

	14
	冯鹏鹏
	队员
	25
	18609223517
	61273120010626101X

	15
	王洪铮
	队员
	24
	18863213859
	370982200204171834

	16
	张龙祥
	队员
	33
	18709670164
	410927199304015073

	17
	张林
	队员
	39
	15750691097
	370982198707185357

	18
	于辰旭
	队员
	26
	13015054999
	150204200006071535

	19
	文淑迪
	队员
	27
	15726583697
	37088319990829191X 

	20
	高润泽
	队员
	25
	15953826562
	370982200107013893

	21
	王锐
	队员
	22
	18729826106
	610828200409043015




[bookmark: _Toc23652]6 格式化文本
[bookmark: _Toc18320]
表14预案启动格式化
长城一矿关于启动          （安全事故） 应急预案的通知 
长城一矿字〔    〕    号 
             ： 
  年  月  日  时，我公司         （地点），发生了      （安全事故）。到目前，已造成（人员伤亡数量、财产损失等情况）。事件的原因是       （或者原因正在调查）。 鉴于          （事件的严重、紧急程度等）预警状态。根据有关法规和《长城一矿生产安全事故应急预案》之规定，经研究，决定启动应急预案。                （对有关部门和单位的工作提出要求。） 
特此公告！ 

（盖章）
 年  月  日






表15 长城一矿生产安全事故快报单
	[bookmark: _Toc2755]事故单位名称
	

	事故单位地址
	

	所属行业
	
	核定产能
	

	事故发生时间
	年   月     日    时       分

	事故发生地点
	
	事故类别
	

	事故伤亡人数
	共计    人，其中：死亡    人，重伤    人，轻伤    人，中毒    人，被困（涉险）    人，下落不明    人。

	经济损失初步测算
（万元）
	

	事故简单经过：（包括现场总人数或煤矿入井总人数、撤离人数或煤矿安全升井人数）

	原因初步分析：

	抢险救灾进展情况及采取措施：

	发生事故的现场示意图：（可附页）

	报告地方政府情况
	


单位负责人：                          报告时间：     年  月  日  时  分
表16 长城一矿生产安全事故续报单
	事故单位名称
	

	事故发生地点
	

	事故类别
	

	现场基本情况

	

	涉险人员基本信息

	序号
	姓名
	性别
	出生年月
	年龄
	工种
	参加工作 年月
	户籍所在 地
	现家庭住 址
	用工形式

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	事故救援进展情况

	

	事故救援方案

	

	其他应当报告的情况。

	


单位负责人：                     报告时间：      年   月    日   时   分
填表说明：1.该表格应在事故发生后，每天上午、下午定期汇报两次。
2.事故现场发生重大变化，或事故救援方案发生重大变更，或应急救援发生重大变化时，随时汇报。
表17  政府部门事故报告单
填报单位（盖章）：                      填报日期：  年 月 日
	事故单位：                        隶属关系：

	事故发生时间：   年  月  日  时  分    事故类别：

	事故发生地点：

	事故伤亡人数：共  人 ，其中： 死亡  人，重伤  人，轻伤  人

	死者姓名：      性别：    年龄：    工种：     文化程度：  
就业类型：


	事故简单经过：
	事故直接原因：
	今后采取的主要措施：

	事故现场示意图：（另附）

	          
单位负责人签字：                         报告人：

                                     时间：  年  月  日




[bookmark: _Toc11483][bookmark: _Toc7094][bookmark: _Toc14381][bookmark: _Toc8739][bookmark: _Toc12703]表18  长城一矿生产安全事故调度接报记录
	序号
	汇报时间
	汇报单位
	汇报人
	汇 报 内 容
	备 注

	
	
	
	
	事故基本情况
	事故处置情况
	

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	















表19  生产安全事故应急响应及处理记录表
	序号
	指令人
	指令人职务
	指令时间
	指令内容
	指令落实情况
	备 注

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	














表20  生产安全事故信息发布格式化文本
	事故单位名称
	

	事故单位地址
	
	隶属
关系
	

	事故发生时间
	年  月  日  时  分
	事故发生地点
	

	事故类别
	
	事故性质
	

	死亡人数
	
	重伤人数
	

	被困、下落不明人数
	
	直接经济损失
	          （万元）

	信息发布内容
1.事故单位概况：
2.事故发生经过：
3.已采取的救援措施及救援进展情况：
4.事故目前救援现状：
5.下一步准备采取的救援措施：
6.其他与事故及救援有关的信息：


	指挥部总指挥：                        信息发布人：            
   
信息发布地点 ：                       信息发布时间：    年   月   日   时




[bookmark: _Toc7915][bookmark: _Toc9903][image: 7eb6c3497c73f0d9d94ccb7314ccfd51]图1矿山救护队至长城一矿应急救援路线图
图2上海庙派出所至煤矿应急救援路线
[image: 0d00dda3ec1b50a0a2af326557a3475f]
图3避灾路线图
[image: 835b0e51a40140b61add4aec55ce0dcb]

图4 相关平面布置、应急资源分布的图纸
[image: 56374bfd1f4b7c1c74dc8ef5e6740d4]





















图5 地理位置及附近交通图、周边关系图
[image: 573a497f7dedca834523125e4505a1c]


















图6 地理位置及附近交通图[image: 6d2512a3199d3471e49eb2b8049b86c5]
[bookmark: _Toc14885][bookmark: _Toc992][bookmark: _Toc23941][bookmark: _Toc4805][bookmark: _Toc27791][bookmark: _Toc18301][bookmark: _Toc7389]
图7 附近医院地理位置图及路线图
[image: 63f48c8de6d2d0f883ead1d9dedc6f6a]


图8 相关平面布置、应急资源分布的图纸
、[image: 0b642cff8785af266ac76cb521e5ee3]应急物资库资源

图9 附近消防队位置图及路线图
[image: ]

[bookmark: _Toc26291][bookmark: _Toc22136]8 有关协议或者备忘录
[bookmark: _Toc29768]8.1救护协议书
[image: 医疗应急救援协议_01]
[image: 医疗应急救援协议_02]
[image: 医疗应急救援协议_03]
[image: 医疗应急救援协议_04]
[image: 长城一矿应急救援协议_01]

[image: 长城一矿应急救援协议_02]
[image: 长城一矿应急救援协议_03]
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