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一、矿井自然灾害事故现场处置方案

1 事故风险描述

1.1 风险描述

因飓风、地震、特大暴雨、雷雨、暴风雪、冰冻（冰凌）等自然灾害，造成矿井地面各级供电线路供电中断，矿井总停电造成矿井停风、停电、结冰、洪水溃入井下，有可能造成井下人员的窒息，引起井下瓦斯积聚、主副井提升、淹井等事故风险。

1.2 风险评估结果

根据《生产安全事故风险评估报告》评估结果，矿井自然灾害事故风险为较大风险。

2 应急工作职责

2.1 应急自救小组
事故发生后，区队立即成立应急自救小组，负责组织实施事故应急处置和现场自救工作。

组  长：事故现场第一负责人
副组长：事故单位班子成员
成  员：班组长及职工
2.2 应急自救小组成员职责

（1）组长：事故发生后，分析判断事故，启动现场处置措施，在确保现场人员自身安全的情况下，组织现场自救和应急处置工作，并向调度室和单位值班人员汇报。 

（2）副组长：根据事故性质和严重程度，组织现场人员进行应急处置和自救；若事态扩大，立即将灾害事故性质、范围和发生原因等情况如实详细地报告调度室和本单位值班，请求增援。

（3）值班人员：按照指令，召集小组成员及工区有关人员，协调现场自救和应急处置工作，同时做好相关记录。

（4）技术负责人：负责救援方面的措施编制和技术资料的提供。

（5）其他管理人员和班组长：听从应急自救小组的指挥和命令，完成应急处置任务。
3 事故应急处置

3.1 应急处置程序

（1）调度室接到各种灾害性天气警报等其他严重威胁矿井安全生产的情况预报时，矿井立即发布预警信息，警报信息包括：

①暴雨、洪水、强雷电、强风暴、强对流等自然灾害或极端恶劣天气可能威胁矿井安全的；

②本地区气象预报为暴雨橙色预警及以上的；

③受上游水库、河流等泄洪威胁的，

④发现地面向井下溃水的。

⑤当地地震部门发布地震预警信息和警报通知。

⑥人的感官能直接觉察到的征兆。如井水陡涨陡落、变色变味、翻花冒泡、温度升降，泉水流量的突然变化，温泉水温的突然变化，动物的习性异常，临震前的地声和地光等。

（2）出现灾害性天气等重大险情时，矿井立即进入应急战备状态，抢险救灾指挥部应根据事件的性质，迅速对事件进行监控、追踪，并立即与相关部门联系。

（3）当接到上级政府、部门、单位下发的强降雨或雷暴等灾害性天气预报、通知、传真时，调度室要立即下令撤人，调动地面应急队伍，对地面受灾现场进行保护，井下人员安全撤离。

（4）启动相应现场处置方案的同时，上一级应急预案进入预备状态。
3.2 事故扩大应急

（1）发生非伤亡、经济损失较小的事故，启动现场处置方案，矿井灾害性天气专项应急预案进入预备状态。

（2）事故扩大现场单位无法处理时，启动矿井灾害性天气专项应急预案应急响应，现场应急指挥部指挥权移交矿井应急救援指挥部。本方案涉及的有关人员仍处于待命状态，随时接受矿井应急指挥部的指令，落实救援任务。

3.3 现场应急处置措施

3.3.1 人员救护

（1）当气象部门发出暴雨橙色及以上预警级别时，调度员应立即通知井下所有作业人员撤离升井。

（2）井下工作人员接到撤人通知后，应在跟班区队长、班组长或有经验的老工人带领下，沿避灾路线撤离到安全地点直至地面，地面受威胁人员撤至地面安全避难场所，并清点人数向本单位值班人员汇报，各单位值班人员及时汇报调度室。

3.3.2 工艺操作

（1）接到抢险救援通知或防洪警笛后，各单位抢险人员在本单位负责人的带领下迅速到达责任目标地点集合，按指挥部要求进行抢险。

（2）洪水溃入，大巷内积水时，中央泵房值班员要迅速关闭泵房防水门，开启工作和备用的排水设备，并控制好配水闸门进水量，同时应保证泵房人行道畅通；安全监察部明确专人负责在井口签发入井特别许可证并负责清点上井人数。

（3）若相关地点预先存放的封堵物资不足时，由调度室协调物资供应中心负责封堵用料供应，运输工区及各单位抢险人员负责封堵用料的运输。

（4）地面各场点：

①首先检查各厂点重要位置的封堵情况，做到不渗水，必要时在外部用黄土袋子封堵截水。

②检查潜水泵及相应的管路材料附件的准备情况，做到随时排水。

③根据汛情及时与防洪指挥部联系，在厂点各门口用挡水板打堰封堵。

④指定专人负责监视设备运行情况，必要时采取相应措施。

（5）井下变电所及泵房：①根据汛情及时关闭防水密闭门；若防水密闭门漏水，需及时在两个防水门口用黄土袋封堵打堰。②控制好各吸水井配给水闸门的进水量。③确保泵房水泵正常排水。

（6）暴风雪：责任单位要及时安排人员对供电线路、通讯线路进行巡查，出现供电故障，及时报告，确保通讯、供电安全。对发生冻雨等灾害气候，属于矿井管辖的设备，根据操作规程分级停电后，进行冻雨处理，确保安全供电。同时，各单位要及时清除工广及道路积雪。火灾过后责任单位要及时安排人员对供电线路、通讯线路、房屋、设备进行巡查，恢复线路、房屋、设备。冰雪期间及过后要保证主、副井井口、宿舍楼、办公楼、浴室等场所的供暖，并储备足够的锅炉燃烧用煤。

（7）发生冰雪灾害后，要组织人员对供暖管路、供水管路、排水管路进行巡查，根据需要对管路、阀门进行保温处理，防止冻裂管路、阀门。发生火灾后，要组织人员分析火灾原因，制定整改措施。

（8）强降温降风雪天气灾害导致地面工广厂区停电事故：①发生高压停电事故时，由机电工区配合供电工程处值班人员、电厂值班人员抢修。②发生低压停电事故时由责任单位配合物业站值班人员抢修。

（9）强降温降雪灾害导致停水：①水电暖维修车间负责工广区域及所属供水系统的突发性事故的应急处理。②各专业分管领导负责制定本专业事故处理的应急计划，组织调遣供水事故抢修队并负责其安全、进度及事故应急处理后的汇报工作。

（10）火灾导致房屋受损、线路、设备损害：①线路、设备损坏，责任单位进行维修、更换，恢复线路、设备正常状态。②公司组织相关人员进行事故分析，查找事故原因，制定整改措施，做到“四不放过”。

（11）造成立井筒结冰：停止立井运行，撤离受威胁人员，对结冰处进行除冰处理，防止冰凌坠入井筒。

（12）地震灾害处理：地面在室外就地选择开阔地蹲下或趴下，不要乱跑，不要随便返回室内，避开人多的地方；在楼内或平房内，应选择小开间、坚固家具旁就地躲藏；躲避时不要靠近窗边或阳台上去；千万不要跳楼。要避开高大建筑物，如：楼房、高大烟囱下，立交桥等结构复杂的构筑物，特别是有玻璃幕墙的高大建筑。避开危险场所，如：狭窄街道、危旧房屋、危墙、山崖下等。在公共场所千万不要慌乱涌向出口，避开人流的拥挤，避免造成不必要的伤害。在行驶的汽车内要抓牢扶手，降低重心，躲在座位附近。

井下人员不要慌乱跑动，应选择顶板支护较好的硐室里或支撑较好的设备下躲避，等稳定后再选择逃生方式或等待救援。不能随意停送局部通风机，防止瓦斯聚集，造成瓦斯超限。地震时，可能发生局部火灾、水灾、瓦斯超限、巷道冒顶、冲击地压等次生灾害，可以根据现场情况，选择正确的避灾路线逃生，同时响应其他专项预案。地震后，往往还有多次余震发生，处境可能继续恶化，为免遭新的伤害，要尽量改善自己所处环境。首先要保护呼吸畅通，拿开头部、胸部的杂物，闻到煤气、毒气时，用湿衣服等物捂住口、鼻；避开身体上方不结实的倒塌物和其它容易引起掉落的物体；扩大和稳定生存空间，用砖块、木棍等支撑残垣断壁。设法脱离险境，如果找不到脱离险境的通道，尽量保存体力，用石块敲击能发出声响的物体，向外发出呼救信号，不要哭喊、急躁和盲目行动，这样会大量消耗精力和体力，尽可能控制自己的情绪或闭目休息，等待救援人员到来。如果受伤，要想法包扎，避免流血过多。如果被埋在废墟下的时间较长，救援人员未到，或者没有听到呼救信号，想办法维持自己的生命，如果自己周围有水和食品，一定节约使用。

3.3.3 事故控制

3.3.3.1 110kV或35kV降压站现场应急处置措施

（1）由机电工区成立应急自救小组，负责组织实施事故应急处置和现场自救工作。
（2）事故发生后，及时汇报调度室和单位值班人员，汇报清事故发生的性质、时间、地点、灾区人数，危害程度及现状。
（3）当险情危及110kV或35kV降压站时，迅速组织人员对110kV或35kV降压站门口和进水点用防洪沙袋等进行封堵。
（4）自救人员可根据现场情况，采取一切有效措施组织抗洪抢险，并及时向调度室汇报。
（5）自救人员要服从指挥，做好自保互保工作，在保证自身和设备安全的前提下进行作业。
（6）现场人员设置危险警示标识，为抢险队员做好向导。
（7）抢险队员到达后，立即对110kV或35kV降压站门口用防洪沙袋等进行封堵，确保洪水不进入110kV或35kV降压站，同时向调度室汇报现场情况。
（8）根据总指挥发布的防洪命令，确保洪水不能进入110kV或35kV降压站。
3.3.3.2 副井口现场应急处置措施

（1）由机电工区成立应急自救小组，负责组织实施应急处置和现场自救工作。
（2）当险情危及副井口时，现场人员要立即汇报调度室和机电工区值班人员，现场人员进行抗灾抢险自救工作。
（3）当灾情发生后，现场人员利用井口准备好的防洪沙袋建立挡水墙进行封堵。
（4）现场人员设置危险警示标识并为抢险队员做好向导。
（5）抢险队员到达后，立即对副井口用防洪沙袋等进行封堵，确保洪水不进入副井口，同时向调度室汇报现场情况。
（6）当现场抢险救灾物资不能满足防洪需要时，要立即向调度室汇报，请求物资支援，并做好人员自救工作。
3.3.3.3 副井提升机房现场应急处置措施 

（1）由机电工区成立应急自救小组，负责组织实施事故应急处置和现场自救工作。
（2）当险情危及副井提升机房时，现场人员要立即汇报调度室和工区值班人员，现场人员积极进行抗灾抢险自救工作。
（3）副井提升司机将罐笼提升到正常水平位置，停下高压柜、传动柜、通风机、液压站，按下紧停按钮，观察水位。
（4）设置危险警示标识并为抢险队员做好向导。
（5）抢险队员到达后，立即对副井提升机房用防洪沙袋等进行封堵，确保洪水不进入副井提升机房，同时向调度室汇报现场情况。
3.3.3.4 主井口和主井提升机房现场应急处置措施

（1）由机电工区成立应急自救小组，负责组织实施事故应急处置和现场自救工作。
（2）当险情危及主井口时，现场人员要立即汇报调度室和工区值班人员，现场人员进行抗灾抢险自救工作。
（3）设置危险警示标识并为抢险队员做好向导。 
（4）矿井进入停产抢险状态时，机电工区值班人员通知提升机房，提升机司机将两箕斗提升到交勾位置后停车，然后停下高压柜、传动柜、通风机、液压站，按下紧停按钮，汇报工区值班人员和调度室。
（5）抢险队人员到达后要立即关闭主井口大门，并用防洪沙袋等进行封堵，及时向调度室汇报，由调度室根据总指挥的指示发布防洪命令，确保洪水不能进入井口。
（6）当现场抢险救灾物资不能满足防洪需要时，要立即向调度室汇报，请求物资支援，并做好人员自救工作。
3.3.3.5 通风机房现场处置措施

（1）由机电工区成立应急自救小组，负责组织实施事故应急处置和现场自救工作。
（2）当险情危及通风机房时，现场人员要立即汇报调度室和工区值班人员，现场人员积极进行抗灾抢险自救工作。
（3）其它地点出现进水现象，迅速组织人员对机房门口和进水点用防洪沙袋等进行封堵。
（4）设置危险警示标识并为抢险队员做好向导。
3.3.3.6 井下停产撤人现场应急处置措施

（1）成立由井下各单位负责人为组长，现场负责人（区队以上带班人员、跟班副区长、安监员、班组长）为副组长的应急领导小组。负责组织灾害应急处置和现场自救工作。 
（2）各单位负责人接到命令后立即核实本单位井下作业人数，指派专人在会议室清点、登记上井人员，并及时向调度室汇报井下各作业地点及人员升井情况。
（3）撤离前，现场负责人要安排专人将工作地点的电源开关停电闭锁，风机及安全监控电源不停。
（4）现场负责人要及时核对在现场工作的人员、人数和姓名，确定无误后，按照避灾路线撤离，现场安监员做好撤离监督。现场负责人及时向工区值班人员通过无线通讯系统汇报人员实际情况。
（5）在乘坐胶轮车时，不得拥挤，按次序上车。无胶轮车时，必须在现场负责人的带领下（岗位工自行撤离）按照避灾路线有序地步行撤离至副井口，并向沿途遇到的所有人员告知“停产撤人”的通知。
（6）撤离途中如遇险情无法撤离，要遵循向地势高的地点避险的原则选择避险地点，并设法向调度室报告。在待援期间要积极开展自救互救，利用一切可以利用的工具和设施改善避灾条件，争取尽快脱险。
（7）到达副井底后，由等候室安监员、各区队跟班人员、班组长共同负责维持升井秩序，确保有序升井；各区队跟班人员必须在本单位人员升井后方可升井。
（8）升井后，所有人员立即到工区会议室重新点名，并原地待命，如接到救灾命令，各区队立即组织人员抢险救灾。

3.3.4 消防

现场发现明火时，利用附近设置的消防器材和供水管路，采用惰性气体、喷水等直接灭火的方法进行灭火。

3.3.5 现场恢复

当事故得到有效控制，确认无被困和失踪人员，伤亡人员全部救出或转移，设备、设施处于受控状态，环境有害因素得到有效监测和处置达标，由应急总指挥宣布事故应急救援终止命令，后续工作转为灾后恢复、经验教训的总结等。
3.4 报警电话及相关救援单位联络 

报警电话：88001、88113（调度室）。

上级管理部门及相关应急救援单位的联络方式和联系人员见新巨龙公司煤矿生产安全事故应急预案附件5。

3.5 汇报要求和主要内容 

汇报人员不得慌张，汇报时吐字清晰，汇报内容简明扼要。汇报清楚发生事故的单位、时间、地点、简要经过、遇险人数、事故抢救处理的情况和采取的措施，需要矿有关部门单位协助事故抢救和处理的有关事宜等。严格按照事故报告时限和要求上报。
4 注意事项

4.1 佩戴个人防护器具方面的注意事项 

（1）应针对防护要求，选择正确符合要求的防护用品。 
（2）井下人员必须使用可靠的个体防护用品，熟悉其使用方法。
（3）防护用品应有专人管理，负责维护保养。
（4）在有毒有害气体的环境中工作时，应尽量采取通风措施，排除有毒有害气体。
4.2 使用抢险救援器材方面的注意事项

（1）用于抢险救援的器材应配备齐全，并确保器材始终处于完好状况。

（2）各重要部位储备的救援器材和防洪设施，应定期进行检查，确保完好可靠。

（3）水泵电机、开关等电气设备，应定期由专业人员测定绝缘电阻，确保设备完好，防止发生触电事故。

4.3 采取救援对策或措施方面的注意事项

（1）救援时，应保持头脑清醒，不得盲目行动。

（2）严格控制进入灾区人员的数量。

（3）在抢险救灾过程中，救援人员应根据事故的类别、性质，采取相应的安全防护措施。

（4）救援人员必须认真按救援方案和救护安全措施执行，确保自身安全。

（5）在事故救援中，现场指挥部安排专人，负责记录事故抢险方案的执行情况和事故救援等情况。

（6）根据事故现场情况，强化事故现场安全措施落实，防止二次事故和次生灾害事故发生。

（7）各采掘工作面负责人接到撤人命令后，要立即组织当班工作人员从现场撤离到胶轮车停车点，胶轮车司机清点好人数后开车。

（8）人员接到撤人命令后，不要慌乱，撤退时要听从现场安监员或现场负责人的安排。

（9）副井提升绞车司机、信号工做好提人准备，安监员做好升井人员秩序维护工作。

（10）调度室调度员根据矿灯房、定位系统、虹膜系统和各单位报告的人员升井情况，做好相关记录，所有人员全部升井后，及时向总指挥进行汇报。

（11）事故抢救按照先抢救幸存者（先抢救重伤、后抢救轻伤），后运送遇难人员的原则，积极抢救受困人员。

4.4 现场自救和互救注意事项

4.4.1 自救与互救原则

安全撤离，妥善避险；沉着冷静，控制情绪；互相鼓励，互相帮助；团结协作，服从指挥。

4.4.2 现场自救和互救注意事项

（1）现场人员应保持镇定，坚定信心，同时做好各方面的准备。

（2）撤离时，按规定选择安全条件最好、距离最短的避灾路线撤离。

（3）井下带班领导和现场负责人要发挥核心和骨干作用，组织和领导其他职工统一行动。

（4）无法撤离时，要冷静沉着，迅速选择合适的地点避灾，并制作标识，用各种方法发出求救信号，条件允许时方可转移。

（5）井下受困人员必须稳定情绪，尽量减少体力和空气消耗，节约照明，保护与照顾伤员。

（6）饮水时应选择适宜水源，并注意用纱布或衣服过滤。

（7）被困在井下发现救护人员到来营救时，不可过度兴奋。

4.5现场应急处置能力确认和人员安全防护等事项

（1）现场管理人员、有经验的老工人要发挥核心和骨干作用，组织和领导其他职工统一行动。

（2）根据事故大小确定需要的救援力量和装备器材。

4.6 应急救援结束后的注意事项

（1）当事故得到有效控制，伤亡人员全部救出或转移，设备、设施处于受控状态，环境有害因素得到有效监测和处置达标，由应急总指挥宣布事故应急救援工作结束，并转入现场恢复、障碍消除等工作。

（2）确认无被困和失踪人员，现场事故已得到有效控制，可宣布应急救援行动结束。后续工作转为灾后恢复、经验教训的总结等。

（3）由应急总指挥宣布事故应急救援终止命令，调度室负责传达到单位和个人。

4.7 其他需要特别警示的事项

（1）井上下事故波及范围区域划定，警戒线设置。

（2）事故单位井口、地面治安警戒线设置。

（3）井下救护基地位置确定与警示。

（4）事故现场人员撤离路线变化等重要地点标识。
二、矿井水害事故现场处置方案
1 事故风险描述

1.1 风险描述

矿井水文地质类型为复杂，井田内含煤地层为石炭二叠系地层，直接充水含水层为3煤层顶底板砂岩和底板三灰含水层，间接充水含水层是新近系含水层、底板十下灰和奥灰含水层。矿井目前主采3（3上）煤层，开采煤层的直接充水含水层为3煤层顶、底板砂岩（“3砂”）含水层及底板太原组三灰含水层，间接充水含水层为新近系松散含水层、十下灰和奥灰含水层，矿井目前主要受3煤层顶底板水害威胁，采掘工作面开采过程中存在发生水害的风险。
1.2 风险评估结果

根据《生产安全事故风险评估报告》评估结果，矿井水灾事故风险为重大风险。

2 应急工作职责


2.1 基层单位成立水害事故应急处置小组

组  长：事故现场第一负责人

副组长：事故单位班子成员

成  员：班组长及职工

2.2 应急救援指挥小组职责

组长：事故发生后，立即停止作业，撤出受威胁区域人员，判定水害情况，分析判断事故原因，召集小组成员及工区有关人员，积极指导、组织现场应急处置和自救。事故扩大时请求启动矿井水害事故专项应急预案。并做好相关记录。

副组长：分析事故性质和严重程度，报告调度室和区队值班人员，立即通知现场人员佩戴好自救器，组织现场人员进行应急处置和自救互救，若事态扩大，立即撤出人员并请求增援。技术员负责救援方面措施的编制和技术资料的提供。

成员：佩戴好自救器，积极开展应急处置和自救互救。

3 事故应急处置

3.1应急处置程序

井下发生水害事故后，立即停止作业，撤出受威胁区域人员，向公司调度室报告。按照可能发生的事故等级，执行分级处理的方法；采取不同的应急响应措施：

3.1.1 发生较小突水事故

（1）发生小型突水事故，现场区队长、班组长或探放水工、钻探工、安监员要立即报告调度室，说明突水地点、突水量、突出水的颜色和气味，报告周围区域作业人员的数量并指挥受威胁人员撤至安全地点。

（2）调度室接到发生井下涌出量不大突水事故报告后，在核实情况后迅速报告值班领导、井下带班领导、生产副总经理和总工程师、通知相关部门负责人研究人员撤离的方式、范围，摸清突水地点和涌水程度，迅速制定和实施排水、堵水的措施，同时向受威胁地区的人员发出警报。如情况恶化要立即发出撤人通知，确保下部人员首先撤离。

（3）如涌水量继续增加要立即向上级单位（行业管理部门）报告，扩大响应级别，采取扩大的反响行动。

（4）专兼职救护人员根据事故类别，选择正确避灾路线，引导灾区人员迅速撤离到安全区域。
3.1.2 发生突水淹井事故

（1）现场跟班区队长、班组长、探放水工、钻探工、瓦检员及现场其他人员要立即组织现场人员撤离，同时通过各种通讯方式向调度室汇报。

（2）调度室要立即向带班领导、总经理和上级单位汇报，指导现场人员安全撤离，迅速约请矿山救护队进行救援。

（3）立即启动公司预案，抢险救灾指挥部所有人员迅速到位，研究决定采取的现场自救互救、受困人员应急避灾等具体处置措施。相关部门要做好强化抽水、排水、堵水等抢险救灾的设备、资料、图纸的准备工作。

（4）调度室要立即通知作业区队、相关科室负责人及其他人员在调度室集结待命。

（5）抢险救灾指挥部责令相关部门查清伤亡人数。

（6）专兼职救护人员根据事故类别，选择正确避灾路线，引导灾区人员迅速撤离到安全区域。
3.2 事故扩大应急

（1）发生非伤亡、经济损失较小的事故，启动现场处置方案，矿专项应急预案进入预备状态。

（2）事故扩大现场单位无法处理时，启动矿井预案应急响应，现场应急指挥部指挥权移交矿应急救援指挥部。本方案涉及的有关人员随时接受矿井应急指挥部的指令，落实救援任务。

3.3 现场应急处置措施

3.3.1人员救护

（1）发现突水征兆时，发现人员撤出危险区后立即报告调度室和工区值班人员，汇报清事故发生的性质、时间、地点、灾区人数，危害程度及现状。

（2）医疗救护人员要及时到达事故现场或到井口待命；必要时到达井下事故现场，对抢救出的受伤人员进行紧急医疗救治或护送上井救治。

（3）伤员被抢救出后，应诊断伤情的轻重，先抢救重伤人员。

（4）如进入避难硐室，应按操作规程启用避难硐室。

3.3.2 工艺操作

（1）抢救遇险人员时，首先应通过电话、喊话、人员位置监测系统、生命探测仪或敲打钢轨、煤岩体、管子等手段与遇险人员取得联系，探明冒顶范围和遇险人数及位置。

（2）营救工作要在指挥部负责人的领导和有经验的老工人指挥下进行。首先，营救人员要排查水害地点附近的支护情况，采取措施进行加固。若遇险者被困里段，一方面通风排水，维护巷道，防止冒顶堵人，另一方面积极救助，输送食物和药品，若被困的人员时间较长时，可利用管道向遇险人员送饮料或食物和空气。被困人员救出后应采取护理措施，然后进行创伤检查和处理。

（3）排水前，必须先恢复冒顶区域的正常通风，如暂不能恢复时，可利用水管、压风管等向被堵压人员处输送新鲜空气，并把救援通道的顶板维护好，确保救援人员安全。

3.3.3 事故控制

3.3.3.1先期应急处置

突水事故初期，应在现场管理人员和老工人的组织带领下，利用现有的人力物力，迅速进行抢救工作。所采取的方法和措施，应根据水害事故的具体情况和现有条件合理选取。如果突水点周围围岩坚硬、涌水量不大，可组织力量，就地取材，加固工作面，尽快堵住出水口。同时向受威胁地区的人员发出警报。如情况恶化要立即发出撤人通知，确保下部人员首先撤离

（1）发生地表水害泄漏事故时

主要灾害为天气降雨形成洪水，水位高于矿井主井1、主井2、副井、东副井、风井井口标高时（水位百年一遇），或接到上级水务部门的河、湖、水库泄洪、决口通知时。

① 根据井下排查发现的地表水进入矿井通道和地表排查结果确定地表水泄漏地点，抢险物资供应队负责将抢险物资，及时运往指定地点，调度室负责调集车辆、铲车、推土机，筑一条通往泄水口的通道，利用装土、沙的编织袋、竹笆、圆木、木桩将泄水口封住，然后覆土，彻底切断水源。

② 利用水文监测系统做好井下出水地点涌水量的观测工作，将泄漏地点水量和各水平的总涌水量每半小时向调度室汇报一次。由防治水科负责。

③ 井下疏通控制排水路线，及时在有可能造成向下水平串水的下山、斜井、罐笼口构筑挡水墙，防止水流下泻，冲毁巷道、设备。确保水流进入水平中央水仓或二水平水仓，抢险救灾组负责。

④ 做好开泵排水工作，确保水量能及时排出，必要时敷设临时管路或改用风水管，安装临时排水泵进行扩排，机电抢险组负责。

⑤ 救灾指挥部根据水害威胁程度确定是否撤出现场人员、设备，情况危急时立即通知附近的受水威胁地点立即撤人。

（2）发生含水层（构造）突水事故时

① 工作面人员立即撤出。并根据情况撤出其他受水威胁地点人员。

② 做好出水地点的涌水量观测工作，每半小时向调度室汇报一次出水点涌水量，防治水科负责。

③ 根据观测水量大小，及时与工作面、采区排水能力进行校核，以便及时制定工作面和采区的扩排措施。当水量不大时，组织在工作面下平巷敷设临时管路或改用风水管，安装临时排水泵进行扩排，防止水淹工作面，井下抢险队负责。

④ 当水量较大，或仍具有增大趋势，下山运输巷难以维持时，运输巷放弃，通过采区排水能力进行排水，同时将备用水泵及备用管路运至现场，提前做好合茬准备工作；必要时在采区车场构筑临时水仓，敷设临时管路，安装临时排水泵进行扩排，并保证出水水平中央泵房水泵正常排水，抢险救灾组负责。

⑤ 排水过程中做好工作面、采区车场、片口、水平大巷的水沟清挖、挡水墙修建工作，防止水窜入其它工作面和掘进迎头，抢险救灾组负责。

⑥ 救灾指挥部根据水害威胁程度确定采区是否放弃。

⑦ 做好开泵排水工作，确保水量能及时排出，必要时敷设临时管路或改用风水管，安装临时排水泵进行扩排，机电抢险组负责。

⑧ 及时与临近煤矿取得联系，告知灾情，必要时取得援助，抢险指挥组负责。

⑨ 救灾指挥部根据水害威胁程度确定是否撤出现场人员、设备，情况危急时立即通知附近的受水威胁地点立即撤人。

（3）发生老空区透水事故时

① 根据老空出水通道，水量及时分析出水来源、出水量和老空区水压、积水量，每隔半小时向调度室汇报一次水位、水量变化情况，地质测量部负责。

② 根据观测水量大小，及时与工作面、采区排水能力进行校核，以便及时制定工作面和采区的扩排措施。当水量不大时，组织在工作面下平巷敷设临时管路或改用风水管，安装临时排水泵进行扩排，防止水淹工作面，抢险救灾组负责。

③ 及时组织通过采区排水能力进行排水。必要时在采区下车场构筑临时水仓，敷设临时管路，安装临时排水泵进行扩排，并保证出水水平中央泵房水泵正常排水，机电抢险组负责。

④ 排水过程中做好工作面、采区车场、片口、水平大巷的水沟清挖、挡水墙修建工作，防止水窜入其它工作面和掘进迎头。抢险救灾组负责。

（4）发生井壁出水溃砂事故时

① 由于井筒溃水、涌砂事故严重，影响范围广，当发现此类事故时，立即停止全矿井所有生产作业，组织人员自未出水的井筒升井撤离。

② 调度室接到井筒溃水、涌砂汇报后，需立即下达撤人指令，并按事故汇报流程汇报公司相关领导，通知井口设置警戒。

③ 技术分析组安排专业人员下井，对出水井筒出水点出水情况进行观测，有条件的情况下对涌水量进行测量。

④ 指挥部根据出水情况，联系施工队伍，制定井壁注浆堵水方案。

⑤ 救护队如需按照救援方案携带必要技术装备入井时，要按照《矿山救援规程》有关规定进行探查，主要负责灾区侦查、抢救遇险遇难人员等。

3.3.3.2 井下各地点撤人

沿规定避灾路线标识或老工人带领下有序撤离，人员来不及撤离危险区被困时，被困人员要保持镇静，防止过度的体力消耗，等待救援，并设法打开通往巷道的压风管路或供风施救阀门，向被困地点供风供氧，被困人员并不时采用敲打管路、轨道等方式，向外界发出信号。

3.3.3.3 灾区人员撤离

（1）撤离灾区的联络方法：采用电话通知和人工通知两种联络方法。

（2）撤离顺序：指挥部应优先通知最先受水害威胁的人员，以及所有受水害威胁及可能受威胁区域的人员，人员撤离本着就近原则，根据自己所在的位置，按照最短路线，就近沿着通往上山、斜井等地点，迅速向上撤退。

3.3.3.4 灾区人员自救与互救

（1）自身安全防卫：在突水迅猛、水流急速的情况下，现场人员应立即避开出水口和泄水流，按避灾路线撤退至安全地点。如情况紧急来不及转移躲避时，可抓牢棚梁、棚腿或其他固定物体，防止被涌水打倒和冲走。一旦突水后，绝不允许任何人以任何借口冒险进入灾区。否则，不仅达不到抢险救灾的目的，反而会造成自身伤亡，扩大事故。

（2）灾区避难：来不及撤退人员应迅速进入附近洞室避难。必要时，可设置挡水墙或防护板，阻止涌水、煤矸和有害气体的侵入。

（3）尽可能选择“三条线”设施附近区域作为避灾硐室（场所）。

3.3.3.5 抢险救援

当现场有被困人员时，应积极进行抢险救援。

（1）确定抢险救援方案：矿井突水后，采取垒墙封水、强排水、注浆堵水等方案，一般情况下三种方式结合进行。无论采取何种抢险救灾方案，一般应突出以下几个方面：

① 突水期间加强水文地质工作，水情资料要掌握清楚，对水情的发展变化趋势做出预测，有针对性地采取措施，编制方案。

② 无论采取何种方案，必须根据变化的情况对方案随时进行调整，必须因地制宜，符合现场实际，有条件时尽量采用比较成熟的新设备和新技术。

③无论采取何种抢险方案，均应尽量避免给后期矿井恢复留下后遗症或困难，一般在编制抢险救灾方案的同时，就应该提前考虑矿井恢复问题。

④采取综合方法抢险救灾时，各方面必须协调联动，互相配合，互相创造条件。

（2）实施现场抢救：矿山救护队到达事故现场后，要了解灾区情况，水源及事故前人员分布，矿井具有生存条件的地点及其进入的通道等，并根据抢险救灾方案和实际被困人员所在地点的空间、氧气、瓦斯浓度以及救出被困人员所需的大致时间制定相应的救灾方案，实施现场抢救。

3.3.3.6 探查水情

（1）测定突水量及预测变化：该项工作主要是为制订抢险救灾保护、增加排水能力、紧急救护人员等措施提供可靠的依据，是指挥部抢险救灾决策指挥的基础，矿井突水量测定要快并力求准确。应加强观测，掌握水量的发展变化规律，对可能变大或变小的情况做出准确和必要的预测。突水量测定方法可根据不同条件选用：当突出水量不是太大，并且水量较稳定的情况下，用浮标在流水巷道中实测；当突水量大的情况下，用淹没法计算突水量。

（2）淹没法计算：通过对突水量的连续监测或计算，在基本掌握突水量增长变化趋势的基础上，对淹没水位的上涨速度及淹没某个关键性下山的时间做出大体的预计，协助有关部门划定危险区域，并为未淹井巷抢险措施的制订提供依据。

（3）确定突水的直接水源和补给水源：根据当时所得有关资料进一步确定突水直接水源、突水通道和间接补给水源，为分析预测水情变化及治理打下基础，主要进行以下工作：一是地下水位动态变化观测。突水后，防治水科必须立即组织力量利用水文观测系统对地面各含水层观测孔水位进行观测、分析；二是根据突水的水质监测确定突水水源；三是突水通道的确定：初期可以通过构造分析和工作现场情况调查进行推测，最终确定，还是要在治理中边探查、边治理，逐步推断准确的突水通道和空间位置。在治理中切忌盲目施工。

（4）开展环境水文地质灾害调查。

（5）建立专项图纸、资料台账。

3.3.3.7制定方案

（1）水害事故发生后，在水情调查和人员抢救的同时，边救治、边制定、边调整方案。方案制定由总工程师负责，组织各生产副总、防治水科科长及其他地质、水文、生产等技术人员根据水害原因、危害等因素制定。 

（2）老空水水害事故：由高往低进行探放水并清理排水和修复被淹井巷，与此同时利用打堰等方式拦截动水来源，不使水再流入下山事故地点。开凿巷道，应先探清水位，防止二次透水。

（3）承压含水层水害事故：采取建筑水闸墙，安装水泵，注浆堵水、开泄水巷，打钻疏水降压，加强排水等方案。

3.3.3.8 现场指挥

（1）指挥准则：

① 立即撤出突水区域及附近可能受威胁区域人员。   

② 根据现场人员所汇报的透水情况及出水量，及时调整排水能力。

③ 尽最大努力保证排水设备不被水淹没，如果涌水量超过排水能力，必须预先撤离受威胁人员。

④ 由于水位上升将导致矿区巷道采空区瓦斯随水面上升，在抢险救援过程中必须加强瓦斯监测和“一通三防”的管理工作，杜绝瓦斯事故的发生

⑤ 在突水区域恢复及抢救遇险遇难人员，一般要由上往下探水。疏通或开凿临时排水巷道时应先探清水位，防止二次透水。

（2）协调联动

① 中央泵房值班人员接到调度室指令后，必须坚守岗位。值班人员根据水量调整排水泵数量，直至全部水泵启动。在水位增涨至泵房内底板以上200mm时，人员撤至管子眼口，用安装在管子眼口的专用电话，联络罐笼升至上井口。

② 中央泵房高压配电室的进线开关，联络开关，母联开关，带水泵配电开关，带照明变压器开关提前做好“突发水灾，禁止停电”标志牌。突发水灾时，突发水灾后，如果变电站值班员发现中央泵房（配电所）任1条电源线出现连地报警，变电站值班员应及时拉开此开关（接地时间超过2小时），并指挥各水泵司机拉开连地开关，合并两段的母联开关，同时启动因停电而造成停止排水的水泵。如果中央泵房（配电所）出现2条电源线同时连地，则把2台电源开关同时拉开。变电站值班人员及时向调度室汇报，水泵司机按要求撤离现场。
3.3.4 消防

水害事故引发现场明火时，利用附近设置的消防器材和供水管路，采用惰性气体、喷水等直接灭火的方法进行灭火。

3.3.5 现场恢复

当事故得到有效控制，确认无被困和失踪人员，伤亡人员全部救出或转移，设备、设施处于受控状态，环境有害因素得到有效监测和处置达标，由应急总指挥宣布事故应急救援终止命令，后续工作转为灾后恢复、经验教训的总结等。
3.4 报警电话及相关救援单位联络

报警电话：88001、88113（调度室）。

上级管理部门及相关应急救援单位联络方式和联系人员见新巨龙公司煤矿生产安全事故应急预案附件5。
3.5 汇报要求和主要内容

汇报人员不得慌张，汇报时吐字清晰，汇报内容简明扼要。汇报清楚发生事故的单位、时间、地点、简要经过、遇险人数、事故抢救处理的情况和采取的措施，需要矿有关部门单位协助事故抢救和处理的有关事宜等。严格按照事故报告时限和要求上报。

4 注意事项

4.1 佩戴个人防护器具方面的注意事项

（1）应针对防护要求，选择正确符合要求的防护用品。

（2）井下人员必须使用可靠的个体防护用品。

（3）佩戴防护用品的人员应当熟悉产品使用范围、有效期限等内容，熟悉其使用、维护和保养方法。

（4）自救器佩戴操作要领：置右侧、掀护罩、启扳手、去上壳、展气囊、戴脖带、启开关、咬口具、戴鼻夹、即撤离。

4.2 使用抢险救援器材方面的注意事项

（1）用于抢险救援的器材应配备齐全，并确保器材始终处于完好状况。

（2）所使用的救援器材符合井下用品规定，符合防爆环境要求。

4.3 采取救援对策或措施方面的注意事项

（1）救援时，应保持头脑清醒，不得盲目行动。

（2）严格控制进入灾区人员的数量，灾区救援工作以救护队为主力。

（3）在抢险救灾过程中，救援人员应根据事故的类别、性质，采取相应的安全防护措施。

（4）救援人员必须认真按照救援方案和救护安全措施执行，确保自身安全。

（5）在事故救援中，现场指挥部安排专人，负责记录事故抢险方案的执行情况和事故救援等情况。

（6）根据事故现场情况，强化事故现场安全措施落实，防止二次事故和次生灾害事故发生。

（7）长时间被困在井下人员上井应避开强烈的光线，不可吃硬质和过量的食物。

（8）事故抢救前先检查受灾区域的有害气体情况，按照先抢救幸存者（先抢救重伤、后抢救轻伤），后运送遇难人员的原则，积极抢救受困人员。

4.4 现场自救和互救注意事项

4.4.1 自救与互救原则

安全撤离，妥善避险；沉着冷静，控制情绪；互相鼓励，互相帮助；团结协作，服从指挥。

4.4.2 自救与互救措施

（1）现场人员被涌水围困无法退出时，应迅速选择合适地点快速建筑临时避难场所避灾。迫不得已时，可爬上巷道中高冒空间，利用腰带、铁丝等物品把自己固定在顶板或巷帮上待救。如系老窑透水，则须在临时避难场所处建临时挡墙或吊挂风帘，防止被涌出的有毒有害气体伤害，进入前，应在硐室外留设明显标志。

（2）在避灾期间，遇险矿工要有良好的精神心理状态，情绪安定、自信乐观、意志坚强。要做好长时间避灾的准备，除轮流担任岗哨观察水情的人员外，其余人员均应静卧，以减少体力和空气消耗。

（3）如透水破坏了巷道中的照明和路标，迷失行进方向时，遇险人员应朝着有风流通过的上山巷道方向撤退。

（4）避灾时，应用敲击的方法有规律、间断地发出呼救信号，向营救人员指示躲避处的位置。

（5）如唯一的出口被水封堵无法撤退时，应有组织的在独头工作面躲避，等待救护人员的营救。严禁盲目潜水逃生等冒险行为。

4.5 现场应急处置能力确认和人员安全防护等事项
（1）透水后，应在可能的情况下迅速观察和判断透水的地点、水源、涌水量、发生原因、危害程度等情况，按照避灾路线迅速撤退到透水地点以上的水平，而不能进入透水点附近及下方的独头巷道。

（2）行进中，应靠近巷道一侧，抓牢支架或其他固定物体，尽量避开压力水头和泄水流，并注意防止被水中滚动的矸石和木料撞伤。

4.6 在避难硐室避难时应注意以下事项

（1）避难硐室不能够防止水的进入，因此不能依靠其进行躲避水灾，若水位在避难硐室以下，可进入硐室躲避，但应随时观察水位变化，并在硐室外留有明显标志，以便救护队发现。

（2）进入避难硐室后，应立即从里面关闭防火门、密闭门、密闭窗。

（3）第一个进入硐室避险的人员，应立即打开压风供氧，然后按顺序进行电气操作。其他避险人员应有序进行压风喷淋以消除身上的烟尘等。

（4）严禁同时打开防护门、密闭门

（5）避险人员应通过电话及时、准确地向调度室，汇报遇险人员数量、健康情况、硐室内设备运行及事故发生情况等相关信息，并保持和调度室的联系。

（6）当生存硐室内氧气，一氧化碳和二氧化碳的浓度达到人呼吸要求（氧气浓度为18.5%至22%，一氧化碳浓度小于24ppm，二氧化碳浓度小于1%。）的安全浓度后，方可取下佩戴的自救器。

4.7 应急救援结束后的注意事项

（1）当事故得到有效控制，伤亡人员全部救出或转移，设备、设施处于受控状态，环境有害因素得到有效监测和处置达标，由应急总指挥宣布事故应急救援工作结束，并转入现场恢复、障碍消除等工作。

（2）确认无被困和失踪人员，现场事故已得到有效控制，可宣布应急救援行动结束。后续工作转为灾后恢复、经验教训的总结等。

（3）由应急总指挥宣布事故应急救援终止命令，调度室负责传达到各单位，各单位传达到个人。

4.8 其他需要特别警示的事项

（1）井上下事故波及范围区域划定，设置警戒线。

（2）井口、地面治安警戒线设置。

（3）井下救护基地位置确定与警示。

（4）事故现场人员撤离路线变化等重要地点标识。
三、矿井井下火灾事故现场处置方案

1 事故风险描述

1.1 风险描述

（1）内因火灾

新巨龙公司开采的三煤层属于Ⅱ类自燃煤层，-810水平煤层最短自然发火期68天，-950水平煤层最短自然发火期64天。综采放顶煤工作面，生产、回撤期间采空区遗煤易氧化蓄热，连通采空区的老巷、闭墙多，漏风通道复杂，防灭火措施落实不到位，容易发生自然发火。

（2）外因火灾

井下电气设备运行、油脂使用、放炮、机械摩擦、单轨吊机车等运行过程中，存在设备超负荷运转、带式输送机运行摩擦，电气设备设施不完好发生接地、短路故障，机械摩擦、违规放炮、违规烧焊、违规携带火种等，存在导致发生外因火灾的风险。
1.2 风险评估结果

根据《生产安全事故风险评估报告》评估结果，矿井井下火灾事故风险为重大风险。

2 应急工作职责

2.1 基层单位成立火灾事故应急处置小组

组  长：事故现场第一负责人

副组长：事故单位班子成员

成  员：班组长及职工

2.2.2 应急救援指挥小组职责

组长：事故发生后，判定火灾情况，分析判断事故原因，立即上报调度室，召集小组成员及工区有关人员，积极指导、组织现场应急处置和自救。

副组长：分析事故性质和严重程度，报告调度室和区队值班人员，立即通知现场人员佩戴好自救器，组织现场人员进行应急处置和自救互救，若事态扩大，立即撤出人员并请求增援。技术员负责救援方面措施的编制和技术资料的提供。

成员：佩戴好自救器，积极开展应急处置和自救互救。

3 事故应急处置

3.1应急处理程序

井下发生火灾事故后，现场人员迅速佩戴自救器撤离灾区，在确保自身安全的前提下利用最快的通讯方式汇报调度室。当调度室接到井下火灾事故的汇报后，若火势较小，容易控制，且无爆炸危险（如火灾未发生在巷道高冒区、采空区），可以命令现场人员应利用供水管路、灭火器或其他可能利用的工具直接灭火。电气设备及油类着火时，必须首先切断电源，油类着火时禁止用水灭火；若火势规模较大不能直接灭火时，立即撤出灾区人员和停止灾区供电→按矿井火灾事故应急预案规定的顺序通知总经理、总工程师等有关人员→成立应急救援指挥部→立即向集团公司调度室汇报→召请矿山救护大队（事故矿救护队先下井救灾）→派救护队员进入灾区救人、侦察灾情→指挥部根据灾区情况制定救灾方案→救护队现场救灾直至灾情消除、恢复正常生产。

3.1.1火灾事故的决策要点

获悉井下发生火灾后，现场应急指挥部应利用一切可能的手段了解灾情，判断灾情的发展趋势，及时果断地作出决定，下达救灾命令。同时命令救护队组织队员立即下井对灾区进行全面侦察，查清遇险遇难人员数量及分布地点，发现幸存者立即佩戴自救器救出灾区，发现火源，在条件允许的情况下要立即扑灭。并立即把事故情况报告集团公司矿山救护大队。

3.1.2必须了解的内容

（1）火灾地点及其波及范围。

（2）人员分布及伤亡情况。

（3）通风情况（风量大小、风流方向、风门等通风设施情况）。

（4）灾区气体情况（瓦斯浓度、烟雾大小、一氧化碳浓度及其流向）。

（5）灾区温度。

（6）主要通风机工作情况（风机房水柱计读数是否有变化）

3.1.3必须判断的内容

（1）通风系统破坏程度。高温烟气产生的火风压，使主要通风机风压降低。

（2）火灾发展趋势。若火灾地点附近有其他可燃物堆积，存在积煤、坑木、木支护、皮带、油料等，则可能引发重大火灾。

（3）能否引发瓦斯、煤尘爆炸，若发火地点附近有瓦斯积聚或煤尘堆积，在高温热源存在时，则能引发瓦斯、煤尘爆炸。

（4）可能的影响范围。

3.1.4必须作出决定并下达的命令

（1）切断灾区电源。

（2）撤出灾区和井下所有人员。

（3）向集团公司救护大队及当地政府有关部门汇报并召请救护队。

（4）成立现场抢救指挥部，制定救灾方案。

（5）保证主要通风机正常运转。

（6）保证升降人员的井筒正常提升。

（7）清点井下人员、控制入井人员。

（8）矿山救护队到矿后，按照救灾方案部署救护队抢救遇险人员、侦察灾情、检测气体、扑灭火灾、恢复通风系统、防止发生爆炸。

（9）命令有关单位准备救灾物资，医院准备抢救伤员。

3.1.5火灾时的通风方法及其选择

（1）处理火灾时的通风方法有：正常通风，增减风量、反风、火烟短路、停止主要通风机运转等。无论采用何种通风方法，都必须满足下列基本要求：

①保证灾区和受威胁区人员的安全撤退；

②防止火灾扩大，创造接近火源直接灭火的条件；

③防止出现再生火源和火烟逆转；

④避免火灾气体达到爆炸浓度，避免瓦斯通过火区，避免瓦斯、煤尘爆炸；

⑤防止产生火风压造成风流逆转。

（2）扑灭井下火灾时，抢救指挥部应根据火源位置、火灾波及范围、遇险或受威胁人员分布，迅速而慎重地决定通风方法。

（3）当火灾发生在矿井总回风巷，或者发生在比较复杂的通风网路中，改变通风方法可能会造成风流紊乱、增加人员撤退的困难，可能造成瓦斯积聚等后果时，应采用正常通风，稳定风流。

（4）由于上山发生火灾，风量会增加，风向不会逆转，应采取适当减少风量的办法。这样既有利于控制火势，又不使瓦斯浓度很快达到爆炸界限，但是要注意与着火上山并联上山风向可能逆转、循环流至着火上山引起爆炸的危险，在使用此方法进行救灾时，灾区范围内要停产撤人，并严密监视瓦斯情况。而且要注意：在灾区内人员尚未撤出的情况下，为了避免出现缺氧现象或瓦斯上升到爆炸界限，不利于人员撤退时，不能减少灾区风量。在减少灾区风量的过程中，若发现瓦斯浓度在上升，特别是瓦斯浓度上升到2%左右时，应立即停止使用此法，恢复正常通风，甚至增加灾区风量，以冲淡和排出瓦斯。下山发生火灾，由于风量会减少，甚至反向、不能减少风量；平巷发生火灾，是否减少风量，需视火灾情况，不能因减风诱发更大灾害。

（5）在下列情况下需要增加灾区风量：在处理火灾过程中，如发现火区内及其回风侧瓦斯浓度升高，则应增加风量，使瓦斯浓度降到1%以下；若火区出现火风压，呈现风流可能发生逆转现象时，应立即增加火区风量，避免风流逆转；在处理火灾过程中，发生瓦斯爆炸后，灾区内遇险人员未撤退时，也应增加灾区风量，及时吹散爆炸产物和火灾气体及烟雾，以利于人员撤退。

（6）火烟短路是救灾过程中常用的方法。它是利用现有的通风设施进行风量调节，把烟雾和有害气体直接引入排风道，从而减小进入作业区域有害气体量、减缓风速、争取人员撤退时间是减少人员伤亡的一种简单、方便的方法，但要视具体情况，合理使用。

（7）反风分全矿井反风和局部反风，由于矿井通风网络的复杂性、火源出现的偶然性、火势发展的不均衡性，采用什么方式反风，应根据具体情况而定。平时做好反风演习工作，通过演习观测瓦斯涌出、煤尘飞扬情况，以及对原有封闭火区及采空区瓦斯流向的影响以判断反风时期是否有发生爆炸的危险。一般情况下，矿井进风井口、井筒、井底车场及其内的硐室、中央石门发生火灾时，可采取全矿井反风措施，以免全矿或一翼直接受到烟侵而造成恶性事故。采区内部发生火灾，可根据需要，利用通风设施实现局部反风。

（8）停止主要通风机运转的方法绝不能轻易采用，必须慎之又慎，有把握时方可采用，否则会扩大事故。

（9）防止火风压的产生及其控制措施

①积极灭火，控制火势

火灾发生后，应尽一切可能创造条件积极灭火。当直接灭火不能实施时，在灾区人员已撤出的情况下，应在火源的进风侧砌建密闭，控制火区进风量，减少火烟生成，并采取高泡、注惰等措施尽快灭火。但需注意火灾发生在上行风流中时，主要密闭应建在火源所在的主干风路中（密闭与火源之间无旁侧风道）。如果这种要求难以达到，则应首先把旁侧支路风流密闭起来，然后再密闭主干风路，以免在旁侧风路产生风流逆转和引起瓦斯爆炸。在下行风路中发生火时，应首先密闭旁侧风道，暂时加大火源所在风路的风量，防止风流逆转，需要时再在火源所在风道中建造密闭。

②正确调整风流，避免事故扩大

火灾发生在分支分流中时，应维持主要通风机原来的工作状态，特别是在救人、灭火阶段，不能采取减风或停止通风机运转的措施。

③增加排烟风路，加大排烟能力

在可能成为排烟风路上，应迅速打开风窗或已有的防火风门，甚至密闭墙，消除阻碍风流和火烟流动的障碍物，使回风线路畅通和扩大排烟能力，迅速将火烟直接导入总回风道排出。

3.2 事故扩大应急

（1）发生非伤亡、经济损失较小的事故，启动现场处置方案，矿专项应急预案进入预备状态。

（2）事故扩大现场单位无法处理时，启动矿井预案应急响应，现场应急指挥部指挥权移交矿应急救援指挥部。本方案涉及的有关人员随时接受矿井应急指挥部的指令，落实救援任务。

3.3 现场处置措施

3.3.1 人员救护

（1）现场班组长、跟班区队长要根据火灾性质立即组织现场人员正确佩戴好自救器，带领现场人员开启防火设施进行现场自救，力争将火灾消灭在初始阶段。灭火应注意以下几点：

① 要有充足的水量，应先从火源外围逐渐向火源中心喷射水流。

② 要保持正常通风，并要有畅通的回风通道，以便及时将高温气体和蒸汽排除。

③ 用水灭电气设备火灾时，首先要切断电源。

④ 不宜用水扑灭油类火灾。

⑤ 灭火人员不准在火源的回风侧，以免烟气伤人。

（2）立刻向调度室和所在单位报告。

（3）当现场人员不能在第一时间扑灭火灾时，跟班队长（班长）要立即组织所有现场人员按最近避灾路线到达新鲜风流中。在确保安全的前提下，设法向调度室和所在单位值班报告事故地点现场灾难情况，及撤退的路线和目的地，到达目的地后再报告。

（4）如因灾难破坏了巷道中的避灾路线指示牌，迷失了行进的方向时，撤退人员应朝着有风流通过的巷道方向撤退。

（5）在撤退沿途和所经过的巷道交叉口，应留设指示行进方向的明显标志，以提示救援人员的注意。

（6）在唯一的出口被封堵无法撤退时，应在现场管理人员或有经验的老师傅的带领下进入采区避险硐室，以等待救援人员的营救。

（7）进入避险硐室前，应在硐室外留设文字、衣物、矿灯等明显标志，以便于救援人员及时发现，前往营救。

（8）如硐室内或硐室附近有压风装置，应设法开启压风系统自救。要采取有规律地敲击金属物、顶帮岩石等方法，发出呼救联络信号，以引起救援人员的注意，指示避难人员所在的位置。

（9）积极开展互救，及时处理受伤和窒息人员。

（10）调度室接到报告后，要立即向值班领导报告，并按公司应急预案程序向总经理、总工程师、安全部门负责人报告。

（11）接到事故报告后，事故单位的区队长、班组长及有关人员应立即查清灾难事故地点作业人员，并立即在调度室集结待命。

（12）针对采煤工作面的煤层发火，严格按照采煤工作面防灭火措施进行灭火。

3.3.3.1 自救互救

（1）火灾事故现场人员应采取的应急自救措施

①在井下不论任何人发现了烟气或明火等火灾灾情，应立即向现场领导汇报，并迅速通知在附近工作的人员。

②现场人员要立即组织起来，在尽可能判明事故性质、地点及灾害程度、蔓延方向等情况的同时迅速向公司调度室报告，请求救护队的援救，并立即投入抢救。

③抢救时，要及时切断灾区内的电源并迅速设法通知或协助撤出受火灾影响区域内的人员。

④火势不大时，应根据现场条件立即组织力量将火直接扑灭。

⑤如果火灾范围大或火势猛烈，则应在撤出灾区人员、保证自身安全的前提下，采取稳定风流、控制火势发展，防止人员中毒和预防瓦斯或煤尘爆炸的措施，并随时保持和地面指挥部的联系，根据指挥部命令行事。

⑥当现场人员无力抢救，同时人身安全有受到威胁的可能或是其它地区发生火灾，接到撤退命令时，要立即进行自救和组织避灾。

（2）在有烟雾的巷道里的避灾自救

①在有烟雾的巷道里，停留避灾或是建立避灾场所的可能性一般不大。应当采取果断措施迅速脱离现场，撤到有新鲜风流的巷道。

②在有烟雾的巷道里撤退时，必须及时戴好自救器（若自救器失效应捂湿毛巾）。

③在任何情况下都要尽量避免深呼吸和急促呼吸。如果巷道内有仍在送风的局扇的风筒、压风管路等，要尽量利用这些条件。比如在没有自救器或是自救器的使用超过了有效保护时间时，可以切断或打开压风管路的阀门或对着有风（但必须是新鲜无害的）的风筒呼吸；在避险硐室同样可以利用这种条件供风送气，既能供人呼吸和延长避灾时间，又能提高避难场所的空气压力，防范有害烟气的侵袭。

④烟雾对人身安全的影响，除了烟气的特性（如烟气的浓度、成分、颜色、温度及刺激性的大小等），周围环境的特点：火的性质、范围、火势大小、距火源的远近、通风状况、巷道的断面及坡度等，此外，在相当程度上还取决于人的精神状态和体质条件。尤其是当精神上处于恐慌紧张的状态时，人的呼吸、心跳就会加快、容易疲劳、抵抗能力、行动能力、分析判断的能力都会降低。过度的紧张和恐惧还会造成精神及行动失常。无论在多么危险紧急的情况下，都不能惊慌，不要狂奔乱跑。要坚定战胜困难的信念，同时还要善于根据感觉和观察迅速辨认方向及自己所处位置与周围巷道之间的关系，要善于根据风流的大小和方向、烟气的来源及温度的高低等，判断火灾的大体方位和情况，以便做出决策，迅速通过捷径脱离危险区。

逆烟撤退具有很大的危险性，在一般情况下不要这样做。除非是在附近有脱离危险区通道出口，而且又有脱离危险区的把握时，或是只有逆烟撤退才有争取生存的希望时，才采取这种撤退方法。

⑤撤退途中，如果有平行并列巷道或交叉巷道时，应靠有平行并列巷道和交叉巷口的一侧撤退。并随时注意这些出口的位置，尽快寻找脱险出路。在烟雾大视线不清的情况下，要摸着巷道壁前行，以免错过联通出口。

⑥当烟雾在巷道里流动时，一般巷道空间的上部烟雾浓度大、温度高、能见度低，对人的危害也严重，而靠近巷道底板情况则要好一些，有时巷道底部还可能会有比较新鲜的低温空气流动。为此，在有烟雾的巷道里撤退时，在烟雾不严重的情况下，即使为了加快撤退速度也不应直立奔跑，而应尽量躬身弯腰，低着头快速前进。如烟雾大、视线不清或温度高时，则应尽量贴着巷道底板和巷壁，摸着铁道或管道等快速爬行撤退。

⑦在高温浓烟的巷道撤退还应注意利用巷道内的水，浸湿毛巾、衣物或向身上淋水等办法进行降温，改善自己的感觉，或利用随身物件等遮挡头面部，以防高频烟气的刺激等。

3.3.2工艺操作

内因火灾处置

（1）采空区发生自燃火灾时，应当视火灾程度、灾区通风和瓦斯情况，立即采取有效措施进行直接灭火。当直接灭火无效或者采空区有爆炸危险时，必须撤出人员，封闭工作面。

（2）采空区自燃火灾处置，应当符合下列规定：a.采煤工作面采空区发生自燃火灾封闭后（或发生自燃火灾的其他密闭区），应当采取措施减少漏风，并向密闭区域内连续注入惰性气体，保持密闭区域氧气浓度不大于5.0%。b.为加速封闭火区熄灭，在火源位置分析或探测的基础上，可在地面或者井下施工钻孔，或者利用预埋管路向火源位置注入灭火材料。c.灭火过程中应当连续观测火区内气体、温度等参数，考察灭火效果，完善灭火措施，直至火区达到熄灭标准。

（3）巷道高冒区、煤柱（煤壁）破碎区自燃火灾处置，应当符合下列规定：a.采取下风侧撤人，上风侧封堵、注水、注浆（胶）等直接灭火措施进行灭火。当火情不能有效控制时，立即对火区区域进行封闭。b.火区封闭后，应当采取措施减少漏风，并向封闭区内连续注入惰性气体，保持封闭区域氧气浓度不大于5.0%。c.为加速封闭火区熄灭，可向火区施工钻孔注入灭火材料。d.灭火过程中应当连续观测火区内气体、温度等参数，考察灭火效果，完善灭火措施，直至火区达到熄灭标准。

外因火灾处置

（1）根据火区的实际情况选择灭火方法。在条件具备时，应当采用惰性气体、喷水等直接灭火的方法。灭火工作必须从火源进风侧进行。用水灭火时，水流应当从火源外围喷射，逐步逼向火源的中心，必须有充足的风量和畅通的回风巷，防止水煤气爆炸。灭火过程中必须随时注意风量、风流方向及气体浓度的变化，并及时采取控风措施，避免风流逆转、逆退，保护直接灭火人员的安全。当火源点不明确、火区范围大、难以接近火源时，或者用直接灭火方法无效、灭火人员存在危险时，采用隔绝方法灭火。

（2）处理不同地点的矿井外因火灾，应当符合下列规定：a.处理上、下山火灾时，必须采取措施，防止因火风压造成风流逆转和巷道垮塌造成风流受阻。b.处理进风井井口、井筒、井底车场、主要进风巷和硐室火灾时，应当进行全矿井反风。反风前，必须将火源进风侧的人员撤出，并采取阻止火灾蔓延的措施。多台主要通风机联合通风的矿井反风时，要保证非事故区域的主要通风机先反风，事故区域的主要通风机后反风。采取风流短路措施时，必须将受影响区域内的人员全部撤出。c.处理掘进工作面火灾时，应当保持原有的通风状态，进行侦察后再采取措施。d.处理爆炸物品库火灾时，应当首先将雷管运出，然后将其他爆炸物品运出；因高温或者爆炸危险不能运出时，应当关闭防爆门，退至安全地点。e.处理绞车房火灾时，应当将火源下方的矿车固定，防止烧断钢丝绳造成跑车伤人。f.处理蓄电池电机车库火灾时，应当切断电源，采取措施，防止氢气爆炸。电气设备着火时，应当首先切断其电源；在切断电源前，必须使用不导电的灭火器材进行灭火。g.机电硐室发生火灾时通常关闭防火门或修筑密闭隔断风流。

（3）胶带巷发生火灾时，应遵守下列规定：

①现场胶带司机及时佩戴自救器，切断胶带巷道内的一切电源，同时报告调度室。

②现场人员要利用灭火器材和供水管路设施，以及其他可利用的条件进行直接灭火；如果火势较大时，迅速按照避灾路线撤离现场。

③灭火过程中，必须随时检查瓦斯、一氧化碳、煤尘及其它有害气体和风向、风量的变化，避免引起次生事故的发生。

（4）地面原煤生产系统火灾处置

①地面原煤生产系统火灾发生后，发现人员立即拨打119报警，并立即按下现场火警警报器或呼喊等方式向现场其他人员报警；同时向调度室汇报。值班人员接到火灾自动报警系统发出的火灾报警信号时，通过单位内部电话立即通知报警区域的值班人员，第一时间赶往现场实地查看确认。按照“火灾初期易扑灭”的特点，立即组织相关人员利用现场灭火器材进行灭火，同时组织人员进行疏散，灭火过程中要做好个人防护，确保人身安全。当现场火势进一步蔓延扩大，现场人员无法控制和扑灭，可能造成更大人员伤亡时，应立即撤离。

②主副井建筑一旦发生火灾，火势容易蔓延，容易造成人员重大伤亡等火灾危险性，应立即启动一级响应，采取以下灭火措施：a及时关闭井口防火门。b烟气、明火进入进风井筒危及井下安全时，必须及时反风。c发生火灾后，现场工作人员立即向调度室等单位汇报，利用就近灭火器灭火，及时疏散被困人员。d在救援力量未到达现场前，现场工作人员尽快打开所有通向外部的出口，采取喊话指路、分头带领或个别抢救等办法进行疏散，对于被烟火熏倒昏迷的职工及时送往医院抢救。
3.3.3 事故控制

（1）外因火灾应急处置措施

①外因火灾比较直观，初期火势较小，容易控制。现场人员应充分利用防尘供水管路、灭火器或其它可能利用的灭火工具，直接灭火并向公司调度室汇报。

②如果火灾规模较大，现场人员不能直接扑灭火灾时，应尽快将火灾的地点、性质、范围等情况向调度室汇报，并积极组织受火灾威胁区域的人员沿避灾路线尽快撤离灾区。

③调度室接到井下火警报告后，应根据事故的地点、性质、规模等，立即通知灾区人员和受威胁区域的人员，尽快沿避灾路线撤离灾区；并及时通知矿山救护队和有关领导指挥组织救灾。

④总经理应积极组织矿山救护队营救灾区人员，并采取措施，控制火势蔓延，制定切实可行的救灾、灭火方案。

⑤电气设备着火灭火时，必须首先切断电源，来不及切断电源或未切断电源前，只准使用不导电的灭火器材或沙子扑灭带电设备的火灾；油类着火时，禁止用水灭火。

⑥根据已探明的火区地点、范围等情况，确定调整通风系统方案。

⑦在进风井口附近、井筒、井底车场和井底车场直接相通的大巷发生火灾时，要保证非事故区域的主要通风机先反风，事故区域的主要通风机后反风。

⑧采区主要进风巷发生火灾时，可采取积极方法直接灭火或短路通风；采掘工作面发火，用直接灭火方法扑灭不了时，应用隔绝方法进行封闭。

⑨采区火灾要根据具体情况，采取挂风帘、减风或局部反风方法来处理。一般情况下主要通风机都要保持正常运转。

⑩在营救灾区人员和灭火过程中，要充分考虑火风压造成风流逆转的危害。当井下火灾规模较大，无法直接灭火或直接灭火无效时，必须采取封闭火区的灭火措施。封闭时应采取在火源的进、回风侧同时封闭；不具备同时封闭条件时，可以采用“先封闭火源进风侧，后封闭火源回风侧”的封闭顺序；一般不得采用“先回后进”的封闭顺序。封闭火区应采取措施，防止一氧化碳中毒、缺氧窒息和瓦斯爆炸事故。

（2）内因火灾应急处置措施

①发现自燃现象后，要立即汇报调度室、值班领导及通防调度台，自燃程度严重或危及人员安全时，要撤出所有受威胁区域人员。

②调度室及时通知通防部门、公司有关领导，自燃程度严重的及时组织救护队抢险救灾。

③发现自燃后，通防部门必须及时采取措施，防止火灾范围的进一步扩大。并根据现场的实际情况，查找漏风通道，并利用气体分析、红外探测、钻孔探测等手段，判断确定火源位置。

④确定火源后，要采取消除火源、向高温点注浆、注水、压注高分子胶体材料、注惰性气体等手段，使高温点得到控制，直至消除隐患。

⑤发现自燃征兆后，应及时布置束管监测点，气体、温度测点，分析发火地点的气体成分及温度变化情况，以便采取相应的灭火措施。

⑥对发火地点应采取均压措施，减少向发火地点供氧。

⑦自燃达到冒烟程度时，要有专人检查瓦斯情况，有防止瓦斯爆炸的措施。

⑧当其它措施无效时，应采取隔绝灭火法封闭火区。

扑灭不同地点的火灾应急处置措施
（1）井口建筑物火灾

①进风井口建筑物发生火灾时，首先采取有效措施防止火灾气体及火焰窜入井下。

②立即反转风流或关闭井口防火门，必要时进行反风或停止主扇机运转。

③按照矿井灾害预防和处理计划引导井下人员升井。

在井口建筑物灭火时，应请消防队参加灭火工作。

（2）井筒中的火灾

①在进风井口、井筒发生火灾时，为防止有害气体进入井下巷道，必须反风。

②回风井筒发生火灾时，风流方向不应改变。应当减少风量，防止火势增大，撤出井下受威胁人员，由处理事故指挥部决定其灭火方法（以不能引起可燃气体浓度达到爆炸危险为原则）。

（3）井底车场火灾

由于井底车场运输大巷风量大，风速高，采用皮带运输时，发生火灾后蔓延速度较快，直接威胁全矿井人员的生命安全，也使火药库、变电所、水泵房、电缆线路、皮带运输机等主要设备处于火灾之中。所以这些地点发生火灾时要求：

①救护队应用最大的人力、物力、直接灭火，防止火灾蔓延。

②进行反风或风流短路，不使火灾产生的有害气体侵入工作区，并减少火区风量，采取人工观测和束管监测系统相结合，严密监视瓦斯变化情况。

③根据实际情况将受影响的采区防火门关闭，减少灾区范围。

（4）机电硐室火灾

①机电硐室一般空间较小，橡胶电缆及油脂易燃，火势发展快，不及时扑灭，烧毁电气设备，烟雾扩散后给采、掘工作面造成很大威胁。所以机电硐室的火灾，要尽一切力量直接灭火。在处理过程中，要首先切断电源，关闭防火门，用干粉灭火装置进行灭火。

②如硐室在矿井总进风巷道时，应逆转风流或缩短风流。

③着火硐室位于矿井一翼或某采区总进、回风流的两巷道连接处，可能的情况下，采取短路通风或局部反风。

④两个出口与大巷相连的硐室着火时，需先在出口处挂风幛，从进风侧灭火或同时在进出口挂风障。

⑤爆炸物品库着火时，应首先将雷管运出，然后将其它爆炸材料运出，如因高温运不出时，则关闭防爆密闭门和抗冲击波活门，退往安全地点。

⑥绞车房着火时，应将火源下方的矿车固定，防止烧断钢丝绳造成跑车伤人。

（5）采掘工作面火灾

①采煤工作面因电气设备故障或违章爆破等原因造成火灾时，一般要在正常通风的情况下从进风侧进行灭火。并果断有效地利用灭火器和防尘水管将火扑灭。

②不论在工作面任何地点起火，位于火源回风侧的人员应迅速戴好自救器，顺着风流尽快从回风出口撤到盘区新鲜风流中，然后根据实际情况确定灭火或是撤退。如果距火源较近而且越过火源没有危险时，位于火源回风侧的人员在戴好自救器的情况下，也可迅速穿过火区撤到火源的进风侧。

③如果巷道已经充满烟雾，不可惊慌，不能乱跑，要迅速辨认出发生火灾的地区和风流方向，然后沉着地俯身摸着铁道或铁管有秩序地外撤。

④掘进巷道由于电气设备故障或违章爆破等原因造成火灾时，要及时采取有效、果断的措施将火扑灭。

⑤掘进工作面发生火灾时严禁随意停风机，并根据瓦斯情况适当控制风量，防止瓦斯积聚。

⑥如果巷道起火，首先应尽一切可能设法穿过火源，迅速撤离到火源的进风侧或盘区新鲜风流中，然后根据实际情况确定灭火或是撤退。

3.3.4 消防

现场发现明火时，利用附近设置的消防器材和供水管路，采用惰性气体、喷水等直接灭火的方法进行灭火。

3.3.5 现场恢复

当事故得到有效控制，确认无被困和失踪人员，伤亡人员全部救出或转移，设备、设施处于受控状态，环境有害因素得到有效监测和处置达标，由应急总指挥宣布事故应急救援终止命令，后续工作转为灾后恢复、经验教训的总结等。
3.4 报警电话及相关救援单位联络

报警电话：88001、88113（调度室）。

上级管理部门及相关应急救援单位的联络方式和联系人员见新巨龙公司煤矿生产安全事故应急预案附件5。
3.5 汇报要求和主要内容

汇报人员不得慌张，汇报时吐字清晰，汇报内容简明扼要。汇报清楚发生事故的单位、时间、地点、简要经过、遇险人数、事故抢救处理的情况和采取的措施，需要矿有关部门单位协助事故抢救和处理的有关事宜等。严格按照事故报告时限和要求上报。
4 注意事项

4.1 佩戴个人防护器具方面的注意事项

（1）应针对防护要求，选择正确符合要求的防护用品。

（2）井下人员必须使用可靠的个体防护用品。

（3）佩戴防护用品的人员应当熟悉产品使用范围、有效期限等内容，熟悉其使用、维护和保养方法。

（4）自救器佩戴操作要领：置右侧、掀护罩、启扳手、去上壳、展气囊、戴脖带、启开关、咬口具、戴鼻夹、即撤离。

4.2 使用抢险救援器材方面的注意事项

4.2.1 佩戴自救器的注意事项

（1）佩戴自救器撤离灾区时，口具和鼻夹一定要咬紧夹好，中途不得取下口罩和鼻夹。

（2）佩戴自救器操作准确迅速，必须经过培训，并经考试合格后，方可配用。自救器佩戴操作要领：置右侧、掀护罩、启扳手、去上壳、展气囊、戴脖带、启开关、咬口具、戴鼻夹、即撤离。

（3）佩戴的自救器动态检查完好状况，是否超期，如有异常，及时进行维修或更换。

4.2.2 其他抢险救援器材方面的注意事项

（1）用于抢险救援的器材应配备齐全，并确保器材始终处于完好状况。

（2）使用的抢救器材必须符合井下用品规定，必须防爆。

4.3 采取救援对策或措施方面的注意事项

（1）救援时，应保持头脑清醒，不得盲目行动，针对事故性质、类型、特征等进行分析，启动相应预案。

（2）在抢险救灾过程中，专业或兼职救援人员，应根据事故的类别、性质，采取相应的安全防护措施。

（3）严格控制进入灾区人员的数量，抢救井下事故以专业矿山救援人员为主，非专业救护人员不得进入灾区。

（4）救援人员必须认真按救援方案和救护安全措施执行，确保自身安全。

（5）在事故救援中，现场指挥部安排专人，负责记录事故抢险方案的执行情况和事故救援等情况。

（6）根据事故现场情况，强化事故现场安全措施落实，防止二次事故和次生灾害事故发生。

（7）抢救和运送长期被困井下的人员时，要注意外部环境的突然改变，防止造成二次伤害。

4.4 现场自救和互救注意事项

4.4.1 自救与互救原则

安全撤离，妥善避险；沉着冷静，控制情绪；互相鼓励，互相帮助；团结协作，服从指挥。

4.4.2 自救与互救措施

（1）戴上自救器后绝不能因为吸气干热而把自救器拿掉，未达到安全地点前严禁取下鼻夹和口具，以免吸入有害气体。

（2）撤退时控制行走速度，呼吸要均匀。

（3）现场人员应保持镇定，判断事故地点和自己的位置。

（4）在进风侧时，迎风撤离；在回风侧时，通过附近风门尽快转移到进风侧。

（5）设法改善躲避地点的生存条件。

（6）选择安全条件好、距离短的路线撤离，严禁从总回风巷和皮带回风巷撤离。

4.5 现场应急处置能力确认和人员安全防护等事项

（1）现场管理人员、有经验的老工人要发挥核心和骨干作用，组织和领导其他职工统一行动。

（2）受困人员必须稳定情绪，尽量减少体力和空气、照明消耗，对伤员注意保护与照顾。

（3）长时间被困时，救护人员到来营救，避灾人员切不可过度兴奋。

（4）根据事故类型、事故大小确定需要的救援力量和装备器材。

4.6 在避难硐室避难时应注意以下事项

（1）进入过渡硐室后，应立即从里面关闭防火门、密闭门、密闭窗。

（2）第一个进入硐室避险的人员，应立即打开压风供氧，然后按顺序进行电气操作。其他避险人员应有序进行压风喷淋以消除身上的烟尘等。

（3）严禁同时打开防护门、密闭门

（4）避险人员应通过电话及时、准确地向调度室，汇报遇险人员数量、健康情况、硐室内设备运行及事故发生情况等相关信息，并保持和调度室的联系。

（5）当生存硐室内氧气，一氧化碳和二氧化碳的浓度达到人呼吸要求（氧气浓度为18.5%至22%，一氧化碳浓度小于24ppm，二氧化碳浓度小于1%。）的安全浓度后，方可取下佩戴的自救器。

4.7 应急救援结束后的注意事项

（1）当事故得到有效控制，伤亡人员全部救出或转移，设备、设施处于受控状态，环境有害因素得到有效监测和处置达标，由应急总指挥宣布事故应急救援工作结束，并转入现场恢复、障碍消除等工作。

（2）确认无被困和失踪人员，现场事故已得到有效控制，可宣布应急救援行动结束。后续工作转为灾后恢复、经验教训的总结等。

（3）由应急总指挥宣布事故应急救援终止命令，调度室负责传达到各单位，各单位传达到个人。

4.8 其他需要特别警示的事项

（1）井上下事故波及范围区域划定，设置警戒线。

（2）井口、地面治安警戒线设置。

（3）井下救护基地位置确定与警示。

（4）事故现场人员撤离路线变化等重要地点标识。

四、矿井粉尘（煤尘）爆炸事故现场

处置方案
1 事故风险描述

1.1 风险描述

根据山东鼎安检测技术有限公司2019年10月出具的《煤尘爆炸性检测报告》（报告编号：DAJC-202064-2019），新巨龙公司现开采的3号煤层一水平煤尘爆炸指数36.14%，火焰长度大于400mm，抑制煤尘爆炸的最低岩粉量为75%。2022年10月出具的《煤尘爆炸性检测报告》（报告编号：DAJC-202153-2022），新巨龙公司现开采的3号煤层二水平煤尘爆炸指数35.86%，火焰长度大于400mm，二水平煤尘爆炸的最低岩粉量为75%。3号煤层煤尘具有爆炸性。

1.2 风险评估结果

根据《生产安全事故风险评估报告》评估结果，粉尘（煤尘）爆炸事故风险为重大风险。

2 应急工作职责

2.1 基层单位成立煤尘爆炸事故应急处置小组

组  长：事故现场第一负责人

副组长：事故单位班子成员

成  员：班组长及职工

2.2.2 应急救援指挥小组职责

组长：事故发生后，判定灾害情况，分析判断事故原因，立即上报调度室，召集小组成员及工区有关人员，积极指导、组织现场应急处置和自救。事故扩大时请求启动矿井煤尘爆炸事故专项应急预案。并做好相关记录。

副组长：分析事故性质和严重程度，报告调度室和区队值班人员，立即通知现场人员佩戴好自救器，组织现场人员进行应急处置和自救互救，若事态扩大，立即撤出人员并请求增援。技术员负责救援方面措施的编制和技术资料的提供。

成员：佩戴好自救器，积极开展应急处置和自救互救。

3 事故应急处置

3.1 应急处理基本程序

井下发生煤尘爆炸后，现场人员迅速佩戴自救器撤离灾区，利用最快的通讯方式汇报调度室。调度室为发出预警警报的责任单位，当调度室接到井下煤尘爆炸事故的汇报后，要立即启动应急预案（根据灾害程度启动相应响应等级）：立即撤出灾区人员和停止灾区供电（掘进巷道发生火灾和爆炸不能停局扇）→按矿井应急预案规定的顺序通知董事长、总经理、总工程师等有关人员→立即向矿业公司调度室汇报→召请矿业公司救护中队→成立应急救援指挥部→派救护队员进入灾区救人、侦察灾情→指挥部根据灾区路况制定救灾方案→救护队现场救灾直至灾情消除、恢复正常生产。

3.1.1 煤尘爆炸事故的决策要点

获悉井下发生爆炸后，现场应急指挥部应利用一切可能的手段了解灾情，然后判断灾情的发展趋势，及时果断地做出决定，下达救灾命令。

（1） 必须了解的内容：

①爆炸地点及其事故波及范围。

②人员分布及伤亡情况。

③通风情况（风量大小、风流方向、风门等通风构筑物的损坏情况等）。

④灾区瓦斯情况（瓦斯浓度、烟雾大小、CO浓度及流向）。

⑤是否发生了火灾。

⑥主要通风机工作情况（是否正常运转、防爆门是否被吹开，风机房水柱计读数是否有变化等）。

（2）必须判断的内容：

①通风系统破坏程度。可根据灾区通风情况和主风机房内水柱计的读数值变化情况作出判断。比正常通风时数值增大，说明灾区内巷道冒顶垮落，通风系统堵塞。比正常值小时，通风设备遭破坏，灾区风流短路，其产生原因可能是：风门、风桥、密闭等通风设施被冲击波破坏；人员撤退时未关闭风门；回风井口防爆门被冲击波冲开；反风进风闸门被冲击波冲击落下堵塞了风硐，风流从反风进风口进入风硐，然后由风机排出；也可能是爆炸后引起明火火灾，高温烟气在上行风流中产生火风压，使主要通风机风压降低。

②是否会发生连续爆炸。若爆炸后产生强大的冲击波，可能吹起其它巷道的沉积煤尘，并存在高温热源，则能产生连续爆炸。

③能否诱发瓦斯爆炸。若爆炸后产生冒顶，风道被堵塞，风量减少，继续有瓦斯涌出，并存在高温热源，则能产生瓦斯爆炸。

④能否引发火灾。若爆炸地点附近有可燃物堆积、存在（如积煤、道木、木支护、皮带、油料等），则能诱发火灾。

⑤可能的影响范围。

（3）必须做出决定并下达的命令：

①切断灾区电源。

②撤出灾区和井下所有人员。

③向集团公司救护大队汇报并召请救护队。

④成立现场抢救指挥部，制定救灾方案。

⑤保证主要通风机和空气压缩机正常运转。

⑥保证升降人员的井筒正常提升。

⑦清点井下人员、控制入井人员。

⑧集团公司救护队到公司后，按照救灾方案部署救护队抢救遇险人员、侦察灾情、扑灭火灾、恢复通风系统、防止再次爆炸。

⑨命令有关单位准备救灾物资，医院准备抢救伤员。

3.2 事故扩大应急

（1）发生非伤亡、经济损失较小的事故，启动现场处置方案，矿专项应急预案进入预备状态。

（2）事故扩大现场单位无法处理时，启动矿井预案应急响应，现场应急指挥部指挥权移交矿应急救援指挥部。本方案涉及的有关人员随时接受矿井应急指挥部的指令，落实救援任务。

3.3 现场处置措施
3.3.1 人员救护

（1）现场班队长、跟班干部要立即组织人员正确佩戴好自救器；引领人员按避灾路线到达最近新鲜风流中。

（2）第一时间向公司调度室报告事故地点和现场灾难情况，同时向所在单位值班员报告。

（3）安全撤离时要正确佩戴好自救器。撤离时要快速、镇静、有序、降低姿势行走。

（4）如巷道中的避灾路线指示牌破坏或迷失行进的方向，撤退人员应朝着有风流通过的巷道方向撤退。

（5）在撤退沿途和所经过的巷道交叉口，应留设指示行进方向的明显标志，以提示救援人员的注意。

（6）在撤退途中听到或感觉到爆炸声或有空气震动冲击波时，应立即背向声音和气浪传来的方向，脸向下双手置于身体下面，闭上眼睛迅速卧倒，头部要尽量放低。有水沟的地方要躲在水沟边上或坚固的掩体后面，用衣服或其他不易燃物件将自己身上的裸露部分尽量遮盖，以防火焰和高温气体灼伤皮肤。

（7）在安全出口均被封堵无法撤退时，应有组织地进行避灾，以等待救援人员的营救。

（8）人员无法撤退时进入最近的避难硐室，并电话联系调度室汇报位置、硐室内人数等情况待援，人员应在硐室外留设文字、衣物、矿灯等明显标志，以便于救援人员实施救援。

（9）应设法开启压风自救装置进行自救。要有规律地不间断敲击金属物、顶帮岩石，发出呼救联络信号，以引起救援人员的注意，指示避难人员所在的位置。

（10）公司调度室接到报告后，要立即向公司值班领导报告，并按公司应急预案程序向总经理、总工程师、安监处长（安全总监）等人员报告。

（11）公司调度室在接到事故报告后，还要通知有关单位的人员清点事故灾难地点工作人员。通知相关单位的人员集中待命。

（12）积极开展自救互救。对于窒息或心跳呼吸骤停伤员，必须先复苏，后搬运。复苏方法为：立即将伤员移至新鲜风流中，使之尽快与有毒有害气体隔离，将口中妨碍呼吸的东西去除并将衣领、腰带和上衣解开，脱掉胶靴使呼吸系统和血液循环不致受阻，对窒息者进行人工呼吸。对出血伤员，要先止血后搬运；对骨折伤员，要先固定后搬运。

3.3.1.1 现场处置的主要任务

（1）现场人员要积极开展自救和互救；

（2）救援人员积极抢救遇险人员；

（3）对充满爆炸烟雾的巷道恢复通风；

（4）抢救人员及时清理堵塞物；

（5）扑灭或控制因爆炸产生的火灾。

3.3.1.2. 自救互救

井下发生煤尘爆炸等重大事故时，现场人员必须立即向公司调度室汇报事故的性质、地点及遇难人员情况，调度室接到电话后，应立即向公司值班领导和调度室汇报。并按照如下要求积极开展应急避灾自救工作。

（1）回采工作面发生爆炸事故时现场人员的自救、互救应急措施

当回采工作面发生小型爆炸事故时，进、回风巷一般不会被堵死，通风系统不会造成大的破坏，所产生的一氧化碳和其他有害气体较易被排除。当遇到这种情况时，处于采面进风侧的人员一般不会严重中毒，在回风侧的人员要迅速佩戴好自救器，经最近的路线进入新鲜风流中。

当爆炸形成严重的塌落冒顶，通风系统被破坏时，爆源的进、回风侧都会聚集大量的一氧化碳和其他有害气体，所有在该范围的人员都会发生一氧化碳中毒。为此，在爆炸后，没有受到严重伤害的人员，要立即打开自救器佩戴好。在进风侧的人员要逆风撤出，在回风侧的人员要设法经最近路线，撤退到新鲜风流中。如果由于冒顶严重撤不出来时，首先要把自救器佩戴好，并协助重伤员在较安全地点待救。当附近有独头巷道时，可进入暂避、并尽可能用木料、风筒等设立临时避难场所，把矿灯、衣物挂在显眼处，静卧待救。

（2）掘进工作面发生煤尘爆炸事故时现场人员的自救、互救应急措施

掘进工作面一旦发生煤尘爆炸事故，风筒往往被摧毁、风机移位、通风设施破坏、支架倒塌、巷道局部或大部垮落，使巷道变成不通风巷道。这些盲巷内充满了爆炸后所产生的一氧化碳和其他有害气体，遇险人员极易中毒。据此，现场人员应该做好以下工作：

当掘进工作面发生小型煤尘爆炸，支架和井巷基本未遭到破坏时，在盲巷内的遇险人员在未受到直接伤害或受伤不重的情况下，要立即打开随身携带的自救器，按操作方法佩戴，迅速撤出盲巷到新鲜风流中。对于附近的伤员，要协助其佩戴好自救器，帮助其撤出险区。对于不能行走的伤员，在靠近新鲜风流30～50m范围的，要设法抬运到新风中。距离较远时请求救援，为其佩戴自救器，安置在临时避难硐室；立即向调度室报告。

当掘进工作面发生大的煤尘爆炸，井巷遭到严重破坏，退路被阻时，遇险人员在受伤不太严重的情况下，要迅速佩戴好自救器，千方百计疏通巷道，尽快撤出到新鲜风流中。如果巷道难以疏通，要坐在支护良好的地方，稳定情绪，等待救护队员前来抢救。对于受伤严重的伤员，也要给其佩戴好自救器静卧待救。并且要利用压风自救装置等一切可能利用的条件，建立临时避难硐室待救。

3.3.2 工艺操作

（1）发生煤尘爆炸事故时听到爆炸声，须立即张大口，用湿毛巾捂住口鼻（避免爆炸所产生强大冲击波击穿耳膜，引起永久性耳聋），就地卧倒，如有水坑，可侧卧于水中。

（2）现场人员要保持冷静，切忌乱跑，立即戴好自救器，在现场负责人的带领下，按避灾路线有序撤离，注意防止受到二次爆炸或连续爆炸的伤害，同时电话汇报调度室。

（3）调度室迅速了解煤尘爆炸事故的发生位置、波及范围、人员伤亡情况和主通风机运行情况，根据灾情确定停电范围，下达停电撤人命令。

（4）若退路被堵，在确保安全的前提下，千方百计疏通巷道，尽快撤到新鲜风流中

（5）井筒、井底车场或石门发生爆炸时，在侦察确定没有火源，无爆炸危险的情况下，尽快恢复通风，救人和恢复通风应同时进行。如果有害气体严重威胁回风流方向的人员，在进风方向的人员已安全撤退的情况下，可采取区域反风，救护队进入原回风侧引导人员撤离灾区。

（6）爆炸事故发生在采煤工作面时，应沿进风侧和回风侧进入救人，在此期间必须维持通风系统原状。

（7）如遇独头巷道距离较长、有害气体浓度大、支架支护损坏严重的情况，在确认没有火源、遇险人员已经牺牲时，严禁冒险进入工作，在恢复通风、打好支护后，方可搬运遇难人员。

（8）受灾害威胁人员在撤离时，应遵循以下原则：位于事故地点进风侧人员应迎着风流退出，位于回风侧人员佩戴自救器顺风流撤出，并尽量利用其他通路（如风门等）较快地绕到新鲜风流中。如爆炸的火源袭来时，应背对火源卧倒或卧于水沟中，并用衣服或其他物料，盖住身体裸露部位，以减轻高温火焰灼伤。在撤退中，如发现前方巷道由于爆炸事故已发生严重冒顶，无法撤退时，应进入压风自救、供水施救系统硐室或避难硐室等地点等待救护队的救援。

（9）在抢救事故期间，应随时向调度室汇报灾区状况和救灾工作的进展情况。

3.3.3事故控制

（1）选择最短的路线，以最快的速度到达遇险人员最多的地点进行侦察、抢救。其方法：一是沿回风方向进入灾区；二是沿进风方向进入灾区。选择哪条路线进入灾区，要根据现场实际情况判断确定。一般来说，救护力量少时，要沿进风方向进入灾区，因为在空气新鲜的巷道中行进，对保护救护队的战斗力，减少队员体力有利。如果爆炸后，进风巷道垮塌、冒顶和堵塞，一时难以清理、维修，也可沿回风方向进入灾区。但在回风中行进，有烟雾和有毒气体的威胁，救护队员的行进速度较慢。可是，这一带往往也是遇险人员较集中的地点。救护力量多时，可以进、回风两侧同时派人进入。

（2）迅速恢复灾区通风。采取一切可能采取的措施，迅速恢复灾区的通风，排除爆炸产生的烟雾和有毒气体，让新鲜空气不断供给灾区，是抢救遇险人员最有效方法。恢复通风时，要由外向里，先侦察、后恢复，侦察一段、恢复一段。在恢复通风前必须查明恢复通风段有无火源存在。否则会再次引起爆炸。

（3）反风。在紧急抢救遇险人员的特殊情况下，爆炸产生的大量有毒有害气体，严重威胁到回风方向的工作人员时，并在保证进风方向人员已安全撤退出井的情况下，可考虑是否采用反风。但对此必须十分慎重。不经过周密分析，盲目行动，往往会造成扩大事故。

（4）清除灾区巷道的堵塞物。煤尘爆炸后产生冒顶，造成巷道堵塞，且通过其他相邻巷道无法及时到达灾区，影响救护队员进行侦察抢救时，应考虑清理堵塞物的时间。若巷道堵塞严重，救护队员在短时间内不能清除时，应考虑其他能尽快恢复通风救人的可行办法，同时要恢复堵塞区外的通风，让不佩戴呼吸器的人员能够参加此项工作。在此情况下，救护队员应在旁进行监护并要做好准备，一旦通路打开，立即进入灾区抢救遇险人员。

（5）扑灭爆炸引起的火灾。为了抢救遇险人员，防止事故蔓延和扩大，在灾区内发现火灾或残留火源，应立即扑灭。火势很大，一时难以扑灭时，应制止火焰向遇险人员所在地蔓延，特别是在火源地点附近有瓦斯聚积的盲巷、窒息区，应千方百计防止火焰蔓延到盲巷、窒息区附近引起瓦斯爆炸。待遇险人员全部救出后，再进行灭火工作。火区内有遇险人员时，应全力灭火。火势特大，并有引起瓦斯爆炸危险，用直接灭火法不能扑灭，并确认火区内遇险人员均已牺牲无法救出活人时，可考虑先对火区进行封闭，控制火势，用综合灭火法灭火。待火灾熄灭后，再寻找遇难人员的尸体。

（6）发生连续爆炸时，为了抢救遇险人员或封闭灾区，救护队指战员在紧急情况下，也可利用两次爆炸的间隔时间进行抢险。但应严密监视通风和瓦斯情况并认真掌握连续爆炸中时间间隔的规律，考虑在灾区内的停留时间。当间隔时间不允许时，严禁进入灾区，否则，难以保证救护人员的自身安全。

（7）最先到达事故矿井的救护队，担负对灾区进行全面侦察，查清遇险遇难人员数量及分布地点，发现幸存者立即佩戴自救器救出灾区，发现火源要立即扑灭的任务。在煤尘大、烟雾浓的情况下进行侦察时，救护队员应沿巷道排成斜线分段式前进。发现还有可能救活的遇险人员，应迅速救出灾区。发现确已牺牲的遇险人员，应标明位置，继续向前侦察。侦察时，除抢救遇险人员外，还应特别侦察火源、瓦斯以及爆炸点的情况，顶板冒落范围，支架、水管、风管、电气设备、局部通风机、通风构筑物的位置、倒向，爆炸生成物的流动方向及其蔓延情况，灾区风量、风流方向、灾区气体成分等，并做好记录，供救灾指挥部研究全面抢救方案。

（8）恢复通风设施时，首先恢复主要的最容易恢复的通风设施。损坏严重，一时难以恢复的通风设施可用临时设施代替。恢复独头通风时，除将局部通风机安在新鲜空气处外，应按照排放瓦斯的要求进行。

3.3.4 消防

现场发现明火时，利用附近设置的消防器材和供水管路，采用惰性气体、喷水等直接灭火的方法进行灭火。

3.3.5 现场恢复

当事故得到有效控制，确认无被困和失踪人员，伤亡人员全部救出或转移，设备、设施处于受控状态，环境有害因素得到有效监测和处置达标，由应急总指挥宣布事故应急救援终止命令，后续工作转为灾后恢复、经验教训的总结等。
事故处理完毕，恢复生产时，应严格按照如下步骤操作：

（1）详细检查事故地点有无隐患。

（2）检查井下巷道硐室和采掘工作面的有害气体含量，若超过规定，要按排放瓦斯的安全措施处理。

（3）修复因事故而破坏的通风系统，并对巷道进行必要的支护。

（4）检查电气设备的防爆性能，不能出现失爆，经瓦斯检查符合规定，可按顺序送电。

3.4报警电话及相关救援单位联络

报警电话：88001、88113（调度室）。

上级管理部门及相关应急救援单位联络方式和联系人员见新巨龙公司煤矿生产安全事故应急预案附件5。
3.5汇报要求和主要内容

汇报人员不得慌张，汇报时吐字清晰，汇报内容简明扼要。汇报清楚发生事故的单位、时间、地点、简要经过、遇险人数、事故抢救处理的情况和采取的措施，需要矿有关部门单位协助事故抢救和处理的有关事宜等。严格按照事故报告时限和要求上报。

4 注意事项

4.1佩戴个人防护器具方面的注意事项

（1）选择防护用品应针对防护要求，正确选择符合要求的防护用品。

（2）井下人员必须使用可靠的个体防护用品。

（3）佩戴防护用品的人员在使用前，应认真阅读产品使用说明书，确认其使用范围、有效期限等内容，熟悉其使用、维护和保养方法。

（4）防护用品应有专人管理，负责维护保养。

（5）在有毒有害气体的环境中工作时，应尽量采取通风措施，排除有毒有害气体，避免佩戴呼吸器工作，等等。

4.2使用抢险救援器材方面的注意事项

4.2.1用于抢险救援的器材应配备齐全，并确保器材始终处于完好状况。

4.2.2佩戴自救器的注意事项：

（1）佩戴自救器撤离灾区时，口具和鼻夹一定要咬紧夹好，中途不得取下口具和鼻夹。

（2）佩戴自救器操作准确迅速，必须经过培训，并经考试合格后，方可配用，等等。

4.3 采取救援对策或措施方面的注意事项

（1）救援时，应保持头脑清醒，不得盲目行动，针对事故性质、类型、特征等进行分析，启动相应预案。

（2）在抢险救灾过程中，专业或兼职救援人员，应根据事故的类别、性质，采取相应的安全防护措施。

（3）严格控制进入灾区人员的数量，抢救井下事故以专业矿山救援人员为主；抢救瓦斯、煤尘、井下火灾等灾害事故时，非专业救护人员不得进入灾区。

（4）救援人员必须认真按救援方案和救护安全措施执行，确保自身安全。

（5）在事故救援中，现场指挥部安排专人，负责记录事故抢险方案的执行情况和事故救援等情况。

（6）根据事故现场情况，强化事故现场安全措施落实，防止二次事故和次生灾害事故发生。

（7）抢救和运送长期被困井下的人员时，要注意外部环境的突然改变，防止造成二次伤害，等等。

4.4 现场自救和互救注意事项

自救与互救原则：

（1）安全撤离，妥善避险。

（2）沉着冷静，控制情绪。

（3）互相鼓励，互相帮助。

（4）团结协作，服从指挥。

4.5 现场应急处置能力确认和人员安全防护等事项

（1）根据事故类型、事故大小确定需要的救援力量和装备器材。

（2）根据灾区现场情况，制定救援人员安全防护措施。

4.6 在避难硐室避难时应注意以下事项

（1）进入避难硐室前，应在硐室外留有明显标志，以便救护队发现。

（2）进入避难硐室时根据操作规程要首先打开压风供氧，调节好风量，合理配置好食物和水，待救时应保持冷静、不得急躁，以减少氧气消耗，保持体力，电话汇报调度室硐室内人数和情况。

（3）硐室内保留一盏灯照明，其余矿灯全部关闭。

（4）间断发出呼救信号，等等。

4.7 应急救援结束后的注意事项

（1）当事故得到有效控制，伤亡人员全部救出或转移，设备、设施处于受控状态，环境有害因素得到有效监测和处置达标，由应急总指挥宣布事故应急救援工作结束，并转入现场恢复、障碍消除等工作。

（2）明确应急救援行动结束的条件和相关后续事宜。

（3）明确发布应急终止命令的程序。

4.8 其他需要特别警示的事项

（1）井上下事故波及范围区域划定，警戒线设置。

（2）事故单位井口、地面治安警戒线设置。

（3）井下救护基地位置确定与警示。

（4）事故现场人员撤离路线变化等重要地点标识。

五、矿井其他（冲击地压）事故

现场处置方案

1 事故风险描述

1.1 风险描述

根据中国矿业大学开具的《山东新巨龙能源有限责任公司3煤煤层开采冲击危险性评价》，3煤层及顶底板均为弱冲击倾向性，经分析，矿井掘进和工作面回采过程中，受地质条件变化、地应力变化、支护方式、构造应力等因素影响，存在冲击地压风险。

1.2 风险评估结果

根据《生产安全事故风险评估报告》评估结果，其他（冲击地压）事故风险为重大风险。

2 应急工作职责

2.1 基层单位成立冲击地压事故应急处置小组

组  长：事故现场第一负责人

副组长：事故单位班子成员

成  员：现场施工班组长及职工

2.2 应急救援指挥小组职责

组长：事故发生后，召集小组成员及工区有关人员，积极指导、组织现场应急处置和自救。判定灾害情况，分析判断事故原因，立即上报调度室，并做好相关记录。

副组长：立即通知现场人员佩戴好自救器，组织现场人员进行应急处置和自救互救，若事态扩大，立即撤出人员并请求增援。分析事故性质和严重程度，报告调度中心和区队值班人员。

成员：在组长的带领下开展自救、互救工作；尽可能采取措施减少事故扩大，减少人员伤亡。

3 事故应急处置

3.1 应急处理基本程序

（1）井下发生冲击地压事故后，现场人员迅速佩戴自救器撤离灾区，并切断电源，利用最便捷的通讯方式向公司调度室报告。当调度室接到井下冲击地压事故的汇报后，要立即启动应急措施按报告程序向相关领导汇报灾情。根据灾难程度启动相应应急响应及救援预案：

（2）当发生一般性冲击地压时（局部出现轻微破坏）由值班副总经理负责组织处理。

（3）没有出现人员伤亡，但巷道部分变形或冒落。瓦斯超限，但没有达到1.5%时。由值班副总经理负责组成井下救援抢险指挥部，率领有关人员赶赴现场进行指挥处理。

（4）当出现有人员伤亡或巷道严重堵塞、通风系统严重破坏、瓦斯严重超限达到爆炸界限，要立即启动应急措施：必须立即撤出灾区人员、进行自救互救和停止灾区供电（掘进巷道发生火灾和爆炸不能停局扇），同时按矿井应急预案规定的顺序通知总经理、总工程师等有关人员，立即向集团公司调度室汇报，召请矿山救援大队，启动现场应急救援指挥部，派遣侦查小分队进行灾情侦察、人员救治，进行灾害的初步评估，根据灾情制定救援方案，救援队现场抢险救灾直至灾情消除。矿山救援队搜救遇险人员时，可以采用呼喊、敲击或者采用探测仪器判断被困人员位置、与被困人员联系。应急救援人员和被困人员通过敲击发出救援联络信号内容有敲击五声表示寻求联络、敲击四声表示询问被困人员数量（被困人员按实际人数敲击回复）、敲击三声表示收到、敲击二声表示停止。

3.2 事故扩大应急
（1）发生非伤亡、经济损失较小的事故，启动现场处置方案，矿专项应急预案进入预备状态。

（2）事故扩大现场单位无法处理时，启动矿井预案应急响应，现场应急指挥部指挥权移交矿应急救援指挥部。本方案涉及的有关人员随时接受矿井应急指挥部的指令，落实救援任务。

3.3 现场处置措施
3.3.1 人员救护

（1）现场班队长、跟班人员要立即组织人员正确佩戴好自救器；引领人员按避灾路线到达最近新鲜风流中，并切断电源。撤离时要快速、镇静、有序、低行。

（2）第一时间向公司调度室报告事故地点和现场灾难情况，同时向所在单位值班员报告。

（3）如巷道中的避灾路线指示牌破坏或迷失行进的方向，撤退人员应朝着有风流通过的巷道方向撤退。

（4）在撤退沿途和所经过的巷道交叉口，应留设指示行进方向的明显标志，以提示救援人员的注意。

（5）在撤退途中听到或感觉到爆炸声或有空气震动冲击波时，应立即背向声音和气浪传来的方向，脸向下双手置于身体下面，闭上眼睛迅速卧倒，头部要尽量放低。有水沟的地方要躲在水沟边上或坚固的掩体后面，用衣服或其他不易燃物件将自己身上的裸露部分尽量遮盖，以防火焰和高温气体灼皮肤。

（6）在安全出口均被封堵无法撤退时，应有组织地进行避灾，以等待救援人员的营救。

（7）进入避难室前，应在硐室外留设文字、衣物、矿灯等明显标志，以便于救援人员实施救援。

（8）如硐室内有压风设施，应设法开启压风进行自救。要有规律地不间断敲击金属物、顶帮岩石，发出呼救联络信号，以引起救援人员的注意，指示避难人员所在的位置。

（9）调度室接到报告后，要立即向公司值班领导汇报，并按公司应急预案程序向总经理、总工程师、安监处长（安全总监）等人员报告。

（10）公司调度室在接到事故报告后，还要通知有关单位的人员清点事故灾难地点工作人员。通知相关单位的人员集中待命。

（11）积极开展自救互救。对于窒息或心跳呼吸骤停伤员，必须先复苏，后搬运。复苏方法为：立即将伤员移至新鲜风流中，使之尽快与有毒有害气体隔离，将口中妨碍呼吸的东西去除并将衣领、腰带和上衣解开，脱掉胶靴使呼吸系统和血液循环不致受阻，对窒息者进行人工呼吸。对出血伤员，要先止血后搬运；对骨折伤员，要先固定后搬运。

3.3.1.1 自救互救

（1）地层响声。冲击地压发生前，顶板岩层活动加剧，支架产生变形。顶板方面，断裂声加剧，能够听到清脆的老顶断裂声，远处的老空区有闷雷声，声响加大加密，由清脆到沉重时可能有冲击地压发生。在煤壁方面，片帮加剧，有干炸现象并伴有“咕咕”声，可能是冲击地压前的预兆。井下人员一旦发现这种情况时，要沉着、冷静，采取措施进行自救。要迅速按规定佩戴好自救器（若无自救器，要闭住气暂停呼吸，用湿毛巾捂住口鼻，防止有毒有害气体吸入肺部），就近寻找避灾地点，进行躲避，并切断电源。

（2）事故发生后，跟班区队长、瓦斯检查员或有经验的老工人要带领现场人员，沿避灾路线，迅速撤退到新鲜风流中。若巷道破坏严重，无法判明撤退是否安全时，可以先到新鲜风流或支护较完整的地点躲避等待救援。

（3）如巷道堵塞应在支护良好的巷道或硐室面，或利用一切可能的条件建立临时避难硐室，互相安慰、稳定情绪，等待救助，并有规律的发出信号。

（4）利用一切可能利用的条件，建立临时避难硐室待救，利用压风管道、风筒等生命线改善避难地点的生存条件。

（5）悬挂标记，不断发出求救信号，引导救援人员进行施救。

（6）对受伤人员进行力所能及的救治。

3.3.2工艺操作

（1）冲击地压事故发生后，波及范围内的其他作业地点必须立即停止作业。

（2）巷道破坏严重有冒顶危险、威胁救援安全或埋压堵塞人员时，要采用安全可靠的方式进行支护，顶板破碎时可用复棚的方式进行加固，边清理边修复，采取一切措施抢救埋压堵塞人员。

3.3.3 事故控制
（1）尽快地恢复被破坏的巷道和通风设施，恢复正常通风。同时对受破坏的工作面进行清理，创造抢救与处理事故的条件。保证工作区域中瓦斯和一氧化碳等有害气体浓度符合《煤矿安全规程》的要求。

（2）如果遇险人员所在地点通风不良，要设法加强通风，保证遇险人员能呼吸到新鲜空气。遇险人员被堵在矸石堆内时，应利用水管、压风管等向被埋压、堵截的人员输送新鲜空气。

（3）处理事故时，必须按由外向里的原则，逐架整理好变形的支架，清理好畅通的退路，对支架变形严重的地点要采取加强支护的措施，维护好工作空间，在冒顶区处理煤、矸时，要使用前探梁超前护顶，随扒矸随架设支架，防止发生二次冒顶。搜救人员时，要小心地使用工具，防止伤害遇险人员。在冒落区进行救援工作，要密切注视顶板的活动情况，注意检查瓦斯及其它有害气体。在处理冒顶事故时，应根据岩层冒落高度、冒落块度大小、冒顶位置和范围大小以及围岩破碎等情况采取不同的抢救方法。

（4）顶板冒落范围不大时，若遇险人员被大块矸石压住，组织人员可用千斤顶、撬棍等工具把大块矸石撬起，将人员迅速救起。如人员被折损的支架压住，组织人员合力将支架掀起，将人员迅速救出。

（5）回采工作面及上、下巷发生冲击地压冒顶时根据遇险人员的位置采用以下方法处理：

①当顶板沿煤壁冒落，矸石块度比较破碎，遇险人员又靠近煤壁时，可沿煤壁内冒顶区从外向里掏洞，边掏洞边架设门棚，直到把遇险人员救出。

②当遇险者位置靠近放顶区，可沿放顶区由外往里掏小洞，边掏洞边架设门棚，直到把遇险人员救出。

③如果冒顶范围较小，矸石块度小，比较破碎，可用撞楔法处理冒顶。

④当工作面冒落范围很大时，遇险者在冒落工作面的中间，如采用掏小洞和撞楔法处理时间长，而且也不安全，应采取沿煤层重新开道的方法处理。

⑤工作面两端冒落，把人堵在面中间，如采用掏小洞和撞楔法处理难以通过，可采取另掘巷道的方法，绕过冒落区将遇险人员救出。

⑥工作面上、下巷发生冒顶时，采用从两侧同时向冒顶区推进的方式，采取撞楔法处理。

（6）掘进工作面出现冒顶，将遇险人员压住或堵住时，可采用撞楔法抢救遇险人员。

（7）冲击地压导致设备推移，砸伤人员时，要先将设备断电后，用手拉葫芦配合将设备吊起，支垫牢固后，救助受伤人员

3.3.4消防

冲击地压事故引发火灾时，利用附近设置的消防器材和供水管路，采用惰性气体、喷水等直接灭火的方法进行灭火。
3.3.5现场恢复

（1）恢复生产前，必须查清事故原因，制定恢复生产方案，通过专家论证，落实综合防冲措施，消除冲击地压危险后，方可恢复生产。

（2）当事故得到有效控制，伤亡人员全部救出或转移，设备、设施处于受控状态，环境有害因素得到有效监测和处置达标，由应急总指挥宣布事故应急救援工作结束，并转入现场恢复、障碍消除等工作。

由应急总指挥宣布事故应急救援终止命令，调度室负责传达到各单位，各单位传达到个人。

3.4 现场报警基本要求及内容

报警电话：88001、88113（调度室）。

上级管理部门及相关应急救援单位联络方式和联系人员见新巨龙公司煤矿生产安全事故应急预案附件5。
3.5 汇报要求和主要内容

汇报人员不得慌张，汇报时吐字清晰，汇报内容简明扼要。汇报清楚发生事故的单位、时间、地点、简要经过、遇险人数、事故抢救处理的情况和采取的措施，需要矿有关部门单位协助事故抢救和处理的有关事宜等。严格按照事故报告时限和要求上报。

4 注意事项

4.1佩戴个人防护器具方面的注意事项

（1）安全撤离时要正确佩戴好自救器。撤离时要快速、镇静、有序、低行。

（2）如巷道中的避灾路线指示牌破坏或迷失行进的方向，撤退人员应朝着有风流通过的巷道方向撤退。

（3）在撤退沿途和所经过的巷道交叉口，应留设指示行进方向的明显标志，以提示救援人员的注意。

4.2使用抢险救援器材方面的注意事项

抢救人员要正确地使用救援器材，以免使受伤人员受到二次伤害。

4.3 采取救援对策或措施方面的注意事项

当工作面冒落范围很大时，遇险者在冒落工作面的中间，如采用掏小洞和撞楔法处理时间长，而且也不安全，应采取沿煤层重新开道的方法处理。

4.4 现场自救和互救注意事项

（1）顶板断裂声加剧，能够听到清脆的老顶断裂声，远处的老空区有闷雷声，声响加大加密，由清脆到沉重，煤壁片帮加剧，有干炸现象，可能是冲击地压前的预兆。井下人员一旦发现这种情况时，要沉着、冷静，采取措施进行自救。要迅速按规定佩戴好自救器（若无自救器，要闭住气暂停呼吸，用湿毛巾捂住口鼻，防止有毒有害气体吸入肺部），就近寻找避灾地点进行躲避，并切断电源。

（2）如巷道堵塞应在支护良好的巷道或硐室面，或利用一切可能的条件建立临时避难硐室，互相安慰、稳定情绪，等待救助，并有规律地发出信号。

（3）利用一切可能利用的条件，建立临时避难硐室待救，利用压风管道、风筒等生命线改善避难地点的生存条件。

（4）悬挂标记，不断发出求救信号，引导救援人员进行施救。

（5）冲击地压导致设备推移，砸伤人员时，要先将设备断电后，用手拉葫芦配合将设备吊起，支垫牢固后，救助受伤人员。

4.5 现场应急处置能力确认和人员安全防护等事项

事故发生后，跟班区队长、瓦斯检查员或有经验的老工人要带领现场人员，沿避灾路线，迅速撤退到新鲜风流中。若巷道破坏严重，无法判明撤退是否安全时，可以先到新鲜风流或支护较完整的地点躲避等待救援。

4.6 在避难硐室避难时应注意事项

（1）进入避难室前，应在硐室外留设文字、衣物、矿灯等明显标志，以便于救援人员实施救援。

（2）如硐室内有压风设施，应设法开启压风进行自救。要有规律地不间断敲击金属物、顶帮岩石，发出呼救联络信号，以引起救援人员的注意，指示避难人员所在的位置。

4.7 应急救援结束后的注意事项

应急救援结束后，领导小组应组织人员对本次救援工作进行总结，找出存在问题，修订完善应急方案。

六、矿井其他（顶板）事故现场处置方案

1 事故风险描述

1.1 风险描述

采煤工作面过断层顶板破碎带，上下端头和上下平巷顶帮支护失效处，采煤机割煤后不及时移架处，工作面初采初放、工作面初次来压期间、工作面末采撤出期间存在发生冒顶片帮的风险；井下各掘进工作面及巷道修复等地点，迎头割煤后不及时使用临时支护、顶板破碎处、穿层掘进处、巷道后部顶帮支护失效处、巷道贯通处、三岔门四岔口地点开门处，支护不到位，存在发生冒顶片帮的风险。
1.2 风险评估结果

根据《生产安全事故风险评估报告》评估结果，矿井其他（顶板）事故风险为较大风险。

2. 应急工作职责

2.1 基层单位成立顶板事故应急处置小组

组  长：事故现场第一负责人

成  员：班组长、安监员及现场其他管理人员和职工

2.2 具体职责

（1）组长：事故发生后，判定灾害情况，分析判断事故原因，立即上报调度中心。召集小组成员，积极指导、组织现场应急处置和自救，并做好相关记录。

（2）值班人员：接到事故报告，按照指令，召集地面班子成员及区队有关人员，协调现场自救和应急处置工作，同时做好相关记录。

（3）技术人员：负责制定救援措施和提供技术资料。

（4）现场职工：积极开展应急处置和自救互救，按照救援小组安排，根据冒顶事故的严重程度，负责维护顶板、现场进行抢险工作，同时做好支护材料运输等工作。

3 事故应急处置

3.1 应急处理基本程序

根据可能发生的事故类别及现场情况，明确事故报警、各项应急措施启动、应急救护人员的引导、事故扩大及同企业应急预案的衔接程序。

（1）报警：事故地点附近人员发现异常情况，如异味、异声、烟雾、温度骤然升高、淋水突然加大、顶帮裂隙加宽等预兆，立即停止作业，撤出现场施工人员，至安全区域。在进一步了解或判断事故性质、地点和灾害程度后，迅速利用最近处的电话或用其他方式向公司调度室汇报，同时迅速向事故可能波及的区域发出警报，使其他工作地点的人员尽快知道灾情、并立即撤离。在汇报灾情时，要将看到的异常现象、听到的异常声响、感觉到的异常冲击如实汇报。矿山救援队搜救遇险人员时，可以采用呼喊、敲击或者采用探测仪器判断被困人员位置、与被困人员联系。应急救援人员和被困人员通过敲击发出救援联络信号内容有敲击五声表示寻求联络、敲击四声表示询问被困人员数量（被困人员按实际人数敲击回复）、敲击三声表示收到、敲击二声表示停止。

（2）接警：接到报警后，调度员要详细记录报警内容，立即对发出报警信号的设备和地点进行确认，通知有关人员前往现场核实事故或险情，事故或险情确认后，立即通知救援队迅速到灾情现场，进行人员疏散，同时完成各种消防、安全救护设施设备的启动等工作。并通知值班副总经理及上级主管部门。

3.2 事故扩大应急

（1）发生非伤亡、经济损失较小的事故，启动现场处置方案，矿专项应急预案进入预备状态。

（2）事故扩大现场单位无法处理时，启动矿井预案应急响应，现场应急指挥部指挥权移交矿应急救援指挥部。本方案涉及的有关人员随时接受矿井应急指挥部的指令，落实救援任务。

3.3 顶板事故现场处置措施

3.3.1 人员救护

（1）井下发生顶板事故时，现场施工人员立即撤离，然后向公司调度室汇报，包括事故的性质、地点及灾害范围人员等情况，调度室接到电话后，应立即向公司值班领导汇报。并按照避灾路线撤离至进风大巷等安全区域，或升井。
（2）遇险时要靠煤帮贴身站立或到木垛处避灾。当发生冒顶来不及撤退到安全地点时，应靠煤帮贴身站立避灾，但要注意煤壁片帮伤人；如靠近木垛时，也可撤至木垛处避灾。

（3）遇险后立即发出呼救信号。冒顶对人员的伤害是砸伤、掩埋或隔堵。冒落基本稳定后，如被困地点有电话，遭险人员应立即电话汇报情况。否则，遇险人员应立即采用呼叫、敲打（不要敲打对自己有威胁的支架、物料和岩块）等方法，发出有规律、不间断的呼救信号，以便营救人员了解灾情，组织力量进行抢救。

3.3.1.1 遇险人员要积极开展自救和互救

（1）事故发生后，遇险人员要听从跟班区队长、班组长和有经验的职工指挥，在保证安全的前提下，积极开展自救和互救。

（2）被煤矸、物料等埋压的人员，不要惊惶失措，在条件不允许时切忌采用猛烈挣扎的办法脱险，以免造成事故的扩大。

（3）未受伤和受轻伤人员，要采取切实可行的措施设法营救被掩埋人员，并尽可能脱离险区或转移到较安全地点等待救援。

（4）互救时，应暂停向冒落区附近的机电设备供电，以防抢救时人员触电。

（5）营救被埋压人员时，要首先检查和维护好冒落点及其附近的设施，以保障营救人员在救援时的安全，并有畅通、安全的退路。

（6）冒落范围不大时，如果遇险人员被大矸石压住，可用液压千斤顶等工具把大块岩石支起，再将遇险人员救出，切忌生拉硬拽。

（7）如果顶板沿煤壁冒落，矸石块度比较破碎，遇险人员又靠近煤壁位置时，可沿煤壁由冒落区从外向里掏小洞，架设梯形棚子（靠冒落区的一帮必须用木板背好，防止漏矸石），边支护边掏洞，直到把遇险人员救出。

（8）如遇险人员位置靠近放顶区，可沿放顶区由外向里掏小洞，架设梯形棚子，木板背帮背顶；或用撞楔法，在撞楔保护下边支护边掏洞，把遇险人员救出。

（9）如果底板是岩石，遇险者位置在金属网或荆条假顶下面时，可沿煤壁掏小洞接近遇险人员，然后再视现场情况采取措施（如用风镐在底板中掏小洞等）到达遇险人员处将其救出。

（10）如果工作面上下出口同时冒落，或工作面中部冒落范围很大，把人堵在中间，采用掏小洞和撞楔法处理时间长、不安全时，可采用沿煤层重开切眼的方法处理和救人。

3.3.1.2 被隔堵人员要积极配合外部的营救工作

（1）遇险人员要正视已发生的灾难，切忌惊惶失措。应迅速组织起来，听从事故区域中跟班区队长、班组长或有经验的老工人指挥，团结协作，尽量减少体力和隔堵区的氧气消耗，有计划地使用饮水、食物和矿灯等，做好较长时间避灾的准备。

（2）如人员被困地点有电话，应立即用电话汇报灾情、遇险人员数和计划采取的避灾自救措施。或者采用敲击钢轨、管道和岩石等方法，发出有规律的呼救信号，并每隔一定时间敲击一次，不间断地发出信号，以便营救人员了解灾情、组织力量进行抢救。

（3）维护加固冒落地点和人员躲避处的支架，并经常检查，以防止冒顶进一步扩大，保障被堵人员避灾时的安全。

（4）如人员被困地点有压风管，应打开压风管输送新鲜空气，并稀释被隔堵空间的瓦斯含量，并要注意保暖。

3.3.2工艺操作

（1）处理冒顶前，必须先恢复冒顶区域的正常通风，如暂不能恢复时，可利用水管、压风管等向被堵压人员处输送新鲜空气，并把后路和顶板清理维护好，保证后路畅通、安全，确保救援人员安全。

（2）处理冒顶时，必须坚持由外向里、先顶后帮、逐步前进的原则，检查冒顶地点附近的巷道支护情况，采取措施加固，确保支护质量，防止二次冒顶。

（3）处理冒顶事故中，要始终设专人检查瓦斯和观察顶帮情况，发现异常应立即撤出人员。

（4）处理冒顶区的方法要根据现场情况确定，采煤工作面发生局部冒顶时，一般采用掏梁窝，使用单腿棚或悬挂金属顶梁处理；大面积冒顶时可采用整巷法及开掘补巷法绕过冒顶区。掘进工作面处理垮落巷道的方法有：木垛法、搭凉棚法、撞楔法、打绕道法。

如冒顶严重无法通过时，可采取打绕道的方法抢救人员。若遇险者被碎煤矸埋压，清理时要小心使用工具；若遇险者被煤岩块压住，应用千斤顶或液压起重器等工具把煤、岩块抬起。抢救被埋压的人员时间较长时，可通过管路向遇险人员送饮料或食物。

（5）事故单位在抢救过程中有困难时，如事故不能达到及时控制以及有扩大趋势时，由总指挥部决定请求外援。
3.3.3事故控制

（1）冒落范围不大时，如有遇险人员被大矸石压住，可用液压千斤顶等工具把大块岩石支起后，再将遇险人员救出，切忌生拉硬拽。

（2）清理堵塞物时，要防止伤害遇险人员。在接近遇险人员附近时严禁用镐刨、锤砸等方法破煤（岩）块扒人。要首先清理遇险人员的口鼻堵塞物，畅通呼吸系统。

（3）抢险救援期间不得停井下压风，以供灾区人员呼吸。

（4）要注意给被抢救出的遇险人员保暖，要迅速转运至安全地点进行创伤检查。要及时在现场开展输氧和人工呼吸、止血、包扎等急救处理，危重伤员要尽快送医院急救。对长期困在井下的人员，不要用灯光照射眼睛，饮食要由现场医护人员决定。

（5）要做好灾区现场保护，除救人和处理险情紧急需要外，一般不得破坏现场。

（6）若遇险人员所在地点通风不好，必须设法加强通风；若因冒顶遇险人员被堵在里边，应利用压风管、水管及开掘巷道，打钻孔等方法，向遇险人员输送新鲜空气、水、降温物品和食物。

（7）抢救遇险人员时，首先应直接与遇险人员联络，用呼叫、敲打、使用低音探听器等方法来判定遇险人员所在的位置和人数，与他们保持联系，并鼓励他配合抢救。通过敲击发出救援联络信号内容有敲击五声表示寻求联络、敲击四声表示询问被困人员数量（被困人员按实际人数敲击回复）、敲击三声表示收到、敲击二声表示停止。
3.3.4消防

现场发现明火时，利用附近设置的消防器材和供水管路，采用惰性气体、喷水等直接灭火的方法进行灭火。
3.3.5现场恢复

当事故得到有效控制，确认无被困和失踪人员，伤亡人员全部救出或转移，设备、设施处于受控状态，环境有害因素得到有效监测和处置达标，由应急总指挥宣布事故应急救援终止命令，后续工作转为灾后恢复、经验教训的总结等。

3.4 现场报警基本要求及内容

报警电话：88001、88113（调度室）。

上级管理部门及相关应急救援单位联络方式和联系人员见新巨龙公司煤矿生产安全事故应急预案附件5。
3.5 汇报要求和主要内容

汇报人员不得慌张，汇报时吐字清晰，汇报内容简明扼要。汇报清楚发生事故的单位、时间、地点、简要经过、遇险人数、事故抢救处理的情况和采取的措施，需要矿有关部门单位协助事故抢救和处理的有关事宜等。严格按照事故报告时限和要求上报。

4 处理顶板事故的注意事项

4.1 佩戴个人防护器具方面的注意事项

（1）应针对防护要求，选择正确符合要求的防护用品。

（2）井下人员必须使用可靠的个体防护用品。

（3）佩戴防护用品的人员应当熟悉产品使用范围、有效期限等内容，熟悉其使用、维护和保养方法。

（4）自救器佩戴操作要领：置右侧、掀护罩、启扳手、去上壳、展气囊、戴脖带、启开关、咬口具、戴鼻夹、即撤离。

4.2 使用抢险救援器材方面的注意事项

4.2.1 佩戴自救器的注意事项

（1）佩戴自救器撤离灾区时，口具和鼻夹一定要咬紧夹好，中途不得取下口罩和鼻夹。

（2）佩戴自救器操作准确迅速，必须经过培训，并经考试合格后，方可配用。自救器佩戴操作要领：置右侧、掀护罩、启扳手、去上壳、展气囊、戴脖带、启开关、咬口具、戴鼻夹、即撤离。

（3）佩戴的自救器动态检查完好状况，是否超期，如有异常，及时进行维修或更换。

4.2.2 其他抢险救援器材方面的注意事项

（1）用于抢险救援的器材应配备齐全，并确保器材始终处于完好状况。

（2）使用的抢救器材必须符合井下用品规定，必须防爆。

4.3 采取救援对策或措施方面的注意事项

（1）救援时，应保持头脑清醒，不得盲目行动，针对事故性质、类型、特征等进行分析，启动相应预案。

（2）在抢险救灾过程中，专业或兼职救援人员，应根据事故的类别、性质，采取相应的安全防护措施。

（3）严格控制进入灾区人员的数量，抢救井下事故以专业矿山救援人员为主，非专业救护人员不得进入灾区。

（4）救援人员必须认真按救援方案和救护安全措施执行，确保自身安全。

（5）在事故救援中，现场指挥部安排专人，负责记录事故抢险方案的执行情况和事故救援等情况。

（6）根据事故现场情况，强化事故现场安全措施落实，防止二次事故和次生灾害事故发生。

（7）抢救和运送长期被困井下的人员时，要注意外部环境的突然改变，防止造成二次伤害。
4.4 现场自救和互救注意事项

4.4.1 自救与互救原则

安全撤离，妥善避险；沉着冷静，控制情绪；互相鼓励，互相帮助；团结协作，服从指挥。

4.4.2 自救与互救措施

（1）戴上自救器后绝不能因为吸气干热而把自救器拿掉，未达到安全地点前严禁取下鼻夹和口具，以免吸入有害气体。

（2）撤退时控制行走速度，呼吸要均匀。

（3）现场人员应保持镇定，判断事故地点和自己的位置。

（4）在进风侧时，迎风撤离；在回风侧时，通过附近风门尽快转移到进风侧。

（5）设法改善躲避地点的生存条件。

（6）选择安全条件好、距离短的路线撤离，严禁从总回风巷和皮带回风巷撤离。

4.5 现场应急处置能力确认和人员安全防护等事项

（1）现场管理人员、有经验的老工人要发挥核心和骨干作用，组织和领导其他职工统一行动。

（2）受困人员必须稳定情绪，尽量减少体力和空气、照明消耗，对伤员注意保护与照顾。

（3）长时间被困时，救护人员到来营救，避灾人员切不可过度兴奋。

（4）根据事故类型、事故大小确定需要的救援力量和装备器材。

4.6 在避难硐室避难时应注意以下事项

（1）进入过渡硐室后，应立即从里面关闭防火门、密闭门、密闭窗。

（2）第一个进入硐室避险的人员，应立即打开压风供氧，然后按顺序进行电气操作。其他避险人员应有序进行压风喷淋以消除身上的烟尘等。

（3）严禁同时打开防护门、密闭门

（4）避险人员应通过电话及时、准确地向调度室汇报遇险人员数量、健康情况、硐室内设备运行及事故发生情况等相关信息，并保持和调度室的联系。

（5）当生存硐室内氧气，一氧化碳和二氧化碳的浓度达到人呼吸要求（氧气浓度为18.5%至22%，一氧化碳浓度小于24ppm，二氧化碳浓度小于1%。）的安全浓度后，方可取下佩戴的自救器。

4.7 应急救援结束后的注意事项

（1）当事故得到有效控制，伤亡人员全部救出或转移，设备、设施处于受控状态，环境有害因素得到有效监测和处置达标，由应急总指挥宣布事故应急救援工作结束，并转入现场恢复、障碍消除等工作。

（2）确认无被困和失踪人员，现场事故已得到有效控制，可宣布应急救援行动结束。后续工作转为灾后恢复、经验教训的总结等。

（3）由应急总指挥宣布事故应急救援终止命令，调度指挥中心负责传达到各单位，各单位传达到个人。

4.8 其他需要特别警示的事项

（1）井上下事故波及范围区域划定，设置警戒线。

（2）井口、地面治安警戒线设置。

（3）井下救护基地位置确定与警示。

（4）事故现场人员撤离路线变化等重要地点标识。

七、矿井其他（供电）事故现场处置方案
1事故风险

1.1 风险描述

110kV、35kV变电所为矿井的供电枢纽，110kV、35kV变电所供电系统运行过程中，可能存在矿井大范围停电的风险。井上下供电设备设施保护失效、人员不按照规程进行停送电作业，违章作业存在触电的风险。
1.2 风险评估结果

根据《生产安全事故风险评估报告》评估结果，矿井其他（供电）事故风险为重大风险。
2应急工作职责

2.1 应急自救小组

事故发生区队立即成立应急自救小组，负责组织实施事故应急处置和现场自救工作。

组  长：事故现场第一负责人

成  员：管理人员、班组长、安监员、现场作业人员

2.2 具体职责

（1）组长职责

①事故发生后，分析判断事故，组织指挥人员抢险救灾，并快速报告给调度室。

②带领全班组人员，开展自救、互救工作。

（2）成员职责：

①在班组长的带领下开展自救、互救工作。

②尽可能采取措施减少事故扩大，减少人员伤亡。 

3 矿井停电事故应急处置

3.1 事故应急处置程序

（1）当井下供电系统事故停电，当班值班员迅速查明情况，通知有关人员及时抢修，按照《电力安全规程》进行处理，优先保证矿井主要通风机的供电。如果短时间内无法恢复矿井供电，要及时向矿调度室汇报，由矿调度室通知各生产单位撤出井下所有作业人员。

（2）事故现场处置人员在断开设备电源进行抢修时，严格执行各项规程的规定，以防事故的扩大。

（3）矿井主变压器损坏要立即向矿调度室汇报，由机电专业负责人进行现场指挥和处置。要根据现场实际情况，按照规程要求采取隔离措施确定停电的范围，确保人身和电网安全。要及时向矿业公司汇报事故情况及可能造成的后果，请求协助处理。

（4）正确制定恢复供电实施方案。先逐步恢复未受损伤的部分设备，掌握由外向里逐步恢复供电原则。

3.2 事故扩大应急

（1）发生非伤亡、经济损失较小的事故，启动现场处置方案，矿专项应急预案进入预备状态。

（2）事故扩大现场单位无法处理时，启动矿井预案应急响应，现场应急指挥部指挥权移交矿井应急救援指挥部。本方案涉及的有关人员仍处于待命状态，随时接受矿井应急指挥部的指令，落实救援任务。

3.3 现场应急处置措施

3.3.1人员救护

发生停电事故后，井下作业地点现场负责人应立即组织人员停止作业，撤到新鲜风流中静待，同时向调度室和区队值班室汇报。
3.3.2工艺操作

（1）操作前检查施工环境，确保施工环境安全，检查工器具和劳保用品，确保齐全、完好。

（2）严格执行电气检修执行二级停电，做好停电工作。严格执行停电、闭锁、挂警示牌、打设短路接地线、设专人看守程序。

（3）严格执行“三票”管理制度。严禁带电作业及搭车检修。

（4）井下设备送电前需检查瓦斯，当瓦斯浓度满足要求时方可送电；

3.3.3事故控制

3.3.3.1矿内降压站因线路故障造成总停电

（一）矿内110kV降压站因线路故障造成突然总停电，降压站值班人员立即对矿内降压站110kV 1#、2#线进行验电，确认两条线路停电，造成地面副井绞车无法正常运行，井下一水平、二水平总停电，立即汇报公司调度室、机电管理部及区队值班人员。

（二）矿调度室值班人员接到矿内降压站因线路故障造成110kV1#、2#线停电，无法短时间内恢复送电的通知后，通知现场值班人员及机电专业分管领导，相关人员接到通知立即赶往现场，机电副总经理、机电副总及机电管理部主任携带矿井高压供电系统图等资料到达调度室，以下工作同时进行：

（1）矿内110kV降压站因线路故障短时间无法恢复供电，需启用矿井应急电源为矿内降压站及副井提升机房配电所供电方案。

（2）启动矿井应急电源柴油发电机组为副井提升机房配电所供电。新巨龙公司配备了一套由中车资阳机车有限公司生产的CPG3500F2固定式柴油发电机组作为矿井应急电源，其额定容量为3500kW（按不小于副井提升机电机额定容量2000kW的1.5倍配置）、额定输出电压为10.5kV，额定频率为50Hz。接入方式：由固定式柴油发电机组10kV配电室分别向110kV变电站10kV室10122柜和副井车房变电所10kV室AH6柜敷设一趟MYJV22-8.7/10KV 3*120铠装电缆连接，为副井提升机房配电室及110kV降压站10kV配电室提供应急情况下的供电电源，满足应急电源快速接入要求及矿井应急电源接入后15分钟恢复副井提升机供电要求。
副井提升机使用一台JKMD-4.5×4（Ⅲ）型落地式多绳摩擦式提升机，配2000kW，45r/min低速直流直联电动机，采用直流调速启动，井下最远作业地点到达井口需时40min。正常提升人员时大罐一次120人（上下层各60人），小罐一次60人（上下层各30人），提升速度为8m/s。提升人员时，大罐进出人员和操车操作需2.5分钟，小罐进出人员和操车操作需1分钟，单钩运行时间需2.5分钟。新巨龙公司井下正常生产单班最大入井500人，全部人员升井：500/（60*2+30*2）=2.77勾，即需提3勾，则提升人员用时为：3*（2.5+1+2.5*2）=25.5分钟。矿井应急电源满足副井提升机全速（8m/s）提人要求，确保在60分钟内将井下所有人员提完。
①断开副井车房10kV配电所AH1#（一回路进线）、AH6#（二回路进线）进线开关柜断路器，并拉出断路器，操作完成后，汇报调度室。

②启动柴油发电机组发电，待柴油发电机组输出电压及频率稳定后，合柴油发电机组10kV高压配电室AH1#进线开关柜、AH2#PT开关柜和AH5#逆功率保护装置柜断路器。

③合柴油发电机组高压配电室AH4#馈出开关柜断路器，为副井车房10kV配电室AH7柜供电。

④合副井车房10kV配电室AH7柜断路器，为副井车房配电室10kV母线供电。

⑤恢复副井车房10kV配电室AH3（整流变压器2）、AH4（整流变压器2）、AH5（辅助变压器）开关柜供电，副井绞车正常运行后，汇报调度室。

（3）启用35kV降压站反供电至矿内110kV降压站供电方案

①反供电前准备工作

1）停35kV降压站二回路10kV所有馈出开关和2#进线开关。

2）停35kV降压站2#主变。

3）合35kV降压站10kV联络开关，并恢复二回路10kV所有馈出开关供电，由1#主变供35kV降压站所有负荷。

4）将北区压风机房内所有的压风机停止运行，将地面一期WAT变电所、二期WAT变电所内所有负荷停止运行。

②启用地面一期WAT变电所一回路应急电源反供矿内110kV降压站一回路供电方案

1）断开110kV降压站10kV配电室一回路进线开关10114#柜断路器、10101#联络开关和一回路所有馈出开关断路器，并拉出断路器手车，操作完成后，汇报调度室。

2）地面一期WAT变电所值班人员接到送电通知后，将BH4#高压开关柜断路器手车推至工作位置，合BH4#高压开关柜断路器，操作完成并向调度室汇报，此时电源反送至龙安小区1#高防开关负荷侧。

3）机电工区在龙安小区操作人员接到送电通知后，将龙安小区1#高防开关断路器摇进去，并手动合闸，操作完成并向调度室汇报，此时电源反送至矿内110kV降压站10111#高压开关柜负荷侧。

4）110kV降压站值班人员接到送电通知后，将10111#高压开关柜断路器手车推至工作位置，合10111#高压开关柜断路器，操作完成并向调度室汇报，此时110kV降压站10kV配电室一段母线已恢复供电。

③启用地面一期WAT变电所二回路应急电源反供矿内110kV降压站二回路供电方案

1）断开110kV降压站10kV配电室二回路进线开关10213#柜断路器、10201#联络开关和二回路所有馈出开关断路器，并拉出断路器手车，操作完成后，汇报调度室。

2）地面一期WAT变电所值班人员接到送电通知后，将BH9#高压开关柜断路器手车推至工作位置，合BH9#高压开关柜断路器，操作完成并向调度室汇报，此时电源反送至110kV降压站10kV配电室10208#高压开关柜负荷侧。

3）110kV降压站值班人员接到送电通知后，将10208#高压开关柜断路器手车推至工作位置，合10208#高压开关柜断路器，操作完成并向调度室汇报，此时110kV降压站10kV配电室二段母线已恢复供电。

（4）矿内南通风机房配电室停电后，值班人员立即断开10KV所有开关断路器（包括1GP#（1#进线）开关柜、2GP#（2#进线）开关柜断路器）。接到调度室送电通知后，合上1GP#（1#进线）开关柜断路器，操作完毕后向调度室汇报，此时南通风机房配电室I段母线已恢复供电，恢复矿井通风。

（5）一水平1#中央配电所停电后，值班人员将所有高压开关柜断路器全部断开，拉出15#（1#进线）开关柜和18#（2#进线）开关柜断路器手车，操作完毕后等待一水平1#中央配电所送电。调度室通知一水平1#中央配电所合上18#（1#中央泵房2#进线）开关柜断路器，并通知1#中央泵房2#进线柜已送电，1#中央泵房值班人员确认有电后合上18#（2#进线）柜断路器、2#（联络）柜断路器、2#（所变）柜断路器，送上泵房内低压进线开关，仅供1#中央泵房水泵抽真空和水泵控制系统。开泵时根据水位情况最多开2台泵。

（6）一水平2#中央配电所停电后，值班人员将所有高压开关柜断路器全部断开，拉出33#（1#进线）开关柜和34#（2#进线）开关柜断路器手车，操作完毕后等待一水平2#中央配电所送电。调度室通知一水平2#中央配电所合上34#（2#中央泵房2#进线）开关柜断路器，并通知2#中央泵房2#进线柜已送电，2#中央泵房值班人员确认有电后合上34#（2#进线）柜断路器、20#（联络）柜断路器，送上泵房内低压进线开关，仅供2#中央泵房水泵抽真空和水泵控制系统。开泵时只能开1台泵。

至此矿内中央泵房恢复供电。

3.3.3.2 35kV降压站因线路故障造成总停电，双回路电源停电，短时间无法恢复：

（1）35kV降压站因线路故障造成突然总停电，降压站值班人员立即对35kV降压站 1#、2#线进行验电，确认两条线路停电，造成北通风机无法正常运行，龙美工业园内北压风机房、地面一期WAT、二期WAT制冷变电所总停电，立即汇报调度室、机电管理部及区队值班人员。

（2）断开35kV降压站311#（35kV降压站1#进线）断路器、312#（35kV降压站2#进线）断路器，拉出隔离开关；断开301#（1#主变）断路器，302#（2#主变）断路器，拉出隔离开关，断开35kV降压站10KV所有馈出板及10108#柜（1#进线）、10207#柜（2#进线）断路器，操作完毕并向调度室、区队值班汇报。
（3）启用由110kV降压站经地面一期WAT变电所反供35kV降压站供电方案

①断开地面一期WAT变电所2#进线柜断路器和二回路所有馈出开关断路器，拉出断路器手车，操作完毕后，汇报调度室。

②断开北压风机房变电所2#进线柜断路器和二回路所有馈出开关断路器，拉出断路器手车，操作完毕后，汇报调度室。

③110kV降压站值班人员接到送电通知后，推进10208断路器手车，合10208#高压开关柜断路器，操作完成并向调度室汇报，此时电源反送至地面一期WAT配电室BH9#高压开关柜负荷侧。

④地面一期WAT变电所值班人员接到送电通知后，手动合BH9#高压开关柜、BH12#柜断路器（2#进线柜），操作完成并向调度室汇报，此时电源反送至北区压风机房变电所10211#开关柜负荷侧。

⑤北区压风机房变电所值班人员接到送电通知后，合北压风机房变电所10211#柜，10208#柜（2#进线开关柜），操作完成并向调度室汇报，此时电源反送至35kV降压站10kV变电所10205#开关柜负荷侧。

⑥35kV降压站值班人员接到送电通知后，合35kV降压站10kV变电所10205#开关柜断路器，35kV降压站10kV变电所二段母线恢复供电。

⑦合35kV降压站10kV变电所10203#开关柜断路器，为北通风机房10kV变电所二段母线供电，恢复北通风机房变电所二回路供电。

3.3.3.3矿内110kV降压站因外电中断造成矿井总停电，双回路电源短时间无法恢复：

3.3.3.3.1应急处置机构

新巨龙公司针对外电中断造成矿井双回路停电情况，成立应急处置指挥部，由董事长担任应急处置小组组长，小组成员为机电专业分管领导和专业人员，任命现场总指挥一名，总指挥由以下人员顺位担任：①机电工区区长②机电工区技术区长③机电工区分管副区长④机电管理部分管副科长，以上人员休班，须经分管领导同意，并报调度室备案，不可两人以上同时休班。
3.3.3.3.2应急处置流程如下

（1）发生矿井电源外电中断停电事故后，立即将停电范围和事故简报向指挥中心和区队值班室汇报。
（2）调度室接到事故汇报后，调度员必须立即通过井下语音广播系统、无线通讯系统、调度通讯系统等，3分钟通知到井下受停电影响范围内人员撤离至新鲜风流中静待。
（3）机电工区立即向县供电调度落实停电范围、查明停电原因，确认在10min内无法处理恢复供电时，立即汇报应急处置指挥部，由指挥部根据停电情况安排下一步应急处置工作。
（4）机电工区立即打开风井防爆盖，充分利用矿井自然风压通风。各采、掘工作面，按照矿井应急避灾路线有序撤离至副井底，撤退前应把本区域机电设备开关处于关闭状态，严禁有失爆现象存在。
（5）应急处置指挥部在向巨野电力调度确认短时间无法恢复送电后，向机电工区下达启动矿井应急电源柴油发电机组向矿区副井提升机房供电指令。
3.3.3.3.3现场操作如下：

（1）110kV降压站：
断开110kV降压站10kV变电所1#进线10114#柜、2#进线10213#柜断路器和全站所有馈出开关断路器；断开10103#（副井车房一回）开关柜和10203#（副井车房二回）开关柜断路器，并拉出手车至检修位置。
（2）副井提升机房：
拉开AH1#柜（1#进线）和AH6#柜（2#进线）断路器并拉出手车之后挂上“有人工作，禁止合闸”警示牌，副井提升机房使用AH7#柜（应急电源柜）供电。
（3）应急电源柴油发电机房：
巡视应急电源设备，确保各显示屏显示正常，操作设置在自动状态，启动柴油发电机组，在发电机组控制屏上按下一键启动按钮，发电机组一键启动后，待机组各项参数达到额定状态后，合柴油发电机组高压配电室AH1#进线开关柜、AH2#PT开关柜和AH5#逆功率吸收装置柜，合柴油发电机组高压配电室AH4#馈出开关柜，恢复副井车房变电所供电。待井下人员全部升井后，断开柴油发电机组高压配电室AH4#馈出开关柜断路器，合柴油发电机组高压配电室AH3#馈出开关柜，为110kV降压站10kV室10122#柜送电，恢复110kV降压站一段母线供电。
3.3.3.3.4副井提升机运行：
（1）副井提升机司机接到变电所送电通知后，合上副井车房变电所AH7#开关柜、辅助变压器开关柜、整流变压器开关柜断路器； 
（2）打开低压供电柜，将控制柜、励磁柜、信号系统、液压站控制等电源全部送电，合上励磁变压器、信号电源，开启冷却风机，送上主电机冷却风机，启动提升机。井下所有人员应服从调度室统一指挥，在清点人员后有组织地尽快由副井乘罐升井，人员升井后到所在工区会议室集合待命。
（3）人员全部升井后，副井提升机停止运行。
（4）断开柴油发电机组高压配电室AH4#馈出开关柜断路器，合柴油发电机组高压配电室AH3#馈出开关柜，为110kV降压站10kV室10122#开关柜供电。
（5）推进110kV降压站10kV室10122#开关柜断路器，合闸，为110kV降压站10kV一段母线送电。
（6）合110kV降压站10kV室10102#柜、10120柜，恢复南通风机变电所、行政办公楼变电所一回路送电，恢复矿井通风机房、行政办公楼调度室及安全监控系统供电。
利用安全监控系统（备用本安电源供电）连续、不间断监测矿井各地点环境参数、设备、安全设施等情况，指导抢险救援。

3.3.4消防

现场发现明火时，利用附近设置的消防器材和供水管路，采用惰性气体、喷水等直接灭火的方法进行灭火。
3.3.5 现场恢复

当事故得到有效控制，确认无被困和失踪人员，伤亡人员全部救出或转移，设备、设施处于受控状态，环境有害因素得到有效监测和处置达标，由应急总指挥宣布事故应急救援终止命令，后续工作转为灾后恢复、经验教训的总结等。
3.4 现场报警基本要求

报警电话：88001、88113（调度室）。

上级管理部门及相关应急救援单位联络方式和联系人员见新巨龙公司煤矿生产安全事故应急预案附件5。
3.5汇报要求和主要内容

汇报人员不得慌张，汇报时吐字清晰，汇报内容简明扼要。汇报清楚发生事故的单位、时间、地点、简要经过、遇险人数、事故抢救处理的情况和采取的措施，需要矿有关部门单位协助事故抢救和处理的有关事宜等。严格按照事故报告时限和要求上报。

4 处理停电事故的注意事项

4.1 佩戴个人防护器具方面的注意事项

（1）应针对防护要求，选择正确符合要求的防护用品。

（2）井下人员必须使用可靠的个体防护用品。

（3）佩戴防护用品的人员应当熟悉产品使用范围、有效期限等内容，熟悉其使用、维护和保养方法。

（4）自救器佩戴操作要领：置右侧、掀护罩、启扳手、去上壳、展气囊、戴脖带、启开关、咬口具、戴鼻夹、即撤离。

4.2 使用抢险救援器材方面的注意事项

4.2.1 佩戴自救器的注意事项

（1）佩戴自救器撤离灾区时，口具和鼻夹一定要咬紧夹好，中途不得取下口罩和鼻夹。

（2）佩戴自救器操作准确迅速，必须经过培训，并经考试合格后，方可配用。自救器佩戴操作要领：置右侧、掀护罩、启扳手、去上壳、展气囊、戴脖带、启开关、咬口具、戴鼻夹、即撤离。

（3）佩戴的自救器动态检查完好状况，是否超期，如有异常，及时进行维修或更换。

4.2.2 其他抢险救援器材方面的注意事项

（1）用于抢险救援的器材应配备齐全，并确保器材始终处于完好状况。

（2）使用的抢救器材必须符合井下用品规定，必须防爆。

4.3 采取救援对策或措施方面的注意事项

（1）救援时，应保持头脑清醒，不得盲目行动，针对事故性质、类型、特征等进行分析，启动相应预案。

（2）在抢险救灾过程中，专业或兼职救援人员，应根据事故的类别、性质，采取相应的安全防护措施。

（3）严格控制进入灾区人员的数量，抢救井下事故以专业矿山救援人员为主，非专业救护人员不得进入灾区。

（4）救援人员必须认真按救援方案和救护安全措施执行，确保自身安全。

（5）在事故救援中，现场指挥部安排专人，负责记录事故抢险方案的执行情况和事故救援等情况。

（6）根据事故现场情况，强化事故现场安全措施落实，防止二次事故和次生灾害事故发生。

（7）抢救和运送长期被困井下的人员时，要注意外部环境的突然改变，防止造成二次伤害。
4.4 现场自救和互救注意事项

4.4.1 自救与互救原则

安全撤离，妥善避险；沉着冷静，控制情绪；互相鼓励，互相帮助；团结协作，服从指挥。

4.4.2 自救与互救措施

（1）戴上自救器后绝不能因为吸气干热而把自救器拿掉，未达到安全地点前严禁取下鼻夹和口具，以免吸入有害气体。

（2）撤退时控制行走速度，呼吸要均匀。

（3）现场人员应保持镇定，判断事故地点和自己的位置。

（4）在进风侧时，迎风撤离；在回风侧时，通过附近风门尽快转移到进风侧。

（5）设法改善躲避地点的生存条件。

（6）选择安全条件好、距离短的路线撤离，严禁从总回风巷和皮带回风巷撤离。

4.5 现场应急处置能力确认和人员安全防护等事项

（1）现场管理人员、有经验的老工人要发挥核心和骨干作用，组织和领导其他职工统一行动。

（2）受困人员必须稳定情绪，尽量减少体力和空气、照明消耗，对伤员注意保护与照顾。

（3）长时间被困时，救护人员到来营救，避灾人员切不可过度兴奋。

（4）根据事故类型、事故大小确定需要的救援力量和装备器材。

4.6 在避难硐室避难时应注意以下事项

（1）进入过渡硐室后，应立即从里面关闭防火门、密闭门、密闭窗。

（2）第一个进入硐室避险的人员，应立即打开压风供氧，然后按顺序进行电气操作。其他避险人员应有序进行压风喷淋以消除身上的烟尘等。

（3）严禁同时打开防护门、密闭门

（4）避险人员应通过电话及时、准确地向调度室汇报遇险人员数量、健康情况、硐室内设备运行及事故发生情况等相关信息，并保持和调度室的联系。

（5）当生存硐室内氧气，一氧化碳和二氧化碳的浓度达到人呼吸要求（氧气浓度为18.5%至22%，一氧化碳浓度小于24ppm，二氧化碳浓度小于1%。）的安全浓度后，方可取下佩戴的自救器。

4.7 应急救援结束后的注意事项

（1）当事故得到有效控制，伤亡人员全部救出或转移，设备、设施处于受控状态，环境有害因素得到有效监测和处置达标，由应急总指挥宣布事故应急救援工作结束，并转入现场恢复、障碍消除等工作。

（2）确认无被困和失踪人员，现场事故已得到有效控制，可宣布应急救援行动结束。后续工作转为灾后恢复、经验教训的总结等。

（3）由应急总指挥宣布事故应急救援终止命令，调度指挥中心负责传达到各单位，各单位传达到个人。

4.8 其他需要特别警示的事项

（1）井上下事故波及范围区域划定，设置警戒线。

（2）井口、地面治安警戒线设置。

（3）井下救护基地位置确定与警示。

（4）事故现场人员撤离路线变化等重要地点标识。

八、矿井其他（主通风机）事故

现场处置方案

1 事故风险描述

1.1 风险描述

主通风机若出现故障，存在风机停止运转，造成井下停风的风险。

1.2 风险评估结果

根据《生产安全事故风险评估报告》评估结果，主通风机停止运转的风险为重大风险。

2 应急工作职责

2.1 应急自救小组

事故发生后，区队立即成立应急自救小组，负责组织实施事故应急处置和现场自救工作。

组  长：事故现场第一负责人

副组长：事故单位班子成员
成  员：班组长及职工
2.2 应急自救小组成员职责

（1）组长：负责制定应急救援方案，下达救援命令，指挥、组织、协调应急救援工作。

（2）副组长：根据事故性质和严重程度，组织现场人员进行应急处置和自救；若事态扩大，立即将灾害事故性质、范围和发生原因等情况如实详细地报告调度室和工区值班员，请求增援。

（3）值班人员：按照指令，召集小组成员及工区有关人员，协调现场自救和应急处置工作，同时做好相关记录。

（4）技术负责人：负责救援方面的措施编制和技术资料的提供。

（5）其他管理人员和班组长：听从应急自救小组的指挥和命令，完成应急处置任务。
3 矿井停风事故应急处置

3.1 矿井停风应急救援处理程序

（1）事故发生后，灾害现场负责人（带班人员、班组长或跟班安监员），立即按照本方案启动应急响应，并报告调度室和区队值班室，详细汇报事故发生的性质、时间、地点、灾区人数，危害程度及现状，现场采取的措施等。

（2）组织井下人员立即停止工作、切断电源，先安全撤离至进风巷道中，根据事故态势，向矿值班领导、分管领导或董事长（总经理）汇报。
（3）启动备用通风机恢复矿井通风，确保10分钟内切换至备用通风机恢复正常通风。

（4）主要通风机停止运转后，备用通风机无法在10分钟内开启的，及时打开风井防爆帽，利用自然风压进行通风，由值班矿领导组织井下所有人员安全撤出。
（5）启动主要通风机停止运转事故现场处置方案的同时，上一级应急预案进入预备状态。

3.2 事故扩大应急

（1）发生非伤亡、经济损失较小的事故，启动现场处置方案，矿专项应急预案进入预备状态。

（2）事故扩大现场单位无法处理时，启动矿井预案应急响应，现场应急指挥部指挥权移交矿井应急救援指挥部。本方案涉及的有关人员仍处于待命状态，随时接受矿井应急指挥部的指令，落实救援任务。
3.3 现场应急处置措施

3.3.1 人员救护
（1）当矿井主通风机停止运转超过10分钟时，调度员应立即通知井下所有作业人员撤离新鲜风流。在撤离过程中，出现人员受伤，现场人员应进行自救互救，待到达安全地点后，等待救援人员进行救治。

（2）井下发生停风事故时，现场人员一定要镇静清醒，不要惊慌失措，乱喊乱跑，接到矿生产调度室撤离命令时，停止作业，切断电源，立即辨别方向以最短的距离进入主要进风大巷，按避灾路线有序撤离。

3.3.2工艺操作

（1）向调度室汇报时要问清停电原因，确定停电范围，如果是因外部故障造成变电站停电，要及时向变电站请示送电事宜，如出现变电站无法供电，风机司机要立即将防爆盖打开，实现自然通风。外部原因造成风机停机，要首先启动在用风机，如在用风机故障造成停机，立即切换风机。

（2）主通风机正常使用1#线路供电，在特殊情况下（如1#线路无法送电）可使用2#线路供电，保证风机迅速启动。如果只是风机配电室停电，需要到配电室操作启动风机。

（3）到达配电室后，先确定在用风机编号，确定使用哪条线路（现在风机运行使用1#线路）。

（4）检查高压开关柜分合闸状态，首先检查进线柜，显示正常可直接送电，如控制器报故障，需要先复位，复位后出现无法合闸情况，可将开关柜手车拉出，然后复位，再进行合闸。

3.3.3事故控制

3.3.3.1 现场处置的主要任务

（1）现场人员要积极开展抢修工作； 

（2）打开风井防爆门，实施矿井自然通风；

（3）组织井下人员尽快上井；

（4）对停风影响区域停止供电； 

（5）井下救护人员排放瓦斯。 

3.3.3.2 主通风机房某一回路电源停电故障

（1）当主通风机房出现备用风机回路电源停电故障时，风机房工作人员应及时汇报调度室和机电工区值班，联系检修人员尽快处理。同时主通风机房工作人员应严密监视在用主通风机的运行状况，并认真做好记录。

（2）当主通风机房出现在用风机回路电源停电故障时，主通风机房巡检人员应及时汇报调度室和机电工区值班，并在10分钟内倒换至备用风机运行，联系检修人员尽快处理。同时主通风机房工作人员应严密监视运行风机的状况，并认真做好记录。

3.3.3.3 主通风机房双回路电源停电故障

当主通风机出现双回路电源停电故障时，风机房巡检人员应及时汇报调度室和机电工区值班，确认不能短时间内恢复供电时，按要求将防爆门打开，实施矿井自然通风，等待恢复供电。

3.3.3.4 主通风机房出现操作台故障

当主通风机房出现操作台故障时，主通风机房巡检人员应及时汇报调度室和机电工区值班，并使用手动操作步骤将主通风机开启，联系检修人员尽快处理，并认真做好记录。

3.3.3.5 主通风机房发生火情时的处置

值班人员要时刻保持警惕，熟练掌握灭火器材的使用方法。

（1）发现机房内有异常气味时，要认真仔细地检查机房的各个部位，直到查明原因，确信无危险情况时为止。事后要将处理情况报告工区值班和调度室。

（2）发现机房出现火焰时，首先要切断电源，同时在保证自身安全的情况下，针对初期火灾应用现场存放的二氧化碳灭火器进行灭火，火势较大时，现场作业人员应先撤离火灾威胁区域并在第一时间向调度室、机电工区值班以及综合保障中心汇报，密切注视机房火势大小及设备的运行状况。

3.3.3.6 主通风机房发生水浸情况时的处置

发现机房顶部出现漏水时，应积极设法用容器及塑料布防护机房设备，确保电气部分不被淋水，并立即将现场情况报告矿调度室和机电工区值班。

3.3.3.7 主通风机出现机械故障

当运行风机出现设备机械故障时，主通风机房工作人员应及时汇报调度室和机电工区值班人员，机电工区值班人员根据司机现场描述，分析判断后，命令司机倒运行，司机必须在10分钟之内完成倒运行流程，并向调度室汇报。

3.3.3.8 人员发生意外应急处置措施

若机房出现人员触电情况时要立即切断电源，观察伤者的情况，立即汇报调度室和机电工区值班，并在现场进行第一时间的救护工作。

3.3.3.9 现场抢修及恢复通风具体措施 

（1）当矿井主要通风机出现异常，按照程序必须立即重新启动，无论再次操作成功与否，都要安排人员查明风机停运原因；在10min内不能重新启动时，矿井主要通风机司机必须立即汇报调度室和工区值班人员，同时打开防爆门，实施矿井自然通风。

（2）调度室值班调度人员接到主要通风机难以重新启动的汇报后，立即汇报总工程师、机电副总工程师和通防副总工程师，通知井下所有采掘头面立即停止工作，切断电源，同时在现场跟班领导（或负责人）的带领下，迅速按照避灾路线撤离到全负压通风且有电话的地点，随后听从通知是否撤到地面。30分钟主要通风机不能恢复运转，由调度室通知井下全部人员升井。 

（3）选择最快的方案，以最快的速度进行抢修。由机电副总工程师组织机电专业相关人员分析事故原因，制定矿井恢复机械通风的措施，采取一切可能采取的措施，迅速恢复通风机的运行。

（4）矿井主要通风机停运期间，井下严禁从事任何作业。

（5）恢复通风设施时，首先恢复主要的最容易恢复的通风设施。损坏严重，一时难以恢复的通风设施可用临时设施代替。恢复独头巷道通风时，除将局部通风机安在新鲜空气处外，应按照排放瓦斯的要求进行。

（6）矿井主要通风机故障排除后，立即进行恢复通风工作，停风8小时以内的，由通防中心有关人员组织瓦斯检查员检查各采掘施工地点、机电硐室内的瓦斯情况，风机处瓦斯低于0.5％，迎头瓦斯不超过0.5％，CO2不超过1.5％，氧气不低于18％时，汇报调度室，由矿领导确定井下是否恢复送电通风、生产，调度室下达指令。否则，制定措施，按规定进行排放瓦斯。

（7）矿井主要通风机停运24小时以上，恢复通风工作由救护队进行，只有当停风巷道内瓦斯浓度不超过1%、CO2不超过1.5%，方准人工复电恢复通风，否则要按规定排放瓦斯。瓦斯、氧气检查必须按《规程》规定进行，严禁违章探查。

3.3.4 消防

现场发现明火时，利用附近设置的消防器材和供水管路，采用惰性气体、喷水等直接灭火的方法进行灭火。

3.3.5 现场恢复

当事故得到有效控制，确认无被困和失踪人员，伤亡人员全部救出或转移，设备、设施处于受控状态，环境有害因素得到有效监测和处置达标，由应急总指挥宣布事故应急救援终止命令，后续工作转为灾后恢复、经验教训的总结等。
3.4 现场报警基本要求

报警电话：88001、88113（调度室）。

上级管理部门及相关应急救援单位的联络方式和联系人员见新巨龙公司煤矿生产安全事故应急预案附件5。
3.5 汇报要求和主要内容

汇报人员不得慌张，汇报时吐字清晰，汇报内容简明扼要。汇报清楚发生事故的单位、时间、地点、简要经过、遇险人数、事故抢救处理的情况和采取的措施，需要矿有关部门单位协助事故抢救和处理的有关事宜等。严格按照事故报告时限和要求上报。
4 注意事项

4.1 佩戴个人防护器具方面的注意事项 

（1）应针对防护要求，选择正确符合要求的防护用品。 

（2）井下人员必须使用可靠的个体防护用品。 

（3）佩戴防护用品的人员熟悉其使用方法。 

4.2 使用抢险救援器材方面的注意事项 

用于抢险救援的器材应配备齐全，并确保器材始终处于完好状况。

4.3 采取救援对策或措施方面的注意事项 

（1）救援时，应保持头脑清醒，不得盲目行动，针对事故性质、类型、特征等进行分析，启动相应预案。 

（2）在抢险救灾过程中，救援人员应根据事故的类别、性质，采取相应的安全防护措施。 

（3）救援人员必须认真按照救援方案和救护安全措施执行，确保自身安全。 

（4）在事故救援中，现场指挥部安排专人，负责记录事故抢险方案的执行情况和事故救援等情况。 

（5）根据事故现场情况，强化事故现场安全措施落实，防止二次事故和次生灾害事故发生。 

（6）抢救和运送长期被困井下的人员时，要注意外部环境的突然改变，防止造成二次伤害。

4.4 现场自救和互救注意事项 

4.4.1 自救与互救原则

安全撤离，妥善避险；沉着冷静，控制情绪；互相鼓励，互相帮助；团结协作，服从指挥。

4.4.2 现场自救和互救措施

（1）人员救护的基本原则是在现场采取积极措施，保护伤员的生命，并根据伤情需要，迅速与医疗急救中心联系救治。

（2）现场工作人员都应定期接受培训，学会紧急救护法，会正确解脱电源，会心肺复苏法，会止血、会包扎、会转移搬运伤员，会处理急救外伤或中毒等。

（3）触电急救，首先要使触电者迅速脱离电源，越快越好。脱离电源就是要把触电者接触的那一部分带电设备的所有断路器（开关）、隔离开关（刀闸）或其他断路设备断开，或设法将触电者与带电设备脱离开。在脱离电源过程中，救护人员也要注意自身的安全。

（4）防止触电者脱离电源后可能的摔伤， 特别是当触电者在高处的情况下，应考虑防坠落的措施。

（5）触电急救应分秒必争，在医务人员未接替救治前，不应放弃现场抢救。

（6）救护人员在救护过程中特别是在登高抢救伤者时，要注意自身和被救者与附近带电体之间的安全距离，防止再次触及带电设备。电气设备、线路即使电源已断开，对未做安全措施挂上接地线的设备也应视作有电设备。救护人员登高时应随身携带必要的绝缘工具和牢固的绳索。

4.5 现场应急处置能力确认和人员安全防护等事项

（1）根据事故类型、事故大小确定需要的救援力量和装备器材。

（2）根据灾区现场情况，制定救援人员安全防护措施。

4.6 应急救援结束后的注意事项

（1）当事故得到有效控制，伤亡人员全部救出或转移，设备、设施处于受控状态，环境有害因素得到有效监测和处置达标，由总指挥宣布事故应急救援工作结束，并转入现场恢复、障碍消除等工作。

（2）确认无被困和失踪人员，现场事故已得到有效控制，可宣布应急救援行动结束。后续工作转为灾后恢复、经验教训的总结等。

（3）由应急总指挥宣布事故应急救援终止命令，调度室负责传达到各单位。

4.7 其他需要特别警示的事项

（1）井上下事故波及范围区域划定，警戒线设置。

（2）事故现场人员撤离路线变化等重要地点标识。

九、矿井其他（提升运输）事故

现场处置方案
1 事故风险描述

1.1 风险描述

1.1.1 提升系统风险描述

（1）主井提升，有过速、过卷、断主绳、断尾绳、箕斗过装、罐道变形、制动系统故障等情况，存在坠箕斗的风险。

（2）副井提升，有过速、过卷、断主绳、断尾绳、罐笼过装、罐道变形、制动系统故障等情况，存在断绳、坠罐的风险。

1.1.2 运输系统风险描述

（1）主运输为胶带运输，系统的操作、运行和检修中可能发生胶带着火、胶带撕裂、断带、煤仓溃仓、人员坠仓、胶带挤伤人员等风险。

（2）井下采用普轨柴油机车、蓄电池电机车、防爆柴油动力单轨吊机车、防爆无轨胶轮车提升运输，担负设备、材料、人员等辅助运输任务，存在运输过程中造成伤害人员、损坏设备的风险。

1.2 风险评估结果

根据《生产安全事故风险评估报告》评估结果，矿井其他（提升运输）事故风险被评估为重大风险。

2 应急工作职责

2.1 应急自救小组 

事故发生区队立即成立应急自救小组，负责组织实施事故应急处置和现场自救工作。
组 长：事故现场第一负责人

副组长：事故单位班子成员
成 员：班组长及职工
2.2 具体职责

（1）组长：负责制定应急救援计划，下达救援命令，指挥、组织、协调应急救援工作。
（2）现场负责人：根据事故性质和严重程度，组织现场人员进行应急处置和自救，若事态扩大，立即请求增援。将灾害事故性质、范围和发生原因等情况如实详细地报告调度室，并随时接受应急救援指挥部命令，完成有关应急救援任务。 
（3）区队值班：按照指令，召集小组成员及工区有关人员，协调现场自救和应急处置工作，同时做好相关记录。 
（4）技术负责人：负责救援方面的措施编制和技术资料的提供。
（5）其他管理人员和班组长：听从应急自救小组指挥和命令，完成应急处置任务。
3 应急处置

3.1 事故应急处置程序 

（1）事故发生后，灾害现场负责人（带班人员、安监员、班组长），立即按照本方案启动应急响应并电话汇报调度室和本单位值班室，详细汇报事故发生的性质、时间、地点、受伤人数，危害程度及现状。 

（2）调度室立即通知救护队和急救站做好应急救援准备工作，并向应急指挥部汇报。 

（3）现场负责人根据事故类别，选择正确避灾路线，引导受灾人员迅速撤离到安全区域。

3.2 事故扩大应急

（1）发生非伤亡、经济损失较小的事故，启动现场处置方案，矿井提升运输事故专项应急预案进入预备状态。

（2）事故扩大现场单位无法处理时，启动矿井提升运输事故专项应急预案应急响应，现场应急指挥部指挥权移交矿应急救援指挥部。本方案涉及的有关人员随时接受矿井应急指挥部的指令，落实救援任务。
3.3 现场应急处置措施

3.3.1 人员救护

（1）发生事故后，现场负责人立即向调度室和本区队值班室汇报。停止作业、发出警报并按避灾路线撤离，在确保安全的情况下组织开展自救和互救。

（2）调度室接到事故汇报后，迅速了解运输事故的发生位置、事故性质、人员伤亡情况、设备损坏情况等，根据灾情，下达救援命令。

3.3.2工艺操作

（1）接到事故报告，召集小组成员，制定救援措施，协调现场自救和应急处置工作。

（2）组织人员立即清理运输通道、准备抢救车辆，确保抢救人员、物资及时运到事故现场。

（3）根据事故性质和严重程度，组织现场人员进行应急处置和自救，若事态扩大，立即请求增援。

3.3.3 事故控制

3.3.3.1 提升机

（1）当出现断绳时，必须立即停车，汇报分管机电矿领导制定可行性方案和措施，把断绳回收，同时调备用钢丝绳进行更换，按更换钢丝绳专项措施执行，然后再进行其他事项的处理。

（2）当宽罐（或窄罐）出现卡罐（或主井出现卡箕斗）事故时，如果罐内（或检修时箕斗乘人间）有人，井筒维修人员用梯子间进行接送受困人员，然后再探明原因，如果是罐道损坏造成的，先进行必要的处理，把宽罐（或窄罐、箕斗）提到井口位置，先处理损坏的罐耳，再去处理罐道，恢复提升。

（3）当罐道损坏时，立井提升机司机立即停车，按下提升机闭锁开关，并立即向调度室和工区值班人员汇报，调度室根据事故汇报程序向矿相关领导汇报，制定专项下人措施，然后下到事发地点，确定提升机是否能继续运行，如能运行则将箕斗（罐笼）缓慢提至上井口，由绞车维修机工对箕斗（罐笼）进行检修，无问题后再由矿相关人员制定罐道更换措施，对损坏罐道进行更换。如不能则进行应急处理恢复提升机运行，现场绞车维修机工检查损坏情况，然后再由矿相关人员制定罐道更换措施，对损坏罐道进行更换。

（4）当提升机出现过卷事故时，必须向矿相关领导汇报，根据制定的专项可行性处理措施，若罐笼内有人，则先采取措施将人员接出上井。再采取相关措施恢复提升机运行，最后再恢复上下井口井筒装备。主立井出现过卷事故时，必须向矿相关领导汇报，根据制定的专项可行性处理措施，井筒维修人员由副立井下井，到达事发地点，采取相关措施恢复提升机运行，再恢复上下井口井筒装备。

（5）当提升容器出现过装事故时，主立井过装煤事故时，立即停车闭锁，并汇报机电运输科和调度室，检修人员在装载定量仓口将箕斗里的煤卸出一部分，通过提升机提升力矩确认箕斗内煤量，确认后将箕斗提升至井口。副立井出现过装事故时，机电工区等相关人员佩戴安全带，人工将超载物质分解、搬运，达到不超载时恢复提升。

（6）当发生井口坠物时，组织井筒维修人员对井筒内电缆、管路、罐道及罐道梁进行检查，还要对钢丝绳、罐笼、箕斗等进行检查，查明原因，进行处理。

3.3.3.2 主运输

（1）当发生着火时，胶带机司机要立即停机，并在上风口积极进行灭火，必要时撤出下风口所有受到威胁的人员；火势难以控制时，受威胁人员应及时撤离，关闭联络巷风门；灭火后再对胶带和其它受损设备设施进行修复。 

（2）当胶带出现撕裂事故时，现场人员立即拉动沿线闭锁开关使胶带输送机停机；撕带宽度小于原带宽的 20%时，要将撕裂的胶带条剪掉；撕带宽度超过原带宽的 20%时，必须制订专项安全技术措施更换胶带；撕边输送带缠绕在滚筒轴上时，必须依据现场情况卡好夹板，采取拆卸滚筒等有效方式拉出输送带，或根据实际情况砸输送带卡子临时处理。处理完毕必须进行验收，合格后方可使用。

（3）发生断带事故后，根据现场情况安设双速绞车，松开胶带机张紧装置，将断开的胶带两端用双速绞车牵拉至连接点位置进行连接，根据制定的方案和安全技术措施进行施工恢复。

（4）出现溃仓、堵仓事故时，及时停止给煤机和上仓口胶带机运行；如埋压人员，必须积极进行抢救。

（5）发现人员被卷入胶带机的某一转动部位时，要立即停止胶带输送机；然后松开胶带输送机张紧装置，或用手拉葫芦把胶带吊起，救出伤员，必要时截断胶带。

3.3.3.3 机车运输

（1）平巷电机车运输发生追尾、碰头事故或运输过程中伤人时，现场人员立即停止车辆运行，将事故发生的地点、性质、造成危害程度及人员伤亡情况向矿调度室和本单位值班领导进行汇报。

（2）事故造成人员伤害的，现场人员应同时在现场进行自救互救和创伤急救。

（3）实施救援前，必须在事故区域前后设置警戒带和警示标志，救援期间严禁与救援无关的车辆通行。

（4）掩牢车辆，防止车辆移动发生次生事故。

（5）受伤人员救援完毕，将事故机车拖至机车维修车间修理。

3.3.3.4 车辆掉道

（1）车辆掉道或复道过程中发生人身事故时，现场人员立即将事故发生的地点、性质、造成危害程度及人员伤亡情况向矿调度室和本单位值班人员进行汇报。

（2）车辆掉道事故造成人员伤害的，现场人员应同时在现场进行自救互救和创伤急救。

（3）实施救援前，必须在事故区域前后设置警戒带和警示标志，救援期间严禁与救援无关的车辆通行。

（4）实施救援时，需用卡轨器或φ18×64圆环链将车辆可靠锁住，防止车辆移动出现二次伤人。

（5）受伤人员救援完毕，及时将掉道的车辆复轨、运走。

3.3.3.5 车辆火灾

（1）现场人员应利用火灾初期易于扑灭的时机，采取直接灭火的方法扑灭火灾：

①发现火灾征兆时，现场工作人员立刻停止机车运行，关闭单轨吊主机。

②初期火灾使用机车驾驶室配备灭火器进行直接扑灭，灭火时从火源的外围逐渐向着火点的中心喷射，灭火人员站在上风侧。

③油料着火应使用沙子、干粉等灭火材料，不得用水灭火。

④维修硐室着火时，构筑临时密闭隔离风流。

（2）灭火过程中，灭火人员必须在进风侧。同时，将现场情况向调度室汇报。

（3）因机车火灾无法控制，造成灾害范围扩大，应立即启动矿井井下火灾事故专项应急预案应急响应。

3.3.3.6 单轨吊机车脱轨

（1）发生事故或险情后，必须立即停止机车运行，以防事故扩大。现场负责人或单轨吊司机立即查看现场机车脱轨、伤人情况，并汇报矿调度室和工区值班人员。

（2）单轨吊司机根据现场实际情况，确保安全前提下首先组织现场人员进行自救互救和创伤急救。

（3）调度室立即报告值班矿领导、分管领导和矿主要领导，通知有关部门和单位各负其责。根据现场人员伤亡情况确定是否通知救护队和巨野北城医院。 

（4）发生人员受伤时，救护队和工区相关人员到达事故现场后，尽快开展抢救工作。对现场人员进行现场急救，对因挤、压、碾、砸等原因引起的出血人员，应采取绷带、毛巾包扎止血；对骨折的伤员，应先固定，然后搬运，并将受伤人员护送升井。 

（5）对发生事故段实行区间封闭，并在事故地点前后20m设警戒；非特殊情况，施工期间其他人员严禁通过。

（6）确定机车复轨方案和安全防范措施，组织人员对单轨吊机车进行复轨处置，恢复系统运行。跟班人员亲自现场指挥，处理前工班长或跟班人员必须检查所用工具、连接装置、起吊设备、起吊固定点符合规定后，方准施工。

（7）如果是顶板、轨道掉落砸伤人员造成事故，对状况进行检查，视顶板情况或轨道固定状况，对其进行采取加固措施。

（8）如果是起吊物体滑落砸伤、挤伤人员造成事故，起吊时，必须严格检查起吊状况，人员站位适当。

（9）如果单轨吊发生火灾事故时，机车司机立即停车切断机车电源，并利用车载灭火器直接进行灭火消灭火情。 并汇报调度室和区队。火情完全消除，队长确认安全后，撤离现场，留取1名人员监护机车情况。
（10）变形或受损的轨道必须进行更换，恢复线路运行。 

（11）受伤人员救援完毕，将事故机车拖至机车维修车间修理。

3.3.3.7 胶轮车碰撞

（1）发生事故或险情后，必须立即停止机车运行，以防事故扩大。现场负责人或司机立即查看现场机车碰撞、伤人情况，并汇报矿调度室和工区值班人员。 

（2）司机根据现场实际情况，确保安全前提下首先组织现场人员进行自救互救和创伤急救。 

（3）调度室立即报告值班矿领导、分管领导和矿主要领导，通知有关部门和单位各负其责。根据现场人员伤亡情况确定是否通知救护队和巨野北城医院。

（4）发生人员受伤时，救护队和工区相关人员到达事故现场后，尽快开展抢救工作。对现场人员进行现场急救，对因挤、压、碾、砸等原因引起的出血人员，应采取绷带、毛巾包扎止血；对骨折的伤员，应先固定，然后搬运，并将受伤人员护送升井。

（5）对发生事故段实行区间封闭，并在事故地点前后20m设警戒；非特殊情况，施工期间其他人员严禁通过。

（6）受伤人员救援完毕，将事故机车拖至机车维修车间修理。

3.3.4 消防

现场发现明火时，利用附近设置的消防器材和供水管路，采用惰性气体、喷水等直接灭火的方法进行灭火。

3.3.5现场恢复

当事故得到有效控制，确认无被困和失踪人员，伤亡人员全部救出或转移，设备、设施处于受控状态，环境有害因素得到有效监测和处置达标，由应急总指挥宣布事故应急救援终止命令，后续工作转为灾后恢复、经验教训的总结等。

3.4 报警电话及相关救援单位联络

报警电话：88001、88113（调度室）。

上级管理部门及相关应急救援单位的联络方式和联系人员见新巨龙公司煤矿生产安全事故应急预案附件5。
3.5 汇报要求和主要内容

汇报人员不得慌张，汇报时吐字清晰，汇报内容简明扼要。汇报清楚发生事故的单位、时间、地点、简要经过、遇险人数、事故抢救处理的情况和采取的措施，需要矿有关部门单位协助事故抢救和处理的有关事宜等。严格按照事故报告时限和要求上报。

4 注意事项

4.1 佩戴个人防护器具方面的注意事项

（1）使用安全带时，应检查绳带有无变质、卡环是否有裂纹，卡簧弹跳性是否良好。安全带应系在牢固的物体上，禁止系挂在移动或不牢固的物件上。不得系在棱角锋利处；安全带要高挂和平行拴挂，严禁低挂高用。

（2）井下人员必须使用可靠的个体防护用品。

（3）佩戴防护用品的人员在使用前，应熟悉其使用方法。

4.2 使用抢险救援器材方面的注意事项

（1）用于抢险救援的器材应配备齐全，并确保器材始终处于完好状况。

（2）所使用的救援器材符合井下用品规定，必须防爆。

4.3 采取救援对策或措施方面的注意事项

（1）救援时，应保持头脑清醒，不得盲目行动，针对事故性质、类型、特征等进行分析，启动相应预案。

（2）在抢险救灾过程中，救援人员应根据事故的类别、性质，采取相应的安全防护措施。

（3）救援人员必须认真按照救援方案和救护安全措施执行，确保自身安全。

（4）在事故救援中，现场指挥部安排专人，负责记录事故抢险方案的执行情况和事故救援等情况。

（5）根据事故现场情况，强化事故现场安全措施落实，防止二次事故和次生灾害事故发生。

（6）抢救和运送长期被困人员时，要注意外部环境的突然改变，防止造成二次伤害。

4.4 现场自救和互救注意事项

4.4.1 自救与互救原则

安全撤离，妥善避险；沉着冷静，控制情绪；互相鼓励，互相帮助；团结协作，服从指挥。

4.4.2 现场自救和互救措施

（1）人员救护的基本原则是在现场采取积极措施，保护伤员的生命，并根据伤情需要，迅速与医疗急救中心联系救治。

（2）在进行抢险救援时，要切断电源、设置警戒人员、固定提升运输设备，保护救援人员和遇险人员的安全。

（3）现场工作人员都应定期接受培训，学会紧急救护法，会正确解脱电源，会心肺复苏法，会止血、会包扎、会转移搬运伤员，会处理急救外伤或中毒等。

（4）触电急救应分秒必争，在医务人员未接替救治前，不应放弃现场抢救。

（5）蹲罐时乘坐人员的自救与互救

①罐笼内人员不多时，人员应分散开，乘罐人员两手握紧扶手，两腿悬空，以减少或免除蹲罐时对人体特别是腿部的伤害。

②当罐内人员较多，未握住扶手的人要抓住握扶手的人，两腿弯曲。

③发生蹲罐事故后，未受伤人员应立即在现场为受伤人员止血、包扎和骨折临时固定等急救处理。

（6）罐笼断绳时乘坐人员的自救与互救

①罐笼运行发生断绳事故后，乘罐人员应紧握罐笼内的扶手，两腿悬空，以免罐笼快速停止时摔伤和其他伤害。

②罐笼由于保险装置的作用减速并停稳后，乘罐人员不要来回跑动，以保持罐笼的平衡，并发出呼救信号，等待营救。

③遇险人员营救方法：在罐笼上方固定反搭木板方法，使遇险人员进入梯子间脱险。

4.5 应急救援结束后的注意事项

（1）当事故得到有效控制，伤亡人员全部救出或转移，设备、设施处于受控状态，环境有害因素得到有效监测和处置达标，由应急救援总指挥宣布事故救援工作结束，转入现场恢复、障碍消除等工作。

（2）确认无被困和失踪人员，现场事故已得到有效控制，可宣布应急救援行动结束。后续工作转为灾后恢复、经验教训的总结等。

（3）由应急总指挥宣布事故应急救援终止命令，调度室负责传达到各单位，各单位传达到个人。 

4.6 其他需要特别警示的事项

（1）井上下事故波及范围区域划定，警戒线设置。

（2）事故单位井口、地面治安警戒线设置。

（3）井下救护基地位置确定与警示。

（4）事故现场人员撤离路线变化等重要地点标识。

十、矿井可燃气体（瓦斯）事故

现场处置方案

1 事故风险描述

1.1 风险描述

根据山东鼎安检测技术有限公司出具的《矿井瓦斯等级鉴定报告》（报告编号：DAJC-104075-2024），矿井绝对瓦斯涌出量为7.22m3/min，相对瓦斯涌出量为0.69m3/t；矿井绝对二氧化碳涌出量为13.02m3/min，相对二氧化碳涌出量为1.25m3/t；采煤工作面中绝对瓦斯涌出量最大为1.09m3/min，掘进工作面中绝对瓦斯涌出量最大为0.21m3/min。鉴定结论为：低瓦斯矿井。

矿井为低瓦斯矿井，开采过程中，煤层中赋存的瓦斯涌出，存在可燃气体（瓦斯）事故风险。
1.2 风险评估结果

根据《生产安全事故风险评估报告》评估结果，矿井可燃气体（瓦斯）事故风险为较大风险。

2 应急工作职责

2.1 基层单位成立瓦斯事故应急处置小组

组  长：事故现场第一负责人

副组长：事故单位班子成员

成  员：班组长及职工

2.2 应急救援指挥小组职责

组长：事故发生后，判定灾害情况，分析判断事故原因，立即上报调度室，召集小组成员及工区有关人员，积极指导、组织现场应急处置和自救。事故扩大时请求增援，并做好相关记录。

副组长：分析事故性质和严重程度，报告调度室和区队值班人员，立即通知现场人员佩戴好自救器，组织现场人员进行应急处置和自救互救，若事态扩大，立即撤出人员并请求增援。技术员负责救援方面措施的编制和技术资料的提供。

值班人员：接到事故报告，按照指令，召集小组成员及工区有关人员，协调现场自救和应急处置工作，同时做好相关记录。

技术负责人：负责制定救援措施和提供技术资料。

管理人员：根据事故性质和严重程度，组织现场人员进行应急处置和自救，若事态扩大，立即请求增援。

成员：佩戴好自救器，积极开展应急处置和自救互救。

3 矿井瓦斯爆炸事故应急处置

3.1 瓦斯爆炸事故应急救援处理程序

（1）现场跟班区队长、班组长、瓦检员及现场其它人员要立即撤离至安全地点，然后通过各种通讯方式向公司调度室汇报。

（2）公司调度室要立即向总经理和上级单位汇报，指导现场人员安全撤离，迅速邀请矿山救护队进行救援。

（3）立即启动应急预案，抢险救灾指挥部所有人员迅速到位，研究决定采取的现场应急处置措施。相关部门要做好抢险救灾的设备、资料、图纸的准备工作。

（4）公司调度室要立即通知作业区队、相关科室负责人及其他人员在调度室集聚待命。

（5）抢险救灾指挥部责令相关部门查清伤亡人数。

3.2 事故扩大应急

（1）发生非伤亡、经济损失较小的事故，启动现场处置方案，矿专项应急预案进入预备状态。

（2）事故扩大现场单位无法处理时，启动矿井预案应急响应，现场应急指挥部指挥权移交矿应急救援指挥部。本方案涉及的有关人员随时接受矿井应急指挥部的指令，落实救援任务。

3.3 瓦斯爆炸事故现场处置

3.3.1 人员救护

（1）发生事故时，立即停止作业，佩戴自救器保护自己；按照瓦斯事故避灾路线撤至安全地点或避难硐室。撤至安全区域后及时汇报调度室及区队值班室，同时切断工作面电源。

（2）调度室值班人员或监控值班人员发现或接到瓦斯超限汇报后，立即通知井下瓦斯超限地点及受影响地点作业人员撤离到安全地点。

3.3.2 工艺操作
（1）发生煤尘爆炸事故时听到爆炸声，须立即张大口，用湿毛巾捂住口鼻（避免爆炸所产生强大冲击波击穿耳膜，引起永久性耳聋），就地卧倒，如有水坑，可侧卧于水中。

（2）现场人员要保持冷静，切忌乱跑，立即戴好自救器，在现场负责人的带领下，按避灾路线有序撤离，注意防止受到二次爆炸或连续爆炸的伤害，同时电话汇报调度室。

（3）调度室迅速了解煤尘爆炸事故的发生位置、波及范围、人员伤亡情况和主通风机运行情况，根据灾情确定停电范围，下达停电撤人命令。

（4）若退路被堵，在确保安全的前提下，千方百计疏通巷道，尽快撤到新鲜风流中

（5）井筒、井底车场或石门发生爆炸时，在侦察确定没有火源，无爆炸危险的情况下，尽快恢复通风，救人和恢复通风应同时进行。如果有害气体严重威胁回风流方向的人员，在进风方向的人员已安全撤退的情况下，可采取区域反风，救护队进入原回风侧引导人员撤离灾区。

（6）爆炸事故发生在采煤工作面时，应沿进风侧和回风侧进入救人，在此期间必须维持通风系统原状。

（7）如遇独头巷道距离较长、有害气体浓度大、支架支护损坏严重的情况，在确认没有火源、遇险人员已经牺牲时，严禁冒险进入工作，在恢复通风、打好支护后，方可搬运遇难人员。

（8）受灾害威胁人员在撤离时，应遵循以下原则：位于事故地点进风侧人员应迎着风流退出，位于回风侧人员佩戴自救器顺风流撤出，并尽量利用其它通路（如风门等）较快地绕到新鲜风流中。如爆炸的火源袭来时，应背对火源卧倒或卧于水沟中，并用衣服或其它物料，盖住身体裸露部位，以减轻高温火焰灼伤。在撤退中，如发现前方巷道由于爆炸事故已发生严重冒顶，无法撤退时，应进入压风自救、供水施救系统硐室或避难硐室等地点等待救护队的救援。

（9）在抢救事故期间，应随时向调度室汇报灾区状况和救灾工作的进展情况。
3.3.3事故控制

（1）现场班队长、跟班干部要立即组织人员正确佩戴好自救器；引领人员按避灾路线到达最近新鲜风流中。

（2）在确保安全的情况下第一时间向公司调度室报告事故地点和现场灾难情况，同时向所在单位值班员报告。

（3）安全撤离时要正确佩戴好自救器。撤离时要快速、镇静、有序。

（4）如巷道中的避灾路线指示牌破坏或迷失行进的方向，撤退人员应朝着有风流通过的巷道方向撤退。

（5）在撤退沿途和所经过的巷道交叉口，应留设指示行进方向的明显标志，以提示救援人员的注意。

（6）在撤退途中听到或感觉到爆炸声或有空气震动冲击波时，应立即背向声音和气浪传来的方向，脸向下双手置于身体下面，闭上眼睛迅速卧倒，头部要尽量放低。有水沟的地方要躲在水沟边上或坚固的掩体后面，用衣服或其它不易燃物件将自己身上的裸露部分尽量遮盖，以防火焰和高温气体灼伤皮肤。

（7）在安全出口均被封堵无法撤退时，应有组织地进行避灾，以等待救援人员的营救。

（8）如有压风设施，应设法开启压风进行自救。要有规律地不间断敲击金属物、顶帮岩石，发出呼救联络信号，以引起救援人员的注意，指示避难人员所在的位置。

（9）公司调度室接到报告后，要立即向公司值班领导报告，并按公司应急预案程序向总经理、总工程师、安监处长（安全总监）等人员报告。

（10）公司调度室在接到事故报告后，还要通知有关单位的人员清点事故灾难地点工作人员。通知相关单位的人员集中待命。

（11）积极开展自救互救。对于窒息或心跳呼吸骤停伤员，必须先复苏，后搬运。复苏方法为：立即将伤员移至新鲜风流中，使之尽快与有毒有害气体隔离，将口中妨碍呼吸的东西去除并将衣领、腰带和上衣解开，脱掉胶靴使呼吸系统和血液循环不致受阻，对窒息者进行人工呼吸。对出血伤员，要先止血后搬运；对骨折伤员，要先固定后搬运。

（12）自救互救

1）自救互救原则

瓦斯爆炸前感觉到附近空气有颤动的现象发生，有时还发出丝丝的空气流动声，一般被认为是瓦斯爆炸前的预兆。井下人员一旦发现这种情况时，要沉着、冷静，采取措施进行自救。具体的方法是：要迅速按规定佩戴好自救器，（若无自救器，要闭住气暂停呼吸，用湿毛巾捂住口鼻，防止把火焰吸入肺部。）背向空气颤动的方向，俯卧倒地面部贴在地面。用衣物盖住身体，尽量减少肉体暴露面积，以减少烧伤。爆炸后，要在区队带班干部、瓦斯检查员或有经验的老工人带领下，找准方位，沿避灾路线，迅速撤退到新鲜风流中。若巷道破坏严重，无法判明撤退是否安全时，可以先到新鲜风流或支护较完整的地点躲避等待救援。

2）掘进工作面瓦斯爆炸后的自救与互救措施

如发生小型或局部爆炸，掘进巷道和支架基本未破坏，遇险矿工未直接伤害或受伤不重时，应立即佩戴好自救器，迅速撤出灾区，到达新鲜风流中。对于附近的伤员，要协助其佩戴好自救器，帮助撤出危险区。不能行走的伤员，要设法抬运到新鲜风流中；如距离远，则为其佩戴自救器。撤出灾区后，要立即向公司调度室报告。

如发生大型爆炸，掘进巷道遭到破坏，退路被阻，但遇险矿工受伤不重时，应佩戴好自救器，千方百计疏通巷道，尽快撤到新鲜风流中。如巷道难以疏通，应坐在支护良好的棚子下面，或利用一切可能的条件建立临时避难硐室，互相安慰、稳定情绪，等待救助，并有规律地发出信号，对于受伤严重的矿工也要为其佩戴好自救器，使其静卧待救，并且要利用一切可能利用的条件，建立临时避难硐室待救，利用压风管道、风筒等改善避难地点的生存条件。

3）采煤工作面瓦斯爆炸后的自救与互救措施

如果进回风巷道没有垮落堵死，通风系统破坏不大，所产生的有害气体较易被排除。这种情况下，采煤工作面进风侧的人员一般不会受到严重伤害，回风侧的人员要迅速佩戴自救器，经最近的路程撤至新鲜风流中。

如果爆炸造成严重的塌落冒顶，通风系统被破坏，爆源的进、回风侧都会积聚大量的一氧化碳和其它有毒、有害气体，该范围的所有人员都有发生一氧化碳中毒的可能。因此，爆炸后，没有受到严重伤害的人员，要立即佩戴好自救器。在进风侧的人员要逆风撤出，在回风侧的人员要设法经过最近的路线，撤退到新鲜风流中。如果由于冒顶严重无法撤离时，进入附近避难硐室或无法进入附近避难硐室首先把自救器佩戴好，并协助重伤员佩戴好自救器在较安全地点待救。附近有独头巷道时，也可进入暂避，并尽可能用木料、风筒等设立临时避难场所，并把矿灯、衣物等明显的标识物，挂在避难场所外面最明显的地方，然后进入室内静卧待救。

（13）现场救援具体措施

1）选择最近的路线，以最快的速度到达人员最多的地点实施侦察、救援。

一是沿回风方向进入灾区；二是沿进风方向进入灾区。

选择哪条路线进入灾区要根据实际情况来判断。救护力量少时，要沿进风方向进入灾区，因为在空气新鲜的巷道行进，对保持救护队的战斗力，减少队员的体力消耗有利。如果瓦斯爆炸后，进风巷道垮塌、冒顶和堵塞，一时难以清理、维修，也可沿回风方向进入灾区，但在回风中行进，受烟雾和有毒有害气体的威胁，救护队员的行进速度较慢，但是回风方向往往也是遇险人员较集中的地点，救护力量较为充足时，可以同时从进、回风两侧派救援人员进入。

最先到达事故现场的救护队，担负抢救遇险人员和灾区侦察任务，在煤尘大、烟雾浓的情况下进行侦察时，救护队员应沿巷道用探险棍分段式前进，队员之间要用联络绳联结，发现可能救治的遇险人员，应积极抢救并迅速救出灾区；发现已死亡的遇难人员，应标明位置，继续向前侦察，侦察行进中，应在巷道交叉口设立明显的路标，防止返回时走错路线，侦察工作要仔细认真，凡走过的巷道要标注留名，并绘出侦察线路示意图，除抢救遇险人员外，还应明确分工，特别是火源、瓦斯浓度以及爆炸点的情况，顶板冒落范围、支架、水管、风管、电气设备、局部风机、通风构筑物的位置、倒向，爆炸生成物的流动方向及其蔓延情况，灾区风量分布，风流方向，灾区气体成分等，并做好记录，供救灾指挥部研究制定全面的抢救方案；小队应按规定时间原路返回，如果不能原路返回，应取得负责侦察任务指挥员的同意。如果没有按时返回或通讯中断，待机小队要立即进入实施增援。

第二个到达事故矿井的小队应配合第一小队完成抢救人员和侦察灾区的任务，或是根据指挥部的命令担负待机任务，待机地点应选在距灾区最近，有新鲜空气处，做好紧急救援的准备工作。

2）迅速恢复灾区通风

在确保救援人员绝对安全的情况下，采取一切可能的措施，迅速恢复灾区的通风，排除爆炸产生的烟雾和有毒气体，让新鲜空气不断供给灾区，是抢救遇险人员最有效的方法。恢复掘进巷道的通风，应当在探察确认无火源的前提下，尽快恢复通风。如果有毒有害气体严重威胁爆源下风侧人员，在上风侧人员已经撤离的情况下，可以采取反风措施，反风后矿山救援队进入原下风侧引导人员撤离灾区。矿山救援队参加排放瓦斯工作应当遵守下列规定：排放前，撤出回风侧巷道人员，切断回风侧巷道电源并派专人看守，检查并严密封闭回风侧区域火区；排放时，进入排放巷道的人员佩用氧气呼吸器，派专人检查瓦斯、二氧化碳、一氧化碳等气体浓度及温度，采取控制风流排放方法，排出的瓦斯与全风压风流混合处的甲烷和二氧化碳浓度均不得超过1.5％；排放结束后，与煤矿通风、安监机构一起进行现场检查，待通风正常后，方可撤出工作地点。

恢复通风设施时，必须遵循“先大后小，先主后次”的原则首先恢复主要的和容易恢复的通风设施。损坏严重，一时难以恢复的通风设施可用临时设施代替。恢复独头通风时，除将通风机安装在新鲜空气处外，还应按照排放瓦斯措施的要求进行。

3）清除灾区巷道的堵塞物

瓦斯爆炸后发生的冒顶，造成巷道的堵塞，影响救护队员进行侦察抢救时，应事先考虑清理堵塞物。若巷道堵塞严重，救护队员在短时间不能清除时，应考虑其他恢复通风救人的可行方法，同时要恢复堵塞区外的通风，其他救护队员要负责监护并做好进入灾区抢救遇险人员的准备工作。

4）扑灭爆炸引起的火灾

为了抢救遇险人员，防止事故蔓延和扩大，在灾区内发现火灾或残留火源，应立即扑灭，火势很大，一时难以扑灭时，应设法阻止火焰向遇险人员所在地点蔓延，特别是火源地点附近有瓦斯积聚的场所。火势特大，并有引起瓦斯爆炸危险，用直接灭火法不能扑灭，并确认火区内遇险人员已经死亡，可考虑先对火区进行封闭，控制火势，待火灾熄灭后，再寻找遇难人员尸体。

5）预防连续爆炸伤害

发生连续爆炸时，为了抢救遇险人员或封闭灾区，救护队指战员在紧急情况下，也可利用两次爆炸的间隔时间进行，但应严密监视通风和瓦斯情况，并认真掌握两次连续爆炸间隔的规律，考虑在灾区往返的时间，当间隔时间不允许时，不能进入灾区，防止次生事故发生，确保救护人员的绝对安全。

3.3.4 消防

现场发现明火时，利用附近设置的消防器材和供水管路，采用惰性气体、喷水等直接灭火的方法进行灭火。

3.3.5 现场恢复

当事故得到有效控制，确认无被困和失踪人员，伤亡人员全部救出或转移，设备、设施处于受控状态，环境有害因素得到有效监测和处置达标，由应急总指挥宣布事故应急救援终止命令，后续工作转为灾后恢复、经验教训的总结等。
3.4 报警电话及相关救援单位联络 

报警电话：88001、88113（调度室）。

上级管理部门及相关应急救援单位联络方式和联系人员见新巨龙公司煤矿生产安全事故应急预案附件5。
3.5汇报要求和主要内容 

汇报人员不得慌张，汇报时吐字清晰，汇报内容简明扼要。汇报清楚发生事故的单位、时间、地点、简要经过、遇险人数、事故抢救处理的情况和采取的措施，需要矿有关部门单位协助事故抢救和处理的有关事宜等。严格按照事故报告时限和要求上报。

4 注意事项
4.1 佩戴个人防护器具方面的注意事项

（1）选择防护用品应针对防护要求，正确选择符合要求的防护用品。

（2）井下人员必须使用可靠的个体防护用品。

（3）佩戴防护用品的人员在使用前，应认真阅读产品使用说明书，确认其使用范围、有效期限等内容，熟悉其使用、维护和保养方法。

（4）防护用品应有专人管理，负责维护保养。

（5）在有毒有害气体的环境中工作时，应尽量采取通风措施，排除有毒有害气体，避免佩戴呼吸器工作，等等。

4.2 使用抢险救援器材方面的注意事项

（1）用于抢险救援的器材应配备齐全，并确保器材始终处于完好状况。

（2）佩戴自救器撤离灾区时，口具和鼻夹一定要咬紧夹好，中途不得取下口具和鼻夹。

（3）佩戴自救器操作准确迅速，必须经过培训，并经考试合格后，方可配用，等等。

4.3 采取救援对策或措施方面的注意事项

（1）救援时，应保持头脑清醒，不得盲目行动，针对事故性质、类型、特征等进行分析，启动相应预案。

（2）在抢险救灾过程中，专业或兼职救援人员，应根据事故的类别、性质，采取相应的安全防护措施。

（3）严格控制进入灾区人员的数量，抢救井下事故以专业矿山救援人员为主；抢救瓦斯、煤尘、井下火灾等灾害事故时，非专业救护人员不得进入灾区。

（4）救援人员必须认真按照救援方案和救护安全措施执行，确保自身安全。

（5）在事故救援中，现场指挥部安排专人，负责记录事故抢险方案的执行情况和事故救援等情况。

（6）根据事故现场情况，强化事故现场安全措施落实，防止二次事故和次生灾害事故发生。

（7）抢救和运送长期被困井下的人员时，要注意外部环境的突然改变，防止造成二次伤害，等等。

4.4 现场自救和互救注意事项

自救与互救原则：

（1）安全撤离，妥善避险。

（2）沉着冷静，控制情绪。

（3）互相鼓励，互相帮助。

（4）团结协作，服从指挥。

4.5 现场应急处置能力确认和人员安全防护等事项

（1）根据事故类型、事故大小确定需要的救援力量和装备器材。

（2）根据灾区现场情况，制定救援人员安全防护措施。

4.6 在避难硐室避难时应注意以下事项

（1）进入避难硐室前，应在硐室外留有明显标志，以便救护队发现。

（2）进入避难硐室时根据操作规程要首先打开压风供氧，调节好风量，合理配置好食物和水，待救时应保持冷静、不得急躁，以减少氧气消耗，保持体力，电话汇报调度室硐室内人数和情况。

（3）硐室内保留一盏灯照明，其余矿灯全部关闭。

（4）间断发出呼救信号，等等。

4.7 应急救援结束后的注意事项

（1）当事故得到有效控制，伤亡人员全部救出或转移，设备、设施处于受控状态，环境有害因素得到有效监测和处置达标，由应急总指挥宣布事故应急救援工作结束，并转入现场恢复、障碍消除等工作。

（2）明确应急救援行动结束的条件和相关后续事宜。

（3）明确发布应急终止命令的程序。

4.8 其他需要特别警示的事项

（1）井上下事故波及范围区域划定，警戒线设置。

（2）事故单位井口、地面治安警戒线设置。

（3）井下救护基地位置确定与警示。

（4）事故现场人员撤离路线变化等重要地点标识。

十一、矿井民用爆炸物品事故现场处置方案

1 事故风险描述

1.1 风险描述

民用爆炸物品在装卸、运输、贮存保管、发放和使用过程中，存在爆炸物品事故风险。
1.2 风险评估结果

根据《生产安全事故风险评估报告》评估结果，矿井民用爆炸物品事故风险评估为较大风险。

2 应急工作职责

2.1 基层单位成立爆炸物品事故应急处置小组

组  长：事故现场第一负责人

副组长：事故单位班子成员

成  员：班组长及职工

2.2 应急救援指挥小组职责

组长：事故发生后，判定灾害情况，分析判断事故原因，立即上报调度室，召集小组成员及工区有关人员，积极指导、组织现场应急处置和自救。事故扩大时请求增援，并做好相关记录。

副组长：分析事故性质和严重程度，报告调度室和区队值班人员，立即通知现场人员佩戴好自救器，组织现场人员进行应急处置和自救互救，若事态扩大，立即撤出人员并请求增援。技术员负责救援方面措施的编制和技术资料的提供。

成员：佩戴好自救器，积极开展应急处置和自救互救。

3 应急处置
3.1 事故应急处置程序 

（1）事故发生后，灾害现场负责人（矿带班人员、跟班副区长、安监员、班组长）立即组织停止工作，组织人员撤离，并电话汇报调度室和单位值班人员，汇报清事故发生的性质、时间、地点、灾区人数，危害程度及现状。

（2）调度室立即向应急指挥部汇报，启动相应的现场处置方案，同时召请救护队组织抢救。

（3）启动爆炸物品事故现场处置方案的同时，上一级应急预案进入预备状态。

3.2 事故扩大应急

（1）发生非伤亡、经济损失较小的事故，启动现场处置方案，矿专项应急预案进入预备状态。

（2）事故扩大现场单位无法处理时，启动矿井预案应急响应，现场应急指挥部指挥权移交矿应急救援指挥部。本方案涉及的有关人员随时接受矿井应急指挥部的指令，落实救援任务。
3.3 现场应急处置措施

3.3.1人员救护

（1）发生爆炸物品事故后，调度员要立即通知救护队下井救援，通知驻矿医生、护士到井口待命或下井救治伤员。
（2）在救护队到来之前，附近人员可就近利用局部通风机或压风并且在确保安全的前提下进入抢救遇险人员，否则，严禁进入。
（3）抢救出遇险人员，必须沿避灾路线将其抬运到新鲜风流中。
（4）对于因窒息或心跳呼吸骤停伤员，必须先复苏，后搬运。
（5）发生爆炸物品事故后，矿山救护队按照指挥部命令，立即奔赴现场。到达现场后要及时有组织、有计划地抢救遇难人员，引导受灾害威胁人员，沿着安全路线上井。
（6）无法撤离时，应进入就近的避难硐室，按操作规程启用避难硐室。

3.3.2 工艺操作

采掘工作面爆炸物品事故处置措施：
（1）发生爆炸物品爆炸和爆破事故时，立即背向空气颤动的方向，俯卧倒地，面部贴在地面，闭住气暂停呼吸，用毛巾捂住口鼻，用衣物盖住身体，尽量减少皮肤暴露面积，减少烧伤。

（2）发生爆炸事故后，人员撤离至安全区域后，应迅速报告安全生产调度室。

（3）爆炸后，立即戴好自救器，弄清方向，坚持“迎风走，进入新鲜风流”的原则，迅速撤离；位于灾区回风侧人员应尽快通过风门进入新鲜风流。

（4）对于伤员，要根据不同情况或协助佩戴好自救器，设法到新鲜风流中，对伤员及时进行初级抢救，并按正确方法运送，防止造成继发性损伤，及时与安全生产调度室联系，汇报受伤人员地点、数量及现场情况。

爆炸物品库火灾事故现场应急处置措施：
（1）现场库管人员根据现场情况，及时进行灭火，如无法灭火，要尽快搬开雷管、炸药，无法搬开时要正确佩戴好自救器，撤离现场；并及时关闭好防爆活门。

（2）第一时间向矿安全生产调度室报告现场灾难情况；同时向通防科报告情况。

（3）以最快速度安全撤离到地面。

（4）切断爆炸物品储存库内电源，防止产生电火花，引起火灾和爆炸。

（5）炸药雷管爆炸事故处置技术措施的制定必须在掌握确切灾情和影响范围后才能决定。如需调整通风系统时，要十分慎重。现场指挥部必须听取专家意见，经认真研究后才能作出决定。执行调风工程前各项技术措施必须到位，在受影响区域的所有人员安全撤离后，调风工程才能执行。

（6）安全生产调度室接到报告后，及时向矿值班人员报告。并按矿应急预案程序向矿长、总工程师等人员报告，矿根据灾难事故情况启动相应的应急预案。

（7）通防工区接到报告后。立即查清爆炸物品储存库事故地点及附近的人员人数，听从安全生产调度室安排。

（8）在通向爆炸物品储存库各个通道上设岗，禁止其他人员进入。

爆炸物品库爆炸事故现场应急处置措施：

（1）感受到爆炸冲击波后，就地卧倒，立即张大口，用湿毛巾捂住口鼻（避免爆炸所产生强大冲击波击穿耳膜，引起永久性耳聋），同时立即戴好自救器。如边上有水坑，可侧卧于水中。

（2）爆炸物品库附近人员迅速撤离至安全区域，同时电话上报安全生产调度室。
（3）切断爆炸物品储存库内电源，防止产生电火花，引起火灾和爆炸。

（4）撤退时，任何人都不能惊慌失措，不能狂奔乱跑，应在现场负责人及有经验的老工人带领下有组织地撤退；撤退时应靠近有联络巷的巷道一侧，以便尽可能地快速脱离灾区。

（5）因事故造成自己所在地点有毒有害气体含量增高，可能危及人员生命安全时，必须及时正确地佩戴自救器。

（6）在灾区内避难待救时，所有遇难人员应服从领导分配，积极承担起自己的工作，精心照料伤员和其他同志，共同渡过难关。

（7）安全生产调度室接到报告后，及时向矿值班人员报告。并按矿应急预案程序向矿长、总工程师报告。矿根据灾难事故情况启动相应的应急预案。

（8）通防工区接到报告后。立即查清爆炸物品储存库事故地点及附近的人员人数，听从矿安全生产调度室安排。

（9）在通向爆炸物品储存库各个通道上设岗，禁止其他人员进入。
（10）如果进入现场救灾，必须看清现场情况，保证救灾人员安全。

（11）如爆炸物品储存库及其附近发生冒顶事故、火灾事故时，应及时查明现场情况，采取一切办法，进行救援和救助伤员。
3.3.3 事故控制

3.3.3.1 采掘工作面爆炸物品事故处置措施

（1）发生爆炸物品爆炸和爆破事故时，立即背向空气颤动的方向，俯卧倒地，面部贴在地面，闭住气暂停呼吸，用毛巾捂住口鼻，用衣物盖住身体，尽量减少皮肤暴露面积，减少烧伤。

（2）发生爆炸事故后，人员撤离至安全区域后，应迅速报告调度室。

（3）爆炸后，立即戴好自救器，弄清方向，坚持“迎风走，进入新鲜风流”的原则，迅速撤离；位于灾区回风侧人员应尽快通过风门进入新鲜风流。

（4）对于伤员，要根据不同情况或协助佩戴好自救器，设法到新鲜风流中，对伤员及时进行初级抢救，并按正确方法运送，防止造成继发性损伤，及时与调度室联系，汇报受伤人员地点、数量及现场情况。

3.3.3.2 爆炸物品库火灾事故现场应急处置措施

（1）现场库管人员根据现场情况，及时进行灭火，如无法灭火，要尽快搬开雷管、炸药，无法搬开时要正确佩戴好自救器，撤离现场；并及时关闭好防爆活门。

（2）第一时间向矿调度室报告现场灾难情况；同时向通防管理部报告情况。

（3）以最快速度安全撤离到地面。

（4）切断爆炸物品储存库内电源，防止产生电火花，引起火灾和爆炸。

（5）炸药雷管爆炸事故处置技术措施的制定必须在掌握确切灾情和影响范围后才能决定。如需调整通风系统时，要十分慎重。现场指挥部必须听取专家意见，经认真研究后才能作出决定。执行调风工程前各项技术措施必须到位，在受影响区域的所有人员安全撤离后，调风工程才能执行。

（6）调度室接到报告后，及时向矿值班人员报告。并按矿应急预案程序向矿长、总工程师等人员报告，矿根据灾难事故情况启动相应的应急预案。

（7）通防工区接到报告后。立即查清爆炸物品储存库事故地点及附近的人员人数，听从调度室安排。

（8）在通向爆炸物品储存库各个通道上设岗，禁止其他人员进入。

3.3.3.3 爆炸物品库爆炸事故现场应急处置措施

（1）感受到爆炸冲击波后，就地卧倒，立即张大口，用湿毛巾捂住口鼻（避免爆炸所产生强大冲击波击穿耳膜，引起永久性耳聋），同时立即戴好自救器。如边上有水坑，可侧卧于水中。

（2）爆炸物品库附近人员迅速撤离至安全区域，同时电话上报调度室。

（3）切断爆炸物品储存库内电源，防止产生电火花，引起火灾和爆炸。

（4）撤退时，任何人都不能惊慌失措，不能狂奔乱跑，应在现场负责人及有经验的老工人带领下有组织地撤退；撤退时应靠近有联络巷的巷道一侧，以便尽可能地快速脱离灾区。

（5）因事故造成自己所在地点有毒有害气体含量增高，可能危及人员生命安全时，必须及时正确地佩戴自救器。

（6）在灾区内避难待救时，所有遇难人员应服从领导分配，积极承担起自己的工作，精心照料伤员和其他同志，共同渡过难关。

（7）调度室接到报告后，及时向矿值班人员报告。并按矿应急预案程序向矿长、总工程师报告。矿根据灾难事故情况启动相应的应急预案。

（8）通防工区接到报告后。立即查清爆炸物品储存库事故地点及附近的人员人数，听从矿调度室安排。

（9）在通向爆炸物品储存库各个通道上设岗，禁止其他人员进入。
（10）如果进入现场救灾，必须看清现场情况，保证救灾人员安全。

（11）如爆炸物品储存库及其附近发生冒顶事故、火灾事故时，应及时查明现场情况，采取一切办法，进行救灾和救助伤员。

3.3.4 消防

爆炸物品事故引发现场明火时，利用附近设置的消防器材和供水管路，采用惰性气体、喷水等直接灭火的方法进行灭火。
3.3.5 现场恢复
当事故得到有效控制，确认无被困和失踪人员，伤亡人员全部救出或转移，设备、设施处于受控状态，环境有害因素得到有效监测和处置达标，由应急总指挥宣布事故应急救援终止命令，后续工作转为灾后恢复、经验教训的总结等。
3.4 报警电话及相关救援单位联络 

报警电话：88001、88113（调度室）。

上级管理部门及相关应急救援单位联络方式和联系人员见新巨龙公司煤矿生产安全事故应急预案附件5。
3.5 汇报要求和主要内容 

汇报人员不得慌张，汇报时吐字清晰，汇报内容简明扼要。汇报清楚发生事故的单位、时间、地点、简要经过、遇险人数、事故抢救处理的情况和采取的措施，需要矿有关部门单位协助事故抢救和处理的有关事宜等。严格按照事故报告时限和要求上报。
4 注意事项

4.1 佩戴个人防护器具方面的注意事项

（1）应针对防护要求，选择正确符合要求的防护用品。

（2）井下人员必须使用可靠的个体防护用品。

（3）佩戴防护用品的人员熟悉产品使用范围、有效期限等内容，熟悉其使用、维护和保养方法。

4.2 使用抢险救援器材方面的注意事项

4.2.1佩戴自救器的注意事项：

（1）佩戴自救器撤离灾区时，口具和鼻夹一定要咬紧夹好，中途不得取下口具和鼻夹。

（2）佩戴自救器操作准确迅速，必须经过培训，并经考试合格后，方可配用。自救器佩戴操作要领：置右侧、掀护罩、启扳手、去上壳、展气囊、戴脖带、启开关、咬口具、戴鼻夹、即撤离。

（3）佩戴的自救器动态检查完好状况，是否超期，如有异常，及时进行维修或更换。

4.2.2其他抢险救援器材方面的注意事项

（1）用于抢险救援的器材应配备齐全，并确保器材始终处于完好状态。

（2）使用的抢救器材必须符合井下用品规定，必须防爆。

4.3 采取救援对策或措施方面的注意事项

（1）救援时，应保持头脑清醒，不得盲目行动，针对事故性质、类型、特征等进行分析，启动相应预案。

（2）在抢险救灾过程中，专业或兼职救援人员，应根据事故的类别、性质，采取相应的安全防护措施。

（3）严格控制进入灾区人员的数量，抢救井下事故以专业矿山救援人员为主，非专业救护人员不得进入灾区。

（4）救援人员必须认真按照救援方案和救护安全措施执行，确保自身安全。

（5）在事故救援中，现场指挥部安排专人，负责记录事故抢险方案的执行情况和事故救援等情况。

（6）根据事故现场情况，强化事故现场安全措施落实，防止二次事故和次生灾害事故发生。

（7）抢救和运送长期被困井下的人员时，要注意外部环境的突然改变，防止造成二次伤害。
4.4 现场自救和互救注意事项

4.4.1 自救与互救原则 

安全撤离，妥善避险；沉着冷静，控制情绪；互相鼓励，互相帮助；团结协作，服从指挥。

4.4.2 现场自救和互救措施

（1）戴上自救器后绝不能因为吸气干热而把自救器拿掉，未达到安全地点前严禁取下鼻夹和口具，以免吸入有害气体。

（2）撤退时控制行走速度，呼吸要均匀。

（3）应保持镇定，判断事故地点和自己的位置。

（4）在进风侧时，迎风撤离；在回风侧时，通过附近风门尽快转移到进风侧。

（5）设法改善躲避地点的生存条件。

4.5 现场应急处置能力确认和人员安全防护等事项

（1）根据事故类型、事故大小确定需要的救援力量和装备器材。

（2）根据灾区现场情况，制定救援人员安全防护措施。

4.6 应急救援结束后的注意事项

（1）当事故得到有效控制，伤亡人员全部救出或转移，设备、设施处于受控状态，环境有害因素得到有效监测和处置达标，由应急总指挥宣布事故应急救援工作结束，并转入现场恢复、障碍消除等工作。

（2）确认无被困和失踪人员，现场事故已得到有效控制，可宣布应急救援行动结束。后续工作转为灾后恢复、经验教训的总结等。

（3）由应急总指挥宣布事故应急救援终止命令，调度室负责传达到各单位，各单位传达到个人。

4.7 其他需要特别警示的事项

（1）井上下事故波及范围区域划定，警戒线设置。

（2）井口、地面治安警戒线设置。

（3）井下救护基地位置确定与警示。

（4）事故现场人员撤离路线变化等重要地点标识。

十二、地面火灾事故现场处置方案

1 事故风险描述

1.1 风险描述

矿井主、副立井、变电所、压风机房、主要通风机房、选煤厂、井口联合建筑等地点，因动火作业、易燃物自燃、供电线路短路、电气设备故障、静电、雷击等易引发火灾。

地面生产系统原煤运输、洗选环节以及煤炭储存期间因输送带负荷过大、皮带打滑摩擦、烧焊作业防护不当等易引起火灾。

1.2 风险评估结果

根据《生产安全事故风险评估报告》评估结果，地面火灾事故风险评估为较大风险。

2 应急工作职责

2.1 基层单位成立地面火灾事故应急处置小组

组  长：综合服务中心主任

副组长：综合服务中心值班人员

成  员：现场作业人员

2.2 应急救援指挥小组职责

组长：事故发生后，判定灾害情况，分析判断事故原因，立即上报调度室。召集小组成员及工区有关人员，积极指导、组织现场应急处置和自救。事故扩大时请求启动矿井地面火灾事故专项应急预案。并做好相关记录。

副组长：分析事故性质和严重程度，报告调度室和区队值班人员，立即组织现场人员进行应急处置和自救互救，若事态扩大，立即撤出人员并请求增援。技术员负责救援方面措施的编制和技术资料的提供。

成员：积极开展应急处置和自救互救。

3 应急处置

3.1 应急处置程序

事故发生后现场人员在确保自身已脱离危险的前提下立即汇报调度室并拨打119火警。调度室接到事故报告后应严格落实调度员十项权利命令停止生产紧急撤人并立即报告公司值班领导，并根据事故情况通知矿主要领导、分管领导和各救援小组成员。应急救援指挥部负责应急指挥，召集应急救援人员，安排应急行动，进行应急资源调配，部署应急避险措施，及时上报灾害信息。

3.2 事故扩大应急

（1）发生非伤亡、经济损失较小的事故，启动现场处置方案，矿专项应急预案进入预备状态。

（2）事故扩大现场单位无法处理时，启动矿井预案应急响应，现场应急指挥部指挥权移交矿应急救援指挥部。本方案涉及的有关人员随时接受矿井应急指挥部的指令，落实救援任务。

3.3 现场应急处置措施

3.3.1 人员救护

当地面建筑物发生火灾时，遇险人员应立即利用湿毛巾或其他湿衣物，捂住口鼻，躬身沿疏散路线有序撤离火灾现场，当出现人员烧伤、中毒等情况时，救护队或医疗队人员应立即对受伤人员进行治疗。

3.3.2 工艺操作

（1）发现火灾时，应视火灾性质，立即采取一切可能的方法直接灭火、控制火势，并及时报告调度室。

（2）火区现场人员应将所有可能受火灾威胁区域内的人员撤离危险区，并组织人员利用现场一切工具和器材进行灭火。

（3）调度室在接到地面火灾报告后，立即通知有关人员，根据具体情况，组织营救灾区人员和灭火工作。

（4）抢救人员在灭火过程中，必须采取防止人员受伤、中毒的安全措施。

（5）室外着火，不要贸然打开门窗，以免空气对流，火势蹿入屋内，可用浸湿的被褥、衣物等堵塞门窗缝，并泼水降温。

（6）受到火灾威胁时，应当机立断披上浸湿的衣物、被褥等向安全出口方向迅速逃生。遇火灾不可坐电梯。

（7）穿过浓烟逃生时，要尽量使身体贴近地面，并用湿毛巾捂住口鼻。

（8）身上着火时不要奔跑，可就地打滚压灭火苗。

（9）不要盲目跳楼，可利用疏散楼梯、阳台、落水管等逃生自救。也可以用绳子或把床单、被套撕成条状连成绳索，紧拴在窗框、暖气管、铁栏杆等固定物上，用湿毛巾、布条等保护手心，顺绳滑到未着火的楼层脱离险境。

（10）若所有逃生路线被大火封锁，要立即退回室内，用打手电筒、挥衣物、呼叫等方式向窗外发送求救信号，等待救援。
3.3.3 事故控制
（1）主副井口重点部位建筑火灾扑救。主副井口建筑一旦发生火灾，火势容易蔓延，容易造成人员重大伤亡等火灾危险性，应立即启动一级响应，采取以下灭火措施：

1）及时关闭井口防火门。

2）烟气、明火进入进风井筒危及井下安全时，必须及时反风。

3）发生火灾后，现场工作人员立即向调度室等单位汇报，利用就近灭火器灭火，及时疏散被困人员。

4）在救援力量未到达现场前，现场工作人员尽快打开所有通向外部的出口，采取喊话指路、分头带领或个别抢救等办法进行疏散，对于被烟火熏倒昏迷的职工及时送往医院抢救。

5）注意事项：扑救火灾时应注意观察吊顶、房架等塌落的征兆，及时采取相应的措施，保证人员的安全。

（2）地面一般建筑火灾扑救
火灾条件下必须设置安全观察哨，坚持“救人第一”的指导思想，正确处理救人与灭火的关系。当火势蔓延猛烈并威胁被困人员安全时，应采取灭火、救人同步进行的战术措施。

（3）地面电气火灾扑救及措施

①断电灭火。当电气设备发生火灾或引燃附近可燃物时，要首先切断电源。室内发生电气火灾时，应尽快拉脱总开关，并及时用灭火器材进行扑救。室外的高压输电线路起火时，要及时打电话给变电所联系切断电源。

②带电灭火。当情况紧急必须带电灭火时，应注意以下事项：

a.带电灭火不能直接用导电的灭火剂（如喷射水流、泡沫灭火等）进行喷射，而要使用不导电的灭火器进行灭火，如二氧化碳、干粉灭火器等；

b.要注意周围环境，防止身体或使用的消防器材直接与带电部分接触；

c.要穿好绝缘鞋，戴好绝缘手套；

d.扑救有油的带电电气设备的火灾，如变压器、油开关在带电情况下，应采用干燥黄沙盖住火焰，使火焰熄灭，也可用二氧化碳、干粉灭火器灭火；

e.扑救旋转电机设备的火灾时，可用二氧化碳、干粉灭火器扑救；但不能用黄沙扑救，以免损坏机件。

3.3.4 消防

现场发现明火时，利用附近设置的消防器材和供水管路，采用惰性气体、喷水等直接灭火的方法进行灭火。

3.3.5 现场恢复

当事故得到有效控制，确认无被困和失踪人员，伤亡人员全部救出或转移，设备、设施处于受控状态，环境有害因素得到有效监测和处置达标，由应急总指挥宣布事故应急救援终止命令，后续工作转为灾后恢复、经验教训的总结等。
3.4 报警电话及相关救援单位联络 

报警电话：88001、88113（调度室）、119。

上级管理部门及相关应急救援单位联络方式和联系人员见新巨龙公司煤矿生产安全事故应急预案附件5。
3.5 汇报要求和主要内容 

汇报人员不得慌张，汇报时吐字清晰，汇报内容简明扼要。汇报清楚发生事故的单位、时间、地点、简要经过、遇险人数、事故抢救处理的情况和采取的措施，需要矿有关部门单位协助事故抢救和处理的有关事宜等。严格按照事故报告时限和要求上报。
4 注意事项

4.1 佩戴个人防护器具方面的注意事项

（1）应针对防护要求，选择正确符合要求的防护用品。

（2）人员必须使用可靠的个体防护用品。

（3）佩戴防护用品的人员应当熟悉产品使用范围、有效期限等内容，熟悉其使用、维护和保养方法。

4.2 其他抢险救援器材方面的注意事项

（1）用于抢险救援的器材应配备齐全，并确保器材始终处于完好状况。

（2）使用的抢救器材必须符合井下用品规定，必须防爆。

4.3 采取救援对策或措施方面的注意事项

（1）救援时，应保持头脑清醒，不得盲目行动，针对事故性质、类型、特征等进行分析，启动相应预案。

（2）在抢险救灾过程中，专业或兼职救援人员，应根据事故的类别、性质，采取相应的安全防护措施。

（3）严格控制进入灾区人员的数量，抢救井下事故以专业矿山救援人员为主，非专业救护人员不得进入灾区。

（4）救援人员必须认真按救援方案和救护安全措施执行，确保自身安全。

（5）在事故救援中，现场指挥部安排专人，负责记录事故抢险方案的执行情况和事故救援等情况。

（6）根据事故现场情况，强化事故现场安全措施落实，防止二次事故和次生灾害事故发生。

（7）抢救和运送长期被困人员时，要注意外部环境的突然改变，防止造成二次伤害。
4.4 现场自救和互救注意事项

4.4.1 自救与互救原则

安全撤离，妥善避险；沉着冷静，控制情绪；互相鼓励，互相帮助；团结协作，服从指挥。

4.4.2 自救与互救措施

（1）撤退时控制行走速度，呼吸要均匀。

（2）现场人员应保持镇定，判断事故地点和自己的位置。

（3）设法改善躲避地点的生存条件。

4.5 现场应急处置能力确认和人员安全防护等事项

（1）现场管理人员、有经验的老工人要发挥核心和骨干作用，组织和领导其他职工统一行动。

（2）受困人员必须稳定情绪，尽量减少体力和空气、照明消耗，对伤员注意保护与照顾。

（3）长时间被困时，救护人员到来营救，避灾人员切不可过度兴奋。

（4）根据事故类型、事故大小确定需要的救援力量和装备器材。

4.6 应急救援结束后的注意事项

（1）当事故得到有效控制，伤亡人员全部救出或转移，设备、设施处于受控状态，环境有害因素得到有效监测和处置达标，由应急总指挥宣布事故应急救援工作结束，并转入现场恢复、障碍消除等工作。

（2）确认无被困和失踪人员，现场事故已得到有效控制，可宣布应急救援行动结束。后续工作转为灾后恢复、经验教训的总结等。

（3）由应急总指挥宣布事故应急救援终止命令，调度指挥中心负责传达到各单位，各单位传达到个人。

十三、压力容器爆炸事故现场处置方案

1 事故风险描述

1.1 风险描述

在压力容器运行过程中，因设备老化或质量问题、设备使用管理不当等原因可能造成容器爆炸，或机组压缩机压力保护不可靠、失效，有容器爆炸风险。

1.2 风险评估结果

根据《生产安全事故风险评估报告》评估结果，容器爆炸事故风险评估为较大风险。

2 应急工作职责

2.1 基层单位成立地面生产系统事故应急处置小组

组  长：分管地面生产安全副总经理

副组长：值班区长

成  员：现场作业人员

2.2 应急救援指挥小组职责

组长：事故发生后，判定灾害情况，分析判断事故原因，立即上报调度中心，召集小组成员及工区有关人员，积极指导、组织现场应急处置和自救。事故扩大时请求启动矿井矸石山事故专项应急预案。并做好相关记录。

副组长：分析事故性质和严重程度，报告调度中心和区队值班人员，立即组织现场人员进行应急处置和自救互救，若事态扩大，立即撤出人员并请求增援。技术员负责救援方面措施的编制和技术资料的提供。

成员：积极开展应急处置和自救互救。

3 应急处置

3.1 事故应急处置程序

发生事故后，应立即向公司调度室报告。按照可能发生的事故等级，执行分级处理的方法；采取不同的应急响应措施。

3.2 事故扩大应急

（1）发生非伤亡、经济损失较小的事故，启动现场处置方案，矿专项应急预案进入预备状态。

（2）事故扩大现场单位无法处理时，启动矿井预案应急响应，现场应急指挥部指挥权移交矿应急救援指挥部。本方案涉及的有关人员随时接受矿井应急指挥部的指令，落实救援任务。

3.3 应急处置措施

3.3.1 人员救护
发生压力容器爆炸事故后，现场人员应根据不同设备类型有针对性地采取紧急停机、紧急操作、发出警报、紧急撤离、现场周围警戒等应急措施，同时立即向调度室和本单位值班人员汇报。有人员受伤的，现场人员应第一时间采取恰当的急救措施后通知医疗救护部门紧急救援。
（1）在保证人员安全的前提下，为防止事故扩大，可以在现场指挥人员的指挥下，根据具体情况进行如下工作：停电停机、泄压、灭火、关闭阀门。

（2）对油脂火灾用砂土或灭火器灭火；对电气火灾用干粉灭火器灭火；普通火灾用消防水龙带灭火。

（3）因事故影响到供电时，禁止盲目送电，应与供电部门联系配合，电工查找原因，处理完好后恢复送电。

3.3.2 工艺操作
（1）所有可能受威胁区域的人员，撤离危险区；安排专人对事故影响范围、应急救援路线设置警戒标识，条件允许时，安排专人站岗。

（2）制定抢险救援方案，明确具体措施、实施人员等，交应急救援指挥部具体实施。

（3）事故发生单位值班人员立即安排分管负责人、维修人员等赶赴现场配合救援。

（4）专业消防队、救护队携带破拆、起重、消防等装备，根据指挥部指令，进入现场实施抢险救援。

（5）救援过程中，必须安排专人观察周边建筑物（构筑物）破坏和稳定情况，发现倒塌等征兆时，必须立即撤离，采取处理措施后方可继续进入救援。

3.3.3 事故控制

3.3.3.1 压风机应急处置措施

（1）发现油气分离器、安全阀、传感器及相关安全附件失灵等异常情况时，应立即断开动力电源开关或关闭气源的进气阀门，查找异常原因，清除故障确保安全后再投入运行。

（2）当油气分离器接口部位的焊缝、法兰等部位变形、腐蚀、裂纹、过热及泄漏时，迅速关闭气源的进气阀门，同时迅速开启能安全泄压的阀门，使压力容器内部压力迅速降低，待修复检验检测合格后再投入使用。

（3）当油气分离器在使用中发生燃烧时，现场人员应立即切断电源，并及时向调度室汇报；立即实施灭火；采取一切手段控制事故扩大，等待救援。

3.3.3.2压力容器（含气瓶）、压力管道事故应急措施

（1）爆炸现场

如发生爆炸事故，为防止事故扩大，压力容器所有阀门应迅速关闭或采取堵漏；对可燃气体和油类应用砂石或二氧化碳、干粉等灭火器进行灭火，同时设置隔离带以防火灾事故蔓延；对受伤人员立即实行现场救护，伤势严重的立即送往附近医院。

（2）泄漏现场

当压力容器及其连接设备、管道发生爆裂、鼓包、变形造成大量泄漏或突然停电、停水，使压力容器及其设备不能正常运转，或压力容器及其设备周围发生火灾时，必须紧急停止运行。现场人员应在保证安全的前提下采取有效的灭火措施防止事态扩大或发生二次爆炸、抢救伤员和设备；当险情无法控制、威胁职工生命安全时，应立即疏散。

进入泄漏现场进行处理时，严禁单独行动，必须有监护人，必要时用水枪、水炮掩护，根据防护等级划分标准选择相应等级的个人安全防护措施。

根据事故情况和事故发展，应急指挥部确定事故可能波及区人员的撤离，疏散人员至安全地带，根据泄漏物影响区域，划定警戒区域。

泄漏源控制：关闭前置阀门、停止作业或局部停车、减负荷运行或排空等。堵漏，采用合适的材料和技术手段堵住泄漏处。

泄漏物处理：为防止泄漏物伤人或造成空气、环境污染，应用喷雾状水抑制蒸气或改变蒸气云流向，或其他合理手段驱散泄漏物。避免水流接触有害泄漏物。隔离泄漏区直至气体散尽。

3.3.4 消防

现场发现明火时，利用附近设置的消防器材和供水管路，采用惰性气体、喷水等直接灭火的方法进行灭火。

3.3.5 现场恢复

当事故得到有效控制，确认无被困和失踪人员，伤亡人员全部救出或转移，设备、设施处于受控状态，环境有害因素得到有效监测和处置达标，由应急总指挥宣布事故应急救援终止命令，后续工作转为灾后恢复、经验教训的总结等。

3.4 报警电话及相关救援单位联络

报警电话：88001、88113（调度室）、119。

上级管理部门及相关应急救援单位联络方式和联系人员见新巨龙公司煤矿生产安全事故应急预案附件5。
3.5 汇报要求和主要内容

汇报人员不得慌张，汇报时吐字清晰，汇报内容简明扼要。汇报清楚发生事故的单位、时间、地点、简要经过、遇险人数、事故抢救处理的情况和采取的措施，需要矿有关部门单位协助事故抢救和处理的有关事宜等。严格按照事故报告时限和要求上报。
4 注意事项

4.1 佩戴个人防护器具方面的注意事项

（1）应针对防护要求，选择正确符合要求的防护用品。

（2）人员必须使用可靠的个体防护用品。

（3）佩戴防护用品的人员应当熟悉产品使用范围、有效期限等内容，熟悉其使用、维护和保养方法。

4.2 其他抢险救援器材方面的注意事项

（1）用于抢险救援的器材应配备齐全，并确保器材始终处于完好状况。

（2）使用的抢救器材必须符合井下用品规定，必须防爆。

4.3 采取救援对策或措施方面的注意事项

（1）救援时，应保持头脑清醒，不得盲目行动，针对事故性质、类型、特征等进行分析，启动相应预案。

（2）在抢险救灾过程中，专业或兼职救援人员，应根据事故的类别、性质，采取相应的安全防护措施。

（3）严格控制进入灾区人员的数量，抢救井下事故以专业矿山救援人员为主，非专业救护人员不得进入灾区。

（4）救援人员必须认真按救援方案和救护安全措施执行，确保自身安全。

（5）在事故救援中，现场指挥部安排专人，负责记录事故抢险方案的执行情况和事故救援等情况。

（6）根据事故现场情况，强化事故现场安全措施落实，防止二次事故和次生灾害事故发生。

（7）抢救和运送长期被困人员时，要注意外部环境的突然改变，防止造成二次伤害。
4.4 现场自救和互救注意事项

4.4.1 自救与互救原则

安全撤离，妥善避险；沉着冷静，控制情绪；互相鼓励，互相帮助；团结协作，服从指挥。

4.4.2 自救与互救措施

（1）撤退时控制行走速度，呼吸要均匀。

（2）现场人员应保持镇定，判断事故地点和自己的位置。

（3）设法改善躲避地点的生存条件。

4.5 现场应急处置能力确认和人员安全防护等事项

（1）现场管理人员、有经验的老工人要发挥核心和骨干作用，组织和领导其他职工统一行动。

（2）受困人员必须稳定情绪，尽量减少体力和空气、照明消耗，对伤员注意保护与照顾。

（3）长时间被困时，救护人员到来营救，避灾人员切不可过度兴奋。

（4）根据事故类型、事故大小确定需要的救援力量和装备器材。

4.6 应急救援结束后的注意事项

（1）当事故得到有效控制，伤亡人员全部救出或转移，设备、设施处于受控状态，环境有害因素得到有效监测和处置达标，由应急总指挥宣布事故应急救援工作结束，并转入现场恢复、障碍消除等工作。

（2）确认无被困和失踪人员，现场事故已得到有效控制，可宣布应急救援行动结束。后续工作转为灾后恢复、经验教训的总结等。

（3）由应急总指挥宣布事故应急救援终止命令，调度指挥中心负责传达到各单位，各单位传达到个人。

十四、矿井其他（煤仓溃仓）事故

现场处置方案

1 事故风险描述

1.1 风险描述

采掘过程中，采掘下来的煤岩破碎不完全，容易造成各煤仓、矸石仓、溜煤眼、溜矸眼的堵仓现象。

用水冲刷转载点、运输设备、给煤机及储煤仓，水煤上皮带等容易造成煤仓、矸石仓、溜煤眼、溜矸眼的堵仓、溃仓进而发生事故。

在处理煤仓堵仓、溃仓过程中，由于操作方法不当、违章操作、工作管理不到位、施工措施落实贯彻不到位或工作中麻痹大意等原因，均有发生安全事故的风险。

1.2 风险评估结果

根据《生产安全事故风险评估报告》评估结果，煤矿其他（煤仓溃仓）事故风险为重大风险。

2 应急工作职责

2.1 应急自救小组

事故发生区队立即成立应急自救小组，负责组织实施事故应急处置和现场自救工作。

组  长：事故现场第一负责人

副组长：事故单位班子成员

成  员：管理人员、班组长、现场作业人员

2.2 具体职责

（1）组长：事故发生后，分析判断事故，指挥、组织、协调应急救援工作。

（2）副组长：根据事故性质和严重程度，组织现场人员进行应急处置和自救；若事态扩大，立即将事故性质、范围和发生原因等情况如实详细地报告调度室和本单位值班，请求增援。

（3）值班人员：接到事故报告，按照指令，召集小组成员及工区有关人员，协调现场自救和应急处置工作，同时做好相关记录。

（4）技术负责人：负责救援方面的措施编制和技术资料的提供。

（5）其他管理人员和班组长：听从应急自救小组的指挥和命令，完成应急处置任务。

（6）现场作业人员：积极开展应急处置和自救互救，若事态扩大，立即请求增援。

3 应急处置

3.1 事故应急处置程序

（1）事故发生后，灾害现场负责人（跟班人员、班组长），立即启动现场处置方案，并电话汇报调度室和单位值班人员，详细汇报事故发生的性质、时间、地点、灾区人数，危害程度及现状。

（2）调度室立即向应急指挥部汇报，启动相应的现场处置方案，同时召请救护队组织抢救，通知医院医疗救护人员到达事故现场或到井口待命。

（3）专（兼）职救护人员根据事故类别，选择正确避灾路线，引导灾区人员迅速撤离到安全区域。

（4）启动事故现场处置方案的同时，上一级应急预案进入预备状态。

3.2 事故扩大应急

（1）发生非伤亡、经济损失较小的事故，启动现场处置方案，矿专项应急预案进入预备状态。

（2）事故扩大现场单位无法处理时，启动矿井预案应急响应，现场应急指挥部指挥权移交矿应急救援指挥部。本方案涉及的有关人员随时接受矿井应急指挥部的指令，落实救援任务。

3.3 现场应急处置措施

3.3.1人员救护

（1）发生溃仓事故后，现场负责人立即向调度室和本区队值班室汇报。停止作业、发出警报并按避灾路线撤离，在确保安全的情况下组织开展自救和互救。

（2）调度室接到事故汇报后，迅速了解溃仓事故的发生位置、事故性质、人员伤亡情况、设备损坏情况等，根据灾情，下达救援命令。

3.3.2工艺操作
（1）抢救事故前，现场抢险救灾指挥部应根据现场情况制定抢救方案。

（2）现场自救：工作地点发生事故后，现场跟班人员立即停止生产，组织人员查清事故情况，汇报调度室，并立即组织人员抢救伤亡人员。当事故范围较大，对营救人员安全威胁较大时，应组织人员暂时撤离危险区域，等事故稳定后，边维护边进行抢救工作。有关单位负责人及矿领导接到通知后，应立即赶到现场指挥抢救工作。

（3）区域自救：工作地点发生事故后，事故区域范围内人员应根据现场情况立即采取各种措施进行自救。当事故区域内通风被阻断时，应尽快恢复通风。受伤人员应尽量发出各种求救信号，便于营救人员确定被救人员位置。营救人员应尽快摸清受伤人员的位置，以利于采取措施进行抢救。当事故较大，矿井自救有困难时，应立即请求救护队参与抢救。

（4）发生事故现场不具备事故抢救的条件、可能危及人员的生命安全时，应由在场负责人或有经验的老工人带领，根据矿井灾害预防和处理计划中规定的避灾路线和现场实际情况，尽量选择安全条件最好、距离最短的路线，迅速撤离危险区域。同时立即通知调度室请求救护队参与救灾。

3.3.4事故控制
3.3.4.1 煤仓（矸石仓）堵仓事故现场处置措施

（1）煤仓（矸石仓）在正常使用时，一旦发生堵仓，给煤机司机要及时向地面集控司机联系停机，并汇报工区值班人员和调度室，查明堵塞情况，严禁盲目处理，要查明煤仓（矸石仓）堵塞的基本情况、堵塞物体、堵塞位置、存煤情况及是否存在水煤等。

（2）处理堵仓人员认真检查施工地点安全情况，排除不安全的因素后，在施工区域设置警戒线，防止其他人员误入后再进行处理。首先检查给煤机附近的巷道顶、帮支护是否安全可靠，检查给煤机与箱体的固定情况，各部件连接情况等，若有问题应及时处理，确保工作环境安全。

（3）处理煤仓（矸石仓）堵仓时，煤仓上口皮带机必须停电、闭锁、上锁、挂牌，防止原煤和其它杂物进入煤仓（矸石仓）。

（4）由现场给煤机司机使用专用长柄工具，通过投仓专用孔，处理堵塞仓口的大块煤矸或者黏着的煤矸，点动给煤机来回运行几次，直到下煤顺畅为止，长柄工具的端头方向不得直对人体，防止溃仓时顶伤人员。

3.3.4.2 煤仓（矸石仓）溃仓事故现场处置措施

（1）煤仓（矸石仓）在正常使用时，一旦发生溃仓，现场工作人员要立即撤离到安全地点后与地面集控司机联系将煤仓上口皮带机停机，并将煤仓上口皮带机及给煤机停电、闭锁、上锁、挂牌，同时关闭给煤机液压闸板，并汇报工区值班人员和调度室。

（2）处理煤仓（矸石仓）溃仓时，必须由跟班区长及班组长现场统一指挥，必须由两个人进行一人操作、一人监护，并事先选好撤退路线，清理干净退路上的杂物，严禁一人单独作业。

（3）在施工区域设置警戒线，防止其他人员误入，确保施工人员站位安全（距离给煤机至少30米的上方侧），将从煤仓（矸石仓）涌出的煤矸，采用人工方式装于皮带机上。

（4）通知给煤机司机将煤仓（矸石仓）闸板开至最小，并降低给煤机的运行频率，逐步地放出煤仓（矸石仓）内的大量含水煤，直至放出干煤。放煤过程中，施工负责人要时刻与皮带司机通过电话或扩音电话等保持联系，现场人员必须精力集中，发现水煤涌出时立即发出停机信号，及时撤离。

（5）煤仓疏通后，待所有工作人员安全撤离后，方可远程开启给煤机和皮带恢复正常放煤。

3.3.4 消防

现场发现明火时，利用附近设置的消防器材和供水管路，采用惰性气体、喷水等直接灭火的方法进行灭火。

3.3.5 现场恢复

当事故得到有效控制，确认无被困和失踪人员，伤亡人员全部救出或转移，设备、设施处于受控状态，环境有害因素得到有效监测和处置达标，由应急总指挥宣布事故应急救援终止命令，后续工作转为灾后恢复、经验教训的总结等。

3.4 报警电话及相关救援单位联络

调度室24小时应急值守电话：88001、88003。

上级管理部门及相关应急救援单位联络方式和联系人员见新巨龙公司生产安全事故应急预案附件5。

3.5 汇报要求和主要内容

汇报人员不得慌张，汇报时吐字清晰，汇报内容简明扼要。汇报清楚发生事故的单位、时间、地点、简要经过、遇险人数、事故抢救处理的情况和采取的措施，需要矿有关部门单位协助事故抢救和处理的有关事宜等。严格按照事故报告时限和要求上报。

4 注意事项

4.1 佩戴个人防护器具方面的注意事项

（1）应针对防护要求，选择正确符合要求的防护用品。

（2）井下人员必须使用可靠的个体防护用品。

（3）佩戴防护用品的人员应当熟悉产品使用范围、有效期限等内容，熟悉其使用、维护和保养方法。

（4）自救器佩戴操作要领：置右侧、掀护罩、启扳手、去上壳、展气囊、戴脖带、启开关、咬口具、戴鼻夹、即撤离。

4.2 使用抢险救援器材方面的注意事项

（1）用于抢险救援的器材应配备齐全，并确保器材始终处于完好状况。

（2）所使用的救援器材符合井下用品规定，必须防爆。

4.3 采取救援对策或措施方面的注意事项

（1）救援时，应保持头脑清醒，不得盲目行动。

（2）严格控制进入灾区人员的数量，灾区救援工作以矿救护队为主力。

（3）在抢险救灾过程中，救援人员应根据事故的类别、性质，采取相应的安全防护措施。

（4）救援人员必须认真按救援方案和救护安全措施执行，确保自身安全。

（5）在事故救援中，现场指挥部安排专人，负责记录事故抢险方案的执行情况和事故救援等情况。

（6）根据事故现场情况，强化事故现场安全措施落实，防止二次事故和次生灾害事故发生。

（7）长时间被困在井下人员上井应避开强烈的光线，不可吃硬质和过量的食物。

（8）事故抢救前先检查受灾区域的有害气体情况，按照先抢救幸存者（先抢救重伤、后抢救轻伤），后运送遇难人员的原则，积极抢救受困人员。

4.4 现场自救和互救注意事项

4.4.1 自救和互救原则

安全撤离，妥善避险；沉着冷静，控制情绪；互相鼓励，互相帮助；团结协作，服从指挥。

4.4.2 煤仓（矸石仓）堵仓时的避灾自救措施

（1）采取积极有效措施，将事故消灭在初始阶段或控制在最小范围，最大限度地减少事故造成的伤害和损失。

（2）在避灾期间，遇险人员要有良好的精神心理状态，情绪安定、自信乐观、意志坚强。

（3）对伤者进行救援时，措施要有效，避免二次伤害，救援人员应躲开危险波及的范围。

（4）施救前，应就近组织人员以最快的速度准备合适的工具。

（5）救援现场应有一人负责统一指挥和监护，其它人员进行施救。

（6）井下带班领导和现场负责人要发挥核心和骨干作用，组织和领导其他职工统一行动。

（7）无法撤离时，要冷静沉着，迅速选择合适的地点避灾，并制作标识，用各种方法发出求救信号，条件允许时方可转移。

（8）被困在井下发现救护人员到来营救时，不可过度兴奋。

4.4.3 煤仓（矸石仓）溃仓时的避灾自救措施

（1）迅速撤离到安全地点。发现工作地点有即将发生溃仓事故的征兆时，而且又难以采取措施控制，最好的避灾措施是迅速离开危险区，撤退到安全地点。

（2）救援时，应保持头脑清醒，不得盲目行动。

（3）严格控制进入灾区人员的数量。

（4）在抢险救灾过程中，救援人员应根据事故的类别、性质，采取相应的安全防护措施。

（5）救援人员必须认真按救援方案和救护安全措施执行，确保自身安全。

（6）在事故救援中，现场指挥部安排专人，负责记录事故抢险方案的执行情况和事故救援等情况。

（7）根据事故现场情况，强化事故现场安全措施落实，防止二次事故和次生灾害事故发生。

4.5 现场应急处置能力确认和人员安全防护等事项

（1）现场管理人员、有经验的老工人要发挥核心和骨干作用，组织和领导其他职工统一行动。

（2）根据事故类型、大小确定需要的救援力量和装备器材。

（3）根据灾区现场情况，制定救援人员安全防护措施。

4.6 应急救援结束后的注意事项

（1）当事故得到有效控制，伤亡人员全部救出或转移，设备、设施处于受控状态，环境有害因素得到有效监测和处置达标，由应急总指挥宣布事故救援工作结束，并转入现场恢复、障碍消除等工作。

（2）确认无被困和失踪人员，现场事故已得到有效控制，可宣布应急救援行动结束。后续工作转为灾后恢复、经验教训的总结等。

（3）由应急总指挥宣布事故应急救援终止命令，调度室负责传达到各单位，各单位传达到个人。

4.7 其他需要特别警示的事项

（1）井上下事故波及范围区域划定，设置警戒线。

（2）单位井口、地面治安警戒线设置。

（3）井下救护基地位置确定与警示。

（4）事故现场人员撤离路线变化等重要地点标识。
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