**附件一**

**报价一览表**

项目名称：山东传媒职业学院“追寻中国梦”活动委托宣传项目

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 山东传媒职业学院“追寻中国梦”活动委托宣传项目 | | |
| 报价 | “追寻中国梦”活动委托宣传项目 | 报价 |  |
| 单位名称 |  | | |
| 联系人 |  | | |
| 联系方式 |  | | |

供应商（盖章）：

法定代表人或其委托代理人签字或盖章：

年 月 日

**附件二**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **制作参数及技术要求** | | |
| 单位：mm | | |
| 底材 | 尺寸 | 210\*297 |
| 材质要求 | 聚氯乙烯高密度pvc板 |
| 制作要求 | 1、适用温度: -50℃-70℃ 拉伸强度: 29.4mpa   弯曲强度: 45.6mpa 2.板材厚度10mm 3.板材裁切整齐，使用高速雕刻机裁切 4.板材表面平整，无颗粒物，无凹凸，环保无味，防水，防晒 |
| 执行标准 | GB/T4454-1996 |
| 安装方式 | 双面胶、结构胶前期固定，四角使用∮8\*80内胀螺栓固定 |
| 亚克力插槽 | 尺寸 | 210\*297 |
| 材质要求 | 3mm白色亚克力+3mm透明亚克力 |
| 制作要求 | 1、硬度〉96，透光率〉95，阻燃性HB级 2、板材厚度采用标准3mm，中间间隙3mm,3、表面及侧面做抛光处理，4、裁切整齐，边缘无瑕疵，5、表面无氧化、无杂质。 |
| 执行标准 | GB/T1040.2-2006 |
| 粘合方式 | 无痕强力胶粘合 |
| 安装  方式 | 3M双面胶固定安装 |
| 内页 |  | 250克铜版纸高清打印 |
| 数量 |  | 公寓房间合计1277间，每间宿舍配套一个，备用配件123套，合计1400套。 |
| 质保期 |  | 质保期为1年 |